## Nastavenie bezdrôtovej siete

- Skontrolujte, či zariadenie podporuje prácu v bezdrôtovej sieti. V závislosti od modelu nemusí byť práca v bezdrôtovej siete k dispozícii (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

- Ak protokol IPv6 nepracuje správne, nastavte všetky sieťové nastavenia na predvolené výrobné nastavenia a akciu zopakujte prostredníctvom Clear Setting.

### Začíname

#### Porozumenie typu siete

Medzi počítačom a zariadením možno zvyčajne používať iba jedno pripojenie súčasne.

| Režim infraštruktúry Toto prostredie sa zvyčajne používa v domácnostiach a malých alebo domácich firmách. V tomto režime sa používa prístupový bod na komunikáciu s bezdrôtovým zariadením.
| Režim Ad-Hoc Tento režim nepoužíva prístupový bod. Bezdrôtový počítač a bezdrôtové zariadenie komunikujú priamo.

#### Názov a sieťový kľúč bezdrôtovej siete

Bezdrôtové siete vyžadujú vyššiu úroveň zabezpečenia, takže pri prvom nastavovaní prístupového bodu sa pre sieť vytvorí názov siete (SSID), typ použitého zabezpečenia a sieťový kľúč. Skôr, než začnete s inštaláciou zariadenia, zistite si u správcu siete tieto informácie.

### Predstavenie spôsobov nastavenia bezdrôtového pripojenia

Nastavenia bezdrôtovej siete môžete upraviť buď zo zariadenia alebo na počítači. Z nižšie uvedenej tabuľky zvoľte požadovaný spôsob nastavenia.

V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť niektoré typy nastavenia bezdrôtovej siete k dispozícii.

Spôsob nastavenia | Metóda pripojenia | Popis a odkaz
--- | --- | ---

Z ovládacieho panela zariadenia

Používanie WPS (odporúčané)

()

- Pozrite si časť Zariadenia s displejom.

- Pozrite si časť Zariadenia bez displeja.

Pomocou tlačidla menu

()

- Pozrite si časť Pomocou tlačidla menu.

Použitie počítača

Prístupový bod pomocou USB kábla (odporúčané)

()

- Ak používate systém Windows, pozrite Prístupový bod pomocou USB kábla.

- Ak používate systém Macintosh, pozrite Prístupový bod pomocou USB kábla.

Prístupový bod prostredníctvom tlačidla WPS (bez pripojenia prostredníctvom kábla USB)

( , )

- Ak používate systém Windows, pozrite Prístupový bod prostredníctvom tlačidla WPS (bez pripojenia prostredníctvom kábla USB).

- Ak používate systém Macintosh, pozrite Nastavenie prístupového bodu pomocou tlačidla WPS.

Režim Ad hoc pomocou USB kábla

()

- Ak používate systém Windows, pozrite Režim Ad hoc pomocou USB kábla.

- Ak používate systém Macintosh, pozrite Režim Ad hoc pomocou USB kábla.

Pomocou sieťového kábla

- Pozrite si časť Pomocou sieťového kábla.

Ďalšie spôsoby nastavenia

Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct pre tlač z mobilného zariadenia

- Pozrite si časť Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct.

Ak sa problém vyskytne počas nastavovania bezdrôtovej siete alebo inštalácie ovládača, postupujte podľa pokynov v kapitole s riešeniami problémov (pozrite Riešenie problémov).

### Pomocou tlačidla WPS

Ak vaše zariadenie a prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) podporujú funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup™), môžete jednoducho nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete bez použitia počítača stlačením tlačidla (WPS) na ovládacom paneli.

- Ak chcete používať bezdrôtovú sieť v režime infraštruktúry, musí byť sieťový kábel odpojený od zariadenia. Pripojenie k prístupovému bodu pomocou tlačidla WPS (PBC) alebo zadaním čísla PIN v počítači závisí od použitého prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača). Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke použitého prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača).

- Keď na nastavenie bezdrôtovej siete použijete tlačidlo WPS, môžu sa zmeniť nastavenia zabezpečenia. Aby sa tomu predišlo, uzamknite voľbu WPS pre aktuálne nastavenia zabezpečenia bezdrôtovej siete. Názov voľby sa môže odlišovať v závislosti od používaného prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača).

#### Položky, ktoré si treba pripraviť

- Skontrolujte, či prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) podporuje funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Počítač pripojený k sieti (iba režim čísla PIN).

#### Výber typu

Na pripojenie zariadenia k bezdrôtovej sieti pomocou tlačidla (WPS) na ovládacom paneli je možné použiť dva spôsoby.

Spôsob používajúci konfiguráciu stlačením tlačidla (PBC) umožňuje pripojiť zariadenie k bezdrôtovej sieti stlačením tlačidla (WPS) na ovládacom paneli zariadenia a tlačidla WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači) s podporou funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

Spôsob PIN (Personal Identification Number) umožňuje pripojiť zariadenie k bezdrôtovej sieti zadaním dodaného čísla PIN na prístupovom bode (bezdrôtovom smerovači) podporujúcom funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Zariadenie používa ako predvolené nastavenie režim PBC, ktorý sa odporúča pre typické prostredie bezdrôtovej siete.

Režim WPS môžete zmeniť na ovládacom paneli ( (Menu) > Network > Wireless > OK > WPS Setting).

#### Zariadenia s displejom

##### Pripojenie v režime PBC

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo (WPS) na ovládacom paneli dlhšie ako 2 sekundy.

   Zariadenie bude čakať dve minúty na stlačenie tlačidla WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

2. Stlačte tlačidlo WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

   Na displeji sa zobrazia správy v tomto poradí:

   1. Connecting: Zariadenie sa pripája na prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač).

   2. Connected: Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.

   3. AP SSID: Po dokončení procesu pripojenia na bezdrôtovú sieť sa na displeji objavia informácie o SSID prístupového bodu.

##### Pripojenie v režime PIN

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo (WPS) na ovládacom paneli dlhšie ako 2 sekundy.

2. Na displeji sa zobrazí osemmiestny PIN kód.

   V priebehu dvoch minút je potrebné zadať osemmiestne číslo PIN do počítača, ktorý je pripojený k prístupovému bodu (alebo bezdrôtovému smerovaču).

   Na displeji sa zobrazia správy v tomto poradí:

   1. Connecting: Zariadenie sa pripája do bezdrôtovej siete.

   2. Connected: Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.

   3. SSID Type: Po dokončení procesu pripojenia na bezdrôtovú sieť sa na LCD displeji zobrazia informácie o SSID prístupového bodu.

#### Zariadenia bez displeja

##### Pripojenie v režime PBC

1. Stlačte a podržte tlačidlo (WPS) na ovládacom paneli na asi 2 – 4 sekundy, pokým nezačne kontrolka LED stavu rýchlo blikať.

   Zariadenie sa práve pokúša pripojiť k bezdrôtovej sieti. LED kontrolka bude pomaly blikať až dve minúty, pokým nestlačíte tlačidlo PBC na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

2. Stlačte tlačidlo WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

   1. WPS LED indikátor bliká rýchlo. Zariadenie sa pripája na prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač).

   2. Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.

##### Pripojenie v režime PIN

1. Musí sa vytlačiť správa o konfigurácii siete, vrátane čísla PIN (pozrite Tlač správy o konfigurácii siete).

   V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo (Cancel alebo Stop/Clear) na ovládacom paneli približne na 5 sekúnd. Môžete zistiť PIN vášho zariadenia.

2. Stlačte a podržte tlačidlo (WPS) na ovládacom paneli na viac ako 4 sekundy, pokým sa nerozsvieti kontrolka LED stavu.

   Zariadenie sa pripája k prístupovému bodu (alebo bezdrôtovému smerovaču).

3. V priebehu dvoch minút je potrebné zadať osemmiestne číslo PIN do počítača, ktorý je pripojený k prístupovému bodu (alebo bezdrôtovému smerovaču).

   Kontrolka bude pomaly blikať až dve minúty, pokým nezadáte osemmiestne číslo PIN.

   Kontrolka WPS LED bezdrôtovej siete bliká v tomto poradí:

   1. WPS LED indikátor bliká rýchlo. Zariadenie sa pripája na prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač).

   2. Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.

#### Opätovné pripojenie k sieti

Keď je funkcia bezdrôtovej siete vypnutá, zariadenie sa automaticky pokúsi znovu pripojiť k prístupovému bodu (alebo bezdrôtovému smerovaču) pomocou už predtým použitého nastavenia a adresy.

V nasledujúcich prípadoch sa zariadenie automaticky opätovne pripojí k bezdrôtovej sieti:

- Zariadenie sa vypne a znovu zapne.

- Prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) sa vypne a znovu zapne.

#### Prerušenie procesu pripojenia

Ak chcete počas pripájania zariadenia k bezdrôtovej sieti tento proces zrušiť, stlačte a uvoľnite tlačidlo (Cancel alebo Stop/Clear) na ovládacom paneli. Ak sa chcete opätovne pripojiť k bezdrôtovej sieti, musíte počkať 2 minúty.

#### Odpojenie od siete

Ak sa chcete od bezdrôtovej siete odpojiť, stlačte tlačidlo (WPS) na ovládacom paneli na dlhšie ako dve sekundy.

- Keď je sieť Wi-Fi v pokojovom režime: Zariadenie sa okamžite odpojí od bezdrôtovej siete a kontrolka WPS LED zhasne.

- Keď sa sieť Wi-Fi používa: Kým zariadenie čaká, pokým nie je aktuálna úloha dokončená, kontrolka bezdrôtovej siete WPS LED bliká rýchlo. Potom sa zariadenie automaticky odpojí od bezdrôtovej siete a kontrolka WPS LED zhasne.

### Pomocou tlačidla menu

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Skôr než začnete, musíte poznať sieťový názov (SSID) vašej bezdrôtovej siete a jej kľúč, ak je šifrovaná. Tieto informácie boli zadané pri inštalácii prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Ak nepoznáte vaše bezdrôtové prostredie, požiadajte o pomoc zriaďovateľa siete.

Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia (pozrite Inštalácia ovládača cez sieť).

1. Na ovládacom panel stlačte tlačidlo (Menu).

2. Stlačte Network > Wireless > WLAN Settings.

3. Stlačte tlačidlo OK a vyberte si želanú metódu pre nastavenie.

   - Wizard (odporúčané): V tomto režime prebieha nastavenie automaticky. Zariadenie zobrazí zoznam dostupných sietí, z ktorých si môžete vybrať. Po zvolení siete tlačiareň zobrazí výzvu na zadanie príslušného bezpečnostného kľúča.

   - Custom: V tomto režime môžu používatelia manuálne zadať alebo upraviť ich vlastné SSID, alebo zvoliť podrobné nastavenia možností zabezpečenia.

### Nastavenie pomocou systému Windows

Skratka k programu Wireless Setting bez disku CD: Ak ste už nainštalovali ovládač tlačiarne, program Wireless Setting môžete spustiť aj bez CD disku. Z ponuky Start zvoľte Programy alebo Všetky programy > Samsung Printers > názov ovládača vašej tlačiarne > Wireless Setting Program.

#### Prístupový bod pomocou USB kábla

##### Položky, ktoré si treba pripraviť

- prístupový bod

- počítač pripojený do siete

- Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením

- Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete

- kábel USB

##### Vytvorenie siete v režime infraštruktúry

1. Skontrolujte, či je kábel USB pripojený k zariadeniu.

2. Zapnite počítač, prístupový bod a zariadenie.

3. Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.

4. Vyberte možnosť Wireless Setting and Installation.

5. Prečítajte si licenčnú zmluvu (License Agreement) a vyberte položku I accept the terms of the License Agreement. Potom kliknite na tlačidlo Next.

6. Softvér vyhľadá bezdrôtovú sieť.

   Ak vyhľadávanie siete zlyhalo, je potrebné skontrolovať správnosť pripojenia kábla USB medzi počítačom a zariadením, a riadiť sa pokynmi v okne.

   - Ak ste už predtým nastavili bezdrôtovú sieť, zobrazí sa okno Wireless Network Setting Information.

     Ak chcete zmeniť nastavenia bezdrôtového pripojenia, začiarknite začiarkávacie políčko a kliknite na tlačidlo Next.

   - V prípade modelov, ktoré podporujú tlačidlo WPS (bez pripojenia prostredníctvom kábla USB), sa zobrazí okno uvedené nižšie.

     - With a USB Cable: Pripojte kábel USB a kliknite na tlačidlo Next, a potom prejdite na krok 7.

     - Using the WPS button: Pozrite si časť Prístupový bod prostredníctvom tlačidla WPS (bez pripojenia prostredníctvom kábla USB).

7. V okne na výber spôsobu nastavenia bezdrôtového pripojenia vyberte spôsob, ktorý chcete použiť.

   - Configure the wireless settings manually.: Prejdite na krok 8.

   - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Pripojte sa k bezdrôtovej sieti stlačením tlačidla WPS na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

     - Postupujte podľa pokynov v okne. Po ukončení konfigurácie nastavení bezdrôtovej siete pokračujte krokom 11.

8. Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí okno s bezdrôtovými sieťovými zariadeniami. Vyberte názov prístupového bodu (SSID), ktorý používate a kliknite na tlačidlo Next.

   Ak nemôžete zistiť názov vami požadovanej siete alebo ak chcete nastaviť konfiguráciu bezdrôtovej siete ručne, kliknite na Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Zadajte identifikátor (názov) SSID prístupového bodu (v názve SSID sa rozlišujú malé a veľké písmená).

   - Operation Mode: Vyberte položku Infrastructure.

   - Authentication: Vyberte typ overovania.

     Open System: Overovanie sa nepoužíva a šifrovanie sa môže alebo nemusí použiť v závislosti od požiadavky na zabezpečenie údajov.

     Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má správny kľúč WEP, má prístup do siete.

     WPA Personal alebo WPA2 Personal: Túto možnosť vyberte, ak chcete overiť tlačový server prostredníctvom vopred zdieľaného kľúča WPA. Táto možnosť používa zdieľaný tajný kľúč (zvyčajne nazývaný predzdieľaný kľúč), ktorý sa ručne konfiguruje v prístupovom bode a v každom jeho klientovi.

   - Encryption: Vyberte šifrovanie (Žiadne, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Network Key: Zadajte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

   - Confirm Network Key: Potvrďte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

   - WEP Key Index: Ak používate šifrovanie WEP, vyberte zodpovedajúci register WEP Key Index.

   Toto okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa objaví, ak má prístupový bod nastavené zabezpečenie.

   Zobrazí sa okno zabezpečenia bezdrôtovej siete. Vzhľad okna závisí od režimu zabezpečenia: WEP alebo WPA.

   - WEP

     Ako spôsob overovania vyberte položku Open System alebo Shared Key a zadajte bezpečnostný kľúč WEP. Kliknite na tlačidlo Next.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečenia, ktorý chráni pred nepovoleným prístupom k bezdrôtovej sieti. WEP šifruje časť údajov každého odoslaného paketu v bezdrôtovej sieti pomocou 64 bitového alebo 128 bitového šifrovacieho kľúča WEP.

   - WPA

     Zadajte zdieľaný kľúč WPA a kliknite na tlačidlo Next.

     WPA autorizuje a identifikuje používateľov na základe tajného kľúča, ktorý sa automaticky v pravidelných intervaloch mení. WPA na šifrovanie údajov používa aj TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a AES (Advanced Encryption Standard).

9. Okno obsahuje nastavenie bezdrôtovej siete a kontrolu či sú nastavenia v poriadku. Kliknite na tlačidlo Next.

   - V prípade použitia metódy DHCP

     Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená služba DHCP, skontrolujte, či je možnosť DHCP zobrazená v okne. Ak sa zobrazuje Static, kliknite na Change TCP/IP, čím sa zmení metóda pridelenia na DHCP.

   - V prípade použitia statickej metódy

     Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolené Static, skontrolujte, či je v okne zobrazené Static. Ak je však zobrazený spôsob DHCP, kliknite na Change TCP/IP a zadajte adresu IP a ostatné hodnoty sieťového nastavenia zariadenia. Pred zadaním adresy IP zariadenia musíte mať k dispozícii informácie o konfigurácii siete počítača. Ak je počítač nastavený na DHCP, musíte kontaktovať správcu siete, ktorý vám pridelí statickú IP adresu.

     Príklad:

     Ak sú sieťové nastavenia počítača nasledovné:

     - Adresa IP: 169.254.133.42

     - Maska podsiete: 255.255.0.0

     Sieťové informácie zariadenia by mali byť rovnaké, ako je uvedené nižšie:

     - Adresa IP: 169.254.133.43

     - Maska podsiete: 255.255.0.0 (Použite masku podsiete počítača)

     - Brána: 169.254.133.1

10. Keď sa v okne zobrazí informácia, že pripojenie cez sieťový kábel je potvrdené, odpojte sieťový kábel a kliknite na tlačidlo Next.

    Ak je sieťový kábel pripojený, pri konfigurácii bezdrôtovej siete môže byť problematické nájsť zariadenie.

11. Nastavenia bezdrôtovej siete sú dokončené. Ak chcete tlačiť z mobilného zariadenia, ktoré podporuje funkciu Wi-Fi Direct, nastavte možnosť Wi-Fi Direct (pozrite Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Voľba Wi-Fi Direct sa zobrazí na obrazovke, len ak vaša tlačiareň túto funkciu podporuje.

    - Môžete začať vytvárať pripojenie Wi-Fi Direct prostredníctvom programu Samsung Easy Printer Manager (pozrite Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID): Predvolený názov siete tvorí názov modelu a maximálna dĺžka je 22 znakov (bez znakov „Direct-xx-“).

    - Network Key je numerický reťazec a jeho dĺžka je 8 – 64 znakov.

12. Po dokončení nastavenia bezdrôtovej siete odpojte kábel USB spájajúci počítač a zariadenie. Kliknite na tlačidlo Next.

13. Po zobrazení okna Confirm Printer Connection kliknite na tlačidlo Next.

14. Vyberte komponenty, ktoré chcete nainštalovať. Kliknite na tlačidlo Next.

15. Po výberu komponentov môžete tiež zmeniť názov zariadenia, nastaviť zariadenie na zdieľanie v sieti, nastaviť zariadenie ako predvolené zariadenie a zmeniť názov portu každého zariadenia. Kliknite na tlačidlo Next.

16. Po dokončení inštalácie sa objaví okno, ktoré od vás bude žiadať vytlačenie skúšobnej strany. Ak chcete vytlačiť skúšobnú stranu, kliknite na položku Print a test page.

    V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Next a prejdite na krok 18.

17. Ak sa skúšobná strana vytlačí v poriadku, kliknite na tlačidlo Yes.

    Ak nie, kliknite na tlačidlo No a znovu ju vytlačte.

18. Ak chcete svoje zariadenie zaregistrovať na webovej stránke spoločnosti Samusng a získať užitočné informácie, kliknite na položku On-line Registration. Ak nie, kliknite na Finish.

#### Prístupový bod prostredníctvom tlačidla WPS (bez pripojenia prostredníctvom kábla USB)

Pri modeloch, ktoré majú tlačidlo WPS, môžete nastaviť bezdrôtovú sieť pomocou tlačidla WPS (bez pripojenia USB) a tlačidla WPS prístupového bodu (alebo routera).

##### Položky, ktoré si treba pripraviť

- Prístupový bod (alebo bezdrôtový router)

- Počítač pripojený k sieti

- Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením

- Zariadenie nainštalované s rozhraním bezdrôtovej siete

##### Vytvorenie siete v režime infraštruktúry

1. Zapnite počítač, prístupový bod a zariadenie.

2. Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.

3. Vyberte možnosť Wireless Setting and Installation.

4. Prečítajte si licenčnú zmluvu (License Agreement) a vyberte položku I accept the terms of the License Agreement. Potom kliknite na tlačidlo Next.

5. Zvoľte možnosť Using the WPS button a kliknite na tlačidlo Next.

   - Pri modeloch, ktoré podporujú tlačidlo WPS, sa zobrazí vyššie uvedené okno.

   - Ak je vaša tlačiareň pripojená pomocou USB kábla, vyššie uvedené okno sa nezobrazí. Ak chcete bezdrôtovú sieť nastaviť pomocou tlačidla WPS, odpojte kábel USB.

   - Ak chcete bezdrôtovú sieť nastaviť pomocou kábla USB, prečítajte si Prístupový bod pomocou USB kábla.

6. Ďalšie okno vás vyzve, aby ste skontrolovali, či váš prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) podporuje štandard WPS alebo nie.

   Ak má prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) tlačidlo WPS, zvoľte možnosť Yes a klinite na tlačidlo Next.

7. Podľa pokynov v zobrazenom okne nastavte bezdrôtovú sieť.

   - Pri modeloch, ktoré sú vybavené displejom, postupujte podľa nasledovných krokov.

     1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo (WPS) na ovládacom paneli približne 2 až 4 sekundy.

        Zariadenie bude čakať max. dve minúty na stlačenie tlačidla WPS na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom routeri).

     2. Stlačte tlačidlo WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

        Na displeji sa zobrazia správy v tomto poradí:

        - Connecting: Zariadenie sa pripája na prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač).

        - Connected: Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.

        - SSID Type: Po dokončení procesu pripojenia na bezdrôtovú sieť sa na displeji objavia informácie o SSID prístupového bodu.

   - Pri modeloch, ktoré nie sú vybavené displejom, postupujte podľa nasledovných krokov.

     1. Stlačte a podržte tlačidlo (WPS) na ovládacom paneli na asi 2 – 4 sekundy, pokým nezačne kontrolka LED stavu rýchlo blikať.

        Zariadenie sa práve pokúša pripojiť k bezdrôtovej sieti. LED kontrolka bude pomaly blikať až dve minúty, pokým nestlačíte tlačidlo PBC na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

     2. Stlačte tlačidlo WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

        - Počas pripájania k prístupovému bodu (alebo bezdrôtovému smerovaču) bude kontrolka WPS LED rýchlo blikať.

        - Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.

8. Zobrazí sa okno Wireless Network Setting Complete. Kliknite na tlačidlo Next.

9. Po zobrazení okna Confirm Printer Connection kliknite na tlačidlo Next.

10. Vyberte komponenty, ktoré chcete nainštalovať. Kliknite na tlačidlo Next.

11. Po výberu komponentov môžete tiež zmeniť názov zariadenia, nastaviť zariadenie na zdieľanie v sieti, nastaviť zariadenie ako predvolené zariadenie a zmeniť názov portu každého zariadenia. Kliknite na tlačidlo Next.

12. Po ukončení inštalácie sa objaví okno, ktoré od vás bude žiadať vytlačenie skúšobnej strany. Ak chcete vytlačiť skúšobnú stranu, kliknite na položku Print a test page.

    V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Next a prejdite na krok 14.

13. Ak sa skúšobná strana vytlačí v poriadku, kliknite na tlačidlo Yes.

    Ak nie, kliknite na tlačidlo No a znovu ju vytlačte.

14. Ak chcete svoje zariadenie zaregistrovať na webovej stránke spoločnosti Samusng a získať užitočné informácie, kliknite na položku On-line Registration. Ak nie, kliknite na Finish.

#### Režim Ad hoc pomocou USB kábla

Ak nemáte prístupový bod (AP), stále môžete pripojiť tlačiareň k vášmu počítaču bezdrôtovo tak, že vytvoríte bezdrôtovú sieť v režime ad-hoc pomocou nasledujúcich jednoduchých krokov.

##### Položky, ktoré si treba pripraviť

- počítač pripojený do siete

- Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením

- Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete

- kábel USB

##### Vytvorenie siete v režime ad hoc v systéme Windows

1. Skontrolujte, či je kábel USB pripojený k zariadeniu.

2. Zapnite počítač a zariadenie pre bezdrôtovú sieť.

3. Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.

4. Vyberte možnosť Wireless Setting and Installation.

5. Prečítajte si licenčnú zmluvu (License Agreement) a vyberte položku I accept the terms of the License Agreement. Potom kliknite na tlačidlo Next.

6. Softvér vyhľadá bezdrôtovú sieť.

   Ak vyhľadávanie siete zlyhalo, je potrebné skontrolovať správnosť pripojenia kábla USB medzi počítačom a zariadením, a riadiť sa pokynmi v okne.

7. Po dokončení vyhľadávania bezdrôtových sietí sa zobrazí zoznam bezdrôtových sietí vyhľadaných zariadením.

   Ak chcete použiť predvolené nastavenie ad hoc spoločnosti Samsung, vyberte poslednú bezdrôtovú sieť v zozname, položka Network Name(SSID) má názov Portthru a Signal je Printer Self Network.

   Potom kliknite na tlačidlo Next.

   Ak chcete použiť iné nastavenia ad hoc, vyberte v zozname inú bezdrôtovú sieť.

   Ak chcete zmeniť ad hoc nastavenia, kliknite na tlačidlo Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Zadajte požadovaný názov SSID (v názve SSID sa rozlišujú malé a veľké písmená).

   - Operation Mode: Vyberte položku ad hoc.

   - Channel: Vyberte kanál. (Auto Setting alebo 2 412 MHz až 2 467 MHz).

   - Authentication: Vyberte typ overovania.

     Open System: Overovanie sa nepoužíva a šifrovanie sa môže alebo nemusí použiť v závislosti od požiadavky na zabezpečenie údajov.

     Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má správny kľúč WEP, má prístup do siete.

   - Encryption: Vyberte šifrovanie (Žiadne, WEP64, WEP128).

   - Network Key: Zadajte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

   - Confirm Network Key: Potvrďte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

   - WEP Key Index: Ak používate šifrovanie WEP, vyberte zodpovedajúci register WEP Key Index.

   Okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa objaví, ak je pre ad hoc sieť povolené zabezpečenie.

   Ako spôsob overenia vyberte položku Open System alebo Shared Key a kliknite na tlačidlo Next.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečenia, ktorý chráni pred nepovoleným prístupom k bezdrôtovej sieti. WEP šifruje časť údajov každého odoslaného paketu v bezdrôtovej sieti pomocou 64 bitového alebo 128 bitového šifrovacieho kľúča WEP.

8. Zobrazí sa okno s nastaveniami bezdrôtovej siete. Skontrolujte nastavenia a kliknite na tlačidlo Next.

   Pred zadaním adresy IP zariadenia musíte mať k dispozícii informácie o konfigurácii siete počítača. Ak je sieťová konfigurácia počítača nastavená na DHCP, nastavenie bezdrôtovej siete by tiež malo byť DHCP. Ak je sieťová konfigurácia počítača nastavená na Static, nastavenie bezdrôtovej siete by tiež malo byť Static.

   Ak je v počítači nastavená konfigurácia službou DHCP a chcete použiť nastavenie bezdrôtovej siete s možnosťou Static, musíte kontaktovať správcu siete a požiadať ho o statickú adresu IP.

   - V prípade použitia metódy DHCP

     Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená služba DHCP, skontrolujte, či je možnosť DHCP zobrazená v okne Wireless Network Setting Confirm. Ak je zobrazená možnosť Static, kliknite na Change TCP/IP a zmeňte spôsob pridelenia na Receive IP address automatically (DHCP).

   - V prípade použitia statickej metódy

     Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená metóda Static, skontrolujte, či je možnosť Static zobrazená v okne Wireless Network Setting Confirm. Ak je však zobrazený spôsob DHCP, kliknite na Change TCP/IP a zadajte adresu IP a ostatné hodnoty sieťového nastavenia zariadenia.

     Príklad:

     Ak sú sieťové nastavenia počítača nasledovné:

     - Adresa IP: 169.254.133.42

     - Maska podsiete: 255.255.0.0

     Sieťové informácie zariadenia by mali byť rovnaké, ako je uvedené nižšie:

     - Adresa IP: 169.254.133.43

     - Maska podsiete: 255.255.0.0 (Použite masku podsiete počítača)

     - Brána: 169.254.133.1

9. Zobrazí sa okno Wireless Network Setting Complete. Kliknite na tlačidlo Next.

10. Po dokončení nastavení bezdrôtovej siete odpojte kábel USB spojujúci počítač a zariadenie. Kliknite na tlačidlo Next.

    Ak sa zobrazí okno Change PC Network Setting, postupujte podľa krokov v okne. Keď ste dokončili nastavovanie nastavení bezdrôtovej siete počítača, kliknite na Next. Ak nastavíte bezdrôtovú sieť počítača na DHCP, potrvá niekoľko minút, kým získate adresu IP.

11. Po zobrazení okna Confirm Printer Connection kliknite na tlačidlo Next.

12. Vyberte komponenty, ktoré chcete nainštalovať. Kliknite na tlačidlo Next.

13. Po výberu komponentov môžete tiež zmeniť názov zariadenia, nastaviť zariadenie na zdieľanie v sieti, nastaviť zariadenie ako predvolené zariadenie a zmeniť názov portu každého zariadenia. Kliknite na tlačidlo Next.

14. Po ukončení inštalácie sa objaví okno, ktoré od vás bude žiadať vytlačenie skúšobnej strany. Ak chcete vytlačiť skúšobnú stranu, kliknite na položku Print a test page.

    V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Next a prejdite na krok 16.

15. Ak sa skúšobná strana vytlačí v poriadku, kliknite na tlačidlo Yes.

    Ak nie, kliknite na tlačidlo No a znovu ju vytlačte.

16. Ak chcete svoje zariadenie zaregistrovať na webovej stránke spoločnosti Samusng a získať užitočné informácie, kliknite na položku On-line Registration. Ak nie, kliknite na Finish.

### Nastavenie pomocou systému Macintosh

#### Položky, ktoré si treba pripraviť

- prístupový bod

- počítač pripojený do siete

- Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením

- Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete

- kábel USB

#### Prístupový bod pomocou USB kábla

1. Skontrolujte, či je kábel USB pripojený k zariadeniu.

2. Zapnite počítač, prístupový bod a zariadenie.

3. Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.

4. Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na pracovnej ploche počítača Macintosh.

5. Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS X.

6. Kliknite na možnosť Continue.

7. Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.

8. Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou zmluvou.

9. Keď sa zobrazí upozornenie, že budú ukončené všetky aplikácie spustené v počítači, kliknite na Continue.

10. Kliknite na tlačidlo Wireless Network Setting v okne User Options Pane.

11. Softvér vyhľadá bezdrôtovú sieť.

    Ak vyhľadávanie siete zlyhalo, je potrebné skontrolovať správnosť pripojenia kábla USB medzi počítačom a zariadením, a riadiť sa pokynmi v okne.

    - Ak ste už predtým nastavili bezdrôtovú sieť, zobrazí sa okno Wireless Network Setting Information.

      Ak chcete zmeniť nastavenia bezdrôtového pripojenia, začiarknite začiarkávacie políčko a kliknite na tlačidlo Next.

    - V prípade modelov, ktoré podporujú tlačidlo WPS (bez pripojenia prostredníctvom kábla USB), sa zobrazí okno uvedené nižšie.

      - With a USB Cable: Pripojte kábel USB a kliknite na tlačidlo Next, a potom prejdite na krok 7.

      - Using the WPS Button: Pozrite si časť Prístupový bod prostredníctvom tlačidla WPS (bez pripojenia prostredníctvom kábla USB).

12. V okne na výber spôsobu nastavenia bezdrôtového pripojenia vyberte spôsob, ktorý chcete použiť.

    - Configure the wireless settings manually.: Prejdite na krok 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Pripojte sa k bezdrôtovej sieti stlačením tlačidla WPS na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

      - Postupujte podľa pokynov v okne. Po ukončení nastavovania bezdrôtovej siete pokračujte krokom 16.

13. Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí okno s bezdrôtovými sieťovými zariadeniami. Vyberte názov prístupového bodu (SSID), ktorý používate a kliknite na tlačidlo Next.

    Ak chcete nastaviť bezdrôtovú konfiguráciu ručne, kliknite na tlačidlo Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Zadajte identifikátor (názov) SSID prístupového bodu (v názve SSID sa rozlišujú malé a veľké písmená).

    - Operation Mode: Vyberte položku Infrastructure.

    - Authentication: Vyberte typ overovania.

      Open System: Overovanie sa nepoužíva a šifrovanie sa môže alebo nemusí použiť v závislosti od požiadavky na zabezpečenie údajov.

      Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má správny kľúč WEP, má prístup do siete.

      WPA Personal alebo WPA2 Personal: Túto možnosť vyberte, ak chcete overiť tlačový server prostredníctvom vopred zdieľaného kľúča WPA. Táto možnosť používa zdieľaný tajný kľúč (zvyčajne nazývaný predzdieľaný kľúč), ktorý sa ručne konfiguruje v prístupovom bode a v každom jeho klientovi.

    - Encryption: Vyberte šifrovanie (Žiadne, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).

    - Network Key: Zadajte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

    - Confirm Network Key: Potvrďte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

    - WEP Key Index: Ak používate šifrovanie WEP, vyberte zodpovedajúci register WEP Key Index.

    Toto okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa zobrazí, ak má prístupový bod povolené zabezpečenie.

    Zobrazí sa okno zabezpečenia bezdrôtovej siete. Vzhľad okna závisí od režimu zabezpečenia: WEP alebo WPA.

    - WEP

      Ako spôsob overovania vyberte položku Open System alebo Shared Key a zadajte bezpečnostný kľúč WEP. Kliknite na tlačidlo Next.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečenia, ktorý chráni pred nepovoleným prístupom k bezdrôtovej sieti. WEP šifruje časť údajov každého odoslaného paketu v bezdrôtovej sieti pomocou 64 bitového alebo 128 bitového šifrovacieho kľúča WEP.

    - WPA

      Zadajte zdieľaný kľúč WPA a kliknite na tlačidlo Next.

      WPA autorizuje a identifikuje používateľov na základe tajného kľúča, ktorý sa automaticky v pravidelných intervaloch mení. WPA na šifrovanie údajov používa aj TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a AES (Advanced Encryption Standard).

14. Okno obsahuje nastavenie bezdrôtovej siete. Skontrolujte, či je nastavenie v poriadku. Kliknite na tlačidlo Next.

    - V prípade použitia metódy DHCP

      Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená služba DHCP, skontrolujte, či je možnosť DHCP zobrazená v okne. Ak sa zobrazuje Static, kliknite na Change TCP/IP, čím sa zmení metóda pridelenia na DHCP.

    - V prípade použitia statickej metódy

      Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolené Static, skontrolujte, či je v okne zobrazené Static. Ak je však zobrazený spôsob DHCP, kliknite na Change TCP/IP a zadajte adresu IP a ostatné hodnoty sieťového nastavenia zariadenia. Pred zadaním adresy IP zariadenia musíte mať k dispozícii informácie o konfigurácii siete počítača. Ak je počítač nastavený na DHCP, musíte kontaktovať správcu siete, ktorý vám pridelí statickú IP adresu.

      Príklad:

      Ak sú sieťové nastavenia počítača nasledovné:

      - Adresa IP: 169.254.133.42

      - Maska podsiete: 255.255.0.0

      Sieťové informácie zariadenia by mali byť rovnaké, ako je uvedené nižšie:

      - Adresa IP: 169.254.133.43

      - Maska podsiete: 255.255.0.0 (Použite masku podsiete počítača)

      - Brána: 169.254.133.1

15. Keď sa v okne zobrazí informácia, že pripojenie cez sieťový kábel je potvrdené, odpojte sieťový kábel a kliknite na tlačidlo Next.

    Ak je sieťový kábel pripojený, pri konfigurácii bezdrôtovej siete môže byť problematické nájsť zariadenie.

16. Nastavenia bezdrôtovej siete sú dokončené. Ak chcete tlačiť z mobilného zariadenia, ktoré podporuje funkciu Wi-Fi Direct, nastavte možnosť Wi-Fi Direct (pozrite Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Voľba Wi-Fi Direct sa zobrazí na obrazovke, len ak vaša tlačiareň túto funkciu podporuje.

    - Môžete začať vytvárať pripojenie Wi-Fi Direct prostredníctvom programu Samsung Easy Printer Manager (pozrite Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID): Predvolený názov siete tvorí názov modelu a maximálna dĺžka je 22 znakov (bez znakov „Direct-xx-“).

    - Network Key je numerický reťazec a jeho dĺžka je 8 – 64 znakov.

17. Po dokončení nastavení bezdrôtovej siete odpojte kábel USB spojujúci počítač a zariadenie.

18. Nastavenie bezdrôtovej siete je dokončené. Po dokončení inštalácie kliknite na položku Quit.

    Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia (pozrite Inštalácia v systéme Macintosh).

#### Nastavenie prístupového bodu pomocou tlačidla WPS

Pri modeloch, ktoré majú tlačidlo WPS, môžete nastaviť bezdrôtovú sieť pomocou tlačidla WPS (bez pripojenia USB) a tlačidla WPS prístupového bodu (alebo routera).

##### Položky, ktoré si treba pripraviť

- Prístupový bod (alebo bezdrôtový router)

- Počítač pripojený k sieti

- Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením

- Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete

##### Vytvorenie siete v režime infraštruktúry

1. Zapnite počítač, prístupový bod a zariadenie.

2. Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.

3. Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na pracovnej ploche počítača Macintosh.

4. Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS X.

5. Kliknite na možnosť Continue.

6. Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.

7. Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou zmluvou.

8. Keď sa zobrazí upozornenie, že budú ukončené všetky aplikácie spustené v počítači, kliknite na Continue.

9. Kliknite na tlačidlo Wireless Network Setting v okne User Options Pane.

10. Zvoľte možnosť Using the WPS button a kliknite na tlačidlo Next.

    - V prípade modelov, ktoré podporujú tlačidlo WPS, sa zobrazí vyššie uvedené okno.

    - Ak je vaša tlačiareň pripojená pomocou USB kábla, vyššie uvedené okno sa nezobrazí. Ak chcete bezdrôtovú sieť nastaviť pomocou tlačidla WPS, odpojte kábel USB.

    - Ak chcete bezdrôtovú sieť nastaviť pomocou kábla USB, prečítajte si Prístupový bod pomocou USB kábla.

11. Ďalšie okno vás vyzve, aby ste skontrolovali, či váš prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) podporuje štandard WPS alebo nie.

    Ak má prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) tlačidlo WPS, zvoľte možnosť Yes a klinite na tlačidlo Next.

12. Podľa pokynov v zobrazenom okne nastavte bezdrôtovú sieť.

    - V prípade modelov, ktoré sú vybavené displejom, postupujte podľa nasledovných krokov:

      1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo (WPS) na ovládacom paneli približne 2 až 4 sekundy.

         Zariadenie bude čakať max. dve minúty na stlačenie tlačidla WPS na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom routeri).

      2. Stlačte tlačidlo WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

         Na displeji sa zobrazia správy v tomto poradí:

         - Connecting: Zariadenie sa pripája na prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač).

         - Connected: Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.

         - SSID Type: Po dokončení procesu pripojenia na bezdrôtovú sieť sa na displeji objavia informácie o SSID prístupového bodu.

    - V prípade modelov, ktoré nie sú vybavené displejom, postupujte podľa nasledovných krokov:

      1. Stlačte a podržte tlačidlo (WPS) na ovládacom paneli na asi 2 – 4 sekundy, pokým nezačne kontrolka LED stavu rýchlo blikať.

         Zariadenie sa práve pokúša pripojiť k bezdrôtovej sieti. LED kontrolka bude pomaly blikať až dve minúty, pokým nestlačíte tlačidlo PBC na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

      2. Stlačte tlačidlo WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).

         - WPS LED indikátor bliká rýchlo. Zariadenie sa pripája na prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač).

         - Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.

13. Nastavenie bezdrôtovej siete je dokončené. Po dokončení inštalácie kliknite na položku Quit.

    Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia (pozrite Inštalácia v systéme Macintosh).

#### Režim Ad hoc pomocou USB kábla

Ak nemáte prístupový bod (AP), stále môžete spojiť zariadenie s počítačom bezdrôtovo tak, že vytvoríte bezdrôtovú sieť v režime ad hoc podľa nasledujúceho jednoduchého postupu.

##### Položky, ktoré si treba pripraviť

- počítač pripojený do siete

- Disk CD so softvérom je dodaný spoločne so zariadením

- Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete

- kábel USB

##### Vytvorenie siete ad hoc v systéme Macintosh

1. Skontrolujte, či je kábel USB pripojený k zariadeniu.

2. Zapnite počítač a zariadenie pre bezdrôtovú sieť.

3. Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.

4. Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí na pracovnej ploche počítača Macintosh.

5. Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS X.

6. Kliknite na možnosť Continue.

7. Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.

8. Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou zmluvou.

9. Keď sa zobrazí upozornenie, že budú ukončené všetky aplikácie spustené v počítači, kliknite na Continue.

10. Kliknite na tlačidlo Wireless Network Setting v okne User Options Pane.

11. Softvér vyhľadá bezdrôtové sieťové zariadenia.

    Ak vyhľadávanie zlyhalo, skontrolujte, či je kábel USB správne pripojený k počítaču a zariadeniu. Potom postupujte podľa pokynov v okne.

12. Po dokončení vyhľadávania bezdrôtových sietí sa zobrazí zoznam bezdrôtových sietí vyhľadaných zariadením.

    Ak chcete použiť predvolené nastavenie ad hoc spoločnosti Samsung, vyberte poslednú bezdrôtovú sieť v zozname. Položka Network Name(SSID) má názov Portthru a položka Signal má hodnotu Printer Self Network.

    Potom kliknite na tlačidlo Next.

    Ak chcete použiť iné nastavenia ad hoc, vyberte v zozname inú bezdrôtovú sieť.

    Ak chcete zmeniť ad hoc nastavenia, kliknite na tlačidlo Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Zadajte názov SSID (v názve SSID sa rozlišujú malé a veľké písmená).

    - Operation Mode: Vyberte položku ad hoc.

    - Channel: Vyberte kanál (možnosť Auto Setting alebo hodnotu od 2412 MHz do 2467 MHz).

    - Authentication: Vyberte typ overovania.

      Open System: Overovanie sa nepoužíva a šifrovanie sa môže alebo nemusí použiť v závislosti od požiadavky na zabezpečenie údajov.

      Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má správny kľúč WEP, má prístup do siete.

    - Encryption: Vyberte šifrovanie (Žiadne, WEP64, WEP128).

    - Network Key: Zadajte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

    - Confirm Network Key: Potvrďte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

    - WEP Key Index: Ak používate šifrovanie WEP, vyberte zodpovedajúci register WEP Key Index.

    Okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa objaví, ak je pre ad hoc sieť nastavené zabezpečenie.

    Ako spôsob overenia vyberte položku Open System alebo Shared Key a kliknite na tlačidlo Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečenia, ktorý chráni pred nepovoleným prístupom k bezdrôtovej sieti. WEP šifruje časť údajov každého odoslaného paketu v bezdrôtovej sieti pomocou 64 bitového alebo 128 bitového šifrovacieho kľúča WEP.

13. Zobrazí sa okno s nastaveniami bezdrôtovej siete. Skontrolujte nastavenia a kliknite na tlačidlo Next.

    Pred zadaním adresy IP zariadenia musíte mať k dispozícii informácie o konfigurácii siete počítača. Ak je sieťová konfigurácia počítača nastavená na DHCP, nastavenie bezdrôtovej siete by tiež malo byť DHCP. Ak je sieťová konfigurácia počítača nastavená na Static, nastavenie bezdrôtovej siete by tiež malo byť Static.

    Ak je váš počítač nastavený na DHCP a chcete použiť nastavenie bezdrôtovej siete Static, musíte kontaktovať správcu siete, aby ste získali statickú adresu IP.

    - V prípade použitia metódy DHCP

      Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená služba DHCP, skontrolujte, či je možnosť DHCP zobrazená v okne Wireless Network Setting Confirm. Ak je zobrazená možnosť Static, kliknite na Change TCP/IP a zmeňte spôsob pridelenia na Receive IP address automatically (DHCP).

    - V prípade použitia statickej metódy

      Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená metóda Static, skontrolujte, či je možnosť Static zobrazená v okne Wireless Network Setting Confirm. Ak je však zobrazený spôsob DHCP, kliknite na Change TCP/IP a zadajte adresu IP a ostatné hodnoty sieťového nastavenia zariadenia.

      Príklad:

      Ak sú sieťové nastavenia počítača nasledovné:

      - Adresa IP: 169.254.133.42

      - Maska podsiete: 255.255.0.0

      Sieťové informácie zariadenia by mali byť rovnaké, ako je uvedené nižšie:

      - Adresa IP: 169.254.133.43

      - Maska podsiete: 255.255.0.0 (Použite masku podsiete počítača)

      - Brána: 169.254.133.1

14. Keď sa v okne zobrazí informácia, že pripojenie cez sieťový kábel je potvrdené, odpojte sieťový kábel a kliknite na tlačidlo Next.

    Ak je sieťový kábel pripojený, pri konfigurácii bezdrôtovej siete môže byť problematické nájsť zariadenie.

15. Bezdrôtová sieť sa pripája podľa sieťového nastavenia.

16. Nastavenie bezdrôtovej siete je dokončené. Po dokončení inštalácie kliknite na položku Quit.

    Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia (pozrite Inštalácia v systéme Macintosh).

### Pomocou sieťového kábla

Zariadenia, ktoré nepodporujú sieťový port, nebudú schopné používať túto funkciu (pozrite Pohľad zozadu).

Vaše zariadenie možno pripojiť do siete. Ak chcete, aby zariadenie pracovalo so sieťou, musíte vykonať niekoľko konfiguračných postupov.

- Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia (pozrite Inštalácia ovládača cez sieť).

- Informácie o konfigurácii siete vám poskytne jej správca alebo osoba, ktorá nastavila bezdrôtovú sieť.

#### Položky, ktoré si treba pripraviť

- prístupový bod

- počítač pripojený do siete

- Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením

- Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete

- sieťový kábel

#### Tlač správy o konfigurácii siete

Sieťové nastavenia zariadenia je možné identifikovať vytlačením správy o konfigurácii siete.

Pozrite si časť Tlač správy o konfigurácii siete.

#### Nastavenie adresy IP pomocou programu SetIP (systém Windows)

Tento program slúži na manuálne nastavenie sieťovej IP adresy zariadenia použitím jeho MAC adresy na komunikáciu so zariadením. Adresa MAC je hardvérové sériové číslo sieťového rozhrania a možno ho nájsť v Správe o konfigurácii siete.

Pozrite si časť Nastavenie IP adresy.

#### Konfigurácia bezdrôtovej siete zariadenia

Skôr než začnete, musíte poznať sieťový názov (SSID) vašej bezdrôtovej siete a jej kľúč, ak je šifrovaná. Tieto informácie boli zadané pri inštalácii prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Ak nepoznáte vaše bezdrôtové prostredie, požiadajte o pomoc zriaďovateľa siete.

Na konfiguráciu parametrov bezdrôtovej siete môžete použiť program SyncThru™ Web Service.

#### Používanie služby SyncThru™ Web Service

Pred spustením konfigurácie parametrov bezdrôtovej siete skontrolujte stav pripojenia kábla.

1. Skontrolujte, či je k zariadeniu pripojený sieťový kábel. Ak nie je, pripojte zariadenie pomocou štandardného sieťového kábla.

2. Spustite webový prehliadač, ako je napríklad program Internet Explorer, Safari alebo Firefox, a zadajte do jeho okna novú adresu IP zariadenia.

   Príklad:

3. Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality služby SyncThru™ Web Service.

4. Zadajte identifikáciu (ID) a heslo (Password) a potom kliknite na položku Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Network Settings.

6. Kliknite na položku Wireless > Wizard.

   Wizard (Sprievodca) vám pomôže nastaviť konfiguráciu bezdrôtovej siete. Ak však chcete bezdrôtovú sieť nastaviť priamo, vyberte položku Custom.

7. Vyberte jeden názov Network Name(SSID) zo zoznamu.

   - SSID: SSID (Service Set Identifier) je názov, ktorý identifikuje bezdrôtovú sieť. Prístupové body a bezdrôtové zariadenia, ktoré sa pokúšajú pripojiť k špecifickej bezdrôtovej sieti, musia mať rovnaký názov SSID. V identifikátore SSID sa rozlišujú malé a veľké písmená.

   - Operation Mode: Operation Mode označuje typ bezdrôtových pripojení (pozrite Názov a sieťový kľúč bezdrôtovej siete).

     - Ad-hoc: Umožňuje bezdrôtovým zariadeniam komunikovať priamo medzi sebou v prostredí peer-to-peer.

     - Infrastructure: Umožňuje vzájomnú komunikáciu bezdrôtových zariadení prostredníctvom prístupového bodu.

   Ak je položka Operation Mode vašej siete nastavená na možnosť Infrastructure, vyberte identifikátor SSID prístupového bodu. Ak je položka Operation Mode nastavená na možnosť Ad-hoc, vyberte identifikátor SSID zariadenia. Všimnite si, že predvoleným názvom SSID vášho zariadenia je „portthru“.

8. Kliknite na tlačidlo Next.

   Ak sa zobrazí okno nastavení zabezpečenia bezdrôtovej siete, zadajte zaregistrované heslo (sieťový kľúč) a kliknite na tlačidlo Next.

9. Zobrazí sa okno potvrdenia, v ktorom môžete skontrolovať nastavenie bezdrôtovej siete. Ak je nastavenie správne, kliknite na položku Apply.

   Odpojte sieťový kábel (štandardný alebo sieťový). Zariadenie by malo začať bezdrôtovo komunikovať so sieťou. V prípade režimu ad-hoc môžete používať bezdrôtovú LAN a pevnú (káblovú) LAN sieť súčasne.

### Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi

Ak je vaše zariadenie vybavené displejom, Wi-Fi sieť môžete tiež zapnúť/vypnúť prostredníctvom ponuky Network na ovládacom paneli zariadenia.

1. Skontrolujte, či je k zariadeniu pripojený sieťový kábel. Ak nie je, pripojte zariadenie pomocou štandardného sieťového kábla.

2. Spustite webový prehliadač, ako je napríklad program Internet Explorer, Safari alebo Firefox, a zadajte do jeho okna novú adresu IP zariadenia.

   Príklad:

3. Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality služby SyncThru™ Web Service.

4. Zadajte identifikáciu (ID) a heslo (Password) a potom kliknite na položku Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Network Settings.

6. Kliknite na položku Wireless > Custom.

   Môžete tiež zapnúť alebo vypnúť sieť Wi-Fi.

### Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct pre tlač z mobilného zariadenia

Funkcia Wi-Fi Direct predstavuje jednoducho nastaviteľnú metódu pripojenia (peer-to-peer) medzi tlačiarňou a mobilným zariadením. Poskytuje zabezpečené spojenie a lepšiu priepustnosť než režim ad hoc.

Štandard Wi-Fi Direct vám umožňuje pripojiť tlačiareň do siete podporujúcej štandard Wi-Fi Direct a súčasne ju pripojiť k prístupovému bodu. Môžete tiež súčasne použiť káblovú sieť aj sieť Wi-Fi Direct, takže viacerí používatelia budú môcť pristupovať a tlačiť dokumenty zo siete Wi-Fi Direct aj z káblovej siete.

- Cez sieť Wi-Fi Direct tlačiarne nie je možné pripojenie na internet.

- Zoznam podporovaných protokolov sa môže odlišovať od vášho modelu. Siete Wi-Fi Direct nepodporujú služby IPv6, filtrovanie siete, IPSec, WINS ani SLP.

#### Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete aktivovať jedným z nasledujúcich spôsobov.

##### Z počítača pripojeného prostredníctvom kábla USB (odporúčané)

- Ak nastavenie upravujte pomocou softvéru z dodaného CD disku, pozrite kapitolu prístupový bod pomocou USB kábla.

  - Ak používate systém Windows, pozrite Prístupový bod pomocou USB kábla.

  - Ak používate systém Macintosh, pozrite Prístupový bod pomocou USB kábla.

- Po dokončené inštalácie ovládača môžete nastaviť aplikáciu Samsung Easy Printer Manager a vykonať zmeny funkcie Wi-Fi Direct.

  Aplikácia Samsung Easy Printer Manager je dostupná len pre používateľov systémov Windows a Macintosh.

  - V ponuke Štart zvoľte Programy alebo Všetky programy > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings > Network.

    - Wi-Fi Direct On/Off: Vyberte možnosť On a funkciu zapnite.

    - Device Name: Zadajte názov tlačiarne, pod ktorým bude viditeľná v bezdrôtovej sieti. Pri predvolenom nastavení je názov zariadenia názov modelu.

    - IP Address: Zadajte IP adresu tlačiarne. IP adresa slúži len pre miestnu sieť, nie pre infraštruktúru káblovej alebo bezdrôtovej siete. Odporúčame použitie predvolenej miestnej IP adresy (predvolená miestna IP adresa tlačiarne pre funkciu Wi-Fi Direct je 192.168.3.1)

    - Group Owner: Aktivovaním tejto možnosti priradíte tlačiareň do skupiny vlastníka siete Wi-Fi Direct. Funkcia Group Owner funguje podobne ako bezdrôtový prístupový bod. Odporúčame, aby ste túto možnosť aktivovali.

    - Network Key: Ak na tlačiarni zapnete funkciu Group Owner, položka Network Key je povinná, aby sa k nej ostatné mobilné zariadenia dokázali pripojiť. Sieťový kľúč môžete nastaviť ľubovoľne, príp. si zapamätajte predvolený sieťový kľúč, ktorý náhodne vygeneroval systém.

##### Zo zariadenia (zariadenia s displejom)

- Na ovládacom paneli zvoľte Network > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Zapnite funkciu Wi-Fi Direct.

##### Z počítača pripojeného do siete

Ak tlačiareň používa sieťový kábel alebo bezdrôtový prístupový bod, funkciu Wi-Fi Direct môžete aktivovať a konfigurovať pomocou služby SyncThru™ Web Service.

- Spustite SyncThru™ Web Service, zvoľte položku Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Zapnite alebo vypnite funkciu Wi-Fi Direct a nastavte ostatné možnosti.

- Ak používate systém Linux,

  - Vytlačte správu o konfigurácii IP siete a skontrolujte výstup (pozrite Tlač správy o konfigurácii siete).

  - Spustite SyncThru Web Service, zvoľte položku Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  - Zapnite alebo vypnite funkciu Wi-Fi Direct.

#### Nastavenie mobilného zariadenia

- Po nastavení funkcie Wi-Fi Direct na tlačiarni si prečítajte používateľskú príručku k používanému mobilnému zariadeniu a nastavte na ňom funkciu Wi-Fi Direct.

- Po nastavení funkcie Wi-Fi Direct bude potrebné prevziať aplikáciu na tlač z mobilného zariadenia. (Napr.: Samsung Mobile printer) pre tlač z inteligentného telefónu.

- Ak pomocou mobilného zariadenia nájdete tlačiareň, ku ktorej sa chcete pripojiť, zvoľte ju. LED kontrolka na tlačiarni začne blikať. Stlačte tlačidlo WPS tlačiarne, ktorá sa následne pripojí k mobilnému zariadeniu.

- Ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje WPS, namiesto stlačenia tlačidla WPS budete musieť zadať „Sieťový kľúč“ tlačiarne.

### Riešenie problémov

#### Problémy pri nastavení alebo inštalácii ovládača

##### Printers Not Found

- Vaše zariadenie možno nie je zapnuté. Zapnite počítač aj zariadenie.

- Počítač nie je pripojený k zariadeniu pomocou kábla USB. Pripojte zariadenie k vášmu počítaču pomocou kábla USB.

- Zariadenie nepodporuje prácu v bezdrôtovej sieti. Skontrolujte používateľskú príručku zariadenia, ktorá je na disku so softvérom dodaným s vaším zariadením, a pripravte zariadenie s bezdrôtovou sieťou.

##### Connecting Failure - SSID Not Found

- Zariadenie nedokáže vyhľadať vybraný alebo zadaný sieťový názov (SSID). Skontrolujte sieťový názov (SSID) prístupového bodu a skúste sa znova pripojiť.

- Prístupový bod nie je zapnutý. Zapnite prístupový bod.

##### Connecting Failure - Invalid Security

- Zabezpečenie nie je správne konfigurované. Skontrolujte nakonfigurované zabezpečenie prístupového bodu a zariadenia.

##### Connecting Failure - General Connection Error

- Počítač neprijíma signál zo zariadenia. Skontrolujte kábel USB a napájanie zariadenia.

##### Connecting Failure - Connected Wired Network

- Zariadenie je pripojené pomocou sieťového kábla. Odpojte sieťový kábel zo zariadenia.

##### PC Connection Error

- Nakonfigurovaná sieťová adresa neumožňuje vytvorenie pripojenia medzi počítačom a zariadením.

  - V prípade sieťového prostredia so službou DHCP

    Zariadenie automaticky prijme adresu IP (DHCP), ak je počítač nakonfigurovaný na DHCP.

  - V prípade sieťového prostredia so statickým adresami

    Zariadenie používa statickú adresu, ak je počítač nakonfigurovaný na statickú adresu.

    Príklad:

    Ak sú sieťové nastavenia počítača nasledovné:

    - Adresa IP: 169.254.133.42

    - Maska podsiete: 255.255.0.0

    Sieťové informácie zariadenia by mali byť rovnaké, ako je uvedené nižšie:

    - Adresa IP: 169.254.133.43

    - Maska podsiete: 255.255.0.0 (Použite masku podsiete počítača)

    - Brána: 169.254.133.1

#### Iné problémy

Ak sa vyskytnú problémy počas používania zariadenia v sieti, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

Informácie o prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači) nájdete v jeho používateľskej príručke.

- Počítač, prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) alebo zariadenie sa nedá zapnúť.

- Skontrolujte bezdrôtový príjem v okolí zariadenia. Ak je smerovač ďaleko od zariadenia alebo sa medzi zariadeniami nachádza prekážka, môžete mať problémy s prijímaním signálu.

- Vypnite a zapnite prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač), zariadenie a počítač. Niekedy môže vypnutie a opätovné zapnutie obnoviť sieťovú komunikáciu.

- Skontrolujte, či softvér brány firewall (V3 alebo Norton) neblokuje komunikáciu.

  Ak sú počítač a zariadenie pripojené v tej istej sieti, ktorá sa nedá vyhľadať, softvér brány firewall môže blokovať komunikáciu. Podľa pokynov v používateľskej príručke softvéru ho vypnite a skúste znova vyhľadať zariadenie.

- Skontrolujte, či je zariadeniu pridelená správna adresa IP. Adresu IP môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.

- Skontrolujte, či má prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) nastavené zabezpečenie (heslo). Ak má nastavené heslo, informujte sa u správcu prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača).

- Skontrolujte IP adresu zariadenia. Preinštalujte ovládač zariadenia a zmeňte nastavenia pripojenia zariadenia do siete. Kvôli charakteristike servera DHCP sa pridelená adresa IP môže zmeniť, ak sa zariadenie dlhý čas nepoužíva alebo ak sa prístupový bod vynuloval.

  Pri konfigurácii DHCP servera na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači) zaregistrujte MAC adresu zariadenia. Potom bude vždy možné použiť adresu IP, ktorá je nastavená s MAC adresou. MAC adresu zariadenia je možné identifikovať vytlačením správy o konfigurácii siete (pozrite Tlač správy o konfigurácii siete).

- Skontrolujte prostredie bezdrôtovej siete. Možno sa vám nepodarí pripojiť k sieti v prostredí infraštruktúry, ktorá požaduje zadanie informácií o používateľovi ešte pred pripojením k prístupovému bodu (alebo bezdrôtovému smerovaču).

- Toto zariadenie podporuje len štandardy IEEE 802.11b/g/n a Wi-Fi. Zariadenie nepodporuje iné typy bezdrôtových pripojení (napr. Bluetooth).

- Ak používate režim ad hoc, napríklad v operačnom systéme Windows Vista, bezdrôtové pripojenie môže byť potrebné nastaviť vždy, keď budete chcieť použiť bezdrôtové zariadenie.

- Nemôžete naraz použiť režim infraštruktúry a režim ad hoc s bezdrôtovým zariadením značky Samsung.

- Zariadenie je v dosahu bezdrôtovej siete.

- Zariadenie sa nachádza ďalej od prekážok, ktoré môžu blokovať prenos bezdrôtového signálu.

  Odstráňte všetky veľké kovové predmety medzi prístupovým bodom (alebo bezdrôtovým smerovačom) a zariadením.

  Zariadenie a bezdrôtový prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) nesmú byť oddelené stožiarmi, stenami ani nosnými stĺpmi vyrobenými z kovu alebo betónu.

- Zariadenie sa nachádza ďalej od všetkých elektronických zariadení, ktoré môžu rušiť prenos bezdrôtového signálu.

  Rôzne zariadenia môžu nepriaznivo ovplyvňovať bezdrôtový signál, vrátane mikrovlnnej rúry a niektorých zariadení Bluetooth.

- Pri každej zmene konfigurácie vášho prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača) je potrebné znova nastaviť pripojenie k bezdrôtovej sieti pre zariadenie.