## Configurar la red inalámbrica

- Asegúrese de que la impresora sea compatible con redes inalámbricas. La red inalámbrica podría no estar disponible en función del modelo (consulte Funciones según el modelo).

- Si parece que no funciona la red IPv6, establezca todos los ajustes de red a los valores predeterminados de fábrica y vuelva a intentarlo utilizando Borrar ajuste.

### Introducción

#### Conocimiento del tipo de red

Normalmente, solo puede disponer de una conexión entre el equipo y el dispositivo a la vez.

| Modo Infraestructura Comúnmente, este entorno se utiliza para redes domésticas o de pequeñas oficinas. Este modo utiliza un punto de acceso para comunicarse con el dispositivo inalámbrico.
| Modo ad-hoc Este modo no utiliza un punto de acceso. El ordenador inalámbrico y la impresora inalámbrica se comunican directamente.

#### Nombre de red inalámbrica y clave de red

Las redes inalámbricas requieren una mayor seguridad, de manera que, cuando se configura por primera vez un punto de acceso, se crean un nombre de red (SSID), el tipo de seguridad utilizada y una clave de red. Pregunte a su administrador de red acerca de esta información antes de proceder con la instalación de la máquina.

### Introducción a los métodos de configuración inalámbrica

Puede ajustar la configuración inalámbrica desde la impresora o desde el ordenador. Seleccione en la tabla que aparece a continuación el método de configuración que desee.

Es posible que algunos tipos de instalación de red inalámbrica no estén disponibles según el modelo o el país.

Método de configuración | Método de conexión | Descripción y referencia
--- | --- | ---

En el panel de control de la impresora

Utilizando WPS (recomendado)

()

- Consulte Impresoras con pantalla de visualización.

- Consulte Impresoras sin pantalla de visualización.

Utilización del botón de menú

()

- Consulte Utilización del botón de menú.

En el ordenador

Punto de acceso a través de cable USB (recomendado)

()

- Si es usuario de Windows, consulte Punto de acceso a través de cable USB.

- Si es usuario de Macintosh, consulte Punto de acceso a través de cable USB.

Punto de acceso a través del botón WPS (sin conexión por cable USB)

( , )

- Si es usuario de Windows, consulte Punto de acceso a través del botón WPS (sin conexión por cable USB).

- Si es usuario de Macintosh, consulte Configuración del punto de acceso con el botón WPS.

Ad hoc a través de cable USB

()

- Si es usuario de Windows, consulte Ad hoc a través de cable USB.

- Si es usuario de Macintosh, consulte Ad hoc a través de cable USB.

Uso de un cable de red

- Consulte Uso de un cable de red.

Otros métodos de configuración

Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil

- Consulte Configuración de la conexión Wi-Fi Direct.

Si aparecen problemas durante la configuración inalámbrica o la instalación de controladores, consulte el capítulo de solución de problemas (consulte Solución de problemas).

### Utilización del botón WPS

Si el dispositivo y un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) admiten WPS (Wi-Fi Protected Setup™), puede configurar fácilmente los parámetros de la red inalámbrica; para ello, pulse el botón (WPS) en el panel de control sin un ordenador.

- Si desea utilizar la red inalámbrica con el modo Infraestructura, asegúrese de que el cable de red no esté conectado al dispositivo. El uso del botón WPS (PBC) o la introducción del PIN del ordenador para establecer conexión con el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) varían según el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que esté usando. Consulte el manual de usuario del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que esté usando.

- Al utilizar el botón WPS para configurar la red inalámbrica, la configuración de seguridad puede cambiar. Para evitar esto, bloquee la opción de WPS para la configuración de seguridad inalámbrica actual. El nombre de la opción puede variar dependiendo del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que está utilizando.

#### Elementos que debe preparar

- Compruebe que el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) admita Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Compruebe que el dispositivo admita Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Ordenador en red (modo PIN solamente)

#### Selección de su tipo

Existen dos métodos disponibles para conectar su impresora a una red inalámbrica con el botón (WPS) del panel de control.

El método de Configuración de botón de comando (PBC) le permite conectar el equipo a una red inalámbrica pulsando tanto el botón (WPS) del panel de control de la impresora y el botón WPS (PBC) de un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) con Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) habilitado, respectivamente.

El método Número de identificación personal (PIN) le ayuda a conectar el equipo a una red inalámbrica mediante la introducción de la información de PIN que se proporciona en un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) habilitado para WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

El modo predeterminado del equipo es PBC, recomendado para entornos de red inalámbrica típicos.

Puede cambiar el modo de WPS en el panel de control ( (Menú) > Red > Inalamb. > OK > Config. WPS).

#### Impresoras con pantalla de visualización

##### Conexión en modo PBC

1. Mantenga pulsado el botón (WPS) del panel de control durante más de dos segundos.

   el equipo inicia la espera durante dos minutos hasta que pulsa el botón WPS (PBC) en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

2. Pulse el botón WPS (PBC) en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

   Los mensajes aparecen en la pantalla en el orden siguiente:

   1. Conectando: El dispositivo se está conectando al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

   2. d_Conectado: Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.

   3. Tipo SSID: Tras finalizar el proceso de conexión a la red inalámbrica, se muestra en la pantalla la información SSID de AP.

##### Conexión en el modo PIN

1. Mantenga pulsado el botón (WPS) del panel de control durante más de dos segundos.

2. El PIN de ocho dígitos aparece en la pantalla.

   Necesita introducir el PIN de ocho dígitos dentro de dos minutos al ordenador que está conectado al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

   Los mensajes aparecen en la pantalla en el orden siguiente:

   1. Conectando: La impresora se está conectando a la red inalámbrica.

   2. d_Conectado: Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.

   3. Tipo SSID: Tras finalizar el proceso de conexión a la red inalámbrica, se muestra en la pantalla LCD la información SSID de AP.

#### Impresoras sin pantalla de visualización

##### Conexión en modo PBC

1. Mantenga pulsado el botón (WPS) del panel de control entre 2 y 4 segundos, hasta que el LED de estado comience a parpadear rápidamente.

   El dispositivo inicia la conexión a una red inalámbrica. El LED parpadea lentamente durante dos minutos hasta que pulsa el botón PBC en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

2. Pulse el botón WPS (PBC) en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

   1. La luz parpadea rápidamente en el LED WPS. El dispositivo se está conectando al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

   2. Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.

##### Conexión en el modo PIN

1. Debe imprimir el informe de configuración de red con el número PIN (consulte Impresión del informe de configuración de red).

   En modo Listo, mantenga pulsado el botón (Cancelar o Parar/Borrar) en el panel de control durante unos cinco segundos. Mostrará el número PIN del dispositivo.

2. Mantenga pulsado el botón (WPS) en el panel de control durante más de cuatro segundos hasta que se encienda el LED de estado.

   El dispositivo comienza a conectase a un punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

3. Necesita introducir el PIN de ocho dígitos dentro de dos minutos al ordenador que está conectado al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

   El LED parpadea lentamente durante dos minutos hasta que introduce el número PIN de ocho dígitos.

   El indicador LED WPS parpadea en este orden:

   1. La luz parpadea rápidamente en el LED WPS. El dispositivo se está conectando al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

   2. Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.

#### Reconexión a una red

Cuando la función inalámbrica está desactivada, el dispositivo intenta automáticamente volverá a conectarse al punto de acceso (o enrutador inalámbrico) con la dirección y la configuración de conexión inalámbrica que se usó antes.

En los casos siguientes, el dispositivo se vuelve a conectar automáticamente a la red inalámbrica:

- El dispositivo se apaga y se vuelve a encender.

- El punto de acceso (o enrutador inalámbrico) se apaga y se vuelve a encender.

#### Cancelación del proceso de conexión

Para cancelar la conexión a red inalámbrica cuando el dispositivo se está conectando a la red inalámbrica, pulse y luego suelte (Cancelar o Parar/Borrar) en el panel de control. Deberá esperar dos minutos para volver a conectarse a la red inalámbrica.

#### Desconexión de una red

Para desconectar la conexión a una red inalámbrica, pulse el botón (WPS) en el panel de control durante más de dos segundos.

- Cuando la red Wi-Fi está en modo inactivo: El dispositivo se desconecta inmediatamente de la red inalámbrica y el LED WPS se apaga.

- Cuando la red Wi-Fi se está usando: Mientras que el dispositivo espera hasta que el trabajo actual se termine, la luz parpadea rápidamente en el LED WPS. Luego, la conexión de red inalámbrica se desconecta automáticamente y el LED de WPS se apaga.

### Utilización del botón de menú

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Antes de comenzar, necesita saber el nombre de red (SSID) de la red inalámbrica y la clave de red si está codificada. Esta información se estableció cuando se instaló el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si no está familiarizado con el entorno inalámbrico, consulte con la persona que ha configurado la red.

Una vez completada la conexión de red inalámbrica, tiene que instalar un controlador del dispositivo para imprimir desde una aplicación (consulte Instalación del controlador a través de la red).

1. Pulse el botón (Menú) en el panel de control.

2. Pulse Red > Inalamb. > Configuración WLAN.

3. Pulse OK para seleccionar el método de configuración que desee.

   - Auxiliar (recomendado): En este modo la configuración es automática. La impresora mostrará una lista de redes disponibles entre las que podrá elegir. Tras seleccionar una red, la impresora le solicitará la clave de seguridad correspondiente.

   - Personalizado: En este modo, los usuarios pueden proporcionar o editar manualmente sus propios SSID, o elegir la opción de seguridad en detalle.

### Configuración utilizando Windows

Acceso directo a Configuración inalámbrica sin CD: Si ya ha instalado el controlador de impresora una vez, podrá acceder a Configuración inalámbrica sin CD. Desde el menú Inicio, seleccione Programas o Todos los programas > Samsung Printers > el nombre del controlador de la impresora > Programa de configuración inalámbrica.

#### Punto de acceso a través de cable USB

##### Elementos que debe preparar

- Punto de acceso

- Equipo conectado a una red

- CD de software suministrado con el equipo

- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica

- Cable USB

##### Creación de la infraestructura de red

1. Verifique que el cable USB esté conectado al dispositivo.

2. Encienda el ordenador, el punto de acceso y el dispositivo.

3. Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.

4. Seleccione la opción Instalación y configuración inalámbrica.

5. Lea el Acuerdo de licencia y seleccione Acepto los términos del acuerdo de licencia. Luego, haga clic en Siguiente.

6. El software buscará la red inalámbrica.

   Si el software no busca la red, compruebe que el cable USB está conectado correctamente al ordenador y al dispositivo, y siga las instrucciones que aparecen en la ventana.

   - Si la configuración de red inalámbrica se ha establecido anteriormente, aparecerá la ventana Información de la configuración de red inalámbrica.

     Si desea restablecer la configuración inalámbrica, active la casilla de verificación y haga clic en Siguiente.

   - En los modelos compatibles con el botón WPS (sin conexión mediante cable USB), aparecerá la ventana que se muestra a continuación.

     - Con un cable USB: Conecte el cable USB y haga clic en Siguiente, a continuación vaya al paso 7.

     - Uso del botón WPS: Consulte Punto de acceso a través del botón WPS (sin conexión por cable USB).

7. Seleccione el método que desea utilizar en la ventana del método de configuración inalámbrica.

   - Configurar los ajustes inalámbricos manualmente.: Vaya al paso 8.

   - Configurar los ajustes inalámbricos pulsando el botón WPS en el punto de acceso.: Conéctese a la red inalámbrica; para ello pulse el botón WPS en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

     - Siga las instrucciones de la ventana. Cuando haya terminado de ajustar la configuración de red inalámbrica, vaya al paso 11.

8. Después de realizar la búsqueda, la ventana mostrará los dispositivos de la red inalámbrica. Seleccione el nombre (SSID) del punto de acceso que está utilizando y haga clic en Siguiente.

   Si no puede averiguar el nombre de la red que desea seleccionar o si desea definir la configuración inalámbrica de forma manual, haga clic en Configuración avanzada.

   - Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el SSID del punto de acceso que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).

   - Modo de funcionamiento: Seleccione Infraestructu..

   - Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.

     Sis. abier. No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.

     Clav. com. Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.

     WPA Personal o WPA2 Personal: Seleccione esta opción para autenticar el servidor de impresión mediante una clave precompartida WPA. Este método emplea una clave secreta compartida (también denominada frase de contraseña precompartida) que se debe configurar manualmente en el punto de acceso y en todos los clientes.

   - Cifrado: Seleccione el cifrado (ninguno, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Clave de red: Introduzca el valor de la clave de red de cifrado.

   - Confirmar clave de red: Confirme el valor de la clave de red de cifrado.

   - Índice de clave WEP: Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el Índice de clave WEP correspondiente.

   La ventana de seguridad de la red inalámbrica aparecerá cuando el punto de acceso tenga una configuración de seguridad.

   Aparecerá la ventana de seguridad de la red inalámbrica. La ventana puede variar según el modo de seguridad: WEP o WPA.

   - WEP

     Seleccione Sis. abier. o Clav. com. para la autenticación e introduzca la clave de seguridad WEP. Haga clic en Siguiente.

     El método de cifrado WEP (Privacidad Equivalente por Cable) es un protocolo de seguridad que impide que cualquier persona no autorizada acceda a la red inalámbrica. WEP cifra parte de los datos de cada paquete que se intercambia en la red inalámbrica mediante una clave de cifrado WEP de 64 ó 128 bits.

   - WPA

     Introduzca la clave compartida WPA y haga clic en Siguiente.

     WPA autoriza e identifica a los usuarios mediante una clave secreta que cambia automáticamente a intervalos regulares. WPA usa también el protocolo TKIP (Protocolo de integridad de llave temporal) y el estándar AES (Estándar de cifrado avanzado) para cifrar los datos.

9. La ventana muestra la configuración de la red inalámbrica; compruebe si la configuración es correcta. Haga clic en Siguiente.

   - Para el método DHCP

     Si el método de asignación de la dirección IP es DHCP, compruebe si se visualiza DHCP en la ventana. Si aparece estático, haga clic en Cambiar TCP/IP para cambiar el método de asignación a DHCP.

   - Para el método estático

     Si el método de asignación de la dirección IP es estático, verifique si se visualiza Estático en la ventana. Si se muestra DHCP, haga clic en Cambiar TCP/IP para introducir la dirección IP y otros valores de configuración de red para el dispositivo. Antes de introducir la dirección IP del dispositivo, debe conocer la información de configuración de red del equipo. Si el equipo está configurado como DCHP, debe ponerse en contacto con el administrador de la red para obtener la dirección IP estática.

     Por ejemplo:

     Si la información de configuración de red del ordenador es la siguiente:

     - Dirección IP: 169.254.133.42

     - Máscara de subred: 255.255.0.0

     A continuación, la información de red del dispositivo debería ser la siguiente:

     - Dirección IP: 169.254.133.43

     - Máscara de subred: 255.255.0.0 (Use la máscara de subred del ordenador).

     - Puerta de enlace: 169.254.133.1

10. Cuando aparezca la ventana que informa que la conexión del cable de red está confirmado, desconecte el cable de red y haga clic en Siguiente.

    Si el cable de red está conectado, puede tener problemas para encontrar la impresora a la hora de configurar la red inalámbrica.

11. Habrá completado la configuración de la red inalámbrica. Para imprimir desde un dispositivo móvil compatible con Wi-Fi Direct, establezca la opción Wi-Fi Direct (consulte Configuración de la conexión Wi-Fi Direct).

    Opción de Wi-Fi Direct:

    - La opción Wi-Fi Direct aparece en la pantalla sólo si la impresora admite esta función.

    - Puede comenzar a establecer la conexión Wi-Fi Direct mediante Samsung Easy Printer Manager (consulte Configuración de la conexión Wi-Fi Direct).

    - Nombre de red (SSID): De forma predeterminada, el nombre de la red es el nombre de modelo, y la longitud máxima es de 22 caracteres (sin incluir "Direct-xx-").

    - Clave de red es una cadena numérica, y puede contener entre 8 y 64 caracteres.

12. Una vez finalizada la configuración de la red inalámbrica, desconecte el cable USB del equipo y del dispositivo. Haga clic en Siguiente.

13. Haga clic en Siguiente cuando aparezca la ventana Confirmar conexión a la impresora.

14. Seleccione los componentes que se instalarán. Haga clic en Siguiente.

15. Una vez seleccionados los componentes, también puede cambiar el nombre del dispositivo, definir el dispositivo que compartirá en red y el dispositivo predeterminado, y cambiar el nombre del puerto de cada dispositivo. Haga clic en Siguiente.

16. Una vez completada la instalación, se abrirá una ventana que le solicitará que imprima una página de prueba. Si desea imprimir una página de prueba, marque Imprimir una página de prueba.

    De lo contrario, haga clic en Siguiente y vaya al paso 18.

17. Si la página de prueba se imprime correctamente, haga clic en Sí.

    En caso contrario, haga clic en No para volver a imprimirla.

18. Si desea registrar su impresora en la página web Samsung y recibir información de utilidad, haga clic en Registro en línea. Si no, haga clic en Finalizar.

#### Punto de acceso a través del botón WPS (sin conexión por cable USB)

En aquellos modelos que dispongan de botón WPS, puede establecer la red inalámbrica con el botón WPS (sin conexión USB) y el botón WPS del punto de acceso (o un enrutador).

##### Elementos que debe preparar

- Punto de acceso (o enrutador inalámbrico)

- Equipo conectado a una red

- CD de software suministrado con el equipo

- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica

##### Creación de la infraestructura de red

1. Encienda el ordenador, el punto de acceso y el dispositivo.

2. Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.

3. Seleccione la opción Instalación y configuración inalámbrica.

4. Lea el Acuerdo de licencia y seleccione Acepto los términos del acuerdo de licencia. Luego, haga clic en Siguiente.

5. Seleccione Uso del botón WPS y haga clic en Siguiente.

   - En los modelos compatibles con el botón WPS aparecerá la ventana anterior.

   - Si su impresora está conectada por cable USB, la ventana anterior no aparecerá. Si desea configurar la red inalámbrica utilizando el botón WPS, desconecte el cable USB.

   - Si desea configurar la red inalámbrica con el cable USB, consulte Punto de acceso a través de cable USB.

6. La siguiente ventana le pide que compruebe si su punto de acceso (o enrutador inalámbrico) es compatible con WPS o no.

   Si el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) tiene un botón WPS, seleccione Sí y haga clic en Siguiente.

7. Siga las instrucciones que aparecen en la ventana para configurar la red inalámbrica.

   - En los modelos que disponen de pantalla, siga los pasos mencionados a continuación.

     1. Mantenga pulsado el botón (WPS) del panel de control durante dos a cuatro segundos.

        La impresora espera dos minutos hasta que se pulse el botón WPS en el punto de acceso (o enrutador).

     2. Pulse el botón WPS (PBC) en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

        Los mensajes aparecen en la pantalla en el orden siguiente:

        - Conectando: El dispositivo se está conectando al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

        - d_Conectado: Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.

        - Tipo SSID: Tras finalizar el proceso de conexión a la red inalámbrica, se muestra en la pantalla la información SSID de AP.

   - En los modelos sin pantalla, siga los pasos mencionados a continuación.

     1. Mantenga pulsado el botón (WPS) del panel de control entre 2 y 4 segundos, hasta que el LED de estado comience a parpadear rápidamente.

        El dispositivo inicia la conexión a una red inalámbrica. El LED parpadea lentamente durante dos minutos hasta que pulsa el botón PBC en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

     2. Pulse el botón WPS (PBC) en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

        - La luz parpadea rápidamente en el LED WPS, mientras que se conecta al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

        - Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.

8. Aparecerá la ventana Configuración de red inalámbrica completada. Haga clic en Siguiente.

9. Haga clic en Siguiente cuando aparezca la ventana Confirmar conexión a la impresora.

10. Seleccione los componentes que se instalarán. Haga clic en Siguiente.

11. Una vez seleccionados los componentes, también puede cambiar el nombre del dispositivo, definir el dispositivo que compartirá en red y el dispositivo predeterminado, y cambiar el nombre del puerto de cada dispositivo. Haga clic en Siguiente.

12. Una vez completada la instalación, se abrirá una ventana que le solicitará que imprima una página de prueba. Si desea imprimir una página de prueba, marque Imprimir una página de prueba.

    De lo contrario, haga clic en Siguiente y vaya al paso 14.

13. Si la página de prueba se imprime correctamente, haga clic en Sí.

    En caso contrario, haga clic en No para volver a imprimirla.

14. Si desea registrar su impresora en la página web Samsung y recibir información de utilidad, haga clic en Registro en línea. Si no, haga clic en Finalizar.

#### Ad hoc a través de cable USB

Si no dispone de un punto de acceso (AP), puede conectar el dispositivo de forma inalámbrica a su equipo configurando una red inalámbrica ad hoc. Para ello, siga estas sencillas instrucciones.

##### Elementos que debe preparar

- Equipo conectado a una red

- CD de software suministrado con el equipo

- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica

- Cable USB

##### Creación de la red ad-hoc en Windows

1. Verifique que el cable USB esté conectado al dispositivo.

2. Encienda el ordenador y el dispositivo de red inalámbrica.

3. Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.

4. Seleccione la opción Instalación y configuración inalámbrica.

5. Lea el Acuerdo de licencia y seleccione Acepto los términos del acuerdo de licencia. Luego, haga clic en Siguiente.

6. El software buscará la red inalámbrica.

   Si el software no busca la red, compruebe que el cable USB está conectado correctamente al ordenador y al dispositivo, y siga las instrucciones que aparecen en la ventana.

7. Después de buscar redes inalámbricas, aparecerá la lista de redes inalámbricas encontradas.

   Si desea utilizar la configuración ad-hoc predeterminada de Samsung, seleccione la última red inalámbrica de la lista, cuyo Nombre de red (SSID) es Portthru y su Señal es Red propia impresora.

   Luego, haga clic en Siguiente.

   Si desea utilizar otra configuración ad-hoc, seleccione otra red inalámbrica de la lista.

   Si desea cambiar la configuración ad hoc, haga clic en el botón Configuración avanzada.

   - Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el nombre de SSID que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).

   - Modo de funcionamiento: Seleccione ad hoc.

   - Canal: Seleccione el canal. (Ajuste Auto. o 2.412 MHz a 2.467 MHz).

   - Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.

     Sis. abier. No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.

     Clav. com. Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.

   - Cifrado: Seleccione el cifrado (ninguno, WEP64, WEP128).

   - Clave de red: Introduzca el valor de la clave de red de cifrado.

   - Confirmar clave de red: Confirme el valor de la clave de red de cifrado.

   - Índice de clave WEP: Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el Índice de clave WEP correspondiente.

   La ventana de seguridad de red inalámbrica aparecerá cuando la red ad hoc tenga una configuración de seguridad.

   Seleccione Sis. abier. o Clav. com. para la autenticación y haga clic en Siguiente.

   - El método de cifrado WEP (Privacidad Equivalente por Cable) es un protocolo de seguridad que impide que cualquier persona no autorizada acceda a la red inalámbrica. WEP cifra parte de los datos de cada paquete que se intercambia en la red inalámbrica mediante una clave de cifrado WEP de 64 ó 128 bits.

8. La ventana mostrará la configuración de red inalámbrica. Compruebe la configuración y haga clic en Siguiente.

   Antes de introducir la dirección IP del dispositivo, debe conocer la información de configuración de red del equipo. Si la configuración de red del ordenador se define como DHCP, la configuración de red inalámbrica también debe ser DHCP. De igual modo, si la configuración de red del ordenador se define como estática, la configuración de red inalámbrica también debe ser estática.

   Si el ordenador está configurado como DHCP, y desea una configuración de red inalámbrica estática, debe ponerse en contacto con el administrador de la red para obtener la dirección IP estática.

   - Para el método DHCP

     Si el método de asignación de la dirección IP es DHCP, compruebe si se visualiza DHCP en la ventana Confirmación de la configuración de red inalámbrica. Si se muestra Estática, haga clic en Cambiar TCP/IP para cambiar el método de asignación a Recibir dirección IP automáticamente (DHCP).

   - Para el método estático

     Si el método de asignación de la dirección IP es estático, verifique si se visualiza Estática en la ventana Confirmación de la configuración de red inalámbrica. Si se muestra DHCP, haga clic en Cambiar TCP/IP para introducir la dirección IP y otros valores de configuración de red para el dispositivo.

     Por ejemplo:

     Si la información de configuración de red del ordenador es el siguiente:

     - Dirección IP: 169.254.133.42

     - Máscara de subred: 255.255.0.0

     A continuación, la información de red del dispositivo debería ser la siguiente:

     - Dirección IP: 169.254.133.43

     - Máscara de subred: 255.255.0.0 (Use la máscara de subred del ordenador).

     - Puerta de enlace: 169.254.133.1

9. Aparecerá la ventana Configuración de red inalámbrica completada. Haga clic en Siguiente.

10. Una vez finalizada la configuración de la red inalámbrica, desconecte el cable USB entre el equipo y el dispositivo. Haga clic en Siguiente.

    Si aparece la ventana Cambiar la configuración de red del ordenador, siga los pasos que se indican en la ventana. Haga clic en Siguiente si ha terminado de configurar los ajustes de red inalámbrica del ordenador. Si define la red inalámbrica del ordenador como DHCP, tardará unos minutos en recibir la dirección IP.

11. Haga clic en Siguiente cuando aparezca la ventana Confirmar conexión a la impresora.

12. Seleccione los componentes que se instalarán. Haga clic en Siguiente.

13. Una vez seleccionados los componentes, también puede cambiar el nombre del dispositivo, definir el dispositivo que compartirá en red y el dispositivo predeterminado, y cambiar el nombre del puerto de cada dispositivo. Haga clic en Siguiente.

14. Una vez completada la instalación, se abrirá una ventana que le solicitará que imprima una página de prueba. Si desea imprimir una página de prueba, marque Imprimir una página de prueba.

    De lo contrario, haga clic en Siguiente y vaya al paso 16.

15. Si la página de prueba se imprime correctamente, haga clic en Sí.

    En caso contrario, haga clic en No para volver a imprimirla.

16. Si desea registrar su impresora en la página web Samsung y recibir información de utilidad, haga clic en Registro en línea. Si no, haga clic en Finalizar.

### Configuración desde Macintosh

#### Elementos que debe preparar

- Punto de acceso

- Equipo conectado a una red

- CD de software suministrado con el equipo

- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica

- Cable USB

#### Punto de acceso a través de cable USB

1. Verifique que el cable USB esté conectado al dispositivo.

2. Encienda el ordenador, el punto de acceso y el dispositivo.

3. Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.

4. Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Macintosh.

5. Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.

6. Haga clic en Continuar.

7. Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.

8. Haga clic en Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia.

9. Cuando aparezca el mensaje que advierte que se cerrarán todas las aplicaciones de su ordenador, haga clic en Continuar.

10. Haga clic en el botón Configuración de red inalámbrica en el Panel de opciones del usuario.

11. El software buscará la red inalámbrica.

    Si el software no busca la red, compruebe que el cable USB está conectado correctamente al ordenador y al dispositivo, y siga las instrucciones que aparecen en la ventana.

    - Si la configuración de red inalámbrica se ha establecido anteriormente, aparecerá la ventana Información de la configuración de red inalámbrica.

      Si desea restablecer la configuración inalámbrica, active la casilla de verificación y haga clic en Siguiente.

    - En los modelos compatibles con el botón WPS (sin conexión mediante cable USB), aparecerá la ventana que se muestra a continuación.

      - Con un cable USB: Conecte el cable USB y haga clic en Siguiente, a continuación vaya al paso 7.

      - Uso del botón WPS: Consulte Punto de acceso a través del botón WPS (sin conexión por cable USB).

12. Seleccione el método que desea utilizar en la ventana del método de configuración inalámbrica.

    - Configurar los ajustes inalámbricos manualmente.: Vaya al paso 13.

    - Configurar los ajustes inalámbricos pulsando el botón WPS en el punto de acceso.: Conéctese a la red inalámbrica; para ello pulse el botón WPS en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

      - Siga las instrucciones de la ventana. Cuando haya terminado de ajustar la configuración de red inalámbrica, vaya al paso 16.

13. Después de realizar la búsqueda, la ventana mostrará los dispositivos de la red inalámbrica. Seleccione el nombre (SSID) del punto de acceso que está utilizando y haga clic en Siguiente.

    Cuando defina la configuración inalámbrica de forma manual, haga clic en Configuración avanzada.

    - Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el SSID del punto de acceso que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).

    - Modo de funcionamiento: seleccione Infraestructura.

    - Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.

      Sis. abier. No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.

      Clave compartida: Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.

      WPA Personal o WPA2 Personal: Seleccione esta opción para autenticar el servidor de impresión mediante una clave precompartida WPA. Este método emplea una clave secreta compartida (también denominada frase de contraseña precompartida) que se debe configurar manualmente en el punto de acceso y en todos los clientes.

    - Cifrado: seleccione el cifrado. (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)

    - Clave de red: Introduzca el valor de la clave de red de cifrado.

    - Confirmar clave de red: Confirme el valor de la clave de red de cifrado.

    - Índice de clave WEP: Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el Índice de clave WEP correspondiente.

    La ventana de seguridad de la red inalámbrica aparecerá cuando el punto de acceso tenga una configuración de seguridad.

    Aparecerá la ventana de seguridad de la red inalámbrica. La ventana puede variar según el modo de seguridad: WEP o WPA.

    - WEP

      Seleccione Sis. abier. o Clave compartida para la autenticación e introduzca la clave de seguridad WEP. Haga clic en Siguiente.

      El método de cifrado WEP (Privacidad Equivalente por Cable) es un protocolo de seguridad que impide que cualquier persona no autorizada acceda a la red inalámbrica. WEP cifra parte de los datos de cada paquete que se intercambia en la red inalámbrica mediante una clave de cifrado WEP de 64 ó 128 bits.

    - WPA

      Introduzca la clave compartida WPA y haga clic en Siguiente.

      WPA autoriza e identifica a los usuarios mediante una clave secreta que cambia automáticamente a intervalos regulares. WPA usa también el protocolo TKIP (Protocolo de integridad de llave temporal) y el estándar AES (Estándar de cifrado avanzado) para cifrar los datos.

14. La ventana muestra la configuración de la red inalámbrica; compruebe si la configuración es correcta. Haga clic en Siguiente.

    - Para el método DHCP

      Si el método de asignación de la dirección IP es DHCP, compruebe si se visualiza DHCP en la ventana. Si aparece estático, haga clic en Cambiar TCP/IP para cambiar el método de asignación a DHCP.

    - Para el método estático

      Si el método de asignación de la dirección IP es estático, verifique si se visualiza Estático en la ventana. Si se muestra DHCP, haga clic en Cambiar TCP/IP para introducir la dirección IP y otros valores de configuración de red para el dispositivo. Antes de introducir la dirección IP del dispositivo, debe conocer la información de configuración de red del equipo. Si el equipo está configurado como DCHP, debe ponerse en contacto con el administrador de la red para obtener la dirección IP estática.

      Por ejemplo:

      Si la información de configuración de red del ordenador es la siguiente:

      - Dirección IP: 169.254.133.42

      - Máscara de subred: 255.255.0.0

      Entonces, la información de red del dispositivo debería ser la siguiente:

      - Dirección IP: 169.254.133.43

      - Máscara de subred: 255.255.0.0 (Use la máscara de subred del ordenador).

      - Puerta de enlace: 169.254.133.1

15. Cuando aparezca la ventana que informa que la conexión del cable de red está confirmado, desconecte el cable de red y haga clic en Siguiente.

    Si el cable de red está conectado, puede tener problemas para encontrar la impresora a la hora de configurar la red inalámbrica.

16. Habrá completado la configuración de la red inalámbrica. Para imprimir desde un dispositivo móvil compatible con Wi-Fi Direct, establezca la opción Wi-Fi Direct (consulte Configuración de la conexión Wi-Fi Direct).

    Opción de Wi-Fi Direct:

    - La opción Wi-Fi Direct aparece en la pantalla sólo si la impresora admite esta función.

    - Puede comenzar a establecer la conexión Wi-Fi Direct mediante Samsung Easy Printer Manager (consulte Configuración de la conexión Wi-Fi Direct).

    - Nombre de red (SSID): De forma predeterminada, el nombre de la red es el nombre de modelo, y la longitud máxima es de 22 caracteres (sin incluir "Direct-xx-").

    - Clave de red es una cadena numérica, y puede contener entre 8 y 64 caracteres.

17. Una vez finalizada la configuración de la red inalámbrica, desconecte el cable USB entre el equipo y el dispositivo.

18. Habrá completado la configuración de la red inalámbrica. Una vez finalizada la instalación, haga clic en Salir.

    Una vez completada la conexión de red inalámbrica, tiene que instalar un controlador del dispositivo para imprimir desde una aplicación (consulte Instalación para Macintosh).

#### Configuración del punto de acceso con el botón WPS

En aquellos modelos que dispongan de botón WPS, puede establecer la red inalámbrica con el botón WPS (sin conexión USB) y el botón WPS del punto de acceso (o un enrutador).

##### Elementos que debe preparar

- Punto de acceso (o enrutador inalámbrico)

- Equipo conectado a una red

- CD de software suministrado con el equipo

- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica

##### Creación de la infraestructura de red

1. Encienda el ordenador, el punto de acceso y el dispositivo.

2. Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.

3. Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Macintosh.

4. Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.

5. Haga clic en Continuar.

6. Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.

7. Haga clic en Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia.

8. Cuando aparezca el mensaje que advierte que se cerrarán todas las aplicaciones de su ordenador, haga clic en Continuar.

9. Haga clic en el botón Configuración de red inalámbrica en el Panel de opciones del usuario.

10. Seleccione Utilizando el botón WPS y haga clic en Siguiente.

    - En los modelos compatibles con el botón WPS aparecerá la ventana anterior.

    - Si su impresora está conectada por cable USB, la ventana anterior no aparecerá. Si desea configurar la red inalámbrica utilizando el botón WPS, desconecte el cable USB.

    - Si desea configurar la red inalámbrica con el cable USB, consulte Punto de acceso a través de cable USB.

11. La siguiente ventana le pide que compruebe si su punto de acceso (o enrutador inalámbrico) es compatible con WPS o no.

    Si el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) tiene un botón WPS, seleccione Sí y haga clic en Siguiente.

12. Siga las instrucciones que aparecen en la ventana para establecer la red inalámbrica.

    - En los modelos que disponen de pantalla, siga los pasos mencionados a continuación.

      1. Mantenga pulsado el botón (WPS) del panel de control durante dos a cuatro segundos.

         La impresora espera dos minutos hasta que se pulse el botón WPS en el punto de acceso (o enrutador).

      2. Pulse el botón WPS (PBC) en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

         Los mensajes aparecen en la pantalla en el orden siguiente:

         - Conectando: El dispositivo se está conectando al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

         - d_Conectado: Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.

         - Tipo SSID: Tras finalizar el proceso de conexión a la red inalámbrica, se muestra en la pantalla la información SSID de AP.

    - En los modelos sin pantalla, siga los pasos mencionados a continuación.

      1. Mantenga pulsado el botón (WPS) del panel de control entre 2 y 4 segundos, hasta que el LED de estado comience a parpadear rápidamente.

         El dispositivo inicia la conexión a una red inalámbrica. El LED parpadea lentamente durante dos minutos hasta que pulsa el botón PBC en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

      2. Pulse el botón WPS (PBC) en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

         - La luz parpadea rápidamente en el LED WPS. El dispositivo se está conectando al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).

         - Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red inalámbrica, la luz del LED WPS permanece encendida.

13. Habrá completado la configuración de la red inalámbrica. Una vez finalizada la instalación, haga clic en Salir.

    Una vez completada la conexión de red inalámbrica, tiene que instalar un controlador del dispositivo para imprimir desde una aplicación (consulte Instalación para Macintosh).

#### Ad hoc a través de cable USB

Si no dispone de un punto de acceso (AP), puede conectar el dispositivo de forma inalámbrica a su ordenador configurando una red inalámbrica ad hoc. Para ello, siga estas sencillas instrucciones.

##### Elementos que debe preparar

- Equipo conectado a una red

- CD de software suministrado con el equipo

- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica

- Cable USB

##### Creación de la red ad-hoc in Macintosh

1. Verifique que el cable USB esté conectado al dispositivo.

2. Encienda el ordenador y el dispositivo de red inalámbrica.

3. Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.

4. Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Macintosh.

5. Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.

6. Haga clic en Continuar.

7. Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.

8. Haga clic en Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia.

9. Cuando aparezca el mensaje que advierte que se cerrarán todas las aplicaciones de su ordenador, haga clic en Continuar.

10. Haga clic en el botón Configuración de red inalámbrica en el Panel de opciones del usuario.

11. El software buscará los dispositivos de red inalámbrica.

    Si no se pudo realizar la búsqueda, compruebe si el cable USB está conectado correctamente al ordenador y al dispositivo, y siga las instrucciones que aparecen en la ventana.

12. Después de buscar redes inalámbricas, aparecerá la lista de redes inalámbricas encontradas.

    Si desea utilizar la configuración ad-hoc predeterminada de Samsung, seleccione la última red inalámbrica de la lista, cuyo Nombre de red (SSID) es Portthru y la Señal es Red propia impresora.

    Luego, haga clic en Siguiente.

    Si desea utilizar otra configuración ad-hoc, seleccione otra red inalámbrica de la lista.

    Si desea cambiar la configuración ad hoc, haga clic en el botón Configuración avanzada.

    - Introduzca el nombre de la red inalámbrica: Escriba el nombre de SSID que desee (el SSID distingue mayúsculas de minúsculas).

    - Modo de funcionamiento: Seleccione ad hoc.

    - Canal: Seleccione el canal (Ajuste Auto. o 2412 MHz a 2467 MHz).

    - Autenticación: Seleccione un tipo de autenticación.

      Sis. abier. No emplea autenticación y la codificación es opcional, en función de las necesidades de seguridad para los datos.

      Clave compartida: Utiliza autenticación. Los dispositivos que tengan una clave WEP adecuada podrán acceder a la red.

    - Cifrado: Seleccione el cifrado (ninguno, WEP64, WEP128).

    - Clave de red: Introduzca el valor de la clave de red de cifrado.

    - Confirmar clave de red: Confirme el valor de la clave de red de cifrado.

    - Índice de clave WEP: Si utiliza el cifrado WEP, seleccione el Índice de clave WEP correspondiente.

    La ventana de seguridad de red inalámbrica aparecerá cuando la red ad hoc tenga una configuración de seguridad.

    Seleccione Sis. abier. o Clave compartida para la autenticación y haga clic en Siguiente.

    - El método de cifrado WEP (Privacidad Equivalente por Cable) es un protocolo de seguridad que impide que cualquier persona no autorizada acceda a la red inalámbrica. WEP cifra parte de los datos de cada paquete que se intercambia en la red inalámbrica mediante una clave de cifrado WEP de 64 ó 128 bits.

13. La ventana mostrará la configuración de red inalámbrica. Compruebe la configuración y haga clic en Siguiente.

    Antes de introducir la dirección IP del dispositivo, debe conocer la información de configuración de red del equipo. Si la configuración de red del ordenador se define como DHCP, la configuración de red inalámbrica también debe ser DHCP. De igual modo, si la configuración de red del ordenador se define como estática, la configuración de red inalámbrica también debe ser estática.

    Si el ordenador se define como DHCP y se desea una configuración de red inalámbrica estática, es necesario ponerse en contacto con el administrador de la red para obtener la dirección IP estática.

    - Para el método DHCP

      Si el método de asignación de la dirección IP es DHCP, compruebe si se visualiza DHCP en la ventana Confirmación de la configuración de red inalámbrica. Si se muestra Estática, haga clic en Cambiar TCP/IP para cambiar el método de asignación a Recibir dirección IP automáticamente (DHCP).

    - Para el método estático

      Si el método de asignación de la dirección IP es estático, verifique si se visualiza Estática en la ventana Confirmación de la configuración de red inalámbrica. Si se muestra DHCP, haga clic en Cambiar TCP/IP para introducir la dirección IP y otros valores de configuración de red para el dispositivo.

      Por ejemplo:

      Si la información de configuración de red del ordenador es la siguiente:

      - Dirección IP: 169.254.133.42

      - Máscara de subred: 255.255.0.0

      Entonces, la información de red del dispositivo debería ser la siguiente:

      - Dirección IP: 169.254.133.43

      - Máscara de subred: 255.255.0.0 (Use la máscara de subred del ordenador).

      - Puerta de enlace: 169.254.133.1

14. Cuando aparezca la ventana que informa que la conexión del cable de red está confirmado, desconecte el cable de red y haga clic en Siguiente.

    Si el cable de red está conectado, puede tener problemas para encontrar la impresora a la hora de configurar la red inalámbrica.

15. La red inalámbrica se conecta según la configuración de red.

16. Habrá completado la configuración de la red inalámbrica. Una vez finalizada la instalación, haga clic en Salir.

    Una vez completada la conexión de red inalámbrica, tiene que instalar un controlador del dispositivo para imprimir desde una aplicación (consulte Instalación para Macintosh).

### Uso de un cable de red

Si la impresora no es compatible con el puerto de red no podrá usar esta función (consulte Vista posterior).

El dispositivo es compatible con la red. Para que el dispositivo pueda funcionar con la red, necesitará efectuar varios procedimientos de configuración.

- Una vez completada la conexión de red inalámbrica, tiene que instalar un controlador del dispositivo para imprimir desde una aplicación (consulte Instalación del controlador a través de la red).

- Póngase en contacto con el administrador de la red o con la persona que configuró su red inalámbrica para obtener información sobre la configuración de la red.

#### Elementos que debe preparar

- Punto de acceso

- Equipo conectado a una red

- CD de software suministrado con el equipo

- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica

- Cable de red

#### Impresión del informe de configuración de red

Puede identificar la configuración de red de la máquina si imprime un informe de configuración de red.

Consulte Impresión del informe de configuración de red.

#### Configuración de IP mediante el programa SetIP (Windows)

Este programa sirve para la configuración manual de la dirección IP de red de la impresora que utiliza la dirección MAC para comunicarse con la impresora. La dirección MAC es el número de serie del hardware de la interfaz de red y se puede encontrar en el Informe de configuración de red.

Consulte Configuración de direcciones IP.

#### Configuración de la red inalámbrica de la impresora

Antes de comenzar, necesita saber el nombre de red (SSID) de la red inalámbrica y la clave de red si está codificada. Esta información se estableció cuando se instaló el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si no está familiarizado con el entorno inalámbrico, consulte con la persona que ha configurado la red.

Para configurar los parámetros de conexión inalámbrica, puede utilizar el panel de control y el SyncThru™ Web Service.

#### Uso de SyncThru™ Web Service

Antes de comenzar la configuración de los parámetros inalámbricos, verifique el estado de la conexión de cable.

1. Verifique si el cable de red está conectado o no al dispositivo. Si no está conectado, conecte el dispositivo con un cable de red estándar.

2. Inicie un explorador web como Internet Explorer, Safari o Firefox e introduzca la nueva dirección IP del dispositivo en la ventana del explorador.

   Por ejemplo:

3. Haga clic en Conexión, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.

4. Escriba el ID y la Contraseña y haga clic en Conexión.

   - ID: admin

   - Contraseña: sec00000

5. Cuando se abra la ventana de SyncThru™ Web Service, haga clic en Ajustes de red.

6. Haga clic en Conexión inalámbrica > Asistente.

   El Asistente le ayudará a establecer la configuración de red inalámbrica. Sin embargo, si desea establecer la red inalámbrica directamente, seleccione Personalizado.

7. Seleccione el Nombre de red (SSID) en la lista.

   - SSID: SSID (Identificador de conjunto de servicio) es un nombre que define una red inalámbrica, los puntos de acceso y los dispositivos inalámbricos que intenten conectarse a una determinada red inalámbrica deben utilizar el mismo SSID. El identificador SSID distingue entre mayúsculas y minúsculas.

   - Modo de operación: El Modo de operación se refiere al tipo de conexión inalámbrica (consulte Nombre de red inalámbrica y clave de red).

     - Ad hoc: permite a los dispositivos inalámbricos comunicarse directamente entre sí en un entorno de dispositivo a dispositivo.

     - Infraestructura: permite que los dispositivos inalámbricos se comuniquen a través de un punto de acceso.

   Si el Modo de operación de su red es Infraestructura, seleccione el SSID del punto de acceso. Si el Modo de operación es Ad hoc, seleccione el SSID del dispositivo. Tenga en cuenta que “portthru” es el SSID predeterminado de su equipo.

8. Haga clic en Siguiente.

   Si aparece la ventana de configuración de la seguridad inalámbrica, introduzca la contraseña registrada (clave de red) y haga clic en Siguiente.

9. Aparecerá la ventana de confirmación; compruebe la configuración inalámbrica. Si es correcta, haga clic en Aplicar.

   Desconecte el cable de red (estándar o de red). Su equipo debería comenzar a comunicarse de forma inalámbrica con la red. En el caso del modo Ad hoc, puede utilizar una LAN inalámbrica y una LAN con cable simultáneamente.

### Encendido y apagado de la red Wi-Fi

Si su impresora cuenta con pantalla, también puede activar y desactivar la opción Wi-Fi desde el panel de control de la impresora, desde el menú Red.

1. Verifique que el cable de red esté conectado al dispositivo. Si no está conectado, conecte el dispositivo con un cable de red estándar.

2. Inicie un explorador web como Internet Explorer, Safari o Firefox e introduzca la nueva dirección IP del dispositivo en la ventana del explorador.

   Por ejemplo:

3. Haga clic en Conexión, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.

4. Escriba el ID y la Contraseña y haga clic en Conexión.

   - ID: admin

   - Contraseña: sec00000

5. Cuando se abra la ventana de SyncThru™ Web Service, haga clic en Ajustes de red.

6. Haga clic en Conexión inalámbrica > Personalizado.

   También puede encender y apagar la red Wi-Fi.

### Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil

Wi-Fi Direct es un método de conexión punto a punto de fácil configuración entre su impresora y un dispositivo móvil, que ofrece una conexión segura y mejor rendimiento que el modo Ad Hoc.

Con Wi-Fi Direct, usted puede conectar la impresora a una red Wi-Fi Direct, al mismo tiempo que está conectado a un punto de acceso. También puede usar una red cableada y una red Wi-Fi Direct simultáneamente para que varios usuarios puedan acceder e imprimir los documentos, tanto desde Wi-Fi Direct como de una red cableada.

- No podrá conectarse a Internet a través de la conexión Wi-Fi Direct de la impresora.

- La lista de protocolos compatibles podría variar en función del modelo. Las redes Wi-Fi Direct NO son compatibles con IPv6, filtrado de red, IPSec, WINS y servicios SLP.

#### Configuración de la conexión Wi-Fi Direct

Puede habilitar la función Wi-Fi Direct mediante uno de los métodos siguientes.

##### Desde el ordenador conectado mediante cable USB (recomendado)

- Al realizar la configuración desde el CD de software incluido, consulte el punto de acceso a través del cable USB.

  - Si es usuario de Windows, consulte Punto de acceso a través de cable USB.

  - Si es usuario de Macintosh, consulte Punto de acceso a través de cable USB.

- Una vez concluida la instalación del controlador, podrá configurar Samsung Easy Printer Manager y realizar cambios en Wi-Fi Direct.

  Samsung Easy Printer Manager está disponible únicamente para usuarios de Windows y Macintosh OS.

  - Desde el menú Inicio, seleccione Programas o Todos los programas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Ajustes del dispositivo > Red.

    - Dirección de Wi-Fi encendido/apagado: Seleccione Activado para habilitar la opción.

    - Nombre de dispositivo: Escriba el nombre de la impresora para buscar su impresora en una red inalámbrica. De forma predeterminada, el nombre del dispositivo es el nombre de un modelo.

    - Dirección IP: Escriba la dirección IP de la impresora. Esta dirección IP se utiliza únicamente para la red local, y no para la red de infraestructura o la red inalámbrica. Le recomendamos utilizar la dirección IP local predeterminada (la dirección IP local predeterminada de la impresora para Wi-Fi Direct es 192.168.3.1).

    - Propietario del grupo: Active esta opción para asignar la impresora a un propietario del grupo Wi-Fi Direct. El Propietario del grupo actúa de forma similar a la de un punto de acceso inalámbrico. Le recomendamos activar esta opción.

    - Clave de red: Si su impresora es un Propietario del grupo, se necesita una Clave de red para otros dispositivos móviles para establecer conexión con su impresora. Podrá configurar una clave de red de su elección, o podrá recordar la clave de red proporcionada que se genera de forma aleatoria de forma predeterminada.

##### Desde la impresora (impresoras con pantalla)

- Seleccione Red > Inalamb. > Wi-Fi Direct desde el panel de control.

- Habilite la opción Wi-Fi Direct.

##### Desde el ordenador conectado en red

Si su impresora está utilizando un cable de red o un punto de acceso inalámbrico, podrá habilitar y configurar Wi-Fi Direct desde SyncThru™ Web Service.

- Acceda a SyncThru™ Web Service, seleccione Configuración > Ajustes de red > Conexión inalámbrica > Wi-Fi Direct.

- Habilite o deshabilite Wi-Fi Direct y establezca otras opciones.

- Si es usuario de Linux

  - Imprima informes de configuración de red IP para comprobar el resultado (consulte Impresión del informe de configuración de red).

  - Acceda a Servicio web SyncThru, seleccione Configuración > Ajustes de red > Conexión inalámbrica > Wi-Fi Direct.

  - Habilite o deshabilite la opción Wi-Fi Direct.

#### Configuración del dispositivo móvil

- Tras ajustar la opción Wi-Fi Direct desde la impresora, consulte el manual de usuario del dispositivo móvil que esté utilizando para establecer la opción Wi-Fi Direct.

- Tras configurar la opción Wi-Fi Direct, tendrá que descargar la aplicación de impresión móvil (por ejemplo: Samsung Mobile printer) para imprimir desde su smartphone.

- Cuando encuentre la impresora a la que desea conectarse desde su dispositivo móvil, seleccione la impresora, y el LED de la misma parpadeará. Pulse el botón WPS de la impresora y se conectará a su dispositivo móvil.

- Si su dispositivo móvil no es compatible con WPS, tendrá que introducir la "Clave de red" de una impresora, en lugar de pulsar el botón WPS.

### Solución de problemas

#### Problemas durante la configuración o la instalación del controlador

##### No se encontraron impresoras

- Es posible que el dispositivo no esté encendido. Encienda el ordenador y el dispositivo.

- El cable USB no está conectado entre el ordenador y el dispositivo. Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB.

- El dispositivo no admite una red inalámbrica. Consulte el Manual de usuario incluido en el CD de software suministrado con el dispositivo y prepare el dispositivo de conexión inalámbrica.

##### Error de conexión: SSID no detectada

- El dispositivo no puede encontrar el nombre de red (SSID) que seleccionó o introdujo. Verifique el nombre de red (SSID) del punto de acceso e intente volver a conectarse.

- El punto de acceso no está encendido. Encienda el punto de acceso.

##### Error de conexión: Seguridad no válida

- La seguridad no está configurada correctamente. Revise la configuración de seguridad del punto de acceso y del dispositivo.

##### Error de conexión: Error de conexión general

- El equipo no recibe señal del dispositivo. Verifique que el cable USB esté conectado y que el dispositivo esté encendido.

##### Error de conexión: Rred inalámbrica conectada

- El dispositivo está conectado a un cable de red inalámbrica. Retire el cable de red del dispositivo.

##### Error de conexión del PC

- La dirección de red configurada no permite conectar el ordenador y el dispositivo.

  - Para el entorno de red DHCP

    La impresora obtiene la dirección IP de forma automática (DHCP) cuando el ordenador se configura con DHCP.

  - Para el entorno de red estática

    El dispositivo utiliza la dirección estática cuando el ordenador está configurado con dirección estática.

    Por ejemplo:

    Si la información de configuración de red del ordenador es el siguiente:

    - Dirección IP: 169.254.133.42

    - Máscara de subred: 255.255.0.0

    Entonces, la información de red del dispositivo debería ser la siguiente:

    - Dirección IP: 169.254.133.43

    - Máscara de subred: 255.255.0.0 (Use la máscara de subred del ordenador).

    - Puerta de enlace: 169.254.133.1

#### Otros problemas

Si tiene algún problema durante el uso del dispositivo en una red, verifique los siguientes puntos:

Para obtener información sobre el punto de acceso (o enrutador inalámbrico), consulte el manual de usuario.

- Es posible que el ordenador, el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) o el dispositivo no estén encendidos.

- Verifique la recepción de conexión inalámbrica en torno al dispositivo. Si el enrutador está alejado del dispositivo o existen posibles obstáculos, quizá tenga dificultades para recibir la señal.

- Desconecte y vuela a conectar el punto de acceso (o el enrutador inalámbrico), el dispositivo y el ordenador. En ocasiones, la desconexión y conexión de la alimentación puede recuperar la comunicación de la red.

- Verifique que el software firewall (V3 o Norton) no esté bloqueando la comunicación.

  Si el ordenador y el dispositivo están conectados a la misma red, y no se puede encontrar la impresora durante la búsqueda; el software de firewall podría estar bloqueando la comunicación. Consulte el manual del usuario del software para desconectarlo e intente buscar el dispositivo nuevamente.

- Verifique la correcta asignación de la dirección IP del dispositivo. Puede comprobar la dirección imprimiendo el informe de configuración de la red.

- Compruebe está configurada la seguridad (contraseña) del punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si tiene una contraseña, consulte al administrador del punto de acceso (o router inalámbrico).

- Verifique la dirección IP del dispositivo. Vuelva a instalar el controlador del dispositivo y cambie la configuración para conectar el dispositivo a la red. Debido a las características de DHCP, la dirección IP asignada puede cambiar si el dispositivo no se ha utilizado durante un largo período de tiempo o si se ha restablecido el punto de acceso.

  Registre la dirección del producto MAC cuando configure el servidor DHCP en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). De esta manera, siempre podrá utilizar la dirección IP que se configura con la dirección MAC. Puede identificar la dirección MAC de la máquina si imprime un informe de configuración de red (consulte Impresión del informe de configuración de red).

- Revise el entorno de red inalámbrica. Es posible que no se pueda conectar a la red en el entorno de infraestructura en el que debe introducir la información del usuario antes de conectarse al punto de acceso (o router inalámbrico).

- El dispositivo solamente admite IEEE 802.11 b/g/n y Wi-Fi. No se admiten otros tipos de comunicación inalámbrica (p. ej., Bluetooth).

- Cuando se utiliza el sistema ad-hoc en sistemas operativos como Windows Vista, es posible que deba configurar la conexión inalámbrica cada vez que use el dispositivo inalámbrico.

- No puede utilizar los modos Infraestructura y Ad-hoc al mismo tiempo en un dispositivo de red inalámbrica de Samsung.

- La impresora se encuentra dentro del rango de la red inalámbrica.

- La impresora no se encuentra entre obstáculos que puedan bloquear la señal inalámbrica.

  Quite los objetos de metal grandes que se encuentren entre el punto de acceso (o router inalámbrico) y la impresora.

  Asegúrese de que el dispositivo y el punto de acceso inalámbrico (o enrutador inalámbrico) no están separados por postes, paredes o columnas de apoyo que contengan metales u hormigón.

- La impresora no se encuentra cerca de dispositivos electrónicos que puedan interferir en la señal inalámbrica.

  Muchos dispositivos pueden interferir con la señal inalámbrica, incluyendo un microondas y algunos dispositivos Bluetooth.

- Siempre que la configuración del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) cambie, debe volver a configurar la red inalámbrica del producto.