## Specifikacije

### Opšte specifikacije

Vrednosti specifikacije navedene ispod su podložne promeni bez obavesti. Pogledajte internet stranicu www.samsung.com radi mogućih promena informacija.

Stavke | Opis
--- | ---
Dimenzije | Širina x dužina x visina | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm (15.31 x 10.79 x 9.80 inča)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm (15.83 x 11.54 x 11.65 inča)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm (16.02 x 11.54 x 11.65 inča)
Masa | Uređaj sa potrošnim materijalom | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6.65 kg (14.66 liba)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 kg (17.64 liba)
Nivo buke[b] | Režim pripravnosti | manje od 26 dB (A)
Režim štampanja | manje od 50 dB (A)
Režim za kopiranje | Staklo skenera | manje od 50 dB (A)
Kaseta za dokumente | manje od 52 dB (A)
Režim skeniranja | Staklo skenera | manje od 52 dB (A)
Kaseta za dokumente | manje od 54 dB (A)
Temperatura | Radna | 10 do 32℃ (50 do 32,00℃)
Skladišna (zapakovano) | -20 do 40°C (-4 do 104°F)
Vlažnost | Radna | 20 do 80% RH
Skladišna (zapakovano) | 10 do 90% RH
Napajanje[c] | Modeli od 110 V | AC 110-127 V
Modeli od 110 V | AC 220-240 V
Potrošnja energije | Prosečan režim rada | Manje od 310 W
Režim pripravnosti | Manje od 30 W

Režim uštede električne energije

- SCX-340x Series: Manje od 1,2 W

- SCX-340xW Series: Manje od 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Manje od 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Manje od 2,1 W

Režim isključenosti | Manje od 0,45 W
Bežično[d] | Modul | T77H262

[a] Dimenzije i težina su mereni bez ručnog telefona.

[b] Nivo zvučnog pritiska, ISO 7779. Testirana konfiguracija: osnovna instalacija uređaja, papir formata A4, jednostrano štampanje.

[c] Pogledajte ocenu oznake na uređaju za pravu snagu (V), frekvencu (herc) i trenutno (A) za vaš uređaj.

[d] Samo bežični modeli (pogledajte Osobine po modelu).

### Specifikacije medija za štampanje

Tip | Veličina | Dimenzije | Težina medija za štampanje/kapacitet[a]
--- | --- | --- | ---
Kaseta | Ručno unošenje u kasetu[b]

Prazan papir

Pismo

216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)

71 do 85 g/m2 (19 do 23 lbs bond)

- 150 listova od 80 g/m2 (21 lbs bond)

71 do 85 g/m2 (19 do 23 lbs bond)

- 1 list papira

Legalan | 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)
US presavijen list papira | 216 x 330 mm (8,5 x 13 inča)
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 inča)
Oficio | 216 x 343 mm (8,5 x 13,5 inča)
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 inča)
ISO B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)
Izvršan | 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inča)
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)

koverta

Koverta vladar

98 x 191 mm (3,87 x 7,5 inča)

75 do 90 g/m2 (20 do 24 lbs bond)

- 10 lista papira

75 do 90 g/m2 (20 do 24 lbs bond)

- 1 list papira

Koverta broj 10 | 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inča)
Koverta DL | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)
Koverta C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,02 inča)

Debeo papir

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

86 do 120 g/m2 (23 do 32 lbs bond)

- 50 listova od 120 g/m2 (32 lbs bond)

86 do 120 g/m2 (23 do 32 lbs bond)

- 1 list papira

Tanak papir

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

60 do 70 g/m2 (16 do 19 lbs bond)

- 160 listova od 60 g/m2 (16 lbs bond)

60 do 70 g/m2 (16 do 19 lbs bond)

- 1 list papira

Cotton

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

75 do 90 g/m2 (20 do 24 lbs bond)

- 150 listova od 80 g/m2 (21 lbs bond)

75 do 90 g/m2 (20 do 24 lbs bond)

- 1 list papira

Obojen

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

75 do 90 g/m2 (20 do 24 lbs bond)

- 150 listova od 80 g/m2 (21 lbs bond)

75 do 90 g/m2 (20 do 24 lbs bond)

- 1 list papira

Pre-odštampan

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

75 do 90 g/m2 (20 do 24 lbs bond)

- 150 listova od 80 g/m2 (21 lbs bond)

75 do 90 g/m2 (20 do 24 lbs bond)

- 1 list papira

Recycled

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

60 do 90 g/m2 (16 do 24 lbs bond)

- 150 listova od 80 g/m2 (21 lbs bond)

60 do 90 g/m2 (16 do 24 lbs bond)

- 1 list papira

Etikete[c]

Pismo, legalan, US presavijen papir, A4, JIS B5, ISO B5, izvršan, A5

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

120 do 150 g/m2 (32 do 40 lbs bond)

- 10 lista papira

120 do 150 g/m2 (32 do 40 lbs bond)

- 1 list papira

Karton

Pismo, pravno, folija, A4, JIS B5, ISO B5, izvršno, A5,

Razglednica 4x6

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

121 do 163 g/m2 (32 do 43 lbs bond)

- 10 lista papira

121 do 163 g/m2 (32 do 43 lbs bond)

- 1 list papira

Bond papir

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

- 10 lista papira

- 1 list papira

Archive

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

Pogledajte odeljak „Prazan papir“

- 100 lista papira

- 1 list papira

Minimalna veličina (korisnička) | 76 x 127 mm (3 x 5 inča) | 60 do 163 g/m2 (16 do 43 lbs bond)
Maksimalna veličina (korisnička) | 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)
[a] Maksimalni kapacitet može da se razlikuje u zavisnosti od mase i debljine medija i uslova radne sredine. [b] 1 list za ručno ubacivanje papira. [c] Glatkoća nalepnica koje se koriste u uređaju je 100 do 250 (sheffield). To označava brojnu vrednost glatkoće.

### Sistemski zahtevi

#### Microsoft® Windows®

Operativni sistem | Zahtevano (preporučeno)
--- | ---
Procesor | Memorija | slobodan HDD prostor
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitni ili 64-bitni procesor ili jači | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Podrška za DirectX® 9 grafiku sa memorijom od 128 MB (kako bi se omogućila aerotema).

- DVD-R/W disk

Windows Server® 2008 R2 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) ili procesori od 1,4 GHz (x64) (2 GHz ili brži) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtev za sve operativne sisteme Windows.

- Softver mogu da instaliraju korisnici koji imaju administratorsko pravo.

- Program Windows Terminal Services je kompatibilan sa vašim uređajem.

- Za Windows 2000, Service Pack 4 ili noviji je zahtevan.

#### Macintosh

Operativni sistem | Zahtevi (preporučeni)
--- | ---
Procesor | Memorija | Prostor na disku

Mac OS X 10.4

- Intel® procesori

- PowerPC G4/G5

- 128 MB za računalni Mac (512 MB)

- 512 MB for za Intel Mac (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Intel® procesori

- 867 MHz ili brži Power PC G4/G5

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Intel® procesori

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Intel® procesori

2 GB

4 GB

#### Linux

Stavke | Zahtevi
--- | ---

Operativni sistem

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bita)

Fedora 5 - 13 (32/64 bita)

SuSE Linux 10.1 (32 bita)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bita)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bita)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bita)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bita)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 bita)

Procesor | Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
Memorija | 512 MB (1 GB)
Prostor na disku | 1 GB (2 GB)

### mrežno okruženje

Samo mrežni i bežični modeli (vidi Osobine po modelu).

Morate da podesite mrežne protokole na vašem uređaju da biste da koristili kao mrežnu mašinu. Sledeća tabela pokazuje mrežna okruženja koja podržava vaš uređaj.

Stavke | Specifikacije
--- | ---

Mrežni interfejs

- Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan

- 802.11b/g/n Wireless LAN

Mrežni operativni sistem

- Windows 2000/Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Razni Linux OS

- Mac OS X 10.4 - 10,7

Mrežni protokoli

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Bežična sigurnost

- Autentifikacija: Otvoren sistem, zajednički ključ, WPA osoblje, WPA2 osoblje (PSK)

- Enkripcija: WEP64, WEP128, TKIP, AES