## Настройка системы

### Настройка

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

- Нажмите (Меню) > Настр. сист. > Настройка на панели управления.

- Или нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Нач. настройка.

Элемент | Описание
--- | ---
ИД устройства | Ввод идентификатора устройства для печати в верхней части каждой передаваемой страницы.
Номер факса | Ввод номера факса для печати в верхней части каждой передаваемой страницы.
Дата и время | Позволяет задать дату и время.
Режим часов | Позволяет выбрать формат отображения времени: 12-часовой или 24-часовой.

Меню наложений

- Выкл. Печать в нормальном режиме.

- Одно наложен. Печать всей страницы с помощью первой формы.

- Два наложения: печать лицевой стороны страницы с использованием первой формы, а обратной — с использованием второй формы.

Выбор наложен. | Наложение — это текст или изображение, которое хранится на жестком диске компьютера в виде файла специального формата. Наложения могут печататься вместе с любым документом.
Пост. в оч. на диске | Если функция Вкл., документы сохраняются на жестком диске для печати по сети.
Язык | Выбор языка для панели управления.
Реж. по умолч. | Выбор режима работы устройства по умолчанию: передача факсов, копирование, сканирование.
Формат бум. по ум. | Выбор размера бумаги по умолчанию.
Энергосбереж. | Позволяет задать промежуток времени, после которого принтер переходит в режим энергосбережения. Если устройство не получает никаких данных в течение длительного времени, потребление им электроэнергии автоматически уменьшается.
Скан.энергосб. | Позволяет задать промежуток времени, после которого сканер переходит в режим энергосбережения. Если сканер не получает никаких данных в течение длительного времени, потребление им электроэнергии автоматически уменьшается.
Время ож.сист. | Устанавливает период времени, в течение которого в памяти устройства будут храниться предыдущие настройки копирования. По прошествии этого времени устройство возвращается к стандартным настройкам.
Вр.ожид.задан. | Интервал времени, в течение которого принтер будет ожидать перед печатью последней страницы задания, которое не заканчивается командой печати страницы.

Соб. пробужд.

позволяет задать условие, которое будет выводить устройства из режима энергосбережения. Задайте значение.

- Нажатие кнопки: когда вы нажимаете любую кнопку, кроме кнопки питания, устройство выводится из режима энергосбережения.

- Сканер: Когда вы вставляете бумагу в лоток подачи бумаги, устройство выводится из режима энергосбережения.

- Принтер: когда вы открываете или закрываете лоток подачи бумаги, устройство выводится из режима энергосбережения.

Автопродолж.

Позволяет включить или отключить продолжение печати в случае, если принтер обнаруживает несоответствие бумаги заданным параметрам.

- Выкл. Если обнаружено несоответствие, принтер буде ждать загрузки правильной бумаги.

- Вкл. При обнаружении несоответствия, появится сообщение об ошибке. После 30 секунд ожидания сообщение будет автоматически удалено, а печать продолжится.

- Над уров. моря

- Поправка на высоту

Оптимизация качества печать в зависимости от высоты над уровнем моря.

Автом. CR | Позволяет добавлять символ возврата каретки к каждому переводу строки, что является актуальным для пользователей Unix и DOS.
Версия ПО | Отображает версию ПО устройства.
Автоматическое завершение | Предлагает варианты при вводе эл. адреса или номера факса. Это позволяет быстрее находить и вводить данные.

- Цикл лотков

- Перекл.автовыб.лот

Позволяет включить или отключить продолжение печати в случае, если принтер обнаруживает несоответствие. Например, если в лотки 1 и 2 загружена бумага одного размера, принтер начнет автоматически подавать бумагу из лотка 2, если в лотке 1 она закончится.

Если выбрать параметр Автовыбор для функции Источник бумаги из драфйвера принтера.

Замена бумаги Замена бумаги | Автоматически заменяет размер бумаги, указанный в драйвере устройства, чтобы избежать несоответствия между форматами Letter и A4. Например, если в лотке находится бумага A4, но драйвер принтера настроен на Letter, устройство будет печатать на бумаге формата A4 и наоборот.
в лотке 1 | Позволяет указать, будет ли устройство игнорировать несоответствие бумаги или нет. Выберите Выкл., чтобы устройство продолжало печать при несоответствии бумаги.
ПечПустойСтр | Принтер получает данные о пустых страницах с компьютера. Пустые страницы можно распечатать или пропустить.

Многоцелевой лоток

- Режим: Позволяет выбрать многоцелевой лоток, который вы хотите использовать.

- Лоток по умолчанию: Позволяет выбрать лоток, который будет использоваться по умолчанию.

Источник по умолчанию | Позволяет выбрать лоток, который будет использоваться по умолчанию.
Адр. книга | Просмотр или распечатка адресной книги или адреса эл. почты.

Обслуживание

- Чист. бараб. Чистка барабана картриджа путем печати страницы.

- Чист. фьюзера: Выполняет очистку термофиксатора путем печати странитцы.

- Уд.сообщ.тон. Этот параметр отображается только в том случае, если в картридже не осталось тонера.

- Расх. материал: Позволяет узнать число отпечатанных страниц и количество оставшегося в картридже тонера.

- Заканч. тонер: В случае, если тонер в картридже заканчивается, появляется сообщение о необходимости замены картриджа. Можно настроить параметр, определяющий вывод данного сообщения.

- Уклад.в стопку: Если вы используете устройство во влажном помещении или используете отсыревшие печатные материалы, отпечатанные листы в выходном лотке могут скручиваться и укладываться неправильно. В данном случае следует настроить эту функцию в устройстве для плотной укладки страниц. Однако использование данной функции замедлит скорость печати.

Импорт настр. | Импорт настроек, сохраненных на флэш-накопителе USB, в устройство.
Экспорт настр. | Экспорт настроек на флэш-накопителе USB из устройства.
Эконом. тонера | По сравнению с обычным режимом, этот режим увеличивает срок службы картриджа и снижает стоимость печати страницы, но качество печати ухудшается.
Тихий режим | С помощью этого меню можно уменьшить уровень шума при работе принтера. Однако при этом может снизиться скорость печати и ухудшиться качество.

Параметры эко

Позволяет экономить ресурсы и использовать более экологичные методы печати.

- Реж. по умолч. Включение или выключения режима экопечати.

  Принудительно (Принуд.): Защита режим Эко паролем. Если пользователь хочет включить или выключить режим Эко, он должен ввести пароль.

- Выбрать шабл. (Выбрать шабл.): Позволяет выбрать шаблон экопечати в программе SyncThru™ Web Service.

Сброс настроек | Возврат к заводским настройкам.

### Настр. бумаги

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

- Нажмите (Меню) > Настр. сист. > Настр. бумаги на панели управления.

- Или нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Настройка бум..

Элемент | Описание
--- | ---
Размер бумаги | Устанавливает размер листа A4, Letter или другой желаемый размер.
Тип бумаги | Выбирает тип и размер бумаги в лотке.
Источн. бумаги | Выбирает лоток для подачи бумаги.
Поле | Устанавливает отступ для документа.
Подтвержд. лотка | Активирует вывод на экран сообщения с подтверждением. После того, как вы откроете и закроете лоток, появится оно с вопросом, хотите ли вы настроить размер и тип бумаги для только что открытого лотка.

### Звук или громкость

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

- Нажмите (Меню) > Настр. сист. > Звук/громкость на панели управления.

- Или нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Нач. настройка > Звук/громкость.

Элемент | Описание
--- | ---
Звук клавиш | включение и выключение звука при нажатии клавиш. Если для этого параметра установлено значение Вкл, каждый раз при нажатии кнопки будет звучать сигнал.
Сигнал | включение и выключение звукового сигнала оповещения. Если для этого параметра установлено значение «Вкл», при возникновении ошибки или завершении связи будет выдаваться сигнал.

Динамик

Включение или выключение громкого воспроизведения сигналов телефонной линии (тональный сигнал готовности линии или тональный сигнал факса) через динамик. Если для этого параметра установлено значение Связь, то динамик будет включен до получения ответа от удаленного устройства.

Уровень громкости можно настроить с помощью параметра Без снятия трубки. Настраивать громкость динамика можно тогда, только когда устройство подключено к телефонной линии.

1. Нажмите кнопку (Факс) на панели управления.

2. Нажмите кнопку Без снятия трубки. Дождитесь гудка из динамика.

3. С помощью стрелок выберите требуемую громкость.

4. Нажмите Без снятия трубки, чтобы сохранить изменения и вернуться в режим ожидания.

Звонок | регулировка громкости звонка. Для громкости звонка можно задать значения Выкл., Низкое, Среднее или Высокое.

### Отчет

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

- Нажмите (Меню) > Настр. сист. > Отчет на панели управления.

- Или нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Отчеты.

Элемент | Описание
--- | ---
Структура меню | Печать схемы, на которой показаны структура меню и текущие настройки данного устройства.
Все отчеты | Печать всех отчетов, которые создает это устройство.
Конфигурация | Печать отчета об общей конфигурации устройства.

- Расх. материал

- Сведения о расх. мат.

Печать страницы состояния расходных материалов.

Адресная книга | В данном списке отображаются все адреса электронной почты, хранящиеся в памяти устройства.
Тест. страница | Печать тестовой страницы для проверки правильности печати.
Отправка факса | Печатает отчет, в котором содержатся сведения о номере факса, количестве страниц, времени, затраченном на выполнение задания, режиме и результатах передачи сообщения. Можно настроить устройство так, чтобы печать отчета автоматически выполнялась после отправки или принятия каждого факсимильного сообщения.
Факс отправлен | Печатает отчет, в котором представлена информация о недавно отправленных факсах.
Факс принят | Печатает отчет, в котором представлена информация о недавно принятых факсах.
Сообщ. отправ. | Печатает отчет, в котором представлена информация о недавно отправленных сообщениях электронной почты.

- Заплан.задания

- Запланированные задания факса

Печатает список, в котором отображаются документы, отправка которых факсом отложена, а также время начала и тип каждой операции.

Нежелат. факс | Печатает список, в котором отображаются номера факсов, определенные как нежелательные номера.

- Конфигур. сети

- Конфигурация сети

Печатает список, в котором отображаются сведения о сетевом подключении и конфигурации устройства.

- Авториз.польз.

- Пров. подлин. локал. пользователя

Печатает список, где отображаются авторизованные пользователи, которым разрешено использовать функцию электронной почты.

Шрифт PCL | Печать списка шрифтов PCL.

- Шрифт PS

- Шрифты PS3

Печатает список шрифтов PS/PS3.

Шрифт EPSON | Печать списка шрифтов EPSON.
Шрифт KSC5843 | Печать списка шрифтов KSC5843.
Шрифт KSC5895 | Печать списка шрифтов KSC5895.
Шрифты KSSM | Печать списка шрифтов KSSM.

- Авториз.в сети

- Пров. подлин. сетев. пользователя

Печатает список, в котором отображаются пользователи, вошедшие в домен, и их идентификаторы.

Счетчик испол. | Печать страницы с информацией об использовании устройства. Содержит информацию о количестве отпечатанных страниц.
Парам-ры факса | Печатает отчет о работе факса.

- Сохран. задан.

- Сохраненные задания

Печать списка заданий, сохраненных в дополнительной памяти или на жестком диске.

- Заверш.задание

- Завершенные задания

Печать списка выполненных заданий.

Отчет об исп.устр. | Эта функция доступна только в том случае, если в службе SyncThru™ Web Admin Service включена функция «Учет заданий». Можно печатать отчет о числе отпечатков для каждого пользователя.

### Обслуживание

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

- Нажмите (Меню) > Настр. сист. > Обслуживание на панели управления.

- Или нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Нач. настройка.

Элемент | Описание
--- | ---
Уд.сообщ.тон. | Этот параметр отображается в том случае, если в картридже не осталось тонера. Удаляет сообщение о пустом картридже.
Игнор. тонер | Устройство также может игнорировать сообщение о пустом картридже и продолжать печатать только входящие факсы.
Срок службы | Показывает оставшийся срок эксплуатации расходных материалов (см. Контроль срока службы расходных материалов).
Заканч. тонер | Выбирает уровень тонера, при котором будет отображаться сообщение о пустом картридже или низком уровне тонера (см. Настройка предупреждения о низком содержании тонера).

- Серийный номер

- Серийный №

Отображает серийный номер устройства. При звонке в службу поддержки или регистрации на веб-сайте Samsung может потребоваться указать серийный номер устройства.

Уклад.в стопку | Если основной лоток, из которого подается бумага, пустой, эта функция позволяет находить другой лоток, в котором есть бумага, и подавать ее оттуда.
Цветная | Позволяет настроить такие параметры цвета, как уровень контрастности, совмещение цветов, оптическая плотность и т. д.
Электрон. диск | Выделяет часть ОЗУ под хранение заданий. При выделении места под хранение задания активируется меню управления заданием (см. Управление заданиями). Это позволяет пересылать данные с компьютера для организации очереди печати на ОЗУ.

### Сброс настроек

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

- Нажмите (Меню) > Настр. сист. > Сброс настроек на панели управления.

- Или нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Восстановить параметры.

Элемент | Описание
--- | ---
Все настройки | Очистка всей памяти устройства и восстановление значений по умолчанию для всех параметров.
Настройка принтера | Восстановление значений по умолчанию для всех параметров принтера.
Настройка бум. | Восстановление значений по умолчанию для всех параметров бумаги.

- Настр. факса

- Факс по умолчанию

Восстановление значений по умолчанию для параметров факса.

- Настр. копии

- Копий по умолчанию

Восстановление значений по умолчанию для параметров копирования.

- Настр. скан.

- Сканир. по умолчанию

Восстановление значений по умолчанию для параметров сканирования.

Настр. сист. | Восстановление значений по умолчанию для параметров системы.
Настр. сети | Восстановление значений по умолчанию для параметров сети (требуется перезагрузка).
Адресная книга | Удаление всех записей с адресами электронной почты, сохраненных в памяти.

- Факс отправлен

- Отчет об отправке

Удаление всех записей об отправленных факсах.

Сообщ. отправ. | Удаление всех записей об отправленных письмах.

- Получение факса

- Отчет о приеме

- Отчет о приеме

Удаление всех записей о принятых факсах.

### Управление заданиями

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

- Нажмите (Меню) > Настр. сист. > Управ. задан. на панели управления.

Элемент | Описание
--- | ---
Текущее задан. | В этом меню отображаются задания печати, ожидающие своей очереди.
Сохран. задан. | В этом меню отображаются задания печати, сохраненные на диске.
Политика | Если память уже содержит файл с таким же именем, как и имя нового файла, этот файл можно будет переименовать или перезаписать.

### Перезап. изоб.

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

- Нажмите (Меню) > Настр. сист. > Перезап.изобр. на панели управления.

Элемент | Описание
--- | ---
Вручную | Можно перезаписать встроенную память USB, удалив все сохраненные в ней данные.

### Настройка USB

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

- Нажмите кнопку USB на сенсорном экране.

Функция | Описание
--- | ---
Печать из | Просмотр списка файлов из Поиск файлов. Выбор файла для печати.
Скан. в USB | Устанавливает носитель USB, как место сохранения отсканированного документа по умолчанию. Отсканированные изображения будут сохраняться на носитель USB.
Управ. файлами | Просмотр списка файлов из Поиск файлов. Выбор файла для удаления. Вы можете отформатировать носитель USB.
Показать место | Показывает оставшееся свободное место.

### Настройка эмуляции.

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

- Нажмите кнопку (Меню) > Настр. печати > Эмуляция на панели управления.

Элемент | Описание
--- | ---
Тип эмуляции | Язык устройства определяет способ взаимодействия устройства с компьютером.
Настройка | Детальная настройка параметров для выбранного типа эмуляции.

### Настр.эл.почты

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

- Нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Настройка электронной почты.

Функция | Описание
--- | ---
Сервер SMTP | Настройка сервера SMTP.
Отправить себе | Включает отправки копии писем на свой ящик для хранения.
Адресат по умолчанию | Позволяет указать адрес электронной почты, который будет использоваться по умолчанию.
Отправитель по умолчанию | Позволяет указать адрес электронной почты отправителя, который будет использоваться по умолчанию.
Тема по умолчанию | Позволяет указать тему письма, которая будет использоваться по умолчанию.

### Настройка адресной книги

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

- Нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Адр. книга.

Функция | Описание
--- | ---
Телеф. книга | Добавление, просмотр, печать или удаление списка телефонной книги. Вы также можете создать группу.
Эл. почта | Добавление, просмотр, печать или удаление списка адресов электронной почты. Вы также можете создать группу.

### Настройка папки документов

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

#### Ф-ции папки докум

- Нажмите на панели управления (Меню) > Папка док-тов > Ф-ции папки докум..

Функция | Описание
--- | ---
Из сканера | Сохраняет отсканированные документы в ящике. Сохраненному файлу будет автоматически присвоено имя «годмесяцденьчасминутасекунда».
Из папки документов | Распечатывает документ из ящика.

#### Настр. папки докум

- Нажмите на панели управления (Меню) > Папка док-тов > Настр. папки докум..

Функция | Описание
--- | ---
Из сканера | Позволяет настроить определенные функции по умолчанию для сохранения документа в ящик.
Из папки документов | Позволяет настроить определенные функции по умолчанию для печати документа из ящика.

### Настройка сети

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

- Нажмите кнопку (Меню) > Сеть на панели управления.

- Или нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Настройка сети.

Функция | Описание
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Позволяет выбрать нужный протокол и установить параметры сетевой среды.

В этом меню пользователь может задать множество параметров. Если вы недостаточно знакомы с процессом настройки, оставьте все значения, как есть, или обратитесь к системному администратору.

TCP/IP (IPv6) | Позволяет настроить протокол IPv6 для сетевого подключения (см. Конфигурация IPv6).
Скор. Ethernet | Настройка скорости передачи данных по сети.
802.1x | Выбор аутентификации пользователя для передачи данных по сети. Для получения дополнительной информации обращайтесь к администратору сети.
Беспроводной | Позволяет настроить беспроводную сеть.
Сброс настроек | Восстановление сетевых настроек по умолчанию. (требуется перезагрузка).

- Конфигур. сети

- Конфигурация сети

В данном списке отображаются сведения о сетевом подключении и конфигурации устройства.

Включение сети | Включение или выключение сетевого интерфейса Ethernet.
Включение HTTP | Включение или отключение сервиса SyncThru™ Web Service.