## Meni za pošiljanje faksov

### Funkcija Faksa

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

- Pritisnite (faks) > (Menu) > Fax Feature na nadzorni plošči.

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

- Ali Fax > na zaslonu na dotik izberite želeni element.

Postavka | Opis
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

Nastavi velikost slike.

Contrast | Prilagodi kontrast za lažje optično branje izvirnika, ko je njegova vsebina preveč bleda ali pretemna.
Darkness | Prilagodi osvetlitev za lažje optično branje izvirnika, ko je njegova vsebina nejasna ali pretemna (glejte Darkness).
Resolution | Privzete nastavitve dokumenta dajejo dobre rezultate, ko uporabljate izvirnike z značilnim besedilom. Če pa pošiljate izvirnike slabše kakovosti ali izvirnike, ki vsebujejo fotografije, lahko prilagodite ločljivost, da dosežete boljšo kakovost faksa (glejte Resolution).
Duplex | Natisne prejet faks na obe strani papirja.

Multi Send

Pošiljanje faksa na različne destinacije (glejte Pošiljanje faksa na različne destinacije).

S to funkcijo ne morete pošiljati barvnega faksa.

Delay Send

Svojo napravo lahko nastavite tako, da faks pošlje pozneje, ko ne boste več prisotni (glejte Odlašanje faks prenosa).

S to funkcijo ne morete pošiljati barvnega faksa.

Priority Send | Izvirnik se optično prebere v pomnilnik in se prenese takoj, ko se zaključi trenutno opravilo. Prednostni prenos bo prekinil pošiljanje različnim prejemnikom (npr. ko se zaključi prenos do prejemnika A, preden se začne prenos do prejemnika B) ali med poskusi ponovnega klicanja (glejte Pošiljanje prednostnega telefaksa).

Forward

Prejeti ali poslani faks posreduje na drugo destinacijo po faksu ali računalniku. Če niste v pisarni, vseeno pa morate prejeti telefaks, vam bo ta funkcija prav prišla.

- Glejte Posredovanje poslanega telefaksa drugemu prejemniku.

- Glejte Posredovanje prejetega faksa.

Secure Receive | Shrani prejeti faks v pomnilnik, ne da bi ga natisnil. Za tiskanje prejetih dokumentov morate vnesti geslo. Prejete fakse lahko zaščitite pred dostopom nepooblaščenih oseb (glejte Prejemanje v načinu varnega prejemanja).
Add page | Dodajanje dokumentov že pripravljenim dokumentom za pošiljanje faksov z zamikom (glejte Dodajanje dokumentov že pripravljenim dokumentom za pošiljanje telefaksov ).
Cancel Job | Za preklic rezerviranega faksa, ki je shranjen v pomnilniku (glejte Preklic rezerviranega telefaksa.).

### Nastavitve pošiljanja

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite (faks) > (Menu) > Fax Setup > Sending.

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

Postavka | Opis
--- | ---
Redial Times | Nastavite lahko število poskusov ponovnega klicanja. Če vpišete 0, naprava ne bo ponovila klica.
Redial Term | Nastavite lahko časovni razmik med poskusi ponovnega klicanja.
Prefix Dial | Nastavite lahko predpono, ki ima do pet cifer. Ta številka se zavrti pred katero koli številko za samodejno klicanje. Uporabno je za dostopanje do izmenjave PABX.
ECM Mode | Za pošiljanje faksov z uporabo načina popravljanja napak (ECM). Poskrbi za to, da so faksi poslani naprej brez napak. Takšno pošiljanje lahko traja dlje.
Send Report | Napravo nastavi tako, da natisne poročilo, ko je pošiljanje telefaksa uspešno zaključeno, kot tudi, če pošiljanje ne uspe. Če izberete On-Error, naprava natisne poročilo le v primeru napake pri pošiljanju.
Image TCR | Natisne poročilo o prenosu z zmanjšano sliko prve strani poslanega faksa.
Dial Mode | Nastavi način klicanja na tonsko ali pulzno klicanje. Ta nastavitev ni na voljo v vseh državah.
Toll Save | Pošlje faks v času nižje tarife za nižje stroške telefona. Ta nastavitev ni na voljo v vseh državah.
Setup Wizard | Omogoča enostavno nastavitev potrebnih opcij, kot so Machine ID, Fax Number itd.

### Nastavitev prejemanja

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite (faks) > (Menu) > Fax Setup > Receiving.

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

Postavka | Opis
--- | ---
Receive Mode | Izberete lahko privzet način za sprejem faksov.
Ring To Answer | Določite lahko, kolikokrat naj naprava zazvoni, preden sprejme dohodni klic.
Stamp RCV Name | Naprava samodejno natisne številko strani ter datum in uro prejema na dnu vsake strani prejetega faksa.
RCV Start Code | Ta koda omogoča zagon prejema faksa prek dodatnega telefona, ki je vključen v priključek EXT na zadnji strani naprave. Če se oglasite na dodatni telefon in zaslišite zvočno opozorilo za faks, vnesite kodo. Koda je tovarniško prednastavljena na *9*.
Auto Reduction | Samodejno zmanjša stran dohodnega faksa za prilagoditev velikosti glede na papir, ki je naložen v napravi.
Discard Size | Prezre določeno dolžino na koncu prejetega faksa.
Junk Fax Setup | Blokira vse nezaželene fakse, ki ste jih shranili v pomnilnik med nezaželene številke faksov. Ta nastavitev ni na voljo v vseh državah.
DRPD Mode | Uporabnik lahko z eno telefonsko linijo sprejema klice na več različnih telefonskih številk. Napravo lahko nastavite, da prepozna različne vzorce zvonjenja za vsako številko. Ta nastavitev ni na voljo v vseh državah (glejte Prejemanje faksov v načinu DRPD).
Duplex Print | Prejete fakse natisne na obe strani papirja. Na ta način boste porabili manj papirja.

- Doc Box Saving

- Document Box Saving

Prejete fakse shrani v skupni predal. Ta meni se prikaže samo, če je nameščen dodatna naprava za masovno shranjevanje (disk) (glejte Funkcije variacij).