## Encendido de la impresora

1. Conecte primero la impresora al suministro eléctrico.

   Si la impresora cuenta con un interruptor de alimentación, enciéndalo.

   Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte Vista frontal).

2. La alimentación se activa automáticamente.

   Para SCX-340x/SCX-340xW Series, presione el botón (Encendido) en el panel de control.

   Si desea apagar la alimentación, mantenga pulsado este botón (Encendido) durante 3 segundos.