## Меню Факс

### Факс

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

- Выберите (Факс) > (Меню) > Факс на панели управления.

- Или нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Настройки по умолчанию > Факс по умолчанию.

- Или нажмите Факс > и выберите нужный элемент на сенсорном экране.

Элемент | Описание
--- | ---

- Размер скан.

- Исходный размер

выбор размера изображения.

Контрастность | Отрегулируйте уровень контрастности, чтобы слишком блеклый или слишком темный оригинал можно было легко прочитать в отсканированном виде.
Плотность | Регулировка уровня яркости для улучшения читаемости отсканированной копии. Этот параметр полезен, если оригинальный документ содержит блеклые или темные области изображения (see Плотность).
Разрешение | Заданные по умолчанию параметры предназначены для работы с обычными текстовыми документами. При использовании оригиналов низкого качества или документов с фотографиями можно отрегулировать разрешение, чтобы повысить качество факсимильного сообщения (см. Разрешение).
Двусторонняя | Двусторонняя печать принятых факсов.

Отпр.нескольк.

Отправка факса нескольким получателям (см. Отправка факса нескольким адресатам).

Отправка цветных факсов с помощью этой функции невозможна.

Отлож. отправ.

Позволяет настроить отправку факса позднее в отсутствие пользователя (см Отложенная передача факса).

Отправка цветных факсов с помощью этой функции невозможна.

Приор. отправ. | Оригинал сканируется в память и передается немедленно по завершении текущей операции. Операция приоритетной отправки прерывает отправку факсов нескольким адресатам (например, по завершении отправки адресату А, перед началом отправки адресату Б) и попытки повторного набора номера (см. Отправка приоритетного факса).

Передать

Пересылка полученных или отправленных факсов другому получателю по факсу или ПК. Эта функция может потребоваться в случае, если необходимо получить факс, находясь вне офиса.

- См. Пересылка отправленных факсов другому получателю.

- См. Пересылка полученного факса.

Безопас. прием | Принятый факс сохраняется в памяти но не распечатывается. Чтобы отправить полученный документ на печать, понадобится ввести пароль. Существует возможность защиты полученных сообщений от несанкционированного доступа (см. Режим безопасного приема).
Добавить стр. | Добавление документов к сохраненному заданию отложенной отправки факсов (см. Добавление документов к зарезервированному заданию).
Отмена задания | Отложенное задание факса, сохраненное в памяти, можно отменить (см. Отмена зарезервированного задания отправки факсов).

### Настройка параметров отправки

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

- Нажмите (Факс) > (Меню) > Настр. факса > Отправка на панели управления.

- Или нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Настройки по умолчанию > Факс по умолчанию.

Элемент | Описание
--- | ---
Кол-во дозв. | Задает количество попыток дозвона. Если ввести значение «0», устройство не будет перезванивать.
Интервал дозв. | Задает временной интервал между попытками дозвона.
Префикс набора | Назначает префикс номера длиной до пяти цифр. Он будет набираться перед любым автоматическим набором номеров. Это удобно, если факс подключен к ОАТС.
Реж. испр. ош. | Отправка факсов в режиме исправления ошибок (ECM) обеспечивает нормальную передачу факса без ошибок. При этом отправка может занять больше времени.
Отчет об отпр. | Устройство можно настроить таким образом, чтобы каждый раз после отправки факса выполнялась печать отчета о результатах этой операции. Если выбрать Ошибка, устрйоство печататет отчет только тогда, когда передаче не удалась.
Образ страницы | Печатает отчет об отправке с уменьшенным изображением первой переданной страницы факса.
Режим набора | Позволяет выбрать тоновый или импульсный режим набора номера. В некоторых странах этот параметр может быть недоступен.
Эконом. вызов | Позволяет отправить факс в определенное время, чтобы сэкономить на стоимости звонка. В некоторых странах этот параметр может быть недоступен.
Мастер настр. | Позволяет быстро настроить нужные функции факса, такие как ИД устройства, номер факса и т.д.

### Настройка параметров приема

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

- Нажмите (Факс) > (Меню) > Настр. факса > Прием на панели управления.

- Или нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Настройки по умолчанию > Факс по умолчанию.

Элемент | Описание
--- | ---
Режим приема | Позволяет выбрать заданный по умолчанию режим приема факсимильных сообщений.
Звонк. до отв. | Позволяет указать количество гудков, после которого устройство должно принять вызов.
Печ. дан.факса | Позволяет печатать номер страницы, а также дату и время получения сообщения внизу каждой страницы полученного факса.
Код начала пр. | Позволяет принять входящий факс с дополнительного телефона, подключенного к разъему EXT на задней панели устройства. Если в трубке дополнительного телефона зазвучит тональный сигнал факсимильной связи, наберите код. По умолчанию установлен код *9*.
Автоуменьшение | Автоматическое уменьшение страницы входящего факса, позволяющее поместить ее на листе бумаги, загруженной в устройство.
Обрезать изоб. | Обрезает определенную часть документа в конце полученного сообщения.
Наст. неж.факс | Блокирует прием нежелательных факсов с номеров, занесенных в память факса как «ненужные». В некоторых странах этот параметр может быть недоступен.
Режим DRPD | Позволяет использовать одну телефонную линию для ответа на звонки с нескольких номеров. Позволяет настроить устройство на распознавание условных сигналов вызова с разных номеров. В некоторых странах этот параметр может быть недоступен (см. Прием факса в режиме DRPD).
Дупл. печать | Двусторонняя печать принятых факсов. Таким образом можно сэкономить бумагу.

- Сохр.,папка док-тов

- Сохран. в папке док-ов

Сохраняет полученные факсы в общем ящике. Это меню отображается только в том случае, если в устройстве установлен жесткий диск (см. Различные функции).