## Escaneado básico

Para las funciones de digitalización especiales, consulte el Manual avanzado (consulte Funciones de digitalización).

### Escaneado básico

A continuación, se detalla el procedimiento habitual para digitalizar originales.

Este es el método de escaneado básico para dispositivos conectados mediante USB.

- Es posible que sea necesario pulsar OK para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.

- Si desea escanear utilizando la red, consulte el Manual avanzado (consulte Digitalización desde un ordenador conectado a la red).

1. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

2. Seleccione (digitalizar) > Esc. a PC en el panel de control.

   O bien

   Pulse Escanear a en el panel de control.

   Si aparece el mensaje No disponible, compruebe la conexión del puerto, o seleccione Activar en Samsung Easy Printer Manager > Cambiar a modo avanzado > Ajustes de digitalización a PC.

3. Seleccione el destino de digitalización que desee y pulse OK.

   La configuración predeterminada es Mis Documentos.

   - Puede crear y guardar los ajustes que use frecuentemente como lista de perfil. Además, también puede añadir y eliminar el perfil, y guardar cada perfil en una ruta diferente.

   - Para cambiar Samsung Easy Printer Manager > Cambiar a modo avanzado > Ajustes de digitalización a PC.

4. Seleccione la opción que desee y pulse OK.

5. Comenzará el escaneado.

   La imagen digitalizada se guarda en el ordenador C:\Usuarios\nombre de usuario\Mis documentos. La carpeta guardada puede variar en función del sistema operativo o la aplicación que utilice.