## Обзор панели управления

- В зависимости от модели вид панели управления вашего принтера может отличаться от изображенной на рисунке. Существует несколько типов панели управления.

- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. Функции различных моделей).

### Тип A

1 | Экономия | Переход в режим экономии для снижения расхода тонера и потребления бумаги во время печати (см. Экопечать).
2 | WPS [a] |  | Позволяет легко настроить беспроводную сеть, не используя компьютер (см. Использование кнопки WPS ).

Печать экрана

Нажмите эту кнопку; индикатор Состояние начнет мигать. Если вы хотите распечатать только активное окно, отпустите кнопку, после того как индикатор Состояниеперестанет мигать. Если вы хотите распечатать весь экран, отпустите кнопку, пока индикатор мигает.

- Кнопка Печать экрана работает только в операционных системах Windows и Macintosh.

- Эту функцию можно использовать только на принтере, который подключен через интерфейс USB.

- При печати снимка активного окна или всего экрана с помощью соответствующей кнопки в зависимости от особенностей изображения устройство может использовать большее количество тонера.

- Эти функции можно использовать только в том случае, если установлена программа Samsung Easy Printer Manager. Если вы пользователь ОС Macintosh вы должны включить Screen Print Settings в Samsung Easy Printer Manager, чтобы воспользоваться функцией печать снимка экрана.

3 | Сканировать на | Отправка отсканированных данных (см. Базовые возможности сканирования).
4 | Копия удостов. | Копирование двух сторон удостоверения (например водительских прав) на одну сторону листа (см. Копирование удостоверений).
5 | Питание |  | Включает/выключает устройство или выводит его из режим энергосбережения. Если вам необходимо отключить аппарат, нажмите и удержите эту кнопку более трех секунд.
6 | Лицевая сторона индикаторы | Если горит этот индикатор, положите удостоверение на стекло сканера лицевой стороной вниз (см. Копирование удостоверений).
7 | Обр. Сторона индикаторы | Если горит этот индикатор, положите удостоверение на стекло сканера обратной стороной вниз (см. Копирование удостоверений).

8

Стоп/Сброс

Остановка выполнения задачи в любой момент и другие функции

- Отмена текущего задания.

- Печать отчета о конфигурации сети: нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд, пока индикатор состояния не начнет медленно мигать, затем отпустите.

- Отчет о расходных материалах: Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой около 6 секунд, а затем отпустите.

- отчет о конфигурации сети[a]: Нажмите и удерживайте кнопку около 4 секунд, пока индикатор состояния не начнет быстро мигать, затем отпустите.

9

Кнопки +/-

Позволяют увеличивать и уменьшать количество копируемых страниц (см. ). С помощью кнопок +/- можно указать количество копий (до 99). Значение по умолчанию — 1.

- При нажатии кнопок +/- число копий увеличивается/уменьшается на одну с каждым нажатием.

- При нажатии и удержании кнопок +/- число копий увеличивается/уменьшается на десть.

10 | Старт |  | Запуск задания.
11 | Состояние индикаторы | Отображение информации о состоянии устройства (см. Описание индикаторов состояния).
12 | Тонер индикаторы | Показывает остаток тонера (см. Описание индикаторов состояния).
13 | Дисплей | Отображет число копируемых страниц.
[a] Только для модели SCX-340xW Series.

### Тип В

1 | Экономия | Переход в режим экономии для снижения расхода тонера и потребления бумаги только во время печати с ПК и копирования (см. Экопечать).
2 | WPS [a] |  | Позволяет легко настроить беспроводную сеть, не используя компьютер (см. Использование кнопки WPS ).

Печать экрана

Нажмите эту кнопку и на экране появится вопрос Печатать снимок?. Если вы хотите напечатать только активное окно, нажмите Активно. Если вы хотите напечатать весь экран, нажмите Заполнено.

- Кнопка Печать экрана работает только в операционных системах Windows и Macintosh.

- Эту функцию можно использовать только на принтере, который подключен через интерфейс USB.

- При печати снимка активного окна или всего экрана с помощью соответствующей кнопки в зависимости от особенностей изображения устройство может использовать большее количество тонера.

- Эти функции можно использовать только в том случае, если установлена программа Samsung Easy Printer Manager. Если вы пользователь ОС Macintosh вы должны включить Screen Print Settings в Samsung Easy Printer Manager, чтобы воспользоваться функцией печать снимка экрана.

3 | Копия удостов. | Копирование двух сторон удостоверения (например водительских прав) на одну сторону листа (см. Копирование удостоверений).
4 | Питание |  | Включает/выключает устройство или выводит его из режим энергосбережения. Если вам необходимо отключить аппарат, нажмите и удержите эту кнопку более трех секунд.
5 | Факс |  | Переключение в режим факса.
6 | Копирование |  | Переключение в режим копирования.
7 | Сканировать |  | Переключение в режим сканирования.
8 | Меню |  | Переход в режим меню и прокрутка доступных вариантов меню (см. Обзор меню).
9 | Стрелки влево/вправо |  | Перемещение между параметрами выбранного меню, а также уменьшение или увеличение их значений.
10 | OK | Подтверждение выбора на дисплее.
11 | Обр. Сторона |  | Возврат на один уровень меню выше.
12 | Старт |  | Запуск задания.
13 | Стоп/Сброс |  | Остановка операции в любой момент.
14 | Состояние индикаторы | Отображение информации о состоянии устройства (см. Описание индикаторов состояния).
15 | Цифровая клавиатура | Набор номера или ввод цифр и букв (см. Буквы и цифры клавиатуры).
16 | Без снятия трубки |  | При нажатии этой кнопки можно услышать тон набора номера. Затем введите номер факса. Эта функция аналогична набору номера с помощью громкой связи (см. Прием факса вручную в режиме «Телефон»).
17 | Повтор/пауза |  | Повторный набор последнего набранного номера или идентификатора абонента в режиме готовности или вставка паузы(-) в номер факса в режиме редактирования (см. Повторный набор номера факса).
18 | Адресная книга |  | Сохранение часто используемых номеров факсов или поиск сохраненных номеров факсов (см. Сохранение адресов электронной почты или Настройка телефонной книги факса).
19 | Дисплей | Индикация текущего состояния устройства и вывод подсказок во время работы.
[a] Только для моделей SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

### Регулировка панели управления

В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. Вид спереди).