## Descripción general del panel de control

- Este panel de control puede ser diferente a su dispositivo en función del modelo. Existen diversos tipos de panel de control.

- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte Funciones según el modelo).

### Tipo A

1 | Eco | Active el modo eco para reducir el consumo de tóner y el uso de papel al imprimir en pc solamente (consulte Impresión Eco).
2 | WPS [a] |  | Configura la conexión de red inalámbrica de forma sencilla sin utilizar un ordenador (consulte Utilización del botón WPS ).

Impr. pant.

Pulse este botón y el LED de Estado comenzará a parpadear. Si desea imprimir solo la pantalla activa, suelte el botón cuando el LED de Estado deje de parpadear. Si desea imprimir toda la pantalla, suelte el botón mientras parpadea.

- Pantalla de impresión sólo puede usarse en sistemas operativos Windows y Macintosh.

- Solo puede utilizar esta función con un dispositivo con conexión USB.

- Al imprimir la ventana activa o la pantalla completa del monitor utilizando el botón Imprimir pantalla, la máquina utilizará más tóner dependiendo en lo que se está imprimiendo.

- Solo puede utilizar esta función si el programa Samsung Easy Printer Manager está instalado en el dispositivo. Si es usuario de Macintosh OS, tendrá que habilitar Configuración de impresión de pantalla desde Samsung Easy Printer Manager para poder usar la función Imprimir pantalla.

3 | Escanear a | Envía los datos digitalizados (consulte Escaneado básico).
4 | Copia de ID | Permite copiar ambos lados de una tarjeta de identificación, como una licencia de conducir, en un solo lado de la hoja (consulte Copia de tarjetas identificativas).
5 | Encendido |  | Enciende o apaga el equipo, o lo activa desde el modo de ahorro de energía. Si debe apagar el equipo, pulse este botón durante más de tres segundos.
6 | LED Anverso | Cuando se enciendan los LED, coloque la parte frontal de una tarjeta de identificación hacia abajo sobre el cristal del escáner (consulte Copia de tarjetas identificativas).
7 | LED Reverso | Cuando se encienda el LED, coloque la parte posterior de una tarjeta de identificación hacia abajo sobre el cristal del escáner (consulte Copia de tarjetas identificativas).

8

Parar/Borrar

Detiene una operación en cualquier momento y hay más funciones.

- Cancela el trabajo actual.

- Informe de configuración de impresión: Pulse y mantenga pulsado este botón durante unos 2 segundos hasta que el indicador de estado parpadee lentamente y, a continuación, suéltelo.

- Informe de suministros: Mantenga pulsado este botón durante aproximadamente 6 segundos y, a continuación, suéltelo.

- Informe de configuración de red[a]: Pulse y mantenga pulsado este botón durante aproximadamente 4 segundos hasta que el indicador de estado parpadee rápidamente y, a continuación, suéltelo.

9

Botones +/-

Permiten aumentar/disminuir la cantidad de páginas que desea copia. Con los botones +/-, puede determinar la cantidad de copias que desee imprimir (hasta 99 páginas). El valor predeterminado es 1.

- Si pulsa los botones +/-, el número de copias aumentará/disminuirá en uno.

- Si mantiene pulsados los botones +/-, el número de copias aumentará/disminuirá en diez.

10 | Iniciar |  | Inicia un trabajo.
11 | LED de Estado | Indica el estado de la impresora (consulte Descripción del indicador LED de estado).
12 | LED Tóner | Muestra el estado del tóner (consulte Descripción del indicador LED de estado).
13 | Pantalla | Muestra el número de páginas que desea copiar.
[a] Solo SCX-340xW Series.

### Tipo B

1 | Eco | Active el modo eco para reducir el consumo de tóner y el uso de papel al imprimir en pc y copiar solamente (consulte Impresión Eco).
2 | WPS [a] |  | Configura la conexión de red inalámbrica de forma sencilla sin utilizar un ordenador (consulte Utilización del botón WPS ).

Impr. pant.

Presione este botón y la pantalla Impr. pantalla? en la pantalla. Si desea imprimir sólo la pantalla activa, seleccione Activo. Si desea imprimir toda la pantalla, seleccione Completo.

- Pantalla de impresión sólo puede usarse en sistemas operativos Windows y Macintosh.

- Solo puede utilizar esta función con un dispositivo con conexión USB.

- Al imprimir la ventana activa o la pantalla completa del monitor utilizando el botón Imprimir pantalla, la máquina utilizará más tóner dependiendo en lo que se está imprimiendo.

- Solo puede utilizar esta función si el programa Samsung Easy Printer Manager está instalado en el dispositivo. Si es usuario de Macintosh OS, tendrá que habilitar Configuración de impresión de pantalla desde Samsung Easy Printer Manager para poder usar la función Imprimir pantalla.

3 | Copia de ID | Permite copiar ambos lados de una tarjeta de identificación, como una licencia de conducir, en un solo lado de la hoja (consulte Copia de tarjetas identificativas).
4 | Encendido |  | Enciende o apaga el equipo, o lo activa desde el modo de ahorro de energía. Si debe apagar el equipo, pulse este botón durante más de tres segundos.
5 | Fax |  | Cambia al modo Fax.
6 | Copia |  | Cambia al modo Copia.
7 | Escanear |  | Cambia al modo Escanear.
8 | Menú |  | Abre el modo de menú y permite desplazarse por los menús disponibles (consulte Descripción general de los menús).
9 | Flechas derecha/izquierda |  | Permite desplazarse por las opciones disponibles del menú seleccionado y aumentar o reducir los valores.
10 | OK | Confirma la selección de la pantalla.
11 | Reverso |  | Vuelve al nivel de menú superior.
12 | Iniciar |  | Inicia un trabajo.
13 | Parar/Borrar |  | Detiene una operación en cualquier momento.
14 | Estado Estado | Indica el estado de la impresora (consulte Descripción del indicador LED de estado).
15 | Teclado numérico | Marca un número o introduce caracteres alfanuméricos (consulte Letras y números del teclado).
16 | Marc. Manual |  | Al pulsar este botón oirá un tono de marcación. A continuación, introduzca el número de fax. Es como hacer una llamada utilizando un altavoz (consulte Recepción manual en modo Teléfono).
17 | Rellam/Pausa |  | Vuelve a marcar el número de fax recientemente enviado o el ID de llamada recibida en el modo listo, o inserta una pausa (-) en un número de fax en el modo de edición (consulte Rellamada a un número de fax).
18 | Agenda |  | Permite guardar los números de fax más utilizados o buscar los números de fax guardados (consulte Almacenamiento de direcciones de correo electrónico o Configuración de la agenda de fax).
19 | Pantalla | Muestra el estado actual y los mensajes del sistema durante el funcionamiento de la impresora.
[a] SCX-340xFW/SCX-340xHW Series solamente.

### Ajuste del panel de control

Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte Vista frontal).