## Funciones de digitalización

- Para las funciones de digitalización básicas, consulte el Manual básico (consulte Escaneado básico).

- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte Funciones según el modelo).

- La resolución máxima que puede alcanzar depende de varios factores, como la velocidad del ordenador, el espacio disponible en disco, la memoria, el tamaño de la imagen que se desea digitalizar y la configuración de profundidad de bits. Así, dependiendo de su sistema y lo que va a digitalizar, es posble que no pueda digitalizar en determinadas resoluciones, especialmente la resolución ppp optimizada.

### Método básico de digitalización

Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte Función de variedad).

Puede digitalizar los originales con el dispositivo mediante un cable USB o mediante la red. Se pueden utilizar los métodos siguientes para escanear los documentos:

- Esc. a PC: escanee los originales desde el panel de control. A continuación, los datos digitalizados se guardarán en la carpeta Mis documentos de los ordenadores conectados (consulte Escaneado básico).

- TWAIN: TWAIN es una de las aplicaciones de imagen preestablecidas. Al digitalizar una imagen, se ejecuta la aplicación seleccionada, lo que permite controlar el proceso de digitalización. Esta función se puede utilizar a través de la conexión local o a través de una conexión en red (consulte Digitalización desde un programa de edición de imágenes).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: Puede utilizar este programa para escanear imágenes o documentos.

  - Consulte Digitalización con Samsung Scan Assistant.

  - Consulte Digitalización con SmarThru 4.

  - Consulte Digitalización con SmarThru Office.

- WIA: WIA son las siglas de Windows Images Acquisition (adquisición de imágenes de Windows). Para usar esta función, su equipo deberá estar conectado al dispositivo directamente mediante un cable USB (consulte Digitalización con el controlador WIA).

- Memoria USB: Tiene la posibilidad de digitalizar un documento y guardar la imagen digitalizada en un dispositivo de memoria USB.

- Email: Es posible enviar la imagen escaneada como datos adjuntos al correo electrónico (consulte Escanear al servicio de correo electrónico).

- FTP/SMB: Puede digitalizar una imagen y cargarla a un servidor FTP/SMB (consulte Digitalizar a servidor FTP/SMB).

### Ajuste de la configuración de digitalización en el ordenador

Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte Funciones según el modelo).

1. Abra Samsung Easy Printer Manager (consulte Uso de Samsung Easy Printer Manager ).

2. Seleccione el dispositivo apropiado en la Lista de impresoras.

3. Seleccione el menú Ajustes de digitalización a PC.

4. Seleccione la opción que desee.

   - Activación de digitalización: Determina si la digitalización está habilitada o no en el dispositivo.

   - Ficha Básica: Contiene ajustes relacionados con los ajustes del dispositivo y la digitalización general.

   - Ficha Imagen: Contiene ajustes relacionados con la modificación de la imagen.

5. Pulse Guardar > Aceptar.

### Digitalización desde un ordenador conectado a la red

Si la impresora no es compatible con la interfaz de red no podrá usar esta función (consulte Vista posterior).

Asegúrese de que está instalado el controlador de la impresora en su equipo mediante el CD de software, ya que este incluye el programa de digitalización (consulte Instalación del controlador de manera local).

1. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

2. Seleccione (Digitalización) > Esc. a PC > PC red en el panel de control.

   O seleccione Esc. > PC de red en la pantalla táctil.

   Si ve el mensaje No disponible, verifique la conexión de puerto.

3. Seleccione el ID del equipo registrado e introduzca la Contrasena si es necesario.

   - ID es el mismo ID que el ID de digitalización registrado para Samsung Easy Printer Manager > Cambiar a modo avanzado > Ajustes de digitalización a PC.

   - Contrasena es la contraseña de 4 números registrada para Samsung Easy Printer Manager > Cambiar a modo avanzado > Ajustes de digitalización a PC.

4. Seleccione la opción que desee y pulse OK.

5. Comenzará el escaneado.

   La imagen digitalizada se guarda en el ordenador C:\Usuarios\nombre de usuario\Mis documentos. La carpeta guardada puede variar en función del sistema operativo o la aplicación que utilice.

### Escanear al servicio de correo electrónico

Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte Funciones según el modelo).

#### Configurar una cuenta de correo electrónico

1. Obtenga acceso a SyncThru™ Web Service (consulte Uso de SyncThru™ Web Service).

2. Seleccione Configuración > Ajustes de red y Servidor de correo saliente(SMTP).

3. Escriba la dirección IP en formato decimal con puntos o como nombre de host.

4. Escriba el número del puerto del servidor (debe estar comprendido entre 1 y 65535).

5. Marque la casilla junto a SMTP requiere autenticación para pedir autenticación.

6. Escriba el nombre de inicio de sesión y la contraseña del servidor SMTP.

7. Pulse Aplicar.

   - Si el método de autenticación del servidor SMTP es POP3 antes de SMTP, coloque una marca de verificación de SMTP requiere POP antes de la autenticación SMTP.

   - Introduzca la dirección IP y el número de puerto.

#### Digitalizar y enviar correo electrónico

1. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

2. Seleccione (digitalizar) > Escan. a Email en el panel de control.

   O seleccione Esc. > Enviar Email en la pantalla táctil.

3. Introduzca el nombre de inicio de sesión y la contraseña que configuró en SyncThru™ Web Service (consulte Uso de SyncThru™ Web Service).

4. Escriba la dirección de correo electrónico del remitente y del destinatario.

   Puede enviar un correo electrónico activando la opción Autoenviar en Configuración > Digitalizar > Escanear a correo electrónico en SyncThru™ Web Service.

5. Escriba un asunto para el mensaje de correo y pulse OK.

6. Seleccione el formato de archivo que desee digitalizar y pulse OK.

7. Escriba el nombre de inicio de sesión y la contraseña del servidor SMTP.

8. El dispositivo inicia el escaneado y, a continuación, envía el mensaje de correo electrónico.

### Digitalizar a servidor FTP/SMB

Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte Funciones según el modelo).

#### Configurar un servidor FTP/SMB

1. Obtenga acceso a SyncThru™ Web Service (consulte Uso de SyncThru™ Web Service).

2. Seleccione Agenda > Individual > Agregar.

3. Marque la casilla junto a Agregar FTP o Agregar SMB.

4. Escriba la dirección IP en formato decimal con puntos o como nombre de host.

5. Escriba el número del puerto del servidor (debe estar comprendido entre 1 y 65535).

6. Marque la casilla junto a Anónima para que el servidor permita el acceso de personas no autorizadas.

7. Escriba el nombre de inicio de sesión y la contraseña.

8. Introduzca el nombre de dominio si su servidor está unido a un dominio determinado. En caso contrario, introduzca el nombre del equipo registrado en el servidor SMB.

9. Escriba la ruta de acceso para almacenar la imagen escaneada.

   - La carpeta que guardará la imagen digitalizada debe estar en la raíz.

   - Las propiedades de la carpeta deben establecerse como compartidas.

   - Su nombre de usuario debe tener derechos para leer y escribir en la carpeta.

10. Pulse Aplicar.

#### Digitalizar y enviar a un servidor FTP/SMB

1. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la red.

2. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

3. Seleccione (digitalizar) > Escanear a SMB o Escanear a FTP en el panel de control.

   O seleccione Esc. > SMB o FTP en la pantalla táctil.

4. Seleccione un servidor y el formato de digitalización que desee.

5. El dispositivo inicia el escaneado y luego envía el archivo al servidor especificado.

### Digitalización desde un programa de edición de imágenes

También puede digitalizar e importar documentos con un software de edición de imágenes, como por ejemplo, Adobe Photoshop, si el software es compatible con TWAIN. Siga estos pasos para digitalizar con software compatible con TWAIN:

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.

2. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

3. Abra una aplicación como, por ejemplo, Adobe Photoshop.

4. Haga clic en Archivo > Importar, y seleccione el escáner.

5. Ajuste las opciones de digitalización.

6. Digitalice y guarde la imagen obtenida.

### Digitalización con el controlador WIA

El equipo también es compatible con el controlador Windows Image Acquisition (WIA) para el escaneado de imágenes. WIA es uno de los componentes estándar proporcionados por Microsoft Windows 7 y funciona con cámaras y escáneres digitales. A diferencia del controlador TWAIN, el controlador WIA permite digitalizar una imagen y trabajar con ella fácilmente sin utilizar software adicional:

El controlador WIA solo funciona en sistemas operativos Windows (no compatible con Windows 2000) con puerto USB.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.

2. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

3. Haga clic en Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras.

4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del controlador del dispositivo en Impresoras y faxes > Iniciar digitalización.

5. Aparecerá la aplicación Nueva digitalización.

6. Seleccione las preferencias de escaneado y haga clic en Vista para ver cómo esas preferencias afectan a la imagen.

7. Digitalice y guarde la imagen obtenida.

### Digitalización con Samsung Scan Assistant

- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte Funciones según el modelo).

- Puede utilizar la función OCR (Optical Character Reader, Reconocimiento Óptico de Caracteres) del programa Samsung Scan Assistant.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.

2. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

3. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Impresoras Samsung e inicie Samsung Scan Assistant.

   Seleccione el menú Ayuda o haga clic en el botón de la ventana, y haga clic en cualquiera de las opciones de las que desea obtener información.

4. Ajuste las opciones de digitalización.

5. Haga clic en Digitalizar.

### Digitalización con SmarThru 4

- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte Funciones según el modelo).

- Puede utilizar la función OCR (Optical Character Reader, Reconocimiento Óptico de Caracteres) del programa SmarThru 4.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.

2. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

3. Haga doble clic en el icono SmarThru 4.

4. Aparecerá SmarThru.

   - Digitalizar en: Puede digitalizar una imagen y guardarla en una aplicación o carpeta, enviarla por correo electrónico o publicarla en un sitio web.

   - Imagen: Puede editar una imagen y enviarla a una aplicación o carpeta seleccionada, enviarla por correo electrónico o publicarla en un sitio web.

   - Imprimir: Puede imprimir imágenes que ha guardado.

   Seleccione el menú Ayuda o haga clic en el botón de la ventana, y haga clic en cualquiera de las opciones de las que desea obtener información.

5. Haga clic en Digitalizar en.

6. Seleccione el destino entre Aplicación, Correo electrónico, Carpeta, OCR o Web.

7. Si es necesario, haga clic en Configuración para personalizar los ajustes.

8. Haga clic en Digitalizar.

### Digitalización con SmarThru Office

- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte Funciones según el modelo).

- Para utilizar SmarThru Office, deberá instalar el programa manualmente con el CD incluido. Seleccione Instalación avanzada > Instalación personalizada y elija la instalación de SmarThru Office.

- Puede utilizar la función OCR (Optical Character Reader, Reconocimiento Óptico de Caracteres) del programa SmarThru Office.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.

2. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

3. Haga doble clic en el icono SmarThru Office.

4. Aparecerá SmarThru Office.

   Haga clic en Ayuda o en el botón de la ventana, y haga clic en cualquiera de las opciones de las que desea obtener información.

5. Haga clic en el icono de SmarThru Office () en el área de la bandeja de la barra de tareas de Windows para activar el programa de inicio de SmarThru Office.

6. Haga clic en el icono de escaneado () para abrir la ventana de escaneado.

7. Se abrirá la ventana Configuración de digitalización.

8. Seleccione la configuración de digitalización y haga clic en Digitalizar.

### Digitalización en Macintosh

#### Digitalización desde un ordenador conectado a un USB

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.

2. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

3. Inicie Aplicaciones y haga clic en Captura de Imágen.

   Si aparece el mensaje No hay ningún dispositivo de captura de imágen conectado, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, consulte la ayuda de Captura de Imágen.

4. Seleccione la opción que desee.

5. Digitalice y guarde la imagen obtenida.

   Si la digitalización no funciona en Captura de Imágen, actualice el SO Mac a la última versión. Captura de Imágen funciona correctamente en Mac OS X 10.4.7 o superior.

#### Digitalización desde un ordenador conectado a la red

Solo en los modelos de red e inalámbricos (consulte Funciones según el modelo).

1. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la red.

2. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

3. Inicie Aplicaciones y haga clic en Captura de Imágen.

4. Según el SO, siga estos pasos.

   - Para 10.4

     - Haga clic en Dispositivos > Explorar dispositivos en la barra de menú.

     - seleccione su máquina en la opción dispositivos TWAIN. Asegúrese de que está marcada la casilla Usar software TWAIN.

     - Haga clic en Conectar.

       Si aparece un mensaje de advertencia, haga clic en Cambiar puerto para seleccionar el puerto, o si aparece un mensaje de la interfaz de usuario TWAIN, haga clic en Cambiar puerto en la ficha Preferencias y seleccione un nuevo puerto.

   - Para 10.5

     - Haga clic en Dispositivos > Explorar dispositivos en la barra de menú.

     - asegúrese de que la casilla de verificación Conectado esté marcada junto al dispositivo en Dispositivos Bonjour.

     - Si desea escanear a través de TWAIN, consulte los pasos de MAC OS X 10.4 descritos anteriormente.

   - En 10.6 -10.7, seleccione su dispositivo bajo COMPARTIDO.

5. Configure las opciones de digitalización de este programa.

6. Digitalice y guarde la imagen obtenida.

   - Si el escaneado no funciona en Captura de Imágen, actualice el SO Mac a la última versión. Captura de Imágen funciona correctamente en Mac OS X 10.4.7 o superior.

   - Para obtener más información, consulte la ayuda de Captura de Imágen.

   - También puede escanear utilizando software compatible con TWAIN, como Adobe Photoshop.

### Digitalización en Linux

#### Digitalización

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.

2. Haga doble clic en Unified Driver Configurator en el escritorio.

3. Haga clic en el botón para ir a Scanners Configuration.

4. Seleccione el escáner de la lista.

5. Haga clic en Properties.

6. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

7. En la ventana Scanner Properties, seleccione Preview.

8. El documento se escaneará y aparecerá la vista preliminar de la imagen en el Preview Pane.

9. Arrastre el puntero para configurar la imagen que se escaneará en el Preview Pane.

10. Seleccione la opción que desee.

11. Digitalice y guarde la imagen obtenida.

    Para futuros usos, puede guardarlo como sus ajustes de digitalización y añadirlo a la lista desplegable Job Type.

#### Edición de una imagen con Image Manager

La aplicación Image Manager brinda herramientas y comandos de menú para editar la imagen digitalizada.