## Osnovno faksiranje

- Ova funkcija ne može da se primeni za SCX-340x/SCX-340xW Series (pogledajte Prikaz kontrolne table).

- Za posebne funkcije faksa, pogledajte naprednom vodiču (pogledajte Funkcije faksa).

- Ne možete da koristite ovaj uređaj kao faks preko internet telefona. Za više informacija, pitajte vašeg internet servis provajdera.

- Preporučujemo vam da koristite tradicionalne telefonske servise (PSTN: Public Switched Telephone Network) kada povezujete telefonske linije da koriste faks mašinu. Ako koristite druge internet servise (DSL, ISDN, VolP), možete da unapredite kvalitet veze koristeći Micro-filter. Micro-filter eliminiše nepotrebne bučne signale i unapređuje kvalitet veze ili kvalitet interneta. Pošto DSL Micro-filter ne dolazi zajedno sa uređajem, kontaktirajte vašeg internet provajdera radi korišćenja DSL Micro-filtera.

  1. Port linije

  2. Micro-filter

  3. DSL modem / Telefonska linija

     (pogledajte Pogled otpozadi).

### Priprema za slanje faksa

Pre nego što pošaljete ili primite faks, treba da konektujete kabl linije u vašu telefonsku utičnicu na zidu (pogledajte Pogled otpozadi). Pogledajte Vodič za brzu instalaciju da biste videli kako da uradite konektovanje. Metod pravljenja telefonske konekcije se razlikuje od zemlje do zemlje.

### Slanje faksa

Kada stavite originale, možete da koristite ili staklo skenera ili kutiju dokumenta. Ako su originali stavljeni na oba, uređaj će prvo da čita originale iz kutije, pošto oni imaju visok prioritet u skeniranju.

1. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

2. Selektujte opciju (Faks) u kontrolnom panelu.

3. Podesite rezoluciju i mračnost kako bi odgovarali potrebama vašeg faksa (pogledajte Podešavanje parametara dumenta).

4. Unesite broj faksa na koji šaljete (pogledajte Brojevi i slova na tastaturi).

5. Pritisnite (Start) u kontrolnom panelu. Uređaj počinje da skenira i šalje faks na destinacije koje ste prethodno uneli.

- Ako želite da pošaljete faks direktno sa vašeg kompjutera, koristite opciju Samsung Network PC Fax (pogledajte Slanje faksa u kompjuteru).

- Kada želite da otkažete faksiranje, pritisnite dugme (Stop/Clear) pre nego što uređaj krene da šalje.

- Ako koristite staklo skenera, uređaj će pokazati poruku pitajući vas da stavite drugu stranicu.

#### Ručno slanje faksa

Pratite sledeće kako biste poslali faks koristeći opciju (On Hook Dial) u kontrolnom panelu.

Ako je vaša mašina ručna, možete da pošaljete faks koristeći ručni telefon (pogledajte Razne funkcije).

1. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

2. Selektujte opciju (Faks) u kontrolnom panelu.

3. Podesite rezoluciju i mračnost kako bi odgovarali potrebama vašeg faksa (pogledajte Podešavanje parametara dumenta).

4. Pritisnite opciju (On Hook Dial) u kontrolnom panelu ili podignite slušalicu na ručnom telefonu.

5. Unesite broj faksa koristeći numeričke dugmiće na tastaturi u kontrolnom panelu.

6. Pritisnite (Start) u kontrolnom panelu kada čujete signal za faks iz daljinske faks mašine.

#### Slanje faksa na više destinacija

Možete da koristite multi funkcije za slanje, koje vam dozvoljavaju da šaljete faksove na više lokacija odjednom. Originali su automatski sačuvani u memoriji i poslati daljinskoj stanici. Posle slanja, originali su automatski izbrisani iz memorije.

Ne možete da pošaljete faksove preko ove funkcije, ako izaberete ekstra dobro kao opciju ili ako je faks u boji.

1. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

2. Selektujte opciju (Faks) u kontrolnom panelu.

3. Podesite rezoluciju i mračnost kako bi odgovarali potrebama vašeg faksa (pogledajte Podešavanje parametara dumenta).

4. Selektujte (Menu) > Fax Feature > Multi Send u kontrolnom panelu.

5. Unesite broj prvog primanja faks mašine i pritisnite OK.

   Možete da pritisnete brojeve za brzo biranje ili odaberete broj grupnog biranja, koristeći dugme (Address book).

6. Unesite drugi broj faksa i pritisnite OK.

   Ekran vas pita da uneseti drugi broj faksa kako bi poslao dokument.

7. Da biste uneli više brojeva faksova, pritisnite OK kada se pojavi Yes i ponovite peti i šesti korak.

   - Možete da unesete do 10 različitih destinacija.

   - Jednom kada unesete broj grupnog biranja, više ne možete da unesete druge.

8. Kada ste završili sa unušenjem brojeva faksova, selektujte opciju No u Another No.? i pritisnite OK.

   Uređaj počinje da šalje faks na brojeve koje ste uneli prema redosledu koji ste naveli.

   Izveštaj sa višestrukim slanjem je odštampan nakon slanja faksova.

### Primanje faksa

Vašem uređaju je u fabrici stavljen režim rada faksa. Kada primite faks, uređaj odgovara na poziv za određeni broj zvonjenja i automatski primi faks.

### Podešavanje parametara dumenta

Možda će biti neophodno da pritisnete OK kako biste upravljali nižim nivoima menija za neke modele.

#### Resolution

Predodređeni parametar dokumenta proizvodi dobre rezultate kada koristi tipične originale bazirane na tekstu. Kako god, ako pošaljete originale, koji su lošeg kvaliteta ili sadrže fotografije, možete da podesite rezoluciju kako bi kvalitet faksa koji šaljete bio bolji.

1. Selektujte opciju (Faks) > (Menu) > Fax Feature > Resolution u kontrolnom panelu.

2. Selektujte opciju koju želite i pritisnite OK.

   - Standard: Originali sa normalnom veličinom karaktera.

   - Fine: Originali sadrže male karaktere ili tanke linije ili su originali odštampani preko tačkastog štampača.

   - Super Fine: Originali sadrže ekstremno fine detalje. Super Fine režim rada je jedino omogućen, ako uređaj, preko koga komunicirate, takođe podržava super finu rezoluciju.

     - Za memorijsko slanje, režim Super Fine nije dostupan. Parametar rezolucije je automatski promenjen na Fine.

     - Kada je vaš uređaj postavljen na rezoluciju Super Fine i faks mašina, preko koje komunicirate, ne podržava rezoluciju Super Fine , uređaj šalje koristeći najviši podržan režim rezolucije od strane drugih faks mašina.

   - Photo Fax: Originali sadrže sivu boju ili fotografije.

   - Color Fax: Original je u boji.

     - U ovom režimu nije dozvoljeno memorijsko slanje.

     - Faks u boji možete jedino poslati, ako uređaj, preko koga komunicirate, podržava prijem faksa u boji i ako ste poslali faks ručno.

3. Pritisnite (Stop/Clear) kako biste se vratili u spreman režim rada.

#### Darkness

Možete da selektujete stepen mračnosti originalnog dokumenta.

Parametar za mračnost je apliciran za trenutan posao faksiranja. Kako biste promenili predodređene parametre (pogledajte Meni faksa).

1. Selektujte opciju (Faks) > (Menu) > Fax Feature > Darkness u kontrolnom panelu.

2. Odaberite nivo mračnosti koji želite.

3. Pritisnite (Stop/Clear) kako biste se vratili u spreman režim rada.