## Instalarea locală a driverului

O maşină conectată local este o maşină conectată direct la computerul dvs. utilizând cablul. Dacă maşina dvs. este conectată la o reţea, treceţi peste următorii paşi de mai jos şi continuaţi instalarea driverului maşinii conectate la reţea (consultaţi Instalarea driverului pentru reţea).

- Dacă sunteţi un utilizator al sistemelor de operare Macintosh sau Linux, consultaţi Instalare pentru Macintosh sau Instalare pentru Linux.

- Fereastra de instalare care apare în acest Ghidul utilizatorului poate să difere în funcţie de maşină şi de interfaţa utilizată.

- Prin selectarea Custom Installation vi se permite să alegeţi programele de instalat.

- Utilizaţi numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.

### Windows

1. Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este activată.

   Dacă se afişează fereastra „Asistent hardware nou găsit” în timpul procedurii de instalare, faceţi clic pe Revocare pentru a închide fereastra.

2. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

   Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Start > All programs > Accessories > Run.

   Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.

3. Selectaţi Install Now.

4. Citiţi License Agreement şi selectaţi I accept the terms of the License Agreement. Apoi faceţi clic pe Next.

5. Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.