## Настройка сообщения SyncThru™ Web Service

- Для работы с SyncThru™ Web Service необходима программа Internet Explorer 6.0 или более поздней версии.

- В зависимости от модели и комплектации устройства пояснения к приложению SyncThru™ Web Service могут отличаться.

- Только для сетевых моделей (см. Программное обеспечение).

### Доступ к приложению SyncThru™ Web Service

1. В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer).

   Введите IP-адрес устройства (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу «Ввод» или кнопку Перейти.

2. Откроется встроенная веб-страница устройства.

#### Вход в SyncThru™ Web Service

Для настройки параметров в SyncThru™ Web Service необходимы права администратора. Незарегистрированные пользователи SyncThru™ Web Service могут использовать программу, но им недоступны вкладки Настройки и Безопасность.

1. Нажмите кнопку Вход в систему в правом верхнем углу вкладки SyncThru™ Web Service.

2. Введите Идентификатор и Пароль, затем нажмите Вход в систему.

   - Идентификатор: admin

   - Пароль: sec00000

### Обзор SyncThru™Web Service

В зависимости от модели устройства некоторые вкладки могут быть недоступны.

#### Вкладка Информация

Это общая информация об устройстве. Здесь можно просмотреть такие данные, как оставшийся объем тонера. Отсюда же можно распечатать отчет об ошибках и другие отчеты.

- Активные предупреждения: отображает предупреждения, сгенерированные принтером, а также их важность.

- Расходные материалы: показывает количество отпечатанных страниц и оставшегося тонера в картридже.

- Счетчики использования: показывает статистику использования принтера по типам печати: односторонняя или двусторонняя.

- Текущие параметры: показывает состояние устройства и сети.

- Печать информации: позволяет распечатать отчеты о системе, адресах электронной почты и шрифтах.

#### Вкладка Настройки

Эта вкладка позволяет настроить параметры устройства и сети. Для просмотра этой вкладки необходимы права администратора.

- Вкладка Параметры устройства: настройка параметров устройства.

- Вкладка Параметры сети: отображает варианты сетевого окружения. Позволяет задать такие параметры, как TCP/IP и сетевой протокол.

#### Вкладка Безопасность

Настройка параметров безопасности системы и сети. Для просмотра этой вкладки необходимы права администратора.

- Безопасность системы: настройка данных системного администратора, включение и выключение функций устройства.

- Стандарт безопасности Сеть: настройка параметров HTTP, IPSec, фильтрации IPv4/IPv6, 802.1x, серверов аутентификации.

- Управление пользовательским доступом: Позволяет объединить пользователей в несколько групп в зависимости от их ролей. Описание роли каждой группы определяет порядок проверки полномочий, аутентификации и ведения учета для каждого пользователя.

#### Вкладка Обслуживание

Обслуживание устройства (обновление микропрограмм и ввод контактной информации для отправки электронной почты). Кроме того, с этой вкладки можно перейти на веб-сайт Samsung или загрузить драйверы с помощью меню Ссылка.

- Обновление ПО устройства: обновление микропрограммы устройства.

- Контактная информация: настройка контактных данных.

- Ссылка: просмотр ссылок на сайты, где можно загрузить или просмотреть необходимую информацию.

### Настройка уведомлений по электронной почте

Для получения сообщений о состоянии устройства по электронной почте нужно настроить этот параметр. Задав IP-адрес, имя узла и параметры сервера SMTP, можно настроить устройство на автоматическую отправку информации о своем состоянии (о заканчивающемся тонере или ошибках) на указанный электронный адрес получателя. Наиболее полезна эта функция может быть администратору устройства.

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

1. В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer).

   Введите IP-адрес устройства (http:// xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу Enter или щелкните Перейти.

2. Откроется встроенная веб-страница устройства.

3. На вкладке Настройки выберите пункт Параметры устройства > Уведомления электронной почты.

   Для отправки уведомлений необходимо настроить параметры исходящей почты. Для этого в меню Настройки выберите пункт Параметры сети > Сервер исходящей почты(SMTP).

4. Установите флажок ВКЛЮЧИТЬ для использования Уведомления электронной почты.

5. Для добавления получателя уведомлений нажмите кнопку Добавить.

   Введите имя и один или несколько адресов электронной почты получателей уведомлений.

6. Щелкните Применить.

При запущенном брандмауэре могут возникнуть проблемы с отправкой сообщений. В этом случае следует обратиться к администратору сети.

### Ввод данных системным администратором

Она необходима для отправки уведомлений по электронной почте.

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

1. В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer).

   Введите IP-адрес устройства (http:// xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу Enter или щелкните Перейти.

2. Откроется встроенная веб-страница устройства.

3. На вкладке Безопасность выберите пункт Безопасность системы > Системный администратор.

4. Укажите имя, телефон, местонахождение и адрес электронной почты администратора.

5. Щелкните Применить.