## Pregled nadzorne plošče

- Nadzorna plošča se lahko razlikuje od naprave do naprave, odvisno od modela. Obstaja več tipov nadzornih plošč.

- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte Funkcije različnih modelov).

### Tip A

1 | Eco | Vklopi ekološki (Eco) način za zmanjšanje porabe tonerja in papirja med tiskanjem (glejte Ekološko tiskanje).
2 | WPS [a] |  | Enostavno in brez računalnika nastavi brezžično povezavo (glejte Uporaba gumba WPS ).

Print Screen

Pritisnite to tipko in lučka Status LED bo začela utripati. Če želite natisniti samo aktivni zaslon, izpustite gumb, ko LED-lučka Status preneha utripati. Če želite natisniti celoten zaslon, izpustite gumb, medtem ko LED lučka utripa.

- Gumb Natisni zaslon lahko uporabite le v operacijskih sistemih Windows in Macintosh.

- To funkcijo lahko uporabite samo z napravo, ki je povezana preko USB-ja.

- Če za tiskanje vsebine dejavnega okna oziroma celotnega zaslona uporabite tipko za tiskanje vsebine zaslona, lahko naprava porabi več tonerja, kar je odvisno od natisnjene slike.

- To funkcijo lahko uporabljate samo, če je nameščen program Samsung Easy Printer Manager. Če uporabljate OS Macintosh, morate aktivirati Screen Print Settings v Samsung Easy Printer Manager, da boste lahko uporabljali funkcijo Print Screen.

3 | Scan to | Pošlje optično prebrane podatke (glejte Osnovno optično branje).
4 | ID Copy | Omogoča kopiranje obeh strani osebnega dokumenta, npr. vozniškega dovoljenja, na eno stran Kopiranje osebnega dokumenta).
5 | Power |  | S pritiskom na gumb vklopite, izklopite ali zbudite napravo iz varčnega načina. Če želite izklopiti napravo, pritisnite ta gumb in ga zadržite za tri sekunde.
6 | Front LED | Ko se dioda LED vklopi, postavite sprednjo stran vozniškega dovoljenja na steklo optičnega bralnika (glejte Kopiranje osebnega dokumenta).
7 | Back LED | Ko se dioda LED vklopi, postavite zadnjo stran vozniškega dovoljenja na steklo optičnega bralnika (glejte Kopiranje osebnega dokumenta).

8

Stop/Clear

Kadarkoli zaustavi delovanje in ponuja več funkcij.

- Prekliče trenutno opravilo.

- Tiskanje poročila o konfiguraciji: Pritisnite in zadržite gumb za približno 2 sekundi, dokler ne prične LED dioda stanja utripati počasi. Nato gumb izpustite.

- Poročilo o dobavljenem materialu: Pritisnite in približno 6 sekund držite gumb. Nato gumb izpustite.

- Poročilo o omrežni konfiguraciji[a]: Pritisnite in zadržite gumb za približno 4 sekunde, dokler ne prične LED dioda stanja hitro utripati. Nato gumb izpustite.

9

Gumba +/-

Omogočata povečanje/zmanjšanje števila strani, ki jih želite kopirati. Število kopij, ki jih želite natisniti (največ 99 kopij), določite z gumboma +/-. Privzeta vrednost je 1.

- Če pritisnete gumba +/-, se bo število kopij povečalo/zmanjšalo.

- Če pritisnete in držite gumba +/-, se bo število kopij povečalo/zmanjšalo za deset.

10 | Start |  | Začne opravilo.
11 | Status LED | Prikazuje stanje vaše naprave (glejte Pomen LED lučke za prikaz stanja).
12 | Toner LED | Prikazuje stanje tonerja (glejte Pomen LED lučke za prikaz stanja).
13 | Zaslonsko okno | Prikaže število strani, ki jih želite kopirati.
[a] samo SCX-340xW Series.

### Tip B

1 | Eco | Vklopi ekološki (Eco) način za zmanjšanje porabe tonerja in papirja med tiskanjem in kopiranjem (glejte Ekološko tiskanje).
2 | WPS [a] |  | Enostavno in brez računalnika nastavi brezžično povezavo (glejte Uporaba gumba WPS ).

Print Screen

Na nadzorni plošči pritisnite gumb in na zaslonu se bo pojavilo vprašanje Print Screen?. Če želite natisniti samo aktivni zaslon, izberite Active. Če želite natisniti celoten zaslon, izberite Full.

- Gumb Natisni zaslon lahko uporabite le v operacijskih sistemih Windows in Macintosh.

- To funkcijo lahko uporabite samo z napravo, ki je povezana preko USB-ja.

- Če za tiskanje vsebine dejavnega okna oziroma celotnega zaslona uporabite tipko za tiskanje vsebine zaslona, lahko naprava porabi več tonerja, kar je odvisno od natisnjene slike.

- To funkcijo lahko uporabljate samo, če je nameščen program Samsung Easy Printer Manager. Če uporabljate OS Macintosh, morate aktivirati Screen Print Settings v Samsung Easy Printer Manager, da boste lahko uporabljali funkcijo Print Screen.

3 | ID Copy | Omogoča kopiranje obeh strani osebnega dokumenta, npr. vozniškega dovoljenja, na eno stran Kopiranje osebnega dokumenta).
4 | Power |  | S pritiskom na gumb vklopite, izklopite ali zbudite napravo iz varčnega načina. Če želite izklopiti napravo, pritisnite ta gumb in ga zadržite za tri sekunde.
5 | Faks |  | Preklopi na način faksiranja.
6 | Kopiranje |  | Preklopi na način kopiranja.
7 | Optično branje |  | Preklopi na način optičnega branja.
8 | Menu |  | Odpre način menija in se premika med meniji, ki so na voljo (glejte Pregled menija).
9 | Puščice levo/desno |  | Omogoča pomikanje med možnostmi, ki so na voljo v izbranem meniju, in povečanje ali pomanjšanje vrednosti.
10 | OK | Potrdi izbiro na zaslonu.
11 | Back |  | Vrne vas na predhodni prikaz v meniju.
12 | Start |  | Začne opravilo.
13 | Stop/Clear |  | Kadar koli ustavi delovanje.
14 | Status LED | Prikazuje stanje vaše naprave (glejte Pomen LED lučke za prikaz stanja).
15 | numerična tipkovnica | Za klicanje številke ali vnos alfanumeričnih znakov (glejte Črke in številke na tipkovnici).
16 | On Hook Dial |  | Ob pritisku na ta gumb boste zaslišali zvok telefonske linije. Vnesite številko faksa. Podobno je prostoročnemu klicanju (glejte Ročno prejemanje v načinu Tel).
17 | Redial/Pause |  | V stanju pripravljenosti ponovno pokliče zadnjo številko poslanega faksa ali sprejeto številko klicočega ali v načinu urejanja vstavi premor(-) v številko faksa (glejte Ponovno izberite številko faksa).
18 | Address Book |  | Omogoča shranjevanje pogosto uporabljenih številk faksa ali iskanje shranjenih številk faksa (glejte Shranjevanje elektronskih naslovov ali Nastavljanje adresarja za faks).
19 | Zaslonsko okno | Prikazuje trenutno stanje in pozive med opravilom.
[a] samo SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

### Prilagajanje nadzorne plošče

Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte Pogled s prednje strani).