## Ponuka faxovania

### Funkcia faxovania

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo (faxovanie) > (Menu) > Fax Feature.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte položku Fax > zvoľte požadovanú položku.

Položka | Opis
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

Nastavuje veľkosť obrazu.

Contrast | Upravenie úrovne kontrastu pre skenovanie originálu, ktorý obsahuje príliš vyblednutý alebo príliš tmavý obsah tak, aby bola kópia čitateľnejšia.
Darkness | Upravenie úrovne jasu pre skenovanie originálu, ktorý obsahuje príliš vyblednutý alebo príliš tmavý obsah tak, aby bola kópia čitateľnejšia (pozrite Darkness).
Resolution | Východiskové nastavenie dokumentov umožňuje dosiahnuť dobré výsledky pri práci so štandardnými textovými dokumentmi. Ak však odosielate originály nekvalitné alebo obsahujúce fotografie, môžete upraviť rozlíšenie pre dosiahnutie vyššej kvality faxu (pozrite Resolution).
Duplex | tlač prijatých faxov obojstranne.

Multi Send

Odosiela fax na viacero miest (pozrite Odoslanie faxovej správy na viacero miest).

Pomocou tejto funkcie nie je možné odosielať farebné faxové správy.

Delay Send

Nastaví zariadenie tak, aby odoslalo fax neskôr, až nebudete prítomní (pozrite Odložiť prenos faxovej správy).

Pomocou tejto funkcie nie je možné odosielať farebné faxové správy.

Priority Send | Naskenuje dokument do pamäte a po dokončení aktuálnej operácie sa ihneď odošle. Prioritný prenos preruší odosielanie faxu viacerým príjemcom medzi stanicami (napr. po skončení prenosu do stanice A a pred začiatkom prenosu do stanice B) alebo medzi pokusmi o opakované vytáčanie (pozrite Odoslanie prioritného faxu).

Forward

Prepošle prijatý alebo odoslaný fax na iné miesto faxom alebo pomocou PC. Táto funkcia môže byť užitočná, ak nie ste momentálne prítomní na svojom pracovisku, ale očakávate faxovú správu.

- Pozrite si časť Preposielanie odoslaných faxových správ na iné miesto určenia.

- Pozrite si časť Presmerovanie prijímaného faxu.

Secure Receive | Uloží prijatý fax do pamäte bez vytlačenia. Pre vytlačenie prijatých dokumentov je potrebné zadať heslo. Môžete zabrániť tomu, aby k prijatým faxom mali prístup neoprávnené osoby (pozrite Príjem v zabezpečenom režime).
Add page | Pridá ďalšie dokumenty do vyhradenej odloženej faxovej úlohy (pozrite Pridávanie dokumentov do rezervovaného faxu).
Cancel Job | Zruší odloženú faxovú úlohu uloženú v pamäti (pozrite Zrušenie vyhradenej faxovej úlohy).

### Nastavenie odosielania

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom panel stlačte tlačidlo (faxovanie) > (Menu) > Fax Setup > Sending.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

Položka | Opis
--- | ---
Redial Times | Nastaví počet pokusov o opakované vytáčanie. Ak zadáte hodnotu 0, zariadenie nebude opakovane vytáčať.
Redial Term | Nastaví časový interval pred automatickým opakovaným vytáčaním.
Prefix Dial | Nastaví maximálne päťmiestne číslo predvoľby. Toto číslo sa vytáča pred automatickým vytáčaním čísla. Táto funkcia je užitočná pri prístupe k pobočkovej ústredni (PABX).
ECM Mode | Odosiela faxy s použitím režimu opráv chýb (ECM), aby sa zaistilo plynulé odosielanie faxov bez chýb. Odosielanie môže trvať dlhšie.
Send Report | Nastavenie, aby zariadenie vytlačilo správu o úspešnom alebo neúspešnom faxovom prenose. Ak zvolíte položku On-Error, zariadenie správu vytlačí len v prípade neúspešnéhe prenosu.
Image TCR | Vytlačí protokol o odosielaní s minimalizovaným obrázkom prvej strany odoslaného faxu.
Dial Mode | Nastaví režim vytáčania na tónovú alebo pulznú voľbu. V niektorých krajinách nie je toto nastavenie k dispozícii.
Toll Save | Odosiela faxy pri prednastavenom čase, kedy sú telefónne sadzby nižšie, aby sa znížili náklady na hovory. V niektorých krajinách nie je toto nastavenie k dispozícii.
Setup Wizard | Pomáha jednoducho nastaviť možnosti, ktoré sú nevyhnutné na faxovanie, ako napr. Machine ID, Fax Number, atď.

### Nastavenie príjmu

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom panel stlačte tlačidlo (faxovanie) > (Menu) > Fax Setup > Receiving.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

Položka | Opis
--- | ---
Receive Mode | Zvolí predvolený režim príjmu faxov.
Ring To Answer | Zadanie počet zvonení, po ktorom zariadenie odpovie na prichádzajúce volanie.
Stamp RCV Name | Automaticky vytlačí číslo strany, dátum a čas prijatia v spodnej časti každej strany prijatého faxu.
RCV Start Code | Spustí príjem faxovej správy z externého telefónneho prístroja pripojeného ku konektoru EXT na zadnej strane zariadenia. Ak zdvihnete slúchadlo externého telefónu a budete počuť faxové tóny, zadajte kód pre príjem. Tento kód je výrobcom prednastavený na *9*.
Auto Reduction | Automaticky zredukuje stranu prichádzajúceho faxu tak, aby sa zmestila na papier vložený v zariadení.
Discard Size | Odstráni určitú dĺžku od konca prijímaného faxu.
Junk Fax Setup | Zabraňuje príjmu nežiadúcich faxov, ktoré ste uložili do pamäte ako nežiadúce faxové čísla. V niektorých krajinách nie je toto nastavenie k dispozícii.
DRPD Mode | Umožňuje používateľovi prijímať volania na niekoľko rôznych telefónnych čísel pomocou jedinej linky. Zariadenie môžete nastaviť, aby používalo odlišné zvonenia pre každé číslo. V niektorých krajinách nie je toto nastavenie k dispozícii (pozrite Príjem faxových správ v režime DRPD).
Duplex Print | Tlač prijatých faxov obojstranne. Môžete znížiť spotrebu papiera.

- Doc Box Saving

- Document Box Saving

Ukladá prijaté faxy v spoločnom priečinku. Táto ponuka sa zobrazí, len ak ste nainštalovali voliteľné veľkokapacitné zariadenie (HDD) (pozrite Rôzne funkcie).