## Meni faksa

### Fax Feature

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite opciju (faks) > (Menu) > Fax Feature u kontrolnom panelu.

- Ili pritisnite Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default na ekranu.

- Ili pritisnite opciju Fax > odaberite ikonu menija koju želite na ekranu.

Stavka | Opis
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

Podesite veličinu slike.

Contrast | Podesite nivo kontrasta kako biste skenirali original da bude lakši za čitanje, kada original sadrži previše tihe ili previše tamne sadržaje.
Darkness | Podešava nivo osvetljenosti pri skeniranju originala kako bi bio lakši za čitanje, kada original sadrži tihe marke i mračne slike (pogledajte Darkness).
Resolution | Normalni parametri dokumenta daju dobre rezultate kada koristi tipični tekst baziran na originalima. Kako god, ako pošaljete originale, koji su lošeg kvaliteta ili sadrže fotografije, možete da podesite rezoluciju kako bi kvalitet faksa koji šaljete bio bolji (pogledajte Resolution).
Duplex | štampa primljeni faks na obe stranice papira.

Multi Send

Šalje faks na više različitih lokacija (pogledajte Slanje faksa na više destinacija).

Ne možete poslati faks u boji, ako koristite ovu funkciju.

Delay Send

Podešava vaš uređaj kako bi ovaj mogao da pošalje faks kasnije, u slučaju da niste tu (pogledajte Odlaganje slanja faksa).

Ne možete poslati faks u boji, ako koristite ovu funkciju.

Priority Send | Skenira original unutar memorije i odmah ga prosleđuje dalje kada se trenutno operacija završi. Prioritetno slanje će prekinuti slanje na više lokacija između stanica (na primer, kada se slanje stanici A završi pre nego što je slanje stanici B počelo) ili između pokušaja ponovnog biranja (pogledajte Slanje prioritetnog faksa).

Forward

Prosleđuje primljeni ili poslati faks drugim odredištima preko faksa ili kompjutera. Ako niste trenutno u kancelariji, ali treba da primite faks, ova funkcija će vam sigurno biti od koristi.

- Pogledajte Prosleđivanje poslanog faksa na drugu destinaciju.

- Pogledajte Prosleđivanje primljenog faksa.

Secure Receive | Stavlja primljeni faks u memoriju bez štampanja. Kako bi odštampao primljena dokumenta, morate uneti vašu šifru. Možete da sprečite da neko, ko nema dozovlu za to, vidi i otvori vaše primljene faksove (pogledajte Primanje u sigurnosnom režimu za prijem).
Add Page | Dodaje dodatna dokumenta u posao rezervisanog odlaganja faksa (pogledajte Dodavanje dokumenata u primljen faks).
Cancel Job | Otkazuje posao zakasnelog faksa, koji je prethodno bio zapamćen u memoriji (pogledajte Otkazivanje posla za primljen faks).

### Podešavanje slanja

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite opciju (faks) > (Menu) > Fax Setup > Sending u kontrolnom panelu.

- Ili pritisnite Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default na ekranu.

Stavka | Opis
--- | ---
Redial Times | Podešava broj pokušaja ponovnog biranja. Ako uneseti 0, uređaj neće ponovo birati.
Redial Term | Podešava vremenski interval pre automatskog ponovnog biranja.
Prefix Dial | Podešava prefiks do pet digitalnih brojeva. Bira ovaj broj pre nego što je započeto bilo kakvo automatsko biranje. To je korisno ako želite da pristupite PABX promeni.
ECM Mode | Šalje faksove koristeći režim za ispravku greške (error correction mode - ECM) kako bi bio siguran da su faksovi poslati bez ikakve greške. Za to će možda biti potrebno više vremena.
Send Report | Postavlja uređaj da štampa izveštaj bilo da je slanje faksa uspešno završeno ili ne. Ako odaberete opciju On-Error, uređaj štampa izveštaj jedino kada je slanje bilo neuspešno.
Image TCR | Štampa izveštaj sa umanjenom slikom prve stranice poslatog faksa.
Dial Mode | Podešava režim biranja na tonsko ili pulsno. Dostupnost ovog parametra zavisi isključivo od zemlje u kojoj se nalazite.
Toll Save | Šalje faksove na unapred odabrane putarine i na taj način štedi vreme i troškove poziva. Dostupnost ovog parametra zavisi isključivo od zemlje u kojoj se nalazite.
Setup Wizard | Olakšava podešavanje potrebnih opcija faksa, kao što su identifikacioni broj uređaja, broj faksa, itd.

### Podešavanje prijema

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite opciju (faks) > (Menu) > Fax Setup > Receiving u kontrolnom panelu.

- Ili pritisnite Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default na ekranu.

Stavka | Opis
--- | ---
Receive Mode | Odabira normalni režim prijema faksa.
Ring To Answer | Precizira koliko je puta zvonio uređaj pre davanja odgovora na dolazeći poziv.
Stamp RCV Name | Automatski štampa broj stranice i datum i vreme prijema na dnu svake stranice primljenog faksa.
Rcv Start Code | Započinje prijem faksa od izlaznog telefona koji je uključen u EXT šteker na zadnjoj strani uređaja. Ako podignete slušalicu na telefonu i čujete zvuk za faks, unesite kod. Fabrički kod je *9*.
Auto Reduction | Automatski smanjuje dolazeću faks stranicu kako bi odgovarala veličini papira koji je ubačen u uređaj.
Discard Size | Odbacuje specifičnu dužinu sa kraja primljenog faksa.
Junk Fax Setup | Blokira bilo koji neželjeni faks koji ste stavili u memoriju kao stari faks broj. Dostupnost ovog parametra zavisi isključivo od zemlje u kojoj se nalazite.
DRPD Mode | Omogućava korisniku da koristi jednu telefonsku liniju kako bi odgovorio na više različitih telefonskih poziva. Možete da podesite uređaj da prepozna različite tonove poziva za svaki broj. Dostupnost ovog parametra zavisi isključivo od zemlje u kojoj se nalazite (pogledajte Primanje faksova koristeći DRPD režim).
Duplex Print | Štampa podatak primljenog faksa na obe stranice papira. Na ovaj način ćete sačuvati korišćenje papira.

- Doc Box Saving

- Document Box Saving

Stavlja primljene faksove u zajedničku kutiju. Ovaj meni će se jedino pojaviti kada je drajver za skladište opcionog hard diska (HDD) instaliran (pogledajte Razne funkcije).