## Problemi sa faksiranjem

Stanje | Predložena rešenja
--- | ---

Uređaj ne radi, nema ekrana ili dugmići ne rade.

- Izvadite karticu za napon i onda je ubacite ponovo.

- Budite sigurni da je strujni kabl uključen u električni utikač.

- Budite sigurni da je snaga uključena.

Nema telefonske veze.

- Proverite da li je telefonska linija pravilno povezana (pogledajte Pogled otpozadi).

- Proverite da utikač telefona na zidu radi ako ga uključite u drugi telefon.

Brojevi, uskladišteni u memoriji, ne rade pravilno. Ne može da se uspostavi veza. | Budite sigurni da su brojevi pravilno uskladišteni u memoriji. Kako biste proverili to, odštampajte listu imenika.

Original ne ulazi dobro u uređaj.

- Budite sigurni da papir nije naboran i da ga pravilno ubacujete u uređaj. Proverite da je original ispravne veličine, da nije ni previše debeo ni previše tanak.

- Budite sigurni da je kaseta dokumenta pravilno zatvorena.

- Možda kaseta dokumenta treba da bude zamenjena. Obratite se serviseru (pogledajte Dostupni zamenski delovi).

Faksovi nisu automatski primljeni.

- Režim prijema treba da bude postavljen na faks (pogledajte Menjanje režima za prijem).

- Budite sigurni da u kaseti ima papira (pogledajte Specifikacije medija za štampanje ).

- Proverite da li ekran pokazuje bilo kakve poruke sa greškom. Ako ih pokazuje, rešite problem.

Uređaj ne šalje.

- Budite sigurni da je original ubačen u kasetu dokumenta ili na staklo skenera.

- Proverite faks uređaj na koji šaljete faks, da budete sigurni da može da primi vaš faks.

Dolazeći faks ima prazan prostor ili je slabog kvaliteta.

- Možda faks uređaj, sa kojeg vam dolazi faks, nije ispravan.

- Bučna telefonska linija može da prouzrokuje probleme sa linijom.

- Proverite vaš uređaj, tako što ćete napraviti jednu kopiju za sebe.

- Toner ketridž je skoro pun, što će omogućiti da traje duže. Zamenite ketridž tonera (pogledajte Zamena toner kasete).

Neke reči na dolazećem faksu su precrtane. | Faks uređaj koji šalje faks je imao privremene probleme sa stiskanjem dokumenta.
Ima linija na originalu koji ste poslali. | Proverite vaš skener zbog mrlja i očistite ga (pogledajte Čišćenje jedinice skenera).
Uređaj bira broj, međutim veza sa drugim faks uređajem je neuspešna. | Moguće je da je drugi faks uređaj isključen, da nema papira ili ne može da odgovori na dolazeće pozive. Razgovarajte sa drugim operaterom za uređaj i zamolite ih da reše problem sa njihove strane.
Faksovi nisu sačuvani u memoriji. | Nema dovoljno mesta u memoriji i zbog toga faksovi ne mogu biti sačuvani. Ako ekran pokazuje status memorije, izbrišite neke faksove iz memorije koje više ne koristite i zatim pokušajte ponovo da stavite faks u skladište. Pozovite servis.
Prazni prostori se pojavljuju na dnu svake stranice ili na drugim stranicama, sa malom uskom trakom teksta na vrhu. | Možde ste odabrali pogrešne parametre za papir u opcijama korisničkih parametara. Proverite veličinu papira i pokušajte ponovo.