## Envío básico de faxes

- Esta función no es compatible con la SCX-340x/SCX-340xW Series (consulte Descripción general del panel de control).

- Para las funciones de fax especiales, consulte el Manual avanzado (consulte Funciones de fax).

- Este equipo no se puede utilizar para enviar faxes a través de Internet. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios de Internet.

- Se recomienda utilizar los servicios tradicionales de telefonía analógica (PSTN: red telefónica pública conmutada) para conectar las líneas telefónicas para usar el fax. Si utiliza otros servicios de Internet (como DSL, ISDN y VolP), puede mejorar la calidad de la conexión mediante el uso del microfiltro. El microfiltro elimina las señales sonoras innecesarias y mejora la calidad de la conexión o la calidad de Internet. Dado que el microfiltro DSL no está incluido en el equipo, si desea utilizar el microfiltro DSL, póngase en contacto con su proveedor del servicio de Internet.

  1. Puerto de línea

  2. Microfiltro

  3. Módem DSL/Línea de teléfono

     (consulte Vista posterior).

### Preparación del fax

Antes de enviar o recibir un fax, debe conectar el cable de línea suministrado a la toma de teléfono de la pared (consulte Vista posterior). Consulte la Guía rápida de instalación para obtener información sobre cómo establecer la conexión. El método para realizar la conexión telefónica varía según el país.

### Envío de un fax

Cuando coloque los originales, puede utilizar el alimentador de documentos o el cristal del escáner. Si los originales se colocan en el alimentador de documentos y en el cristal del escáner, el dispositivo leerá primero los del alimentador de documentos, que tiene una mayor prioridad en el escaneado.

1. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

2. Seleccione (fax) en el panel de control.

3. Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades (consulte Ajustes del documento).

4. Introduzca el número de fax de destino (consulte Letras y números del teclado).

5. Pulse (Iniciar) en el panel de control. El dispositivo comenzará a digitalizar y enviar el fax a los destinatarios.

- Si desea enviar faxes directamente desde el equipo, utilice Samsung Network PC Fax (consulte Envío de un fax desde el ordenador).

- Si desea cancelar un trabajo de fax, pulse (Parar/Borrar) antes de que comience la transmisión.

- Si utilizó el cristal del escáner, se mostrará un mensaje en el dispositivo para que coloque otra página.

#### Envío de un fax manualmente

Realice las tareas siguientes para enviar un fax mediante (Marc. Manual) en el panel de control.

Si su dispositivo es un modelo con auricular, puede enviar un fax utilizando el auricular (consulte Función de variedad).

1. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

2. Seleccione (fax) en el panel de control.

3. Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades (consulte Ajustes del documento).

4. Pulse (Marc. Manual) en el panel de control o levante el auricular.

5. Introduzca un número de fax con el teclado numérico del panel de control.

6. Pulse (Iniciar) en el panel de control cuando escuche la señal de fax característica (un sonido agudo) en el dispositivo de fax remoto.

#### Envío de un fax a varios destinos

Puede utilizar la función de envío múltiple, que le permite enviar un fax a varias ubicaciones. Los originales se guardan automáticamente en la memoria y se envían a un dispositivo remoto. Cuando haya finalizado la transmisión, los originales se borrarán automáticamente de la memoria.

No podrá enviar fax con esta función si selecciona superfina como opción, ni si el fax es en color.

1. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

2. Seleccione (fax) en el panel de control.

3. Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades (consulte Ajustes del documento).

4. Seleccione (Menú) > Funcion Fax > Envio multiple en el panel de control.

5. Introduzca el número del primer dispositivo de fax de recepción y pulse OK.

   Puede presionar los números de marcación rápida o seleccionar un número de marcación por grupo con el botón (Agenda).

6. Introduzca el segundo número de fax y pulse OK.

   La pantalla le solicitará que introduzca el otro número de fax al que desea enviar el documento.

7. Para introducir más números de fax, pulse OK cuando aparezca Si y repita los pasos 5 y 6.

   - Puede añadir hasta 10 destinos.

   - Después de introducir un número de marcación de grupo, no podrá introducir otros números de marcación de grupo.

8. Cuando haya terminado de introducir los números de fax, seleccione No cuando aparezca el mensaje Otro num.? y pulse OK.

   La impresora comienza a enviar el fax a los números indicados en el orden en que se introdujeron.

   El informe de envío múltiple se imprime después de enviar los faxes.

### Recepción de fax

La máquina viene ajustada de fábrica en modo Fax. Al recibir un fax, la impresora responde la llamada tras un determinado número de timbres y recibe el fax automáticamente.

### Ajustes del documento

Antes de poner en marcha el fax, modifique los ajustes siguientes según el estado del original para obtener la mejor calidad.

Es posible que sea necesario pulsar OK para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.

#### Resolucion

Cuando se utilizan documentos de texto típicos, se consiguen buenos resultados con los ajustes del documento predeterminados. No obstante, si envía originales de baja calidad o documentos que contengan fotografías, podrá ajustar la resolución para obtener un fax de calidad superior.

1. Seleccione (fax) > (Menú) > Funcion Fax > Resolucion en el panel de control.

2. Seleccione la opción que desee y pulse OK.

   - Estandar: originales que contengan caracteres de tamaño normal.

   - Fina: originales que contengan un gran número de caracteres o trazos finos, o que se impriman en una impresora matricial.

   - Superfina: originales que contengan detalles extremadamente precisos. El modo Superfina sólo se activa si la impresora con la que se está comunicando también admite la resolución Superfina.

     - Para la transmisión de memoria, el modo Superfina no está disponible. La resolución se cambiará automáticamente a Fina.

     - Si se emplea la resolución Superfina y el equipo de fax con el que se está comunicando no admite la resolución Superfina, se transmitirá con el modo de resolución más alto que admita el otro equipo.

   - Fax foto: originales que contengan tonalidades de grises o fotografías.

   - Fax color: originales que tengan colores.

     - La transmisión de memoria no está disponible en este modo.

     - Sólo podrá enviar faxes en color si el equipo con el que se comunica permite la recepción de faxes en color y si envía el fax de forma manual.

3. Pulse (Parar/Borrar) para volver al modo Listo.

#### Oscuridad

Puede seleccionar el grado de contraste del documento original.

El ajuste de contraste se aplica al trabajo de fax actual. Para cambiar el ajuste predeterminado (consulte Menú Fax).

1. Seleccione (fax) > (Menú) > Funcion Fax > Oscuridad en el panel de control.

2. Seleccione el nivel de oscuridad que desee.

3. Pulse (Parar/Borrar) para volver al modo Listo.