## Материалы и лотки

В этой главе описывается загрузка материалов для печати в устройство.

- Использование материалов для печати, которые не соответствуют данной спецификации, может привести к появлению дефектов или к необходимости ремонта. Такой ремонт не покрывается гарантийными обязательствами или сервисным соглашением с компанией Samsung.

- Не используйте фотобумагу для струйной печати. В противном случае это может привести к повреждению устройства.

- Использование огнеопасных печатных материалов может привести к возгоранию.

- Используйте только перечисленные материалы для печати (см. Характеристики материала для печати ).

Использование огнеопасных печатных материалов или присутствие инородных материалов в принтере может привести в перегреву прибора, а в некоторых случаях к возгоранию.

### Обзор лотка

Для изменения размера необходимо передвинуть ограничители бумаги.

1. Ограничитель ширины бумаги

2. Лоток

В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. Вид спереди).

Если вы не отрегулируете ограничитель, это может нарушить выравнивание бумаги, вызвать перекос изображения или замятие бумаги.

### Загрузка бумаги в лоток

В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. Вид спереди).

1. Откройте лоток. Отрегулируйте лоток под размер загружаемого материала (см. Обзор лотка).

2. Перед загрузкой согните стопку бумаги в обоих направлениях либо раскройте веером край пачки, чтобы отделить страницы друг от друга.

3. Поместите бумагу стороной для печати вверх.

   - Не нажимайте слишком сильно на ограничитель ширины — это может привести к перекосу бумаги.

   - Не используйте бумагу с закрученным передним краем. Это может вызвать замятие.

   - Если не отрегулировать ограничитель ширины, может произойти замятие бумаги.

4. Прижмите ограничитель и передвиньте его к краю пачки бумаги, не сминая ее.

5. Для печати документа установите соответствующий размер и тип бумаги для лотка (см. Настройка размера и типа бумаги).

   Параметры печати, заданные в драйвере устройства, имеют приоритет над параметрами, установленными на панели управления.

   1. Для печати из приложения откройте его и войдите в меню печати.

   2. Откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

   3. Перейдите на вкладку Бумага в окне Настройка печати и выберите нужный тип бумаги.

      Например, для печати наклеек выберите тип бумаги наклейки.

   4. В качестве источника бумаги выберите Авто. выбор (или ручная подача), а затем нажмите OK.

   5. Начните печать из приложения.

### Лоток ручной подачи

В лоток можно помещать материалы для печати различного типа и размера, такие как почтовые открытки, карточки для заметок и конверты (см. Характеристики материала для печати ).

Для настройки ручной подачи, щелкните по ссылке ниже:

См. Загрузка бумаги в лоток.

Советы по использованию ручной подачи в лотке

- Если в драйвере принтера выбран параметр Бумага > Источник > Ручная подача, то для печати каждой страницы необходимо нажимать кнопку OK.

- Одновременно в лоток следует загружать материалы только одного типа, размера и плотности.

- Чтобы избежать замятия бумаги, не добавляйте в лоток новые листы во время печати.

- Загружайте материалы в лоток стороной для печати вверх и верхним краем вперед и располагайте их по центру.

- Для обеспечения качественной печати и предотвращения замятия бумаги, загружайте только доступные типы бумаги (см. Характеристики материала для печати ).

- Перед загрузкой открыток, конвертов и наклеек распрямите их.

- При печати на специальных материалах нужно следовать инструкциям по их загрузке (см. Печать на специальных материалах).

### Печать на специальных материалах

В следующей таблице указаны особые типы материалов для лотка.

Материал также показан в окне Настройка печати. Чтобы добиться печати наилучшего качества, выберите правильный тип материала в окне Настройка печати > вкладка Бумага > Тип бумаги (см. Доступ к настройкам печати).

К примеру, если вы собираетесь распечатывать наклейки, выберите наклейки в меню Тип бумаги.

- При использовании специальных материалов рекомендуется подавать по одному листу за раз (см. Характеристики материала для печати ).

- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. Вид спереди).

Плотности отдельных образцов бумаги приведены в Характеристики материала для печати .

Типы | Лоток [a]
--- | ---
Низко | ●
плотная бумага | ●
тонкая бумага | ●
высокосортная бумага | ●
Цвет | ●
Картон | ●
наклейки | ●
Конверт | ●
форма | ●
хлопковая | ●
Вторичная | ●
архив. | ●
[a] Типы бумаги доступные для лотка ручной подачи:

(●: поддерживаемая функция, пустое поле: неподдерживаемая функция)

#### Конверт

Результаты печати на конвертах зависят от их качества.

Для печати на конверте следует расположить его согласно рисунку.

- При выборе конвертов обращайте внимание на указанные ниже характеристики.

  - Плотность бумаги: не должна превышать 90 г/м2. В противном случае возможно замятие.

  - Форма: должны лежать на ровной поверхности с волнистостью менее 6 мм и не должны содержать воздух.

  - Ситуация: не должны быть мятыми, рваными или иным образом поврежденными.

  - Температура: должны выдерживать тепло и давление, имеющиеся в устройстве во время работы.

- Используйте только хорошо склеенные конверты с острыми краями и четкими линиями сгиба.

- Не используйте конверты с марками.

- Не используйте конверты со скрепками, зажимами, окошками, мелованной подложкой, самоклеящимися клапанами и другими синтетическими материалами.

- Не используйте поврежденные или плохо склеенные конверты.

- Убедитесь, что клееные швы на обоих концах конверта достигают углов.

  1. Допустимо

  2. Недопустимо

- Конверты с клейкой полосой, защищенной бумажной лентой, или с несколькими клапанами должны содержать клей, выдерживающий температуру закрепления тонера (в данном устройстве примерно 170 °C) в течение 0,1 секунды. Дополнительные клапаны и клеящие ленты могут привести к смятию, сморщиванию или замятию конверта, а также повреждению термофиксатора.

- Для достижения наилучшего качества печати ширина полей должна составлять не менее 15 мм от краев конверта.

- Не печатайте на участках, где совмещаются швы конверта.

#### Наклейки

Во избежание повреждения устройства используйте только наклейки, предназначенные для лазерных принтеров.

- При выборе наклеек обращайте внимание на указанные ниже факторы.

  - Наклейки: должны выдерживать температуру закрепления тонера (приблизительно 170°C (338°F)).

  - Структура: Не используйте листы наклеек с открытыми участками подложки между наклейками. При наличии таких промежутков наклейки могут отделиться от листов и вызвать трудно устранимое замятие.

  - Сворачивание: Должны лежать на ровной поверхности с волнистостью не более 13 мм в любом направлении.

  - Ситуация: Не используйте наклейки со складками, пузырьками и другими признаками отделения от подложки.

- Между наклейками не должно быть промежутков с нанесенным клеем, так как в этом случае при печати они могут отделиться от подложки, что приведет к замятию. Кроме того, клей может повредить компоненты устройства.

- Не пропускайте лист наклеек через устройство более одного раза: клейкая подложка рассчитана только на одно прохождение через устройство.

- Не используйте наклейки, отделяющиеся от подложки, а также мятые, с пузырьками или поврежденные.

#### Картон / бумага нестандартного размера

- В приложении следует установить поля не менее 6,4 мм от краев материала.

#### Готовые формы

Готовые формы следует загружать печатной стороной вверх, свободным краем вперед. Если при подаче возникают проблемы, поверните бумагу другой стороной. При этом качество печати не гарантируется.

- Должны быть отпечатаны с использованием термостойких красок, которые не растекаются, не испаряются и не выделяют вредные вещества под воздействием температуры закрепления тонера (примерно 170 °C) в течение 0,1 с.

- Чернила готовых форм должны быть негорючими и не должны неблагоприятно воздействовать на ролики принтера.

- Перед загрузкой готовой формы удостоверьтесь, что печатная краска на бумаге сухая. Во время закрепления тонера влажная краска может размазаться, что снизит качество печати.

### Настройка размера и типа бумаги

После загрузки бумаги в лоток следует с помощью кнопок панели управления указать ее размер и тип.

Если ваше устройство снабжено кнопками +/- на панели управления, (см. Обзор панели управления):

параметры устройства можно настроить с помощью меню Параметры устройств в программе Samsung Easy Printer Manager или разделе Machine программы Printer Settings Utility.

- Пользователи ОС Windows и Macintosh, см. Параметры устройств.

- Пользователи Linux, см. Использование программы Smart Panel.

В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку OK.

1. Нажмите кнопку (Меню) на панели управления.

2. Нажмите Настр. сист. > Настр. бумаги > Размер бумаги или Тип бумаги.

3. Выберите нужный лоток и параметры.

4. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения.

5. Нажмите кнопку (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности.

- Параметры печати, заданные в драйвере устройства, имеют приоритет над параметрами, установленными на панели управления.

  1. Для печати из приложения откройте его и запустите меню печати.

  2. Откройте окно Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

  3. Перейдите на вкладку Бумага и выберите подходящий тип бумаги.

- Если вы хотите использовать бумагу другого формата (например бумагу для счетов), выберите вкладку Бумага > Размер > Правка... и установите Параметры нестандартного размера бумаги в Настройка печати (см. Доступ к настройкам печати).

### Использование держателя выходного лотка

При печати большого количества страниц поверхность выходного лотка может нагреться. Избегайте контакта с поверхностью и не допускайте нахождения вблизи нее детей.

Держатель позволяет выровнять страницы, которые собираются в выходном лотке. По умолчанию принтер отправляет отпечатанный материал в выходной лоток.

В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. Вид спереди).

### Подготовка оригиналов

- Не загружайте бумагу, размер которой меньше 142 × 148 мм или больше 216 × 356 мм.

- Во избежание замятий, снижения качества печати или поломки устройства не следует загружать в него следующие типы бумаги:

  - копировальную бумагу или бумагу с копировальным слоем;

  - мелованную бумагу;

  - лощеную или тонкую бумагу;

  - мятую или согнутую бумагу;

  - скрученную бумагу;

  - разорванную бумагу.

- Перед загрузкой оригиналов в устройство удалите с них скрепки и скобки.

- Убедитесь в том, что чернила, клей или корректурная жидкость, нанесенные на бумагу, полностью высохли.

- Не загружайте одновременно бумагу различного размера и плотности.

- Не загружайте буклеты, брошюры, прозрачные пленки и другие нестандартные документы.

### Загрузка оригиналов

Для загрузки оригинала документа для копирования, сканирования или отправки факса вы можете использовать стекло экспонирования или выходной лоток.

В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. Вид спереди).

#### На стекло экспонирования

Используя стекло экспонирования, можно копировать или сканировать оригиналы. Это помогает достигнуть наилучшего качества сканирования, особенно если документы содержат цветные или черно-белые изображения. Убедитесь, что в выходном лотке не находятся оригиналы документов. Если в выходном лотке находится оригинал документа, то устройство отдает приоритет этому документу, а не тому, который расположен на стекле экспонирования.

1. Поднимите и откройте крышку сканера.

2. Поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз. Выровняйте документ по направляющим меткам в левом верхнем углу стекла.

3. Закройте крышку сканера.

- При копировании с открытой крышкой снижается качество печати и увеличивается расход тонера.

- Пыль на стекле экспонирования может вызвать появление черных пятен на копиях. Не допускайте загрязнения стекла (см. раздел Чистка устройства).

- Если необходимо скопировать страницу книги или журнала, приподнимите крышку так, чтобы ее шарниры вошли в ограничители, и закройте ее. Если толщина книги или журнала превышает 30 мм, не закрывайте крышку при копировании.

- Будьте аккуратны, не разбейте стекло экспонирования. Вы можете порезаться.

- Убирайте руки перед закрытием крышки сканера. Крышка может упасть и поранить их.

- Избегайте попадания луча сканера в глаза во время копирования и сканирования. Это вредно для глаз.

#### В автоподатчик

С помощью автоподатчика можно загрузить до 40 листов бумаги (80 г/м2) для одного задания.

1. Откройте крышку автоподатчика.

2. Перед загрузкой оригиналов согните стопку бумаги в обоих направлениях либо раскройте веером край пачки, чтобы отделить страницы друг от друга.

3. Загрузите оригиналы в автоподатчик лицевой стороной вверх. Нижний край пачки оригиналов должен совпадать с отметкой размера бумаги на входном лотке для документов.

4. Отрегулируйте направляющие ширины податчика по размеру документов.

Пыль на стекле экспонирования может стать причиной черных полосок на копиях. Содержите стекло в чистоте (см. Чистка устройства).