## Osnovno pošiljanje faksov

- Ta funkcija ni na voljo za SCX-340x/SCX-340xW Series (glejte Pregled nadzorne plošče).

- Za posebne lastnosti faksiranja poglejte v Napredna navodila (glejte Funkcije faksiranja).

- Te naprave ne morete uporabljati kot telefaks preko internetnega telefona. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

- Priporočamo vam, da za povezovanje telefonskih linij za faks uporabite navadne analogne telefonske storitve (PSTN: Javno komutirano telefonsko omrežje) ko priklopite telefonske linije za uporabo telefaksa. Če ste uporabnik drugih spletnih storitev (DSL, ISDN, VoIP), lahko izboljšate kakovost priključka z uporabo mikro filtra. Mikro filter odstrani moteče šume in izboljša kakovost priključka ali medmrežja. Ker DSL mikro filter ni dobavljen z napravo, se obrnite na svojega operaterja spletnih storitev in preverite možnost uporabe le tega.

  1. Priključek za linijo

  2. Mikro filter

  3. DSL modem/Telefonska linija

     (glejte Pogled z zadnje strani).

### Priprava za faksiranje

Pred pošiljanjem ali prejemanjem telefaksa, je potrebno dobavljeni kabel naprave priključiti na konektor v steni (glejte Pogled z zadnje strani). Za izvedbo priključka glejte Vodič za hitro nameščanje. Način izvedbe telefonskega priključka je različen v različnih državah.

### Pošiljanje faksa

Ko namestite izvirnik, lahko uporabite podajalnik dokumentov ali optični čitalnik. Če je izvirnik vstavljen v podajalnik dokumentov in optični bralnik, bo naprava najprej prebrala izvirnik v podajalniku dokumentov, ki ima prednost pred optičnim bralnikom.

1. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

2. Pritisnite (faks) na nadzorni plošči.

3. Prilagodite ločljivost in temnost glede na svoje potrebe (glejte Prilagajanje nastavitev dokumenta).

4. Vnesite številko faksa prejemnika (glejte Črke in številke na tipkovnici).

5. Pritisnite (Start) na nadzorni plošči. Naprava začne branje in pošlje faks prejemniku.

- Če želite poslati telefaks neposredno iz računalnika, uporabite Samsung Network PC Fax (glejte Pošiljanje faksa na računalnik.).

- Če želite preklicati pošilajnje faksa, pritisnite (Stop/Clear) preden naprava začne s prenosom.

- Če uporabljate optični čitalnik, naprava prikaže sporočilo, v katerem zahteva vstavitev druge strani.

#### Ročno pošiljanje telefaksa

Sledite naslednjim korakom za pošiljanje faksa z uporabo (On Hook Dial) na nadzorni plošči.

Če ima vaš računalnik slušalka, jo lahko uporabite za pošiljanje faksov (glejte Funkcije variacij).

1. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

2. Pritisnite (faks) na nadzorni plošči.

3. Prilagodite ločljivost in temnost glede na svoje potrebe (glejte Prilagajanje nastavitev dokumenta).

4. Pritisnite (On Hook Dial) na nadzorni plošči ali dvignite napravo za prostoročno telefoniranje.

5. Vpišite številko telefaksa s številčno tipkovnico nadzorne plošče.

6. Pritisnite (Start), ko zaslišite signal iz oddaljene faks naprave.

#### Pošiljanje faksa na različne destinacije

S funkcijo večkratnega pošiljanja lahko faks pošljete na več različnih naslovov. Izvirniki se samodejno shranijo v pomnilnik in pošljejo v oddaljeno postajo. Po prenosu se izvirniki samodejno izbrišejo iz pomnilnika.

S to funkcijo ne morete pošiljati faksov, če ste kot možnost izbrali super fine (najboljša) ali je faks v barvah.

1. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

2. Pritisnite (faks) na nadzorni plošči.

3. Prilagodite ločljivost in temnost glede potrebam faksa (glejte Prilagajanje nastavitev dokumenta).

4. Izberite (Menu) > Fax Feature > Multi Send na nadzorni plošči.

5. Vpišite številko prvega prejemnega faksa in pritisnite OK.

   Lahko pritisnete številko za hitro klicanje ali izberite skupino za hitro klicanje z gumbom (Address book).

6. Vnesite številko drugega faksa in pritisnite OK.

   Zaslon vas pozove, da vnesete naslednjo številko faksa za pošiljanje dokumenta.

7. Če želite vnesti več telefaks številk, pritisnite OK, ko se prikaže Yes ter ponovite 5. in 6. korak.

   - Vpišete lahko do 10 destinacij.

   - Ko vnesete klicno številko skupine, ne morete vnesti dodatne klicne številke skupine.

8. Ko končate vnašati številke faksov, izberite odgovor No na vprašanje Another No.? in pritisnite OK.

   Naprava začne pošiljati fakse na številke, ki ste jih vnesli, in upošteva vrstni red vašega vnosa.

   Po pošiljanju faksov se natisne poročilo Multi send report

### Sprejem faksa

Vaša naprava je tovarniško prednastavljena na način Fax. Ko prejmete telefaks, naprava po določenem številu zvonjenj prevzame klic in samodejno prejme telefaks.

### Prilagajanje nastavitev dokumenta

Pred začetkom faksiranja spremenite naslednje nastavitve skladno s stanjem svojega izvirnika, da dosežete najboljšo kakovost.

Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti OK za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

#### Resolution

Privzete nastavitve dokumenta dajejo dobre rezultate, ko uporabljate izvirnike z značilnim besedilom. Če pa pošiljate izvirnike slabše kakovosti ali izvirnike, ki vsebujejo fotografije, lahko prilagodite ločljivost, da dosežete boljšo kakovost faksa.

1. Izberite (faks) > (Menu) > Fax Feature > Resolution na nadzorni plošči.

2. Izberite želeno možnost in pritisnite OK.

   - Standard: Izvirnike z normalno velikostjo znakov.

   - Fine: Izvirnike, ki vsebujejo majhne znake ali tanke črte, ali izvirnike, natisnjene z matričnim tiskalnikom.

   - Super Fine: Izvirnike, ki vsebujejo zelo natančne podrobnosti. Način Super Fine je vklopljen samo, kadar naprava, s katero komunicirate, podpira ločljivost Super Fine.

     - Za prenos vsebine pomnilnika način Super Fine ni na voljo. Ločljivost se samodejno nastavi na Fine.

     - Ko je naprava nastavljena na ločljivost Super Fine, in faks, s katerim komunicirate, ne podpira ločljivosti Super Fine, bo naprava pošiljala v najvišji možni ločljivosti, ki jo podpira drugi faks.

   - Photo Fax: Izvirniki vsebujejo sive nianse ali fotografije.

   - Color Fax: Barvne izvirnike.

     - Spominsko pošiljanje ni na voljo v tem načinu.

     - Pošiljanje barvnega faksa je omogočeno samo, če faks pošljete ročno in če naprava, s katero komunicirate, lahko sprejme barvni faks.

3. Pritisnite (Stop/Clear) za vrnitev v stanje pripravljenosti.

#### Darkness

Nastavite lahko stopnjo potemnitve izvirnika.

Nastavitev temnosti se uporabi za trenutni faks. Za spreminjanje privzete nastavitve (glejte Meni za pošiljanje faksov).

1. Izberite (faks) > (Menu) > Fax Feature > Darkness na nadzorni plošči.

2. Izberite željen nivo potemnitve.

3. Pritisnite (Stop/Clear) za vrnitev v stanje pripravljenosti.