## Osnovno kopiranje

Za posebne funkcije štampanja, pogledajte naprednom vodiču (pogledajte Meni za kopiranje).

### Osnovna kopija

Ako imate uređaj za dugmad +/- u kontrolnom panelu (pogledajte Prikaz kontrolne table):

1. Postavite original na staklo skenera, licem okrenutim ka staklu.

2. Ako želite da podesite parametre za kopiranje, uključujući mračnost, originalna vrsta i druge, možete to uraditi koristeći opciju Device Settings u programu Samsung Easy Printer Manager ili sekciju Machine u programu Printer Settings Utility .

   - Za Windows i Macintosh korisnike, pogledajte Device Settings.

   - Za Linux korisnike, pogledajte Korišćenje programa Smart Panel.

3. Unesite broj kopija koristeći dugmad +/- , ako je potrebno.

4. Pritisnite (Start).

1. Selektujte (Kopiranje) u kontrolnom panelu.

2. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

3. Ako želite da prilagodite parametre za kopiranje uključujući Reduce/Enlarge, Darkness, Contrast, Original Type, i druge koristeći dugmiće u kontrolnom panelu (pogledajte Menjanje parametara za svaku kopiju).

4. Ako je potrebno, unesite broj kopija koristeći strelice ili numeričke dugmiće na tastaturi.

5. Pritisnite (Start).

Ako trebate da zaustavite kopiranje tokom rada, pritisnite (Stop/Clear) i kopiranje će se zaustaviti.

### Menjanje parametara za svaku kopiju

Vaš uređaj daje preodređene parametre za kopiranje tako da vi možete veoma brzo i lako da napravite kopiju.

- Ako pritisnete dugme (Stop/Clear) dva puta, dok postavljate opcije za kopiranje, sve opcije koje ste postavili za trenutni posao biće zaustavljene i vraćene na fabrički status. Ili, će one biti automatski vraćene na fabrički status nako što uređaj završi sa kopiranjem koje je u toku.

- Pristupanje menijima se može razlikovati od modela do modela (pogledajte Pristupanje meniju).

  Ako imate uređaj za dugmad +/- u kontrolnom panelu.

  Možete da podesite parametre za kopiranje, uključujući mračnost, originalna vrsta i druge, možete to uraditi koristeći opciju Device Settings u programu Samsung Easy Printer Manager ili sekciju Machine u programu Printer Settings Utility .

  - Za Windows i Macintosh korisnike, pogledajte Device Settings.

  - Za Linux korisnike, pogledajte Korišćenje programa Smart Panel.

- Možda će biti neophodno da pritisnete OK kako biste upravljali nižim nivoima menija za neke modele.

#### Darkness

Ako imate original koji sadrži tihe marke i tamne slike, možete da podesite osvetljenje kako biste napravili kopiju lakšom za čitanje.

1. Selektujte (Kopiranje) > (Menu) > Copy Feature > Darkness u kontrolnom panelu.

2. Selektujte opciju koju želite i pritisnite OK.

   Na primer, opcija Light+5 ide na svetlije, a opcija Dark+5 ide na tamnije.

3. Pritisnite (Stop/Clear) kako biste se vratili u spreman režim rada.

#### Kontrast

Meni Contrast vam dopušta da povećate ili umanjite razliku između svetlih i mračnih delova slike.

1. Selektujte (Kopiranje) > (Menu) > Copy Feature > Contrast u kontrolnom panelu.

2. Selektujte opciju koju želite i pritisnite OK.

   Odaberite opciju Dark kako biste ojačali kontrast i odaberite opciju Light da ga smanjite.

3. Pritisnite (Stop/Clear) kako biste se vratili u spreman režim rada.

#### Original

Originalni parametar se koristi da unapredi kvalitet kopije selektovanjem dokumenta za trenutni posao kopiranja.

1. Selektujte (Kopiranje) > (Menu) > Copy Feature > Original Type VRSTU u kontrolnom panelu.

2. Selektujte opciju koju želite i pritisnite OK.

   - Text: Koristite je za originalne sadržaje u vaćini tekstova.

   - Text/Photo: Koristite je za originale sa pomešanim tekstom i fotografijama.

     Ako je tekst koji se odštampa zamagljen, selektujte Text kako biste dobili čiste tekstove.

   - Photo: Koristite je kada su originali fotografije.

3. Pritisnite (Stop/Clear) kako biste se vratili u spreman režim rada.

#### Smanjene ili povećane kopije

Možete da smanjite ili povećate veličinu kopirane slike od 25% do 400% iz kasete dokumenta ili stakla skenera.

- Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Razne funkcije).

- Ako je uređaj u Eco režimu, funkcije za uvećavanje i smanjivanje nisu dostupne.

##### Da biste odabrali iz prvobitnih veličina kopija

1. Selektujte (Kopiranje) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge u kontrolnom panelu.

2. Selektujte opciju koju želite i pritisnite OK.

3. Pritisnite (Stop/Clear) kako biste se vratili u spreman režim rada.

##### Da biste odmerili kopiju direktno unoseći veličinu skale

1. Selektujte (Kopiranje) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom u kontrolnom panelu.

2. Unesite veličinu za kopiranje koju želite koristeći numeričke dugmiće na tastaturi.

3. Pritisnite OK kako biste sačuvali izbor.

4. Pritisnite (Stop/Clear) kako biste se vratili u spreman režim rada.

Kada pravite smanjenu kopiju, crne linije će se možda pojaviti na dnu vaše kopije.

### Kopiranje identifikacionog dokumenta

Vaš uređaj može da štampa obe strane originala na jednom listu papira.

Uređaj štampa jednu stranu originala na gornjoj polovini lista papira, a drugu stranu na donjoj polovini, bez smanjivanja veličine originala. Ova funkcija je veoma dobra za kopiranje dokumenata malih veličina, kao na primer vizit kartice ili lične karte.

- Original mora da bude postavljen na staklo skenera, kako biste mogli da koristite ovu funkciju.

- Ako je uređaj u Eco režimu, ova funkcija nije dostupna.

U zavisnosti od modela, operativne procedure se mogu razlikovati.

1. Pritisnite dugme ID Copy u kontrolnom panelu.

2. Postavite prednju stranu originala licem na dole na staklu skenera. gde se pojavljuju strelice kao pokazatelji. Zatim, zatvorite poklopac skenera.

3. Place Front Side and Press [Start] poruka koja će se pojaviti na ekranu.

   Ako vaš uređaj ima dugmad +/- u kontrolnom panelu, uključiće se prednja LED svetla na panelu.

4. Pritisnite opciju (Start).

   Vaš uređaj počinje da skenira prednju stranu i pokazuje poruku Place Back Side and Press [Start].

   Ako vaš uređaj ima dugmad +/- u kontrolnom panelu, uključiće se zadnja LED svetla na panelu.

5. Okrenite original i ponovo ga stavite na staklo skenera, gde se pojavljuju strelice kao pokazatelji. Zatim, zatvorite poklopac skenera.

6. Pritisnite dugme (Start) .

- Ako ne pritisnete dugme (Start) kopiraće se samo prednja stranica.

- Ako je original veći od dela za štampanje, neki delovi možda neće biti odštampati.