## Ponuka kopírovania

### Funkcia kopírovania

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo (kopírovanie) > (Menu) > Copy Feature.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Default Setting > Copy Default.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte položku Copy > zvoľte požadovanú položku.

Položka | Opis
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

Nastavuje veľkosť obrazu.

Copies | Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať počet kópií.

Reduce/Enlarge

Umožňuje zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť kopírovaného obrazu (pozrite Zmenšená alebo zväčšená kópia).

Ak ste na zariadení aktivovali režim Eco, funkcia zväčšenia a zmenšenia nie je dostupná.

Darkness | Umožňuje nastaviť jas pre čitateľnejšie kópie, ak kopírujete vyblednutý originál alebo originál s tmavými obrázkami (pozrite Tmavosť).
Contrast | Upravenie úrovne kontrastu pre skenovanie originálu, ktorý obsahuje príliš vyblednutý alebo príliš tmavý obsah tak, aby bola kópia čitateľnejšia (pozrite Kontrast).
Original Type | Vylepšuje kvalitu kópie voľbou typu dokumentu pre aktuálnu úlohu kopírovania (pozrite Originálu ).
Orientation | Nastavuje orientáciu originálneho dokumentu.
Layout | Upravenie formátu vzhľadu, ako napr. plagát, klon, kópia preukazu, 2 alebo 4 stránky na jeden list, brožúra atď.

- Copy Collation

- Collate Copy

Nastaví, aby zariadenie triedilo kopírovaciu úlohu. Ak napríklad zhotovujete 2 kópie 3-stranového originálu, najskôr sa vytlačí jeden a potom druhý kompletný 3-stranový dokument.

- On: Výstup z tlače sa nastaví tak, aby sled listov zodpovedal sledu listov originálu.

- Off: Výstup z tlače sa roztriedi do kôpok podľa jednotlivých strán.

- 2-up alebo 4-up

- N-up Copy

Zmenší formát predlohy a vytlačí 2 alebo 4 strany na jeden list papiera.

Táto funkcia kopírovania je k dispozícii len vtedy, ak vložíte originály do podávača dokumentov.

Poster Copy

Táto funkcia umožnuje vytlačit' jednostranový dokument na 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) alebo 16 (Poster 4x4) listov papiera, ktoré potom môžete zostavit' a vytvorit' tak jeden dokument plagátovej veľkosti.

- Táto funkcia kopírovania je k dispozícii len vtedy, ak položíte originály na sklenenú dosku skenera.

- Váš originál je rozdelený na 9 dielov. Každá z týchto častí sa naskenuje a vytlačí v nasledujúcom poradí:

Clone Copy

Vytlačí viacero kópií originálu na jeden list papiera. Počet kópií sa určí automaticky podľa veľkosti predlohy a formátu používaného papiera.

- Táto funkcia kopírovania je k dispozícii len vtedy, ak položíte originály na sklenenú dosku skenera.

- Pomocou Reduce/Enlarge nie je možné upraviť formát kópie pre funkciu Clone Copy.

Book Copy

Funkcia kopírovania kníh vám umožňuje skopírovať celú knihu. Ak je kniha príliš hrubá, zodvihnite kryt tak, aby zarážka zachytila pánty a potom zatvorte kryt. Ak sú kniha alebo časopis hrubšie ako 30 mm, začnite kopírovať s otvoreným krytom.

- Off: Funkcia sa nepoužije.

- Left Page: Túto voľbu použite na tlač ľavej strany knihy.

- Right Page: Túto voľbu použite na tlač pravej strany knihy.

- Both Page: Túto voľbu použite na tlač oboch strán knihy.

Táto funkcia kopírovania je k dispozícii len vtedy, ak položíte originály na sklenenú dosku skenera.

Booklet

Zariadenie automaticky tlačí na jednu alebo obe strany papiera, ktoré sú potom zložené tak, aby vytvorili brožúru so všetkými stránkami v správnom poradí.

Zariadenie zmenší a nastaví polohu každého obrázka tak, aby sa zmestil na zvolený papier.

Adjust Bkgd

Tlač obrazu bez pozadia. Táto funkcia kopírovania odstráni farebné pozadie a pomáha pri kopírovaní originálov s farebným pozadím, akými sú noviny alebo katalógy.

- Off: Funkcia sa nepoužije.

- Auto: Optimalizuje pozadie.

- Enhance Lev.1~2: Čím vyššie je číslo, tým je pozadie intenzívnejšie.

- Erase Lev.1~4: Čím vyššie je číslo, tým je pozadie svetlejšie.

Margin Shift kopírovanie

Umožňuje vytvoriť okraj pre zviazanie pre dokument. Obraz je možné na strane posunúť nahor alebo nadol a/alebo doprava alebo doľava.

- Off: Funkcia sa nepoužije.

- Auto Center: Automatické kopírovanie do stredu papiera. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak položíte originály na sklo skenera.

- Custom Margin: Prostredníctvom numerickej klávesnice zadajte ľavý, pravý, horný a dolný okraj.

Edge Erase kopírovanie

Umožňuje vymazať body, otvory po dierovači, ohyby a stopy po spinkách zošívačky pozdĺž všetkých štyroch okrajov dokumentu.

- Off: Funkcia sa nepoužije.

- SmallOriginal: Vymaže okraj originálu, ak je malý. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak položíte originály na sklo skenera.

- Hole Punch: Vymaže stopy po otvoroch z dierovača.

- Book Center: Pri kopírovaní knihy vymaže strednú časť papiera, ktorá je čierna a horizontálna. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak položíte originály na sklo skenera.

- Border Erase: Prostredníctvom numerickej klávesnice zadajte ľavý, pravý, horný a dolný okraj.

Gray Enhance kopírovanie | Pri kopírovaní v stupňoch sivej môžete použiť túto funkciu na vylepšenie kvality výstupu kopírovania.

Watermark kopírovanie

Funkcia vodotlače umožňuje tlač textu na už existujúci dokument. Túto funkciu môžete použiť napríklad v prípade, že do daného dokumentu chcete umiestniť uhlopriečne šedý nápis „NÁVRH“ alebo „DÔVERNÉ“ na prvú stranu alebo na všetky strany dokumentu.

Duplex

Prístroj môžete nastaviť na tlač kópií na obidve strany papiera.

- Off: Tlač v normálnom režime.

- 1->2Side Short

- 1->2Side Long

Duplex (pokračovanie)

- 2->1Side

- 2->2Side

- 2->1Side ROT2

### Nastavenie kopírovania

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo (kopírovanie) > (Menu) > Copy Setup.

Položka | Opis
--- | ---
Change Default | Resetuje hodnotu alebo nastavenie do stavu po vybalení tlačiarne.