## Especificaciones

### Especificaciones generales

Los valores de especificación que se enumeran a continuación están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte www.samsung.com para obtener información acerca de los cambios posibles.

Elementos | Descripción
--- | ---
Dimensiones | Anchura x Longitud x Altura | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm (15,31 x 10,79 x 9,80 pulgadas)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm (15,83 x 11,54 x 11,65 pulgadas)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm (16,02 x 11,54 x 11,65 pulgadas)
Peso | Equipo con consumibles | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 Kg (14,66 lbs)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 Kg (17,64 lbs)
Nivel de ruido[b] | Modo Listo | Menos de 26 dB (A)
Modo de impresión | Menos de 50 dB (A)
Modo de copia | Cristal del escáner | Menos de 50 dB (A)
Alimentador de documentos | Menos de 52 dB (A)
Modo de digitalización | Cristal del escáner | Menos de 52 dB (A)
Alimentador de documentos | Menos de 54 dB (A)
Temperatura | Funcionamiento | De 10 a 32 °C
Almacenamiento (empaquetado) | De -20 a 40 °C
Humedad | Funcionamiento | Del 20 al 80% de humedad relativa
Almacenamiento (empaquetado) | Del 10 al 90% de humedad relativa
Fuente de alimentación[c] | Modelos de 110 voltios | CA 110 - 127 V
Modelos de 220 voltios | CA 220 - 240 V
Consumo de energía | Modo de funcionamiento promedio | Menos de 310 W
Modo Listo | Menos de 30 W

Modo de ahorro de energía

- SCX-340x Series: Menos de 1,2 W

- SCX-340xW Series: Menos de 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Menos de 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Menos de 2,1 W

Modo de apagado | Menos de 0,45 W
Inalámbrico [d] | Módulo | T77H262

[a] Las dimensiones y el peso se calculan sin auricular.

[b] Nivel de presión acústica, ISO 7779. Configuración probada: instalación básica del dispositivo, papel A4, impresión a una cara.

[c] Consulte la etiqueta adherida al dispositivo para conocer la tensión (V), la frecuencia (Hz) y la corriente (A) adecuadas para el dispositivo.

[d] Solo en modelos inalámbricos (consulte Funciones según el modelo).

### Especificaciones del material de impresión

Tipo | Tamaño | Dimensiones | Gramaje de los materiales de impresión/Capacidad[a]
--- | --- | --- | ---
Bandeja | Alimentación manual en bandeja[b]

Papel normal

Carta

216 x 279 mm

Papel bond de 71 a 85 g/m2

- 150 hojas de papel bond de 80 g/m2

Papel bond de 71 a 85 g/m2

- 1 hoja

Legal | 216 x 356 mm
Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
Ejecutivo | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

Sobres

S. Monarch

98 x 191 mm

Papel bond de 75 a 90 g/m2

- 10 hojas

Papel bond de 75 a 90 g/m2

- 1 hoja

Sobre No. 10 | 105 x 241 mm
Sobre DL | 110 x 220 mm
Sobre C5 | 162 x 229 mm

Grueso

Consulte la sección “Papel normal”

Consulte la sección “Papel normal”

Papel bond de 86 a 120 g/m2

- 50 hojas de papel bond de 120 g/m2 (32 lbs)

Papel bond de 86 a 120 g/m2

- 1 hoja

Fino

Consulte la sección “Papel normal”

Consulte la sección “Papel normal”

Papel bond de 60 a 70 g/m2

- 160 hojas de papel bond de 60 g/m2

Papel bond de 60 a 70 g/m2

- 1 hoja

Algodón

Consulte la sección “Papel normal”

Consulte la sección “Papel normal”

Papel bond de 75 a 90 g/m2

- 150 hojas de papel bond de 80 g/m2

Papel bond de 75 a 90 g/m2

- 1 hoja

Color

Consulte la sección “Papel normal”

Consulte la sección “Papel normal”

Papel bond de 75 a 90 g/m2

- 150 hojas de papel bond de 80 g/m2

Papel bond de 75 a 90 g/m2

- 1 hoja

Preimpreso

Consulte la sección “Papel normal”

Consulte la sección “Papel normal”

Papel bond de 75 a 90 g/m2

- 150 hojas de papel bond de 80 g/m2

Papel bond de 75 a 90 g/m2

- 1 hoja

Reciclado

Consulte la sección “Papel normal”

Consulte la sección “Papel normal”

Papel bond de 60 a 90 g/m2

- 150 hojas de papel bond de 80 g/m2

Papel bond de 60 a 90 g/m2

- 1 hoja

Etiquetas[c]

Carta, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Consulte la sección “Papel normal”

Papel bond de 120 a 150 g/m2 (32 a 40 lbs)

- 10 hojas

Papel bond de 120 a 150 g/m2 (32 a 40 lbs)

- 1 hoja

Tarjetas

Carta, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5,

Postal 4x6

Consulte la sección “Papel normal”

Papel bond de 121 a 163 g/m2 (32 a 43)

- 10 hojas

Papel bond de 121 a 163 g/m2 (32 a 43)

- 1 hoja

Papel Bond

Consulte la sección “Papel normal”

Consulte la sección “Papel normal”

- 10 hojas

- 1 hoja

Papel archivo

Consulte la sección “Papel normal”

Consulte la sección “Papel normal”

- 100 hojas

- 1 hoja

Tamaño mínimo (personalizado) | 76 × 127 mm | Papel bond de 60 a 163 g/m2
Tamaño máximo (personalizado) | 216 x 356 mm
[a] La capacidad máxima puede variar según el peso y el grosor del material, y según las condiciones ambientales. [b] 1 hoja para alimentación manual. [c] La lisura de las etiquetas utilizadas en este dispositivo es de 100 a 250 (sheffield). Esto se refiere al nivel numérico de lisura.

### Requisitos del sistema

#### Microsoft® Windows®

Sistema operativo | Requisito (recomendado)
--- | ---
CPU | RAM | espacio libre en la unidad de disco duro
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II a 400 MHz (Pentium III a 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | De 1,25 GB a 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV a 1 GHz (Pentium IV a 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV a 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Procesador Intel® Pentium® IV a 1 GHz o superior, de 32 o 64 bits | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Compatibilidad con gráficos DirectX® 9 con 128 MB de memoria (para habilitar el tema Aero).

- Unidad de lectura/grabación de DVD

Windows Server® 2008 R2 | Procesadores Intel® Pentium® IV a 1 GHz (x86) o a 1,4 GHz (x64) (2 GHz o superior) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Internet Explorer 6.0 o posterior es el requisito mínimo para todos los sistemas operativos Windows.

- Podrán instalar el software los usuarios con derechos de administrador.

- Windows Terminal Services es compatible con este dispositivo.

- En Windows 2000, se necesita el Service Pack 4 o superior.

#### Mac OS

Sistema operativo | Requisitos (recomendados)
--- | ---
CPU | RAM | Espacio libre en la unidad de disco duro

Mac OS X 10.4

- Procesadores Intel®

- PowerPC G4/G5

- 128 MB para un equipo Mac basado en PowerPC (512 MB)

- 512 MB para un equipo Mac basado en Intel (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Procesadores Intel®

- Power PC G4/G5 a 867 MHz o superior

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Procesadores Intel®

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Procesadores Intel®

2 GB

4 GB

#### Linux

Elementos | Requisitos
--- | ---

Sistema operativo

RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bits)

Fedora 5 a 13 (32/64 bits)

SuSE Linux 10.1 (32 bits)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bits)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bits)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bits)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bits)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 bits)

CPU | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 MB (1 GB)
Espacio libre en la unidad de disco duro | 1 GB (2 GB)

### Entorno de red

Solo en los modelos de red e inalámbricos (consulte Funciones según el modelo).

Deberá configurar los protocolos de red de la impresora para utilizarla como dispositivo de red. La siguiente tabla muestra los entornos de red compatibles con el equipo.

Elementos | Especificaciones
--- | ---

Interfaz de red

- Ethernet 10/100 Base TX LAN con cable

- LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n

Sistema operativo de red

- En Windows 2000, Server 2003, Server 2008, XP, Vista, 7 o Server 2008 R2

- Varios sistemas operativos Linux

- Mac OS X 10.4 ~10.7

Protocolos de red

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Impresión estándar TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Seguridad inalámbrica

- Autenticación: Sistema abierto, clave compartida, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Codificación: WEP64, WEP128, TKIP, AES