## Problemi pri kopiranju

Stanje | Predložena rešenja
--- | ---
Kopije su previše svetle ili previše tamne. | Podesite mračnost u funkcijama za kopiranje, kako biste posvetlili ili potamnili pozadinu kopija (pogledajte Menjanje parametara za svaku kopiju).

Na kopiji se pojavljuju linije, markeri, mrlje ili mesta.

- Ako su defekti na originalu, podesite mračnost u funkcijama za kopiranje kako biste posvetlili pozadinu na vašoj kopiji.

- Ako nema nikakvih oštećenja na originalu, očistite skener (pogledajte Čišćenje jedinice skenera).

Kopirana slika je kriva.

- Budite sigurni da je original postavljen pravo sa registrovanim uputstvom.

- Prenosni valjak je možda prljav. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte Čišćenje uređaja).

Štampaju se prazne kopije. | Budite sigurni da je original licem okrenut ka staklu skenera ili licem gore u kaseti dokumenta. Ako se primenom ovih koraka ne reši problem, obratite se serviseru.

Slika se lako skida sa kopije.

- Zamenite papir u kaseti sa novim.

- U oblastima sa visokom vlagom, nemojte ostavljati papir u uređaju dugi vremenski period.

Stalno se dešava da se papir za kopiranje zgužva.

- Osušite papir i zatim ga vratite u kasetu. Zamenite papir u kaseti sa potpuno novim. Ako je potrebno, proverite/podesite papir uputstvo.

- Budite sigurni da je papir ispravne vrste i težine (pogledajte Specifikacije medija za štampanje ).

- Proverite papir za kopiranje ili delove papira koji su ostali u uređaju nakon što je kaseta za papir očišćena.

Toner ketridž proizvodi mnogo lošije slike od očekivanih zbog toga što nema dovoljno boje u njemu.

- Vaši originali mogu da sadrže slike, solidne ili teške linije. Na primer, vaši originali mogu biti forme, novine, knjige ili drugi dokumenti koji koriste više tonera.

- Poklopac na skeneru je možda ostavljen otvoren dok su se pravile kopije.

- Ugasite uređaj, a onda ga ponovo ugasite.