## Nastavitev ožičene povezave

### Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji

Iz nadzorne plošče računalnika lahko natisnete Network Configuration Report (Poročilo o konfiguraciji omrežja), ki vsebuje trenutne omrežne nastavitve naprave. Tako boste lahko nastavili omrežje in odpravili težave.

- Naprava ima zaslon: Na nadzorni plošči pritisnite gumb (Menu) in izberite Network > Network Conf. (Network Configuration).

- Naprava ima zaslon na dotik: Pritisnite Setup v glavnem oknu > Network > Next > Network Configuration.

- Naprava nima zaslona: Pritisnite gumb (Cancel ali Stop/Clear) na nadzorni plošči in ga držite 4~5 sekund.

Z uporabo Poročila o konfiguraciji omrežja (Network Configuration Report) lahko najdete naslova MAC in IP za napravo.

Na primer:

- MAC Address: 00:15:99:41:A2:78

- IP Address: 169.254.192.192

### Nastavitev naslova IP

- Naprave, ki ne podpira omrežnega vmesnika, pri tej lastnosti ne bo mogoče uporabiti (glejte Pogled z zadnje strani).

- Program ne podpira protokola TCP/IPv6.

Najprej morate nastaviti IP naslov za mrežno tiskanje in upravljanje. V večini primerov bo strežnik DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server), ki se nahaja v omrežju, samodejno dodelil nov naslov IP.

#### Nastavitev IPv4 s programom SetIP (Windows)

Pred uporabo programa SetIP, izklopite požarni zid na računalniku. Pojdite na Nadzorna plošča > Varnostni center > Požarni zid Windows.

1. Namestite program s priloženega CD-ROM-a tako, da dvokliknete Application > SetIP > Setup.exe.

2. Sledite navodilom v namestitvenem oknu.

3. Svojo napravo povežite z omrežjem preko mrežnega kabla.

4. Vklopite napravo.

5. Iz menija Windows Start izberite Vsi programi > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Kliknite ikono (tretja z leve) v oknu SetIP, da odprete okno za konfiguracijo TCP/IP.

7. V konfiguracijsko okno vpišite nove informacije o napravi. V pisarniškem intranetu bo te podatke morda moral dodeliti omrežni skrbnik, preden boste lahko nadaljevali.

   V poročilu o omrežni konfiguraciji (Network Configuration Report) (glejte Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji) poiščite MAC naslov in ga vnesite brez dvopičij. Primer: 00:15:99:29:51:A8 postane 0015992951A8.

8. Kliknite Apply in nato kliknite OK. Naprava bo samodejno natisnila Poročilo o konfiguraciji omrežja (Network Configuration Report). Preverite, ali so vse nastavitve pravilne.

#### Konfiguracija IPv4 s programom SetIP (Macintosh)

Pred uporabo programa SetIP, izklopite požarni zid na računalniku. Pojdite na System Preferences > Security > Firewall.

Sledeča navodila so odvisna od modela.

1. Svojo napravo povežite v omrežje preko mrežnega kabla.

2. Vstavite namestitveni CD-ROM in odprite okno na disku; izberite MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Dvokliknite na datoteko in Safari se bo samodejno zagnal. Nato izberite Trust. Brskalnik bo odprl stran SetIPapplet.html, ki prikazuje ime tiskalnika in informacije o naslovu IP.

4. Kliknite ikono (tretja z leve) v oknu SetIP, da odprete okno za konfiguracijo TCP/IP.

5. V konfiguracijsko okno vpišite nove informacije. V pisarniškem intranetu bo te podatke morda moral dodeliti omrežni skrbnik, preden boste lahko nadaljevali.

   V poročilu o omrežni konfiguraciji (Network Configuration Report) (glejte Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji) poiščite MAC naslov in ga vnesite brez dvopičij. Primer: 00:15:99:29:51:A8 postane 0015992951A8.

6. Izberite Apply, OK in nato znova OK.

7. Zaprite Safari.

#### Nastavitev IPv4 s programom SetIP (Linux)

Pred uporabo programa SetIP izklopite požarni zid na računalniku. Pojdite na System Preferences or Administrator.

Sledeča navodila so odvisna od modela in operacijskega sistema.

1. Odprite /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Dvokliknite na datoteko SetIPApplet.html.

3. Kliknite, da se odpre okno za konfiguracijo TCP/IP.

4. V konfiguracijsko okno vpišite nove informacije. V pisarniškem intranetu bo te podatke morda moral dodeliti omrežni skrbnik, preden boste lahko nadaljevali.

   V poročilu o omrežni konfiguraciji (Network Configuration Report) (glejte Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji) poiščite MAC naslov in ga vnesite brez dvopičij. Primer, 00:15:99:29:51:A8 postane 0015992951A8.

5. Naprava bo samodejno natisnila Poročilo o konfiguraciji omrežja (Network Configuration Report).