## Неполадки при копировании

Ситуация | Рекомендуемые действия
--- | ---
Копии слишком светлые или слишком темные | Для затемнения или осветления фона копий используйте пункт Яркость меню Копирование (см. Изменение параметров для каждой копии).

На копиях появляются линии, пятна или другие дефекты

- Если эти дефекты присутствуют в оригинальном документе, воспользуйтесь пунктом Яркость в окне Функция копир., чтобы осветлить фон копий.

- Если в оригинальном документе этих дефектов нет, очистите блок сканирования (см. Чистка модуля сканирования).

Изображение копии искажено.

- Проверьте правильность расположения оригинала относительно направляющих меток.

- Загрязнен транспортный ролик. Очистите внутренние части устройства (см. Чистка устройства).

Устройство печатает пустые страницы вместо копий | Оригинал документа должен лежать на стекле экспонирования лицевой стороной вниз, в автоподатчике — лицевой стороной вверх. Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки.

С копии легко стирается изображение

- Замените бумагу в лотке бумагой из новой упаковки.

- В помещении с высокой влажностью не оставляйте бумагу надолго внутри устройства.

При копировании часто происходит замятие бумаги

- Разверните бумагу веером, чтобы разделить листы, и переверните ее в лотке. Замените бумагу в лотке новой. Проверьте положение направляющих бумаги и при необходимости отрегулируйте их.

- Убедитесь, что в лоток загружена бумага подходящего типа и плотности (см. Характеристики материала для печати ).

- Проверьте, не осталось ли в устройстве обрывков после удаления замятой бумаги.

Ресурс картриджа оказался меньше, чем ожидалось

- Возможно, оригиналы содержат картинки, закрашенные области или толстые линии. Например, при печати форм, бюллетеней, книг и подобных документов расходуется больше тонера.

- Во время копирования крышка стекла экспонирования остается открытой.

- Выключите устройство и снова включите его.