## Funkcije skenera

- Za funkcije osnovnog skeniranja, pogledajte Osnovni vodiče (pogledajte Osnovno skeniranje).

- Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Osobine po modelu).

- Maksimalna rezolucija koja može da se postigne zavisi od nekoliko faktora, uključujući brzinu računara, prostor na disku, momorija, veličina slike koja se skenira i parametri i njihova veličina u bitima. Dalje, u zavisnosti od vašeg sistema i onoga što štampate, možda nećete moći da skenirate pod nekim rezolucijama, posebno ako koristite dpi.

### Osnovni metod skeniranja

Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Razne funkcije).

Možete da skenirate originale sa vašim uređajem preko USB kabla ili mreže. Sledeće metodologije se mogu koristiti za skeniranje vaših dokumenata:

- Scan to PC: Skenirajte originale iz kontrolnog panela. Zatim, skenirani podaci će biti zapamćeni u povezanim kompjuterima, u folderu Moji dokumenti (pogledajte Osnovnoskeniranje).

- TWAIN: TWAIN je jedna od prethodno postavljenih aplikacija za slike. Skeniranjem slike aktiviraće se odabrana aplikacija, omogućavajući vam da kontrolišete proces za skeniranje. Ova funkcija može da se koristi preko lokalne veze ili veze mreže (pogledajte Skeniranje iz programa za montažu slika).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: Možete da koristite ovaj program kako biste skenirali slike ili dokumente.

  - Pogledajte Skeniranje sa Samsung Scan Assistant.

  - Pogledajte Skeniranje se SmarThru 4.

  - Pogledajte Skeniranje sa SmarThru Office.

- WIA: WIA stoji za uzimanje Windows slika. Kako biste koristili ovu funkciju, vaš kompjuter mora da bude direktno povezan na uređaj preko USB kabla (pogledajte Skeniranje koristeći WiA drajver).

- USB memorija: Možete da skenirate dokument i sačuvate skeniranu sliku na USB uređaju.

- Email: Možete da pošaljete skeniranu sliku preko emaila (pogledajte Skeniranje na e-mail).

- FTP/SMB: Možete da skenirate sliku i da je nakačite na FTP/SMB server (pogledajte Skeniranje na FTP/SMB server).

### Podesite parametre skenera na kompjuteru

Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Osobine po modelu).

1. Otvorite Samsung Easy Printer Manager (pogledajte Korišćenje programa Samsung Easy Printer Manager ).

2. Selektujte odgovarajući uređaj iz Printer List.

3. Odaberite meni Scan to PC Settings .

4. Selektujte opciju koju želite.

   - Scan Activation: Determiniše da li je skeniranje na uređaju omogućeno ili nije.

   - Basic tab: Sadrži parametre koji su u vezi sa generalnim skeniranjem i parametrima uređaja.

   - Image tab: Sadrži parametre koji su u vezi sa menjanjem slike.

5. Pritisnite Save > OK.

### Skeniranje sa uređaja koji je povezan na mrežu

Uređaj koji ne podržava interfejs mreže, neće moći da koristi ovu funkciju (pogledajte Pogled otpozadi).

Budite sigurni da su drajveri za štampač instalirani na vašem kompjuteru koristeći softverski CD, zato što drajver za štampač uključuje program za skeniranje (pogledajte Instaliranje drajvera lokalno).

1. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

2. Selektujte (Scan) > Scan to PC > Network PC u kontrolnom panelu.

   Ili selektujte Scan > Network PC na ekranu.

   Ako vam se pojavi poruka Not Available , proverite port priključak.

3. Selektujte vaš registrovan kompjuter ID, i unesite šifru Password ako je potrebno.

   - ID je isti kao i identifikacioni broj registrovanog skenera za Samsung Easy Printer Manager > prebacite na napredni režim > Scan to PC Settings.

   - Password je broj od 4 digitalna broja registrovane šifre za Samsung Easy Printer Manager > prebacite na napredni režim > Scan to PC Settings.

4. Selektujte opciju koju želite i pritisnite OK.

5. Skeniranje počinje

   Sačuvana fascikla može da se razlikuje, zavisno o operativnom sistemu i aplikacijama koje koristite.

### Skeniranje na e-mail

Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Osobine po modelu).

#### Podesite e-mail nalog

1. Pristupite SyncThru™ Web Service (pogledajte Korišćenje SyncThru™ Web Service).

2. Selektujte Settings > Network Settings i Outgoing Mail Server(SMTP).

3. Unesite IP adresu u tačkastu decimalnu notaciju ili kao ime domaćina.

4. Unesite port broj servera, od 1 do 65535.

5. Proverite kutiju pored SMTP Requires Authentication kako biste mogli da zahtevate autentifikaciju.

6. Unesite korisničko ime i šifru SMTP servera.

7. Pritisnite Apply.

   - Ako je autentifikacioni metod SMTP servera POP3 pre SMTP-a, stavite marku za proveru SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - Unesite IP adresu i port broj.

#### Skeniranje i slanje e-maila

1. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

2. Odaberite opciju (skeniranje) > Scan to Email u kontrolnom panelu.

   Ili selektujte Scan > Send Email na ekranu.

3. Unesite korisničko ime i šifru, ako podesite na SyncThru™ veb servis (pogledajte Korišćenje SyncThru™ Web Service).

4. Možete da pošaljete e-mail sebi, tako što ćete aktivirati opciju Auto Send To Self u Settings > Scan > Scan To E-mail na SyncThru™ Web Service.

5. Unesite subjekt e-mail i pritisnite OK.

6. Selektujte format fajla za skeniranje i pritisnite OK.

7. Unesite korisničko ime i šifru SMTP servera.

8. Uređaj će početi da skenira i zatim će poslati e-mail.

### Skeniranje na FTP/SMB server

Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Osobine po modelu).

#### Podesite FTP/SMB server

1. Pristupite SyncThru™ Web Service (pogledajte Korišćenje SyncThru™ Web Service).

2. Selektujte Address Book > Individual > Add.

3. Proverite kutiju pored Add FTP ili Add SMB.

4. Unesite IP adresu u tačkastu decimalnu notaciju ili kao ime domaćina.

5. Unesite port broj servera, od 1 do 65535.

6. Proverite kutiju pored Anonymous, nakon čega će server dozvoliti pristup i neautorizovanim osobama.

7. Unesite ime za ulogovanje i šifru.

8. Unesite ime domena, ako se vaš server nalazi u određenom domenu, u drugom slučaju, samo unesite ime vašeg kompjutera koji je registrovan na SMB server.

9. Unesite ime foldera gde želite da sačuvate skeniranu sliku.

   - Folder u koji želite da sačuvate skeniranu sliku mora da bude u sistemu.

   - Ono što je u folderu mora da bude podešeno da može da se deli.

   - Vaše korisničko ime bi trebalo da može da čita folder i da piše u njemu.

10. Pritisnite Apply.

#### Skeniranje i slanje na FTP/SMB server

1. Budite sigurni da je vaš uređaj konektovan na mrežu.

2. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

3. Selektujte opciju (skeniranje) > Scan to SMB ili Scan to FTP u kontrolnom panelu.

   Ili selektujte Scan > SMB ili FTP na ekranu.

4. Selektujte server i format skeniranja koji želite.

5. Uređaj će početi sa skeniranje i nakon toga će poslati skeniranu sliku na određen server.

### Skeniranje iz programa za montažu slika

Možete da skenirate i pošaljete dokumenta u softveru za montažu slike, kao što su Adobe Photoshop, ako se softver slaže sa TWAIN. Pratite sledeće korake dole kako biste skenirali sa TWAIN softverom:

1. Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.

2. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

3. Otvorite aplikaciju, kao što je Adobe Photoshop.

4. Kliknite Datoteka > Izvoz, i odaberite uređaj za skeniranje.

5. Postavite opcije za skeniranje.

6. Skenirajte i sačuvajte vašu skeniranu sliku.

### Skeniranje koristeći WiA drajver

Vaš uređaj podržava Windows Image Acquisition (WIA) drajver za skeniranje slika. WIA je jedan od standardnih komponenti odobrenih od strane Microsoft Windows 7 i radi sa digitalnim kamerama i skenerima. Suprotno TWAIN drajveru, WIA drajver vam dopušta da skenirate i lako podesite slike bez korišćenja nekog dodatnog softvera.

WIA drajver radi jedino na Windows operativnom sistemu sa USB portom (ne podržava Windows 2000).

1. Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.

2. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

3. Kliknite Početak > Kontrolna tabla > Hardver i zvuk > Uređaji i štampači.

4. Desni klik na ikonu za drajvere uređaja u Štampači i faks uređaji > početi skeniranje.

5. Novo skeniranje je aplikacija koja će se pojaviti.

6. Izaberite vaše skeniranje i kliknite na pregled kako biste videli koje preference mogu da utiču na sliku.

7. Skenirajte i sačuvajte vašu skeniranu sliku.

### Skeniranje sa Samsung Scan Assistant

- Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Osobine po modelu).

- Možete da koristite OCR (optički čitač karaktera) funkciju iz Samsung Scan Assistant programa.

1. Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.

2. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

3. Kliknite Početak > Svi programi > Samsung štampači, i započnite Samsung Scan Assistant.

   Selektujte meni Help ili kliknite dugme iz windowsa i odaberite bilo koju opciju o kojoj želite da saznate više.

4. Postavite opcije za skeniranje.

5. Kliknite Scan.

### Skeniranje se SmarThru 4

- Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Osobine po modelu).

- Možete da koristite OCR (optički čitač karaktera) funkciju iz SmarThru 4 programa.

1. Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.

2. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

3. Dupli klik na SmarThru 4 ikonu.

4. Pojaviće se SmarThru.

   - Scan to: Možete da skenirate sliku i da je zapamtite u aplikaciju ili folder, da je pošaljete e-mailom ili je objavite na internet stranici.

   - Image: Možete da montirate sliku i da je zapamtite u aplikaciju ili folder, da je pošaljete e-mailom ili da je objavite na internet stranici.

   - Print: Možete da štampate slike koje ste sačuvali.

   Selektujte meni Help ili kliknite dugme iz windowsa i odaberite bilo koju opciju o kojoj želite da saznate više.

5. Kliknite Scan to.

6. Selektujte destinaciju kao na primer Application, E-mail, Folder, OCR, ili Web.

7. Ako vam je potrebno, kliknite Settings da podesite parametre.

8. Kliknite Scan.

### Skeniranje sa SmarThru Office

- Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte Osobine po modelu).

- Da biste mogli da koristite SmarThru Office, morate da instalirate ručno program sa CD. Selektujte Advanced Installation > Custom Installation i izaberite SmarThru Office kako bi mogao da bude instaliran.

- Možete da koristite OCR (Optical Character Reader) funkciju iz SmarThru Office programa.

1. Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.

2. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

3. Dupli klik na SmarThru Office ikonu.

4. Pojaviće se SmarThru Office .

   Selektujte meni Help ili kliknite dugme iz windowsa i odaberite bilo koju opciju o kojoj želite da saznate više.

5. Kliknite na SmarThru Office ikonu () koja se nalazi u Windows taskbaru kako biste aktivirali SmarThru Office pokretač.

6. Kliknite na skeniranu ikonu () kako biste otvorili skenirani prozor.

7. Otvoriće se prozor Scan Setting .

8. Podesite parametre za skeniranje i kliknite Scan.

### Macintosh skeniranje

#### Skeniranje sa USB povezanog uređaja

1. Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.

2. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

3. Počnite Applications i kliknite Image Capture.

   Ako se pojavi poruka No Image Capture device connected , izvucite USB kabl i ponovo ga povežite. Ako se problem nastavi, idite na Image Capture pomoć.

4. Selektujte opciju koju želite.

5. Skenirajte i sačuvajte vašu skeniranu sliku.

   Ako skeniranje ne radi u Image Capture, nadogradite vaš Mac operativni sistem na najnoviju verziju. Image Capture radi pravilno u Mac operativnom sistemu verzije 10.4.7 ili novija.

#### Skeniranje sa uređaja koji je povezan na mrežu

Samo mrežni ili bežični modeli (pogledajte Osobine po modelu).

1. Budite sigurni da je vaš uređaj konektovan na mrežu.

2. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

3. Počnite Applications i kliknite Image Capture.

4. U vezi sa operativnim sistemom, pratite sledeće korake dole:

   - Za 10,4

     - Kliknite Devices > Browse Devices u Menu baru.

     - Selektujte vaš uređaj u opciji TWAIN uređaji. Budite sigurni da boks Use TWAIN software obeležen.

     - Kliknite na Connect.

       Ako se pojavi poruka sa upozorenjem, kliknite na Change Port.. kako biste promenili i izabrali port, ili ako se pojavi TWAIN UI, kliknite na Change Port.. iz taba Preference i odaberite novi port.

   - Za 10.5

     - Kliknite Devices > Browse Devices u Menu baru.

     - Budite sigurni da je Connected kutija za provere proverena iako je vaš uređaj u Bonjour Devices.

     - Ako želite da skenirate koristeći TWAIN, pogledajte Mac operativni sistem 10.4, korak gore.

5. Postavite opcije za skeniranje u ovom programu.

6. Skenirajte i sačuvajte vašu skeniranu sliku.

   - Ako skeniranje ne radi u Image Capture, nadogradite vaš Mac operativni sistem na najnoviju verziju. Image Capture ispravno radi u Mac operativnom sistemu 10.4.7 ili noviji.

   - Za više informacija, pogledajte Image Capture pomoć.

   - Takođe možete da skenirate koristeći TWAIN softver, kao što je Adobe Photoshop.

### Linux skeniranje

#### Skeniranje

1. Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.

2. Dupli klik na Unified Driver Configurator na vašem desktopu.

3. Kliknite na dugme kako biste se prebacili na konfiguraciju štampača (Scanners Configuration).

4. Obeležite štampač sa liste.

5. Kliknite na Properties.

6. Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte Ubacivanje originala ).

7. Iz prozora Scanner Properties kliknite na Preview.

8. Dokument je skeniran i pojaviće se pregled slike u Preview Pane.

9. Pomerite strelicu od miša kako biste postavili oblast slike koja treba da bude skenirana u Preview Pane.

10. Selektujte opciju koju želite.

11. Skenirajte i sačuvajte vašu skeniranu sliku.

    Za kasnije korišćenje, možete da zapamtite kao vaše parametre za skeniranje i da ih dodate u listu Job Type dole.

#### Montiranje slike sa Image Manager

Aplikacija Image Manager vam daje meni komande i alate uz pomoć kojih možete da montirate vašu skeniranu sliku.