## Korišćenje SyncThru™ Web Service

- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtev za SyncThru™ Web Service.

- SyncThru™ Web Service uputstvo u korisničkom vodiču se možda razlikuje na vašem uređaju zavisno o opcijama ili modelu.

- Samo za mrežni model (pogledajte Softver)

### Pristupanje SyncThru™ Web Service

1. Otvorite internet pregledač, kao npr. Internet Explorer, iz Windows-a.

   Unesite IP adresu štampača (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite Enter ili kliknite dugme Ići.

2. Veb stranica uređaja se otvara.

#### Logovanje na SyncThru™ Web Service

Pre podešavanja opcije u SyncThru™ Web Service, morate da se prijavite kao administrator. Uvek možete da koristite SyncThru™ Web Service bez prijavljivanja, ali nećete imati pristup kartici Settings i kartici Security.

1. Kliknite Login na gornjem desnom uglu stranice SyncThru™ Web Service.

2. Ukucajte ID i Password i zatim kliknite Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

### SyncThru™ Web Service pregled

Neke kartice se možda neće pojavljivati na vašem modelu.

#### Kartica Information

Ova kartica daje opšte informacije o uređaju. Možete da vidite npr. preostalu količinu tonera. Takođe možete odšampati izveštaj štampanja, kao npr. grešku o štampanju.

- Active Alerts: Pokazuje obaveštenja za događaje koji su se odigrali na uređaju i kolika je njihova ozbiljnost.

- Supplies: Pokazuje koliko stranica je odštampano i koliko je još tonera u kaseti.

- Usage Counters: Prikazuje broj korišćenja to tipu štampanja: jednostrano i dvostrano.

- Current Settings: Pokazuje informacije o uređaju i mreži.

- Print information: Štampa izveštaje kao što su izveštaji u vezi sa sistemom, e-mail adresama i fontovima.

#### Kartica Settings

Ova kartica vam postavite podešavanja koja su u uređaju i mreži. Morate da se prijavite kao administrator da biste videli ovu karticu.

- Kartica Machine Settings: Postavlja opcije koje pruža uređaj.

- Kartica Network Settings: Pokazuje opcije mrežnog okruženja. Postavlja opcije kao što je TCP/IP i mrežni protokol.

#### Kartica Security

Ova kartica omogućava podešavanje informacija o sistemu i mrežnoj bezbednosti. Morate da se prijavite kao administrator da biste videli ovu karticu.

- System Security: Podešava informacije o administratoru sistema i takođe uključuje ili isključuje funkcije uređaja.

- Network Security: Postavlja parametre za HTTP, IPSec, IPv4/IPv6 filtriranje, 802.1x i autentifikacioni serveri.

- User Access Control: Klasifikuje korisnike unutar nekoliko grupa prema ulozi svakog korisnika. Autorizacija svakog korisnika, autentifikacija i računovodstvo će biti kontrolisano od strane definicije uloge grupe.

#### Kartica Maintenance

Ova kartica omogućava održavanje uređaja putem ažuriranja firmvera i podešavanja kontakt informacija za slanje mejla. Takođe možete da se povežete na Samsung veb stranicu ili da preuzmete drajvere obeležavanjem menija Link.

- Firmware Upgrade: Ažurirajte firmver uređaja.

- Contact Information: Pokazuje kontakt informacije.

- Link: Pokazuje link ka korisnim stranicama gde možete preuzeti ili proveriti informacije.

### Podešavanje e-mail notifikacija

Možete da primate mejlove o statusu uređaja podešavanjem ove opcije. Ako podesite infomacije kao što je IP adresa, ime hosta, e-mail adresa i informacije o SMTP serveru, status uređaja (prazna toner kaseta ili greška na uređaju) će automatski biti poslati određenoj osobi. Ovu opciju najčešće dosta koriste administratori uređaja.

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.

1. Otvorite internet pregledač, kao npr. Internet Explorer, iz Windows-a.

   Unesite IP adresu (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite Enter ili kliknite dugme Ići.

2. Veb stranica uređaja se otvara.

3. Iz kartice Settings odaberite Machine Settings > E-mail Notification.

   Ako niste podesili okruženje izlaznog servera, idite na Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP) da biste podesili mrežno okruženje pre podešavanja e-mail notifikacija.

4. Označite polje Enable da biste koristili E-mail Notification.

5. Kliknite dugme Add da biste dodali korisnika za e-mail notifikaciju.

   Postavite ime i e-mail adresu primaoca notifikacija i koja obaveštenja prima.

6. Kliknite na Apply.

Ako je aktiviran zaštitni zid, e-mail možda neće biti poslat. U tom slučaju se obratite administratoru mreže.

### Podešavanje informacija o administratoru sistema

Ovo podešavanje je samo sa korišćenje opcije e-mail notifikacije.

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.

1. Otvorite internet pregledač, kao npr. Internet Explorer, iz Windows-a.

   Unesite IP adresu (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite Enter ili kliknite dugme Ići.

2. Veb stranica uređaja se otvara.

3. Iz kartice Security odaberite System Security > System Administrator

4. Unesite ime administratora, broj telefona, lokaciju i e-mail adresu.

5. Kliknite na Apply.