## Podešavanje bežične mreže

- Proverite da li uređaj podržava bežičnu mrežu. Bežične mreže možda nisu dostupne, u zavisnosti od modela (pogledajte Osobine po modelu).

- Ako IPv6 mreža ne radi, resetujte sva podešavanja na fabrička i pokušajte ponovo koristeći Clear Setting.

### Prvi koraci

#### Objašnjenje tipa mreže

Obično možete imati samo jednu vezu između vašeg računara i uređaja u jednom trenutku.

| Režim infrastrukture To okruženje se uglavnom koristi za domove i SOHOs (Small Office/ Home Office). Ovaj režim koristi pristupnu tačku za komunikaciju sa bežičnim uređajem.
| Ad hoc režim Ovaj režim ne koristi pristupnu tačku. Bežični računar i bežični uređaj komuniciraju direktno.

#### Ime i ključ bežične mreže

Bežične mreže zahtevaju veću sigurnost, tako da kada je neka pristupna tačka prvi put podešena, prave se ime mreže (SSID), vrsta bezbednosti koja se koristi i mrežu ključ. Pitajte vašeg mrežnog administratora pre nego što nastavite sa instalacijom urešaja.

### Upoznavajući se sa metodama za podešavanje bežične mreže

Bežična podešavanja možete postaviti, ili sa uređaja ili sa kompjutera. Odaberite metod za podešavanje koji želite iz tabele koja se nalazi dole.

Neke vrste za instaliranje bežične mreže možda neće biti dostupni, u zavisnosti od modela ili zemlje.

Metoda za postavljanje | Metod za povezivanje | Opis & preporuka
--- | --- | ---

Iz kontrolnog panela uređaja

Korišćenje WPS dugmeta (preporučljivo)

()

- Pogledajte Uređaji sa ekranom za prikazivanje.

- Pogledajte Uređaji bez ekrana za prikazivanje.

Korišćenje dugmeta menija

()

- Pogledajte Korišćenje dugmeta menija.

Sa računara

Pristupna tačka preko USB kabla (preporučljivo)

()

- Korisnik windows-a, pogledajte Pristupna tačka preko USB kabla.

- Korisnik macintosh-a, pogledajte Pristupna tačka preko USB kabla.

Pristupna tačka preko dugmeta WPS (bez USB kabla)

( , )

- Korisnik windows-a, pogledajte Pristupna tačka preko dugmeta WPS (bez USB kabla).

- Korisnik macintosh-a, pogledajte Podesite aksesnu tačku koristeći WPS dugme.

Ad hoc preko USB kabla

()

- Korisnik windows-a, pogledajte Ad hoc preko USB kabla.

- Korisnik macintosh-a, pogledajte Ad hoc preko USB kabla.

Korišćenje žičane mreže

- Pogledajte Korišćenje žičane mreže.

Drugi metodi za postavljanje

Podešavanje Wi-Fi mreže direktno za mobilno štampanje

- Pogledajte Podešavanje direktnog Wi-Fi.

Ako se problemi jave tokom instalacije drajvera za bežičnu mrežu, pogledajte poglavlje za rešavanje problema (pogledajte Rešavanje problema).

### Korišćenje WPS dugmeta

Ako vaša mašina i pristupne tačke (ili bežični ruter ) podržavaju Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), možete lako da podesite mrežu na dugme the (WPS) na kontrolnoj tabli bez računara.

- Ukoliko želite da koristite bežičnu mrežu koristeći infrastrukturni režim, proverite da li je mrežni kabl isključen iz uređaja. Korišćenje dugmeta WPS (PBC) ili unos PIN iz računara za povezivanje na pristupnu tačku ( ili bežični ruter ) varira u zavisnosti od pristupne tačke ( ili bežičnog rutera) koji koristite. Pogledajte korisničko upustvo za pristupnu tačku (ili bežičnu ruter) koji koristite.

- Kada koristite dugme WPS da postavite bežičnu mrežu, bezbednosni parametri se mogu promeniti. Da biste ovo sprečili, zaključajte WPS opciju za trenutne bezbednosne bežične parametre. Ime opcije se može razlikovati u zavisnosti od pristupne tačke (ili bežičnog rutera) koju koristite.

#### Potrebne stvari

- Proverite da li pristupna tačka (ili ruter) podržavaju Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Proverite da li uređaj podražava Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Mrežni računar (samo PIN režim)

#### Biranje tipa

Postoje dva načina za povezivanje uređaja na bežičnu mrežu preko dugmeta (WPS) na kontrolnoj tabli.

Način Konfiguracija dugmeta za pritiskanje (PBC) omogućava da povežete uređaj na bežičnu mrežu pristiskanjem kako dugmeta (WPS) na kontrolnoj tabli uređaja, kao i WPS (PBC) dugmeta na Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-omogućenoj pristupnoj tački (ili bežičnom ruteru).

Metod Lični identifikacioni broj (PIN) pomaže u povezivanju uređaja na bežičnu mrežu unošenjem PIN-a na Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-omogućenoj pristupnoj tački (ili bežičnom ruteru).

Podrazumevani režim je PBC , koji se preporučuje za tipično okruženje bežične mreže.

Možete da promenite WPS režim iz kontrolnog panela ( (Menu) > Network > Wireless > OK > WPS Setting).

#### Uređaji sa ekranom za prikazivanje

##### Povezivanje u PBC režimu

1. Pritisnite i zadržite dugme (WPS) na kontrolnoj tabli duže od 2 sekunda.

   Uređaj će čekati do dva minuta da pritisnete WPS (PBC) dugme na pristupnoj tački (ili ruteru).

2. Pritisnite dugme WPS (PBC) na pristupno tački ili ruteru.

   Poruke se pojavljuju na ekranu u ovom redosledu:

   1. Connecting: Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.

   2. Connected: Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.

   3. AP SSID: Nakon uspešnog povezivanja, AP SSID informacija se pojavljuje na ekranu.

##### Povezivanje u PIN režimu

1. Pritisnite i zadržite dugme (WPS) na kontrolnoj tabli duže od 2 sekunda.

2. Pojavljuje se osmocifarni PIN na ekranu.

   Morate da uneste osmocifreni PIN u roku od dva minuta za računar koji je povezan na pristupnu tačku ili ruter.

   Poruke se pojavljuju na ekranu u ovom redosledu:

   1. Connecting: Uređaj se povezuje na bežičnu mrežu.

   2. Connected: Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.

   3. SSID Type: Nakon uspešnog povezivanja bežične mreže, AP SSID informacija će se pojaviti na ekranu.

#### Uređaji bez ekrana za prikazivanje

##### Povezivanje u PBC režimu

1. Pritisnite i zadržite dugme (WPS) u trajanju od 2 - 4 sek. dok LED brzo trepće.

   Uređaj se povezuje na bežičnu mrežu. LED će treptati polako do dva minuta da pritisnete PBC dugme na pristupnoj tački (ili ruteru).

2. Pritisnite dugme WPS (PBC) na pristupno tački ili ruteru.

   1. Svetlo na WPS LED treperi brzo. Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.

   2. Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.

##### Povezivanje u PIN režimu

1. Izveštaj o mrežnim podešavanjima, uključujući PIN, mora da bude odštampan (pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže).

   U radnom rećimu pritisnite i zadržite dugme (Cancel ili Stop/Clear) na kontrolnoj tabli oko 5 sekundi. Možete da nađete PIN broj uređaja.

2. Pritisnite i zadržite dugme (WPS) duže od 4 sekunde sve dok LED ne ostane upaljen.

   Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.

3. Morate da uneste osmocifreni PIN u roku od dva minuta za računar koji je povezan na pristupnu tačku ili ruter.

   LED treperi polako do dva minuta sve dok ne unesete osmocifreni PIN.

   WPS LED treperi u sledećem redosledu:

   1. Svetlo na WPS LED treperi brzo. Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.

   2. Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.

#### Ponovno povezivanje na mrežu

Kada je bežična funckija isključena, uređaj autoamtski pokušava da se ponovo spoji na pristupnu tačku ili ruter sa kojima je prethodno bio povezan sa bežičnim podešavanjima i adresom.

U sledećim slučajevima će uređaj automatski pokušati da se ponovo spoji na bežičnu mrežu:

- Uređaj je isključen i ponovo uključen.

- Pristupna tačka ili ruter su isključeni i ponovo uključeni.

#### Poništavanje procesa povezivanja

Da biste poništili povezivanje na bežičnu mrežu kada se uređaj povezuje, kratko pritisnite dugme (Cancel ili Stop/Clear) na kontrolnoj tabli. Potrebno je da sačekate 2 minuta da se uređaj ponovo poveže na bežičnu mrežu.

#### Isključivanje sa mreže

Da biste isključili uređaj sa mreže, pritisnite dugme (WPS) na kontrolnoj tabli duže od dve sekunde.

- Kada je bežična mreža neaktivna: Uređaj se odmah isključuje sa mreže, i WPS LED se isključuje.

- Kada se koristi bežična mreža: Uređaj će čekati da završite trenutni posao, WPS LED će brzo svetleti. Zatim, bežična mreža je automatski isključena i WPS LED se isključuje.

### Korišćenje dugmeta menija

Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj (pogledajte Pregled menija).

Pre počekta treba da znati ime mreže (SSID) za bežičnu mrežu, kao i mrežni ključ ako je mreža kriptovana. Ova informacija je postavljena kada je pristupna tačka ili ruter instaliran. Ako ne znati to o svom mrežnom okruženju, potrebno je da pitate osobu zaduženu za mrežu.

Nakon uspostavljanja bežične veze, potreno je da instalirate drajver za štampanje (pogledajte Instaliranje drajver mreko mreže).

1. Pritisnite dugme (Menu) na kontrolnoj tabli.

2. Pritisnite opciju Network > Wireless > WLAN Settings.

3. Pritisnite OK da biste izabrali željeni način.

   - Wizard (preporučeno): U ovom režimu, podešavanje je automatsko. Uređaj će da prikaže listu dostupnih mreža iz koje možete da izaberete. Nakon što je mreža izabrana, štampač će tražiti odgovarajući bezbednosni ključ.

   - Custom: U ovom režimu, korisnik ručno može da da ili izabere svoj lični SSID ili da odabere bezbednosnu opciju u detalje.

### Podešavanje preko Windows-a

Prečica za program Wireless Setting bez CD-a: Ako ste jednom instalirali drajver, možete mu pristupiti iz programa Wireless Setting bez CD-a. Iz menija Start, izaberite Programi ili Svi programi > Samsung Printers > ime drajvera štampača > Wireless Setting Program.

#### Pristupna tačka preko USB kabla

##### Potrebne stvari

- Pristupna tačka

- Računar priključen na mrežu

- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj

- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže

- USB kabl

##### Pravljenje infrastrukture mreže

1. Proverite da li je USB kabl priključen na uređaj.

2. Uključite računar, pristpunu tački i uređaj.

3. U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.

4. Odaberite opciju Wireless Setting and Installation.

5. Pročitajte License Agreement i označite opciju I accept the terms of the License Agreement. Zatim kliknite na Next.

6. Softver pretražuje bežičnu mrežu.

   Ako softver nije našao mrežu, proverite da li je USB kabl pravilno priključen između računara i uređaja, i pratite uputstva na ekranu.

   - Ako je podešavanje bežične mreže već postavljeno ranije, pojaviće se prozor sa Wireless Network Setting Information .

     Ako želite da resetujete bežične parametre, proverite kutiju za proveru i kliknite na Next.

   - Za modele koji podržavaju dugme WPS (bez povezivanja USB kabla), donji prozor će se pojaviti.

     - With a USB Cable: Povežite USB kabl i kliknite Next, zatim idite na korak 7.

     - Using the WPS button: Pogledajte Pristupna tačka preko dugmeta WPS (bez USB kabla).

7. Odaberite metod koji želite da koristite iz prozora za biranje metoda za podešavanje bežične mreže.

   - Configure the wireless settings manually.: Idite na korak 8.

   - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Povežite se na bežičnu mrežu, tako što ćete pritisnuti dugme WPS pristupne tačke (ili ruter bežične mreže).

     - Sledite uputstva u prozoru instalacije. Kada završite sa podešavanjem parametara bežične mreže, idite na korak 11.

8. Nakon pretrage u prozoru će biti prikazani bežični uređaji. Izaberite ime (SSID) pristupne tačke i kliknite Next.

   Ako ne možete da nađete ime mreže koju želite da koristite, ili ako želite da podesite mrežu ručno, kliknite na Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Unesite SSID pristupne tačke (SSID razlikuje velika i mala slova).

   - Operation Mode: Izaberite Infrastructure.

   - Authentication: Izaberite tip autentifikacije.

     Open System: Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.

     Shared Key: Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP Key može da koristi mrežu.

     WPA Personal ili WPA2 Personal: Odaberite ovu opciju da biste proverili server koji se bazira na WPA Pre-Shared Key. Ovo koristi zajednički tajni ključ (obično se zove Pre-Shared Key lozinku), koja je ručno podešena na pristupnoj tački i kod svakog od svojih klijenata.

   - Encryption: Izaberite enkripciju (bez, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Network Key: Unesite vrednost ključa za enkripciju.

   - Confirm Network Key: Potvrdite vrednost ključa za enkripciju.

   - WEP Key Index: Ako koristite WEP enkripciju, izaberite odgovarajući WEP Key Index.

   Prozor za bežičnu bezbednost se pojavljuje ako pristupna tačka ima bezbednosna podešavanja.

   Pojavljuje se prozor bezbednosti bežične mreže. Prozor se možda razlikuje u zavisnosti od vrste bezbednosti: WEP ili WPA.

   - WEP

     Odaberite Open System ili Shared Key za proveru ispravnosti i uneiste WEP bezbednosni ključ. Kliknite na Next.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) je bezbednosni protokol koji sprečava neovlašćen pristup vašoj bežičnoj mreži. WEP kriptuje podatke za svaki paket koji pregleda na bežičnoj mreži koristeći 64-bitni il 128-bitni WEP ključ enkripcije.

   - WPA

     Unesite WPA deljeni ključ i kliknite Next.

     WPA odobrava i prepoznaje korisnike zasnovano na tajnom ključu koji se autoamtski generiše u pravilnim vremenskim intervalima. WPA takođe koristi i TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard) radi bezbednosti podataka.

9. Prozor pokazuje podešavanja bezbednosti bežične mreže i proverava da li su ispravna. Kliknite na Next.

   - Za DHCP metod

     Ako je način dodeljivanja IP adrese DHCP, proverite da li je DHCP prikazano u prozoru. Ako je prikazano Static, kliknite Change TCP/IP da biste način dodeljivanja promenili na DHCP.

   - Za metod Static

     Ako je način dodeljivanja IP adrese Statis, proverite da li je Static prikazano u prozoru. Ako je prikazano DHCP, kliknite Change TCP/IP da biste uneli IP adresu i druge parametre za uređaj. Pre menjanja IP adrese morate da znati sve informacije o konfiguraciji mreže računara. Ako je računar podešen na DHCP, morate se obratiti mrežnom administratoru da vam dodeli statičnu IP adresu.

     Na primer,

     Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:

     - IP adresa: 169.254.133.42

     - Maska podmreže: 255.255.0,0

     U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu ovakve:

     - IP adresa: 169.254.133.43

     - Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže računara.)

     - Pristupnik: 169.254.133.1

10. Kada se pojavi prozor sa porukom da je veza preko mrežnog kabla potvrđena, izvadite kabl i kliknite Next.

    Ako je mrežni kabl povezan, možda će biti problema da pronađe uređaj dok podešava bežičnu mrežu.

11. Podešavanje bežične mreže je završeno. Da biste štampali sa mobilnog uređaja koji direktno podržava Wi-Fi, postavite direktne opcije za Wi-Fi (pogledajte Podešavanje direktnog Wi-Fi).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Wi-Fi Direct opcija će se jedino pojaviti na ekranu ako vaš štampač podržava ovu funkciju.

    - Možete da počnete sa izgradnjom Wi-Fi Direct koristeći program Samsung Easy Printer Manager (pogledajte Podešavanje direktnog Wi-Fi).

    - Network Name(SSID): Fabričko ime mreže je ime modela, ne duže od 22 karaktera (ne uključujući "Direct-xx-").

    - Network Key je numerički niz, koja mora biti napravljen od 8 do 64 karaktera.

12. Kada je podešavanje bežične mreže gotovo, izvadite USB kabl između računara i uređaja. Kliknite na Next.

13. Kliknite Next kada se pojavi prozor Confirm Printer Connection.

14. Izaberite koje komponente želite da instalirate. Kliknite na Next.

15. Nakon odabira komponenti, možete da promenite ime uređaja, podesite da se uređaj deli na mreži, podesite uređaj kao podrazumevani i promenite ime porta svakog uređaja. Kliknite na Next.

16. Na kraju instalacije će se pojaviti prozor koji će vas pitati da li želite test stranicu. Ukoliko želite, pritisnite Print a test page.

    U suprotnom kliknite Next i idite na korak 18.

17. Ako je test stranica pravilno odštampana, kliknite Yes.

    Ako nije, kliknite No za ponovno štampanje.

18. Ako želite da registrujete vaš uređaj na Samsung internet stranici, kliknite na opciju On-line Registration. Ako ne želite, kliknite na Finish.

#### Pristupna tačka preko dugmeta WPS (bez USB kabla)

Za modele koji imaju WPS dugme, bežičnu mrežu možete da podesite koristeći WPS dugme (bez USB veze) i aksesnu tačku (ili ruter) preko WPS dugmeta.

##### Potrebne stvari

- Aksesna tačka (ili bežični ruter)

- Računar priključen na mrežu

- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj

- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže

##### Pravljenje infrastrukture mreže

1. Uključite računar, pristpunu tački i uređaj.

2. U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.

3. Odaberite opciju Wireless Setting and Installation.

4. Pročitajte License Agreement i označite opciju I accept the terms of the License Agreement. Zatim kliknite na Next.

5. Odaberite opciju Using the WPS Button i pritisnite Next.

   - Za modele koji podržavaju WPS dugme, pojaviće se gornji prozor.

   - Ako je vaš uređaj povezan preko USB kabla, neće se pojaviti gornji prozor. Izvadite USB kabl, ako želite da podesite bežičnu mrežu koristeći WPS dugme.

   - Ako želite da postavite bežična podešavanja koristeći USB kabl, pogledajte Pristupna tačka preko USB kabla.

6. Sledeći prozor će vas pitati da proverite da li pristupna tačka (ili bežični ruter) podržava WPS ili ne.

   Ako pristupna tačka ima WPS dugme, odaberite opciju Yes i kliknite Next.

7. Pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju bežične mreže.

   - Za modele sa ekranom, pratite korake prikazane dole.

     1. Pritisnite i zadržite dugme (WPS) na kontrolnoj tabli duže od -4 sekunda.

        Uređaj ćeka nekih 2 minuta za WPS dugme u aksesnoj tački (ili ruteru) kako bi bilo pritisnuto.

     2. Pritisnite dugme WPS (PBC) na pristupno tački ili ruteru.

        Poruke se pojavljuju na ekranu u ovom redosledu:

        - Connecting: Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.

        - Connected: Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.

        - SSID Type: Nakon uspešnog povezivanja, AP SSID informacija se pojavljuje na ekranu.

   - Za modele bez ekrana, pratite korake prikazane dole.

     1. Pritisnite i zadržite dugme (WPS) u trajanju od 2 - 4 sek. dok LED brzo trepće.

        Uređaj se povezuje na bežičnu mrežu. LED će treptati polako do dva minuta da pritisnete PBC dugme na pristupnoj tački (ili ruteru).

     2. Pritisnite dugme WPS (PBC) na pristupno tački ili ruteru.

        - Svetlo trepće brže na WPS LED-u dok se povezuje na pristupnu tačku (ili bežični ruter).

        - Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.

8. Pojavljuje se prozor Wireless Network Setting Complete. Kliknite na Next.

9. Kliknite Next kada se pojavi prozor Confirm Printer Connection.

10. Izaberite koje komponente želite da instalirate. Kliknite na Next.

11. Nakon odabira komponenti, možete da promenite ime uređaja, podesite da se uređaj deli na mreži, podesite uređaj kao podrazumevani i promenite ime porta svakog uređaja. Kliknite na Next.

12. Na kraju instalacije će se pojaviti prozor koji će vas pitati da li želite test stranicu. Ukoliko želite, pritisnite Print a test page.

    U suprotnom kliknite Next i idite na korak 14.

13. Ako je test stranica pravilno odštampana, kliknite Yes.

    Ako nije, kliknite No za ponovno štampanje.

14. Ako želite da registrujete vaš uređaj na Samsung internet stranici, kliknite na opciju On-line Registration. Ako ne želite, kliknite na Finish.

#### Ad hoc preko USB kabla

Ako nemate pristupnu tačku (AP), i dalje možete da povežete uređaj bežično sa računarom postavljanjem ad-hoc bežične mreže sledeći ove jednostavne korake.

##### Potrebne stvari

- Računar priključen na mrežu

- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj

- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže

- USB kabl

##### Pravljenje ad-hoc mreže u Windows-u

1. Proverite da li je USB kabl priključen na uređaj.

2. Uključite računar i uređaj bežične mreže.

3. U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.

4. Odaberite opciju Wireless Setting and Installation.

5. Pročitajte License Agreement i označite opciju I accept the terms of the License Agreement. Zatim kliknite na Next.

6. Softver pretražuje bežičnu mrežu.

   Ako softver nije našao mrežu, proverite da li je USB kabl pravilno priključen između računara i uređaja, i pratite uputstva na ekranu.

7. Nakon traženja bežične mreže, pojavljuje se spisak svih mreža koje je uređaj našao.

   Ako želite da koristite Samsung podrazumevana ad hoc podešavanja, izaberite poslednju bežičnu mrežu na spisku, Network Name(SSID) je Portthru i Signal je Printer Self Network.

   Zatim kliknite na Next.

   Ako želite da koristite druga ad hoc podešavanja, izaberite bilo koju drugu bežičnu mrežu.

   Ako želite da promenite ad hoc podešavanja, kliknite na dugme Advanced Setting .

   - Enter the wireless Network Name: Unesite SSID ime (SSID razlikuje velika i mala slova).

   - Operation Mode: Odabiranje ad hoc.

   - Channel: Postavite kanal. (Auto Setting ili 2412 MHz do 2467 MHz).

   - Authentication: Izaberite tip autentifikacije.

     Open System: Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.

     Shared Key: Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP Key može da koristi mrežu.

   - Encryption: Izaberite enkripciju (bez, WEP64, WEP128).

   - Network Key: Unesite vrednost ključa za enkripciju.

   - Confirm Network Key: Potvrdite vrednost ključa za enkripciju.

   - WEP Key Index: Ako koristite WEP enkripciju, izaberite odgovarajući WEP Key Index.

   Prozor za bezbednost bežične mreže se pojaviti ako ad hoc mreža ima bezbednosna podešavanja.

   Odaberite Open System ili Shared Key za proveru ispravnosti i kliknite Next.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) je bezbednosni protokol koji sprečava neovlašćen pristup vašoj bežičnoj mreži. WEP kriptuje podatke za svaki paket koji pregleda na bežičnoj mreži koristeći 64-bitni il 128-bitni WEP ključ enkripcije.

8. Pojavljuje se ekran koji pokazuje podešavanja bežične mreže. Proverite podešavanja i kliknite Next.

   Pre menjanja IP adrese morate da znati sve informacije o konfiguraciji mreže računara. Ako je mrežna konfiguracija računara podešena na DHCP-a, podešavanja bežične mreže bi takođe trebalo da bude DHCP. Isto tako, ako je mrežna konfiguracija računara podešena na Static, podešavanja bežične mreže bi takođe trebalo da bude Static.

   Ako je računar podešen na DHCP, a želite da koristite Static podešavanja, morate se obratiti mrežnom administratoru da vam dodeli statičnu IP adresu.

   - Za DHCP metod

     Ako je način dodeljivanja IP adrese DHCP, proverite da li je DHCP prikazano u prozoru Wireless Network Setting Confirm. Ako je prikazano Static, kliknite na Change TCP/IP da biste promenili način dodeljivanja na Receive IP address automatically (DHCP).

   - Za metod Static

     Ako je način dodeljivanja IP adrese Static, proverite da li je Static prikazano u prozoru Wireless Network Setting Confirm. Ako je prikazano DHCP, kliknite Change TCP/IP da biste uneli IP adresu i druge parametre za uređaj.

     Na primer,

     Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:

     - IP adresa: 169.254.133.42

     - Maska podmreže: 255,255.0,0

     U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu ovakve:

     - IP adresa: 169.254.133.43

     - Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže računara.)

     - Pristupnik: 169.254.133.1

9. Pojavljuje se prozor Wireless Network Setting Complete. Kliknite na Next.

10. Kada je podešavanje bežične mreže gotovo, izvadite USB kabl između računara i uređaja. Kliknite na Next.

    Ako se pojavi prozor Change PC Network Setting , pratite korake u prozoru. Kliknite na Next kada završite sa podešavanjem bežične mreže. Ako ste postavili bežičnu mrežu računara na DHCP, potrebno je nekoliko minuta da primi IP adresu.

11. Kliknite Next kada se pojavi prozor Confirm Printer Connection.

12. Izaberite koje komponente želite da instalirate. Kliknite na Next.

13. Nakon odabira komponenti, možete da promenite ime uređaja, podesite da se uređaj deli na mreži, podesite uređaj kao podrazumevani i promenite ime porta svakog uređaja. Kliknite na Next.

14. Na kraju instalacije će se pojaviti prozor koji će vas pitati da li želite test stranicu. Ukoliko želite, pritisnite Print a test page.

    U suprotnom kliknite Next i idite na korak 16.

15. Ako je test stranica pravilno odštampana, kliknite Yes.

    Ako nije, kliknite No za ponovno štampanje.

16. Ako želite da registrujete vaš uređaj na Samsung internet stranici, kliknite na opciju On-line Registration. Ako ne želite, kliknite na Finish.

### Podešavanje za Macintosh

#### Potrebne stvari

- Pristupna tačka

- Računar priključen na mrežu

- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj

- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže

- USB kabl

#### Pristupna tačka preko USB kabla

1. Proverite da li je USB kabl priključen na uređaj.

2. Uključite računar, pristpunu tački i uređaj.

3. U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.

4. Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini sistema Macintosh.

5. Dvaput kliknite fasciklu MAC_Installer > ikonu Installer OS X.

6. Kliknite Continue.

7. Pročitajte ugovor o licenci i kliknite Continue.

8. Kliknite Agree za saglasnost sa ugovorom o licenci.

9. Kad se pojavi poruka koja upozorava da će se na računaru zatvoriti sve aplikacije, kliknite Continue.

10. Pritisnite dugme Wireless Network Setting u User Options Pane.

11. Softver pretražuje bežičnu mrežu.

    Ako softver nije našao mrežu, proverite da li je USB kabl pravilno priključen između računara i uređaja, i pratite uputstva na ekranu.

    - Ako je podešavanje bežične mreže već postavljeno ranije, pojaviće se prozor sa Wireless Network Setting Information .

      Ako želite da resetujete bežične parametre, proverite kutiju za proveru i kliknite na Next.

    - Za modele koji podržavaju dugme WPS (bez povezivanja USB kabla), donji prozor će se pojaviti.

      - With a USB Cable: Povežite USB kabl i kliknite Next, zatim idite na korak 7.

      - Using the WPS Button: Pogledajte Pristupna tačka preko dugmeta WPS (bez USB kabla).

12. Odaberite metod koji želite da koristite iz prozora za biranje metoda za podešavanje bežične mreže.

    - Configure the wireless settings manually.: Idite na korak 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Povežite se na bežičnu mrežu, tako što ćete pritisnuti dugme WPS pristupne tačke (ili ruter bežične mreže).

      - Sledite uputstva u prozoru instalacije. Kada završite sa podešavanjem parametara bežične mreže, idite na korak 16.

13. Nakon pretrage u prozoru će biti prikazani bežični uređaji. Izaberite ime (SSID) pristupne tačke i kliknite Next.

    Ako ručno podešavate bežičnu mrežu, kliknite Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Unesite SSID pristupne tačke (SSID razlikuje velika i mala slova).

    - Operation Mode: Izaberite Infrastructure.

    - Authentication: Izaberite tip autentifikacije.

      Open System: Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.

      Shared Key: Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP Key može da koristi mrežu.

      WPA Personal ili WPA2 Personal: Odaberite ovu opciju da biste proverili server koji se bazira na WPA Pre-Shared Key. Ovo koristi zajednički tajni ključ (obično se zove Pre-Shared Key lozinku), koja je ručno podešena na pristupnoj tački i kod svakog od svojih klijenata.

    - Encryption: Postavite enkripciju. (bez, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)

    - Network Key: Unesite vrednost ključa za enkripciju.

    - Confirm Network Key: Potvrdite vrednost ključa za enkripciju.

    - WEP Key Index: Ako koristite WEP enkripciju, izaberite odgovarajući WEP Key Index.

    Prozor za bezbednost bežične mreže se pojavljuje ako pristupna tačka ima bezbednosna podešavanja.

    Pojavljuje se prozor bezbednosti bežične mreže. Prozor se možda razlikuje u zavisnosti od vrste bezbednosti: WEP ili WPA.

    - WEP

      Odaberite Open System ili Shared Key za proveru ispravnosti i uneiste WEP bezbednosni ključ. Kliknite na Next.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) je bezbednosni protokol koji sprečava neovlašćen pristup vašoj bežičnoj mreži. WEP kriptuje podatke za svaki paket koji pregleda na bežičnoj mreži koristeći 64-bitni il 128-bitni WEP ključ enkripcije.

    - WPA

      Unesite WPA deljeni ključ i kliknite Next.

      WPA odobrava i prepoznaje korisnike zasnovano na tajnom ključu koji se autoamtski generiše u pravilnim vremenskim intervalima. WPA takođe koristi i TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard) radi bezbednosti podataka.

14. Prozor pokazuje podešavanja bezbednosti bežične mreže i proverava da li su ispravna. Kliknite na Next.

    - Za DHCP metod

      Ako je način dodeljivanja IP adrese DHCP, proverite da li je DHCP prikazano u prozoru. Ako je prikazano Static, kliknite Change TCP/IP da biste način dodeljivanja promenili na DHCP.

    - Za metod Static

      Ako je način dodeljivanja IP adrese Statis, proverite da li je Static prikazano u prozoru. Ako je prikazano DHCP, kliknite Change TCP/IP da biste uneli IP adresu i druge parametre za uređaj. Pre unošenja IP adrese morate da znati sve informacije o konfiguraciji mreže računara. Ako je računar podešen na DHCP, morate se obratiti mrežnom administratoru da vam dodeli statičnu IP adresu.

      Na primer:

      Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:

      - IP adresa: 169.254.133.42

      - Maska podmreže: 255.255.0,0

      U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu ovakve:

      - IP adresa: 169.254.133.43

      - Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže računara.)

      - Pristupnik: 169.254.133.1

15. Kada se pojavi prozor sa porukom da je veza preko mrežnog kabla potvrđena, izvadite kabl i kliknite Next.

    Ako je mrežni kabl povezan, možda će biti problema da pronađe uređaj dok podešava bežičnu mrežu.

16. Podešavanje bežične mreže je završeno. Da biste štampali sa mobilnog uređaja koji direktno podržava Wi-Fi, postavite direktne opcije za Wi-Fi (pogledajte Podešavanje direktnog Wi-Fi).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Wi-Fi Direct opcija će se jedino pojaviti na ekranu ako vaš štampač podržava ovu funkciju.

    - Možete da počnete sa izgradnjom Wi-Fi Direct koristeći program Samsung Easy Printer Manager (pogledajte Podešavanje direktnog Wi-Fi).

    - Network Name(SSID): Fabričko ime mreže je ime modela, ne duže od 22 karaktera (ne uključujući "Direct-xx-").

    - Network Key je numerički niz, koja mora biti napravljen od 8 do 64 karaktera.

17. Kada je podešavanje bežične mreže gotovo, izvadite USB kabl između računara i uređaja.

18. Podešavanje bežične mreže je završeno. Kada se instaliranje završi, kliknite na Quit.

    Nakon uspostavljanja bežične veze, potreno je da instalirate drajver za štampanje (pogledajte Instalacija za Macintosh).

#### Podesite aksesnu tačku koristeći WPS dugme

Za modele koji imaju WPS dugme, bežičnu mrežu možete da podesite koristeći WPS dugme (bez USB veze) i aksesnu tačku (ili ruter) preko WPS dugmeta.

##### Potrebne stvari

- Aksesna tačka (ili bežični ruter)

- Računar priključen na mrežu

- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj

- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže

##### Pravljenje infrastrukture mreže

1. Uključite računar, pristpunu tački i uređaj.

2. U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.

3. Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini sistema Macintosh.

4. Dvaput kliknite fasciklu MAC_Installer > ikonu Installer OS X.

5. Kliknite Continue.

6. Pročitajte ugovor o licenci i kliknite Continue.

7. Kliknite Agree za saglasnost sa ugovorom o licenci.

8. Kad se pojavi poruka koja upozorava da će se na računaru zatvoriti sve aplikacije, kliknite Continue.

9. Pritisnite dugme Wireless Network Setting u User Options Pane.

10. Odaberite opciju Using the WPS Button i pritisnite Next.

    - Za modele koji podržavaju WPS dugme, pojaviće se gornji prozor.

    - Ako je vaš uređaj povezan preko USB kabla, neće se pojaviti gornji prozor. Izvadite USB kabl, ako želite da podesite bežičnu mrežu koristeći WPS dugme.

    - Ako želite da postavite bežična podešavanja koristeći USB kabl, pogledajte Pristupna tačka preko USB kabla.

11. Sledeći prozor će vas pitati da proverite da li pristupna tačka (ili bežični ruter) podržava WPS ili ne.

    Ako pristupna tačka ima WPS dugme, odaberite opciju Yes i kliknite Next.

12. Pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju bežične mreže.

    - Za modele sa ekranom, pratite korake prikazane dole.

      1. Pritisnite i zadržite dugme (WPS) na kontrolnoj tabli duže od -4 sekunda.

         Uređaj ćeka nekih 2 minuta za WPS dugme u aksesnoj tački (ili ruteru) kako bi bilo pritisnuto.

      2. Pritisnite dugme WPS (PBC) na pristupno tački ili ruteru.

         Poruke se pojavljuju na ekranu u ovom redosledu:

         - Connecting: Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.

         - Connected: Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.

         - SSID Type: Nakon uspešnog povezivanja, AP SSID informacija se pojavljuje na ekranu.

    - Za modele bez ekrana, pratite korake prikazane dole.

      1. Pritisnite i zadržite dugme (WPS) u trajanju od 2 - 4 sek. dok LED brzo trepće.

         Uređaj se povezuje na bežičnu mrežu. LED će treptati polako do dva minuta da pritisnete PBC dugme na pristupnoj tački (ili ruteru).

      2. Pritisnite dugme WPS (PBC) na pristupno tački ili ruteru.

         - Svetlo na WPS LED treperi brzo. Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.

         - Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.

13. Podešavanje bežične mreže je završeno. Kada se instaliranje završi, kliknite na Quit.

    Nakon uspostavljanja bežične veze, potreno je da instalirate drajver za štampanje (pogledajte Instalacija za Macintosh).

#### Ad hoc preko USB kabla

Ako nemate pristupnu tačku (AP), i dalje možete da povežete uređaj bežično sa računarom postavljanjem ad-hoc bežične mreže sledeći ova jednostavna uputstva.

##### Potrebne stvari

- Računar priključen na mrežu

- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj

- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže

- USB kabl

##### Pravljenje ad-hoc mreže u Macintosh-u

1. Proverite da li je USB kabl priključen na uređaj.

2. Uključite računar i uređaj bežične mreže.

3. U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.

4. Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini sistema Macintosh.

5. Dvaput kliknite fasciklu MAC_Installer > ikonu Installer OS X.

6. Kliknite Continue.

7. Pročitajte ugovor o licenci i kliknite Continue.

8. Kliknite Agree za saglasnost sa ugovorom o licenci.

9. Kad se pojavi poruka koja upozorava da će se na računaru zatvoriti sve aplikacije, kliknite Continue.

10. Pritisnite dugme Wireless Network Setting u User Options Pane.

11. Softver pretražuje uređaje bežične mreže.

    Ako pretraga nije uspela, proverite da li je USB kabl pravilno priključen između računara i uređaja, i pratite uputstva na ekranu.

12. Nakon traženja bežične mreže, pojavljuje se spisak svih mreža koje je uređaj našao.

    Ako želite da koristite Samsung podrazumevana ad hoc podešavanja, izaberite poslednju bežičnu mrežu na spisku, čiji Network Name(SSID) je portthru i Signal je Printer Self Network.

    Zatim kliknite na Next.

    Ako želite da koristite druga ad hoc podešavanja, izaberite bilo koju drugu bežičnu mrežu.

    Ako želite da promenite ad hoc podešavanja, kliknite na dugme Advanced Setting .

    - Enter the wireless Network Name: Unesite SSID ime (SSID razlikuje velika i mala slova).

    - Operation Mode: Odabiranje ad hoc.

    - Channel: Izaberite kanal (Auto Setting ili 2412 MHz do 2467 MHz).

    - Authentication: Izaberite tip autentifikacije.

      Open System: Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.

      Shared Key: Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP Key može da koristi mrežu.

    - Encryption: Izaberite enkripciju (bez, WEP64, WEP128).

    - Network Key: Unesite vrednost ključa za enkripciju.

    - Confirm Network Key: Potvrdite vrednost ključa za enkripciju.

    - WEP Key Index: Ako koristite WEP enkripciju, izaberite odgovarajući WEP Key Index.

    Prozor za bežičnu bezbednost se pojavljuje ako ad hoc mreža ima bezbednosna podešavanja.

    Odaberite Open System ili Shared Key za proveru ispravnosti i kliknite Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) je bezbednosni protokol koji sprečava neovlašćen pristup vašoj bežičnoj mreži. WEP kriptuje podatke za svaki paket koji pregleda na bežičnoj mreži koristeći 64-bitni il 128-bitni WEP ključ enkripcije.

13. Pojavljuje se ekran koji pokazuje podešavanja bežične mreže. Proverite podešavanja i kliknite Next.

    Pre menjanja IP adrese morate da znati sve informacije o konfiguraciji mreže računara. Ako je mrežna konfiguracija računara podešena na DHCP-a, podešavanja bežične mreže bi takođe trebalo da bude DHCP. Isto tako, ako je mrežna konfiguracija računara podešena na Static, podešavanja bežične mreže bi takođe trebalo da bude Static.

    Ako je računar podešen na DHCP, a želite da koristite Static podešavanja, morate se obratiti mrežnom administratoru da vam dodeli statičnu IP adresu.

    - Za DHCP metod

      Ako je način dodeljivanja IP adrese DHCP, proverite da li je DHCP prikazano u prozoru Wireless Network Setting Confirm. Ako je prikazano Static, kliknite na Change TCP/IP da biste promenili način dodeljivanja na Receive IP address automatically (DHCP).

    - Za metod Static

      Ako je način dodeljivanja IP adrese Static, proverite da li je Static prikazano u prozoru Wireless Network Setting Confirm. Ako je prikazano DHCP, kliknite Change TCP/IP da biste uneli IP adresu i druge parametre za uređaj.

      Na primer,

      Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:

      - IP adresa: 169.254.133.42

      - Maska podmreže: 255,255.0,0

      U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu ovakve:

      - IP adresa: 169.254.133.43

      - Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže računara.)

      - Pristupnik: 169.254.133.1

14. Kada se pojavi prozor sa porukom da je veza preko mrežnog kabla potvrđena, izvadite kabl i kliknite Next.

    Ako je mrežni kabl povezan, možda će biti problema da pronađe uređaj dok podešava bežičnu mrežu.

15. Bežična mreža se povezuje u skladu sa mrežnim podešavanjima.

16. Podešavanje bežične mreže je završeno. Kada se instaliranje završi, kliknite na Quit.

    Nakon uspostavljanja bežične veze, potreno je da instalirate drajver za štampanje (pogledajte Instalacija za Macintosh).

### Korišćenje žičane mreže

Ova mašina ne podržava mrežni interfejs, tako da nećete moći da koristite ovu funkciju (pogledajte Pogled otpozadi).

Uređaj je kompatibilan sa mrežom. Da biste uključili uređaj da radi sa mrežom, potrebno je izvršiti nekoliko procedura konfiguracije.

- Nakon uspostavljanja bežične veze, potreno je da instalirate drajver za štampanje (pogledajte Instaliranje drajver mreko mreže).

- Obratite se administratoru mreže ili osobi koja je podesila bežičnu mrežu za više informacija o konfigurisanju mreže.

#### Potrebne stvari

- Pristupna tačka

- Računar priključen na mrežu

- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj

- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže

- Žičana mreža

#### Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže

Možete da nađete mrežna podešavanja tako što ćete odštampati izvešaj o mrežnim podešavanjima.

Pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže.

#### IP podešavanje preko programa SetIP (Windows)

Ovaj program se koristi za ručno podešavanje IP adrese mreže za uređaj koji koristi MAC adresu za komunikaciju za uređajem. MAC adresa je hardverski serijski broj mrežnog interfejsa i može se naći u izveštaju o mrežnim podešavanjima.

Pogledajte Podešavanje IP adrese.

#### Podešavanje bežične mreže uređaja

Pre počekta treba da znati ime mreže (SSID) za bežičnu mrežu, kao i mrežni ključ ako je mreža kriptovana. Ova informacija je postavljena kada je pristupna tačka ili ruter instaliran. Ako ne znati to o svom mrežnom okruženju, potrebno je da pitate osobu zaduženu za mrežu.

Da biste postavili bežične parametre, možete da koristite SyncThru™ Web Service.

#### Korišćenje SyncThru™ Web Service

Pre korišćenja podešavanja bežičnih parametara, proverite status veze kabla.

1. Proverite da li je mrežni kabl priključen na uređaj. Ako nije, priključite mašinu pomoću standardnog mrežnog kabla.

2. Pokrenite pregledač kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu uređaja u pregledač.

   Na primer,

3. Kliknite Login na gornjem desnom uglu stranice SyncThru™ Web Service.

4. Ukucajte ID i Password i zatim kliknite Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Kada je otvoren prozor SyncThru™ Web Service, kliknite Network Settings.

6. Kliknite Wireless > Wizard.

   Wizard će vam pomoći prilikom podešavanja bežične mreže. Ali ako želite da koristite bežičnu mrežu direktno, izaberite Custom.

7. Izaberite jedan Network Name(SSID) sa spiska.

   - SSID: SSID (Service Set Identifier) je ime koje služe za raspoznavanje bežičnih mreža, pristupnih tačaka i bežičnih uređaja koji pokušavaju da se priključe na specifičnu bežnu mrežu moraju imati isti SSID. SSID razlikuje mala i velika slova.

   - Operation Mode: Operation Mode se odnosi na vrstu bežične konekcije (pogledajte Ime i ključ bežične mreže).

     - Ad-hoc: Omogućava da bežični drajveri komuniciraju direktno jedan sa drugim.

     - Infrastructure: Dozvoljana bežičnim uređajima da komuniciraju jedan sa drugim preko pristupne tačke.

   Ako je radni režim mreže Operation Mode postavljen na Infrastructure, izaberite SSID pristupne tačke. Ako je tadni režim Operation Mode postavljen na Ad-hoc, izaberite SSID uređaja. Napomena: “portthru” je podrazumevani SSID vašeg uređaja.

8. Kliknite na Next.

   Ako se pojavljuje prozor podešavanja bežične bezbednosti, unesite registrovanu lozinku (mrežni ključ) i kliknite Next.

9. Pojavljuje se prozor za potvrdu, proverite bežična podešavanja. Ukoliko su podešavanja ispravna, kliknite Apply.

   Isključite mrežni kabl (standardni ili mrežni). Uređaj bi trebalo da počne da komunicira bežično sa mrežom. Ako je u pitanju Ad-hoc režim, možete da koristite i bežični LAN i žičani LAN istovremeno.

### Uključivanje/isključivanje bežične mreže

Ako vaš uređaj ima ekran na uređaju, takođe možete da uključite/isključite Wi-Fi uređaja preko kontrolne table koristeći meni Network .

1. Proverite da li je mrežni kabl priključen na uređaj. Ako nije, priključite mašinu pomoću standardnog mrežnog kabla.

2. Pokrenite pregledač kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu uređaja u pregledač.

   Na primer,

3. Kliknite Login na gornjem desnom uglu stranice SyncThru™ Web Service.

4. Ukucajte ID i Password, i zatim kliknite Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Kada je otvoren prozor SyncThru™ Web Service, kliknite Network Settings.

6. Kliknite Wireless > Custom.

   Takođe možete da uključite/isključite bežičnu mrežu.

### Podešavanje Wi-Fi mreže direktno za mobilno štampanje

Direktan Wi-Fi je lakši način za postavljanje sličnih na slične metode za povezivanje za vaš štampač i mobilni uređaj, koji omogućava sigurno povezivanje i bolji protok nego Hoc režim.

Sa Direktnim Wi-Fi-jem, možete na njega da povežete vaš štampač dok je konkurentno povezan na pristupnu tačku. Takođe možete da koristite zajedno žičanu mrežu i Direktan Wi-Fi, kako bi više korisnika moglo da ima pristup štampaču.

- Preko štampačevog direktnog Wi-Fi, možete se povezati i na internet.

- Lista podržanih protokola se može razlikovati od vašeg modela, mreža direktnog Wi-Fi NE podržava IPv6, mrežnu obradu podataka, IPSec, WINS i SLP servise.

#### Podešavanje direktnog Wi-Fi

Možete da omogućite funkciju direktnog Wi-Fi, preko jednog od sledećih metoda.

##### Sa kompjutera koji je povezan preko USB kabla (preporučeno)

- Kada podešavate sa softverskog CD-a, pogledajte aksesnu tačku preko USB kabla.

  - Korisnik windows-a, pogledajte Pristupna tačka preko USB kabla.

  - Korisnik macintosh-a, pogledajte Pristupna tačka preko USB kabla.

- Nakon što je intalacija drajvera završena, može se podesiti Samsung Easy Printer Manager i mogu se režirati promene u direktnom Wi-Fi.

  Samsung Easy Printer Manager je dostupan jedino za korisnike Windows i Macintosh operativnih sistema.

  - Iz menija Početak , odaberite opciju Programi ili Svi programi > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings > Network.

    - Wi-Fi Direct On/Off: Kako biste ga uključili, pritisnite ON .

    - Device Name: Unesite ime štampača, kako biste mogli da tražite vaš štampač na bežičnoj mreži. Fabrički, ime uređaja je ime modela.

    - IP Address: Unesite IP adresu štampača. Ova IP adresa se koristi jedino za lokalnu mrežu i ne može da se koristi za delove žičane ili bežične mreže. Proporučujemo da koristite fabričku lokalnu IP adresu (za direktan Wi-Fi štampača ona je 192.168.3.1 )

    - Group Owner: Aktivirajte ovu opciju, kako biste postavili vaš štampač na grupu vlasnika direktnog Wi-Fi. Opcija Group Owner deluje slično kao pristupna tačka bežične mreže. Preporučujemo vam da aktivirate ovu opciju.

    - Network Key: Ako je vaš štampač Group Owner, onda će se Network Key zahtevati za druge mobilne uređaje, kako bi mogli da se povežu na vaš štampač. Ključ mreže možete da podesite sami ili se možete setiti fabrički datog ključa mreže.

##### Sa uređaja (uređaji sa ekranom)

- Odaberite opciju Network > Wireless > Wi-Fi Direct sa kontrolne table.

- Omogućite dostupnim Wi-Fi Direct.

##### Sa računara povezanog na mrežu

Ako vaš štampač koristi mrežni kabl ili aksesnu tačku bežučne mreže, možete da podesite i omogućite direktni Wi-Fi preko SyncThru™ Web Service.

- Pristupite SyncThru™ Web Service, odaberite opciju Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Uključite ili isključite opciju Wi-Fi Direct i postavite druge opcije.

- Jedino za korisnike Linux operativnog sistema.

  - Odštampajte izveštaje o podešavanju IP mreže, kako biste proverili izlaz (pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže).

  - Pristupite SyncThru Web Service, odaberite opciju Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  - Uključite ili isključite Wi-Fi Direct.

#### Podešavanje mobilnog uređaja

- Nakon podešavanja direktnog Wi-Fi sa štampača, pogledajte uputstvo mobilnog uređaja koji koristite da postavite direktan Wi-Fi.

- Nakon što ste podesili direktan Wi-Fi, treba da preuzmete mobilne aplikacije štampača (Na primer: Samsung mobilni štampač) kako biste štampali sa vašeg smart telefona.

- Kada pronađete štampač na koji želite da se povežete preko vašeg mobilnog uređaja, odaberite štampač i počeće da treperi svetlo štampača. Pritisnite WPS dugme štampača i on će se povezati na vaš mobilni uređaj.

- Ako vaš mobilni uređaj ne podržava WPS, morate da ubacite "ključ mreže" štampača umesto pritiskanja WPS dugmeta.

### Rešavanje problema

#### Problemi koji se javljau tokom instalacije

##### Printers Not Found

- Uređaj možda nije uključen. Uključite računar i uređaj.

- USB kabl nije priključen između računara i uređaja. Povežite uređaj za računar koristeći USB kabl.

- Uređaj ne podržava bežične mreže. Proverite korisnički vodič za uređaj koji se nalazi na CD-u koji se isporučuje sa uređajem i pripremite uređaj bežične mreže.

##### Connecting Failure - SSID Not Found

- Uređaj nije mogao da pronađe ime mreže (SSID) koju ste odabrali ili uneli. Proverite ime mreže (SSID) na pristupnoj tački i pokušajte ponovo.

- Pristupna tačka nije uključena. Uključite pristupnu tačku.

##### Connecting Failure - Invalid Security

- Bezbednost nije dobro podešena. Proverite da li je bezbednost pravilno podešena na pristupnoj tački i na uređaju.

##### Connecting Failure - General Connection Error

- Računar ne prima signal sa uređaja. Proverite napajanje USB kabla i napajanje uređaja.

##### Connecting Failure - Connected Wired Network

- Uređaj je priključen na kablom žičane mreže. Uklonite kabl žičane mreže iz uređaja.

##### PC Connection Error

- Konfigurisana adresa mreža nije mogla da se poveže između vašeg računara i uređaja.

  - Za DHCP mrežno okruženje

    Prima IP adresu automatski DHCP) kada je računar konfigurisan za DHCP.

  - Za statično mrežno okruženje

    Mašina koristi statičku adresu kada je računar konfigurisan za statičku adresu.

    Na primer,

    Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:

    - IP adresa: 169.254.133.42

    - Maska podmreže: 255.255.0,0

    U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu ovakve:

    - IP adresa: 169.254.133.43

    - Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže računara.)

    - Pristupnik: 169.254.133.1

#### Drugi problemi

Ako se pojave drugi problemi tokom korišćenja uređaja na mreži, proverite sledeće:

Za informacije o pristupnim tačkama (ili bežičnom ruteru), pogledajte korisničko uputstvo.

- Računar, pristupna tačka (ili bežični ruter), ili uređaj možda nisu uključeni.

- Proverite bežični prijem na uređaju. Ako je ruter daleko od uređaja ili postoji prepreka, možda imate poteškoća sa prijemom signala.

- Ponovo priključite napajanje za pristupnu tačku (ili bežični ruter), za uređaj ili računar. Ponekad ponovno uključivanje napajanja može da ponovo uspostavi komunikaciju.

- Proverite da li softver zaštitnog zida (V3 ili Norton) blokira komunkiaciju.

  Ako su računar i uređaj povezani na istu mrežu i ne mogu se naći pri pretraživanju, softver za zaštitni zid možda blokira komunikaciju. Ponovo pogledajte korisničko uputstvo za softver da ga isključite i pokušajte ponovo da potražite uređaj.

- Proverite da li je IP adresa uređaja ispravna. Možete da proverite IP adresu tako što ćete odštampati izveštaj o mrežnoj konfiguraciji.

- Proverite da li pristupna tačka (ili bežični ruter) ima promenu bezbednosti (lozinku). Ako ima lozinku, obratite se administratoru pristupne tačke (ili bežičnog rutera).

- Proverite IP adresu uređaja. Ponovo instalirajte drajver uređaja i promenite podešavanja da biste povezali uređaj na mrežu. Zavisno od karakteristika DHCP, dodeljena IP adresa može da se menja ako je uređaj ne koristi duže vreme ili ako je pristupna tačka resetovana.

  Registrujte MAC adrese proizvoda kada podesite DHCP server u pristupnoj tački (ili bežičnom ruteru). Tada uvek možete da koristite IP adresu koja je postavljena sa MAC adresom. Možete da nađete MAC adrese vašeg uređaja tako što ćete odštampati izvešaj o mrežnim podešavanjima (pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže).

- Proverite bežično okruženje. Možda nećete moći da se priključite na mrežu u okruženju infrastrukture gde je potrebno ukucati korisničke informacije pre povezivanja na pristupnu tačku (ili bežični ruter).

- Uređaj podržava samo IEEE 802.11 b/g/n i Wi-Fi. Drugi vrste bežičnih uređaja nisu podržane (npr. Bluetooth).

- Kada koristite ad hoc režim, u poerativnom sistemu kao npr. Windows Vista, može biti potrebno da podešavate bežičnu vezu svaki put kad koristite bežični uređaj.

- Ne možete koristiti režim infrastrukture i ad hoc režim u isto vreme za Samsung bežične uređaje.

- Uređaj je u dometu bežične mreže.

- Uređaj se nalazi daleko od prepreka koje mogu da blokiraju bežični signal.

  Uklonite sve velike metalne predmete koji se nalaze između pristupne tačke (bežičnog rutera) i uređaja.

  Proverite da uređaj i bežičnu pristupnu tačku (bežični ruter) ne razdvajaju šipke, zidvoi, ili noseći stubovi koji sadrže metal ili beton.

- Uređaj se nalazi daleko od druge elektronske opreme koja može da ometa bežični signal.

  Mnogi uređaji mogu da ometaju bežični signal, uključujući mikrotalasnu pećnicu i neke Bluetooth uređaje.

- Kada god se podešavanje vaše pristupne tačke (ili bežičnog rutera) promeni, morate ponovo da uradite proces podešavanja bežične mreže proizvoda.