## Tehnični podatki

### Splošni tehnični podatki

Tehnični podatki, ki so navedeni v nadaljevanju, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za morebitne spremembe informacij glejte www.samsung.com.

Zadeve | Opis
--- | ---
Mere | Širina x Dolžina x Višina | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm
Teža | Naprava s potrošnim materialom | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 kg
Raven hrupa[b] | Stanje pripravljenosti | Manj kot 26 dB(A)
Način tiskanja | Manj kot 50 dB(A)
Način kopiranja | Steklo optičnega čitalca | Manj kot 50 dB(A)
Podajalnik dokumentov | Manj kot 52 dB(A)
Način optičnega branja | Steklo optičnega čitalca | Manj kot 52 dB(A)
Podajalnik dokumentov | Manj kot 54 dB(A)
Temperatura | Delovanje | od 10 do 32℃
Skladiščenje (nepakirano) | od -20 do 40 ℃
Vlaga | Delovanje | od 20 do 80% relativne vlage
Skladiščenje (nepakirano) | od 10 do 90% relativne vlage
Nazivna moč[c] | 110-voltni modeli | AC 110 - 127 V
220-voltni modeli | AC 220 - 240 V
Poraba energije | Povprečno delovanje | Manj kot 310 W
Stanje pripravljenosti | Manj kot 30 W

Način za varčevanje z energijo

- SCX-340x Series: Manj kot 1,2 W

- SCX-340xW Series: Manj kot 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Manj kot 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Manj kot 2,1 W

Brez napajanja - izklopnjena | Manj kot 0,45 W
Brezžični[d] | Modul | T77H262

[a] Mere in teža so določene brez slušalke.

[b] Raven zvočnega tlaka, ISO 7779. Preskušena konfiguracija: osnovna namestitev naprave, papir velikosti A4, tiskanje simplex.

[c] Za ustrezno napetost, frekvenco (Hz) in tok (A) glejte nalepko s tehničnimi podatki na napravi.

[d] Samo brezžični modeli (glejte Funkcije različnih modelov).

### Tehnični podatki medija za tiskanje

Tip | Velikost | Mere | Teža/Zmogljivost medija za tiskanje[a]
--- | --- | --- | ---
Pladenj | Ročno nalaganje v pladenj[b]

Navaden papir

Letter

216 x 279 mm

od 71 do 85 g/m2 (bond papir)

- 150 listov po 80 g/m2 (bond papir)

od 71 do 85 g/m2 (bond papir)

- 1 list

Legal | 216 x 356 mm
US Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
Executive | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

Envelope

Envelope Monarch

98 x 191 mm

Pisemski papir od 75 do 90 g/m2.

- 10 listov

Pisemski papir od 75 do 90 g/m2

- 1 list

Envelope No.10 | 105 x 241 mm
Envelope DL | 110 x 220 mm
Envelope C5 | 162 x 229 mm

Debel papir

Glejte razdelek Navaden papir

Glejte razdelek Navaden papir

od 86 do 120 g/m2 (pisemski papir)

- 160 listov po 60 g/m2 (bond papir)

od 86 do 120 g/m2 (pisemski papir)

- 1 list

Tanek papir

Glejte razdelek Navaden papir

Glejte razdelek Navaden papir

od 60 do 70 g/m2 (bond papir)

- 160 listov po 60 g/m2 (bond papir)

od 60 do 70 g/m2 (bond papir)

- 1 list

Bombaž

Glejte razdelek Navaden papir

Glejte razdelek Navaden papir

Pisemski papir od 75 do 90 g/m2

- 150 listov po 80 g/m2 (bond papir)

Pisemski papir od 75 do 90 g/m2

- 1 list

Barvno

Glejte razdelek Navaden papir

Glejte razdelek Navaden papir

Pisemski papir od 75 do 90 g/m2

- 150 listov po 80 g/m2 (bond papir)

Pisemski papir od 75 do 90 g/m2

- 1 list

Prednatisnjen papir

Glejte razdelek Navaden papir

Glejte razdelek Navaden papir

Pisemski papir od 75 do 90 g/m2

- 150 listov po 80 g/m2 (bond papir)

Pisemski papir od 75 do 90 g/m2

- 1 list

Reciklirani papir

Glejte razdelek Navaden papir

Glejte razdelek Navaden papir

od 60 do 90 g/m2 (pisemski papir)

- 150 listov po 80 g/m2 (bond papir)

od 60 do 90 g/m2 (pisemski papir)

- 1 list

Nalepke[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Glejte razdelek Navaden papir

od 120 do 150 g/m2 (bond papir)

- 10 listov

od 120 do 150 g/m2 (bond papir)

- 1 list

Card stock

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Postcard 4x6

Glejte razdelek Navaden papir

od 121 do 163 g/m2 (bond papir)

- 10 listov

od 121 do 163 g/m2 (bond papir)

- 1 list

Bond papir

Glejte razdelek Navaden papir

Glejte razdelek Navaden papir

- 10 listov

- 1 list

Archive

Glejte razdelek Navaden papir

Glejte razdelek Navaden papir

- 100 listov

- 1 list

Najmanjša velikost (po meri) | 76 x 127 mm | od 60 do 163 g/m2
Največja velikost (po meri) | 216 x 356 mm
[a] Največja zmogljivost je odvisna od teže in debeline medija ter pogojev v okolju. [b] 1 list za ročno podajanje. [c] Gladkost nalepk, ki se uporabljajo v tej napravi, je od 100 do 250 (sheffield). To je številčna vrednost gladkosti površine nalepke.

### Sistemske zahteve

#### Microsoft® Windows®

Operacijski sistem | Zahteva (priporočeno)
--- | ---
CPE | RAM | razpoložljiv prostor na trdem disku
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | od 1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitni ali 64-bitni ali več-bitni procesor | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Podpora za grafiko DirectX® 9 s 128 MB pomnilnika (za omogočanje teme Aero).

- Pogon DVD-R/W

Windows Server® 2008 R2 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) ali 1,4 GHz (x64) procesorji (2 GHz ali hitrejši) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Minimalna zahteva za vse operacijske sisteme Windows je Internet Explorer 6.0 ali novejši.

- Uporabniki, ki imajo skrbniške pravice, lahko namestijo programsko opremo.

- Windows Terminal Services je združljiva s to napravo.

- Za Windows 2000, Service Pack 4 ali novejše različice, če je tako zahtevano.

#### Macintosh

Operacijski sistem | Zahteve (priporočeno)
--- | ---
CPE | RAM | Razpoložljiv prostor na trdem disku

Mac OS X 10.4

- Procesorji Intel®

- PowerPC G4/G5

- 128 MB za powerPC osnovo Mac (512 MB)

- 512 MB za Macintosh s procesorjem Intel (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Procesorji Intel®

- 867 MHz ali hitrejši Power PC G4/G5

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Procesorji Intel®

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Procesorji Intel®

2 GB

4 GB

#### Linux

Zadeve | Zahteve
--- | ---

Operacijski sistem

Redhat ®Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)

Fedora 5 ~ 13 (32/ 64 bit)

SuSE Linux 10.1 (32 bit)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit)

Debian 4.0, 5.0 (32/64-bit)

CPE | Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 MB (1 GB)
Razpoložljiv prostor na trdem disku | 1 GB (2 GB)

### Omrežno okolje

Samo mrežni in brezžični modeli (glejte Funkcije različnih modelov).

Na napravi morate nastaviti omrežne protokole, da jo boste lahko uporabljali kot omrežno napravo. Spodnja tabela prikazuje omrežna okolja, ki jih podpira naprava.

Zadeve | Tehnični podatki
--- | ---

Omrežni vmesnik

- Žični Ethernet 10/100 Base TX LAN

- Brezžično LAN omrežje 802.11b/g/n

Omrežni operacijski sistem

- Windows 2000/Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Različice operacijskega sistema Linux

- Mac OS X 10.4 ~10.7

Omrežni protokoli

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Standarno TCP/IP tiskanje (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Brezžična varnost

- Preverjanje pristnosti: Odprti sistem, Varnostni ključ, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Šifriranje: WEP64, WEP128, TKIP, AES