## Copia básica

Para las funciones de impresión especiales, consulte el Manual avanzado (consulte Menú Copiar).

### Copia básica

Si su impresora tiene los botones +/- en el panel de control (consulte Descripción general del panel de control):

1. Coloque un único original cara abajo en el cristal del escáner.

2. Si desea personalizar la configuración de copia, incluida la oscuridad, el tipo de original y otras opciones utilizando los Ajustes del dispositivo en el programa Samsung Easy Printer Manager o en la sección Machine del programa Printer Settings Utility.

   - Si es usuario de Windows o Macintosh, consulte Ajustes del dispositivo.

   - Si es usuario de Linux, consulte Uso de Smart Panel.

3. Introduzca el número de copias mediante los botones +/-, si es necesario.

4. Pulse (Iniciar).

1. Seleccione (copiar) en el panel de control.

2. Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte Carga de originales).

3. Si desea personalizar la configuración de copia, incluidas las opciones Reducir/Ampl., Oscuridad, Contraste, Tipo Original y otras, utilice los botones del panel de control (consulte Cambio de la configuración para cada copia).

4. Introduzca el número de copias mediante la flecha o el teclado numérico, si es necesario.

5. Pulse (Iniciar).

Si necesita cancelar la tarea de copia durante la operación, pulse (Parar/Borrar), y la copia se detendrá.

### Cambio de la configuración para cada copia

La impresora dispone de ajustes de copia predeterminados, a fin de que usted pueda realizar copias de forma fácil y rápida.

- Si pulsa (Parar/Borrar) dos veces mientras está definiendo las opciones de copia, todas las opciones definidas para el trabajo de copia actual quedarán anuladas y volverán a su estado predeterminado. También volverán al estado predeterminado de forma automática cuando haya finalizado la copia.

- El acceso a los menús puede diferir en función del modelo (consulte Acceso al menú).

  Si su impresora tiene los botones +/- en el panel de control:

  Podrá personalizar la configuración de copia, incluida la oscuridad, el tipo de original y otras opciones utilizando los Ajustes del dispositivo en el programa Samsung Easy Printer Manager o la sección Machine en el programa Printer Settings Utility.

  - Si es usuario de Windows o Macintosh, consulte Ajustes del dispositivo.

  - Si es usuario de Linux, consulte Uso de Smart Panel.

- Es posible que sea necesario pulsar OK para navegar a los menús de nivel inferior para algunos modelos.

#### Oscuridad

Si el original presenta marcas claras e imágenes oscuras, puede ajustar el brillo para lograr una copia más fácil de leer.

1. Seleccione (copiar) > (Menú) > Funcion Copia > Oscuridad en el panel de control.

2. Seleccione la opción que desee y pulse OK.

   Por ejemplo, Claro + 5 es la opción más clara, y Oscuro + 5 la más oscura.

3. Pulse (Parar/Borrar) para volver al modo Listo.

#### Contraste

El menú Contraste le permite aumentar o reducir la diferencia entre las áreas claras y oscuras de una imagen.

1. Seleccione (copiar) > (Menú) > Funcion Copia > Contraste en el panel de control.

2. Seleccione la opción que desee y pulse OK.

   Seleccione Oscuro para aumentar el contraste, y seleccione Claro para reducirlo.

3. Pulse (Parar/Borrar) para volver al modo Listo.

#### Original

La opción original se utiliza para mejorar la calidad de la copia mediante la selección del documento para el trabajo de copia actual.

1. Seleccione (copiar) > (Menú) > Funcion Copia > Tipo Original en el panel de control.

2. Seleccione la opción que desee y pulse OK.

   - Texto: Se utiliza para los originales que contienen, en su mayor parte, texto.

   - Texto/Foto: Se utiliza para los originales que contienen texto y fotografías.

     Si los textos de la impresión aparecen borrosos, seleccione Texto para conseguir textos claros.

   - Foto: Se utiliza cuando los documentos originales son fotografías.

3. Pulse (Parar/Borrar) para volver al modo Listo.

#### Copia reducida o ampliada

Puede reducir o ampliar el tamaño de una imagen copiada en una proporción de 25% a 400% desde el alimentador de documentos o el cristal del escáner.

- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte Función de variedad).

- Si la impresora se encuentra en el modo Eco, las funciones de reducción y ampliación no estarán disponibles.

##### Para seleccionar los tamaños de copia predefinidos

1. Seleccione (copiar) > (Menú) > Funcion Copia > Reducir/Ampl. en el panel de control.

2. Seleccione la opción que desee y pulse OK.

3. Pulse (Parar/Borrar) para volver al modo Listo.

##### Para ajustar la escala de la copia introduciendo directamente el índice de escala

1. Seleccione (copiar) > (Menú) > Funcion Copia > Reducir/Ampl. > Personalizado en el panel de control.

2. Introduzca el tamaño de copia deseado mediante el teclado numérico.

3. Pulse OK para guardar la selección.

4. Pulse (Parar/Borrar) para volver al modo Listo.

Cuando realice una copia reducida, pueden aparecer líneas negras en la parte inferior de la copia.

### Copia de tarjetas identificativas

La máquina puede imprimir originales impresos por las dos caras en una sola hoja.

Se imprime una cara del original en la mitad superior del papel; y la otra, en la mitad inferior, sin reducir el tamaño del original. Esta función resulta útil para copiar un documento de tamaño reducido, por ejemplo, una tarjeta personal.

- Para usar esta función, el original debe cargarse en el cristal del escáner.

- Si la máquina se establece en modo Eco, esta característica no está disponible.

En función del modelo, el procedimiento de funcionamiento puede variar.

1. Pulse Copia de ID en el panel de control.

2. Sitúe la cara frontal del original boca abajo en el cristal del escáner donde indican las flechas. A continuación, cierre la tapa.

3. Coloque anverso y pulse [Start] aparece en la pantalla.

   Si su impresora tiene los botones +/- en el panel de control, se encenderá el LED frontal del panel de control.

4. Pulse (Iniciar).

   La impresora empieza a escanear el lado frontal y muestra Coloque reverso y pulse [Start].

   Si su impresora tiene los botones +/- en el panel de control, se encenderá el LED posterior del panel de control.

5. Dé la vuelta al original y colóquelo en el cristal del escáner como indican las flechas. A continuación, cierre la tapa.

6. Pulse el botón (Iniciar).

- Si no pulsa el botón (Iniciar), solo se copiará la parte frontal.

- Si el tamaño del original es más grande que el área de impresión, es posible que algunas partes no se impriman.