## Configuración de red con cable

### Impresión del informe de configuración de red

Puede imprimir un Informe de configuración de red desde el panel de control de la impresora el cual le mostrará la configuración actual de la red del equipo. Esto lo ayudará a instalar una red.

- La impresora cuenta con pantalla: Pulse el botón (Menú) en el panel de control y seleccione Red > Conf. de red (Configuración de red).

- La impresora cuenta con pantalla táctil: Pulse Configuración en la pantalla Principal > Red > Sig. > Configuración de red.

- La impresora no cuenta con pantalla: Pulse el botón (Cancelar o Parar/Borrar) durante más de cuatro-cinco segundos en el panel de control.

En este Informe de configuración de red, encontrará las direcciones MAC y IP del equipo.

Por ejemplo:

- Dirección MAC: 00:15:99:41:A2:78

- Dirección IP: 169.254.192.192

### Configuración de direcciones IP

- Si la impresora no es compatible con la interfaz de red no podrá usar esta función (consulte Vista posterior).

- TCP/IPv6 no es compatible con este programa.

Primero, debe configurar una dirección IP para la impresión en red y la administración de red. En la mayoría los de casos, se asignará de forma automática una nueva dirección IP mediante un servidor DHCP (Protocolo de configuración de host dinámico) situado en la red.

#### Configuración IPv4 mediante el uso de SetIP (Windows)

Antes de utilizar el programa SetIP, deshabilite el firewall del ordenador desde el Panel de control > Centro de seguridad > Firewall de Windows.

1. Instale este programa desde el CD-ROM incluido haciendo doble clic en Application > SetIP > Setup.exe.

2. Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

3. Conecte el dispositivo a la red mediante un cable de red.

4. Encienda el dispositivo.

5. En el menú Inicio de Windows, seleccione Todos los programas > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Haga clic en el icono (el tercero contando de izq. a der) en la ventana SetIP para abrir la ventana de configuración TCP/IP.

7. Introduzca la información nueva de la impresora en la ventana de configuración según se indica a continuación. En una intranet corporativa, puede necesitar que un administrador de red le facilite esta información antes de continuar.

   Busque la dirección MAC del equipo en el Informe de configuración de red (consulte Impresión del informe de configuración de red) e introdúzcala sin los dos puntos. Por ejemplo, 00:15:99:29:51:A8 será 0015992951A8.

8. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar. El equipo imprimirá automáticamente el Informe de configuración de red. Confirme que todas las configuraciones sean correctas.

#### Configuración IPv4 mediante el uso de SetIP (Macintosh)

Antes de utilizar el programa SetIP, deshabilite el firewall del ordenador desde Preferencias del Sistema > Seguridad > Firewall.

Es posible que las instrucciones siguientes puedan variar según el modelo.

1. Conecte el dispositivo a la red mediante un cable de red.

2. Inserte el CD-ROM de instalación y abra la ventana Disco. Seleccione MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Haga doble clic en el archivo y se abrirá automáticamente Safari. A continuación, seleccione Confiar. El navegador abrirá la página SetIPapplet.html, que muestra el nombre de la impresora y la información de la dirección IP.

4. Haga clic en el icono (el tercero contando de izq. a der) en la ventana SetIP para abrir la ventana de configuración TCP/IP.

5. Introduzca la información nueva de la impresora en la ventana de configuración. En una intranet corporativa, puede necesitar que un administrador de red le facilite esta información antes de continuar.

   Busque la dirección MAC del equipo en el Informe de configuración de red (consulte Impresión del informe de configuración de red) e introdúzcala sin los dos puntos. Por ejemplo, 00:15:99:29:51:A8 será 0015992951A8.

6. Seleccione Aplicar, y OK, y de nuevo OK.

7. Salga de Safari.

#### Configuración IPv4 mediante el uso de SetIP (Linux)

Antes de utilizar el programa SetIP, deshabilite el firewall del ordenador desde System Preferences o Administrator.

Es posible que las instrucciones siguientes puedan variar según el modelo o el sistema operativo.

1. Abra /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Haga doble clic en el archivo SetIPApplet.html.

3. Haga clic para abrir la ventana Configuración TCP/IP.

4. Introduzca la información nueva de la impresora en la ventana de configuración. En una intranet corporativa, puede necesitar que un administrador de red le facilite esta información antes de continuar.

   Busque la dirección MAC del equipo en el Informe de configuración de red (consulte Impresión del informe de configuración de red) e introdúzcala sin los dos puntos. Por ejemplo, 00:15:99:29:51:A8 será 0015992951A8.

5. El equipo imprimirá automáticamente el Informe de configuración de red.