## Configuración de IPv6

IPv6 únicamente es compatible en Windows Vista o superior.

- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte Funciones según el modelo o Descripción general de los menús).

- Si parece que no funciona la red IPv6, establezca todos los ajustes de red a los valores predeterminados de fábrica y vuelva a intentarlo utilizando Borrar ajuste.

Para usar el entorno de red de IPv6, realice el siguiente procedimiento para utilizar la dirección IPv6.

### En el panel de control

1. Conecte el dispositivo a la red mediante un cable de red.

2. Encienda el dispositivo.

3. Imprima un Informe de configuración de red que comprobará las direcciones IPv6 (consulte Impresión del informe de configuración de red).

4. Seleccione Inicio > Panel de control > Impresoras y faxes.

5. Haga clic en Agregar una impresora en el panel izquierdo de la ventana Impresoras y faxes.

6. Haga clic Agregar una impresora local en la ventana Agregar impresora.

7. Aparecerá la ventana Asistente para agregar impresoras. Siga las instrucciones de la ventana.

Si el dispositivo no funciona en el entorno de red, active IPv6. Consulte la sección siguiente.

#### Activación de IPv6

1. Pulse el botón (Menú) en el panel de control.

2. Pulse Red > TCP/IP (IPv6) > Activar IPv6.

3. Seleccione Activado y pulse OK.

4. Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.

5. Vuelva a instalar el controlador de la impresora.

#### Configuración de direcciones IPv6

El dispositivo admite las siguientes direcciones IPv6 para la impresión y la administración en red.

- Link-local Address: dirección IPv6 local configurada automáticamente (la dirección empieza con FE80).

- Stateless Address: Dirección IPv6 configurada automáticamente por un enrutador de red.

- Stateful Address: dirección IPv6 configurada por un servidor DHCPv6.

- Manual Address: Dirección IPv6 configurada manualmente por un usuario.

##### Configuración de dirección DHCPv6 (Con estados)

Si dispone de un servidor DHCPv6 en la red, puede establecer una de las siguientes opciones para la configuración de host dinámico predeterminado.

1. Pulse el botón (Menú) en el panel de control.

2. Pulse Red > TCP/IP (IPv6) > Conf. DHCPv6.

3. Pulse OK para seleccionar el valor que desee.

   - Dir. DHCPv6: Utiliza siempre DHCPv6, independientemente de la solicitud del enrutador.

   - DHCPv6 des.: No utiliza nunca DHCPv6, independientemente de la solicitud del enrutador.

   - Router: Utiliza DHCPv6 únicamente cuando lo pida un enrutador.

### En el SyncThru™ Web Service

En los modelos que no cuenten con pantalla en el panel de control, debe acceder en primer lugar a SyncThru™ Web Service utilizando la dirección IPv4 y seguir el siguiente procedimiento para utilizar IPv6.

1. Acceda a un explorador web en Windows, por ejemplo, Internet Explorer. Escriba la dirección IP de la máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) en el campo de dirección y pulse la tecla Intro o haga clic en Ir.

2. Si es la primera vez que inicia sesión en SyncThru™ Web Service, debe iniciar sesión como administrador. Escriba el identificador y la contraseña predeterminados siguientes.

   - ID: admin

   - Contraseña: sec00000

3. Cuando se abra la ventana SyncThru™ Web Service, mueva el cursor del ratón sobre la Configuración de la barra de menú principal y haga clic en Ajustes de red.

4. Haga clic en TCP/IPv6 en el panel izquierdo del sitio web.

5. Active la casilla de verificación Protocolo IPv6 para activar IPv6.

6. Active la casilla de verificación Dirección manual. A continuación estará activado el cuadro de texto Dirección / Prefijo.

7. Escriba el resto de la dirección (ej.: 3FFE:10:88:194::AAAA. “A” es el hexadecimal de 0 a 9, de A a F).

8. Elija la configuración de DHCPv6.

9. Haga clic en el botón Aplicar.

#### Uso de SyncThru™ Web Service

1. Inicie un navegador web como Internet Explorer que sea compatible con direcciones IPv6 como URL.

2. Seleccione una de las direcciones IPv6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) desde Informe de configuración de red (consulte Impresión del informe de configuración de red).

3. Introduzca la dirección IPv6 (p. ej.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   La dirección debe escribirse entre corchetes “[]”.