## Solución de atascos de papel

Para evitar que se rompa el papel atascado, tire de él lentamente y con cuidado.

### En la bandeja

Haga clic en este enlace para abrir una animación sobre la eliminación de un atasco.

Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte Vista frontal).

### En el interior de la impresora

Haga clic en este enlace para abrir una animación sobre la eliminación de un atasco.

- La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora con cuidado.

- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte Vista frontal).

Si no hay papel en esta zona, detenga el proceso y vaya al paso siguiente: