## Osnovno optično branje

Za posebne lastnosti optičnega branja poglejte v Napredna navodila (glejte Funkcija optičnega branja).

### Osnovno optično branje

To je navaden in običajen postopek kopiranja izvirnikov.

To je osnovna metoda za optično branje za naprave povezane preko povezave USB.

- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti OK za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

- Če želite optično prebrati dokumente preko mreže, glejte Advanced Guide (glejte Optično branje z omrežne naprave).

1. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

2. Na nadzorni plošči izberite (optično branje) > Scan to PC.

   ALI

   Pritisnite Scan to na nadzorni plošči.

   Če se na zaslonu izpiše sporočilo Not Available, preverite povezavo vrat ali izberite Enable Scan from Device Panel v Samsung Easy Printer Manager > Preklop v napredni način > Scan to PC Settings.

3. Izberite želeni cilj optičnega branja in pritisnite OK.

   Prednastavljena nastavitev je My Documents.

   - Pogosto uporabljene nastavitve lahko ustvarjate in shranite kot seznam profila. Prav tako lahko dodate in izbrišete profil ter vsak profil shranite k drugi poti.

   - Za spremembo pojdite v Samsung Easy Printer Manager > Preklop v napredni način > Scan to PC Settings.

4. Izberite želeno možnost in pritisnite OK.

5. Optično branje se začne.

   Optično prebrana podoba se shrani v računalnikovo mapo C:\Uporabniki\users name\Moji dokumenti. Shranjena mapa se lahko razlikuje, odvisno od vašega operacijskega sistema ali programa, ki ga uporabljate.