## Функции сканера

- Основные функции сканирования описаны в Краткое руководство (см. Базовые возможности сканирования).

- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. Функции различных моделей).

- Максимальное разрешение, которого можно добиться, зависит от множества факторов. Среди них: быстродействие компьютера, свободное место на диске, объем памяти, размер сканируемого изображения и параметры битовой глубины. Таким образом разрешение зависит от вашей системы и от сканируемого оригинала, что может не позволить добиться высоких значений числа точек на дюйм.

### Основной метод сканирования

Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. Различные функции).

Выполнить сканирование оригиналов можно с помощью USB-кабеля или через сеть. Для сканирования документов можно использовать следующие способы:

- Сканир. на ПК: сканирование оригиналов с помощью панели управления. После этого данные сканирования будут сохранены на подключенных к устройству компьютерах в папке Мои документы (см. Базовые возможности сканирования).

- TWAIN: TWAIN является приложением для обработки изображений по умолчанию. При сканировании изображения запускается выбранное приложение, что позволяет управлять процессом сканирования. Данную функцию можно использовать через локальное или сетевое соединение (см. Сканирование из программы редактирования изображений).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: Оно используется для сканирования изображений и документов.

  - См. Сканирование с помощью программы Samsung Scan Assistant.

  - См. Сканирование с помощью программы SmarThru 4.

  - См. Сканирование с помощью программы SmarThru Office.

- WIA: аббревиатура WIA означает служба загрузки изображений Windows. Для использования этой функции компьютер должен быть подключен напрямую к устройству при помощи USB-кабеля (см. Сканирование с помощью драйвера WIA).

- Флэш-накопитель USB: Устройство поддерживает сканирование документов с сохранением полученного изображения на флэш-накопителе USB.

- Электронная почта: отсканированное изображение можно отправить по электронной почте в виде вложения в сообщение (см. Сканирование в программу электронной почты).

- FTP/SMB: отсканированное изображение можно загрузить на FTP/SMB-сервер (см. Сканирование на сервер FTP/SMB).

### Настройка параметров сканирования на ПК

Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. Функции различных моделей).

1. Работа с Samsung Easy Printer Manager (см. Работа с Samsung Easy Printer Manager ).

2. Выберите соответствующее устройство в программе Список принтеров.

3. Выберите меню Параметры сканирования на ПК.

4. Выберите нужный вариант.

   - Включение сканирования: Определяет, включена ли функция сканирования на устройстве.

   - Вкладка Основн. Содержит параметры для настройки общего сканирования и параметры устройства.

   - Вкладка Изображение: Содержит варианты изменения изображения.

5. Нажмите Сохранено > OK.

### Сканирование с сетевого устройства

Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. Вид сзади).

Убедитесь, что драйвер принтера установлен на ваш компьютер с компакт-диска, поскольку он включает в себя программу сканирования (см. Установка драйвера локально).

1. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

2. Выберите (Сканирование) > Сканир. на ПК > Сетевой ПК на панели управления.

   Или выберите на сенсорном экране Скан > Сет ПК.

   Если отображается сообщение Недоступно, проверьте подключение к портам.

3. Выберите зарегистрированный ИД компьютера и, при необходимости, введите Пароль.

   - ИД - это идентификатор, зарегистрированный в Samsung Easy Printer Manager > Переключиться в расширенный режим > Параметры сканирования на ПК.

   - Пароль - это номер из 4 цифр, зарегистрированный в Samsung Easy Printer Manager > Переключиться в расширенный режим > Параметры сканирования на ПК.

4. Выберите желаемый параметр и нажмите OK.

5. Начнется процесс сканирования.

   Отсканированное изображение сохраняется на компьютер по адресу C:\Пользователи\имя пользователя\Мои документы. В некоторых операционных системах и при использовании определенных приложений папка по умолчанию может быть другой.

### Сканирование в программу электронной почты

Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. Функции различных моделей).

#### Настройка учетной записи электронной почты

1. Доступ к приложению SyncThru™ Web Service (см. Настройка сообщения SyncThru™ Web Service).

2. Выберите Настройки, Параметры сети и Сервер исходящей почты(SMTP).

3. Введите IP-адрес в десятичном виде с разделительными точками или имя узла.

4. Введите номер порта сервера в диапазоне от 1 до 65535.

5. Установите флажок рядом с Требуется аутентификация SMTP, чтобы включить проверку подлинности.

6. Введите имя для входа в систему и пароль для сервера SMTP.

7. Нажмите Применить.

   - Если на SMTP-сервере применяется проверка подлинности по методу POP3 перед SMTP, установите флажок SMTP требует POP перед аутентификацией SMTP.

   - Введите IP-адрес и порт.

#### Сканирование и отправка электронной почты

1. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

2. Выберите (Сканирование) > Скан.:эл.почта на панели управления.

   Или выберите на сенсорном экране Скан > Отп. по э.п..

3. Введите имя пользователя и пароль, если они были указаны при настройке программы SyncThru™ Web Service (см. Настройка сообщения SyncThru™ Web Service).

4. Введите адрес электронной почты отправителя и получателя.

   Отправить электронное письмо себе можно, настроив функцию Автоматическая отправка себе в меню Настройки > Сканирование > Сканировать и отправить по электронной почте программы SyncThru™ Web Service.

5. Введите тему сообщения электронной почты и нажмите кнопку OK.

6. Выберите формат файла для сохранения отсканированного документа и нажмите OK.

7. Введите имя для входа в систему и пароль для сервера SMTP.

8. Устройство начнет сканирование, а затем отправит сообщение электронной почты.

### Сканирование на сервер FTP/SMB

Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. Функции различных моделей).

#### Настройка сервера FTP/SMB

1. Доступ к приложению SyncThru™ Web Service (см. Настройка сообщения SyncThru™ Web Service).

2. Нажмите Адресная книга > Пользователи > Добавить.

3. Установите флажок в поле Добавить FTP или Добавить SMB.

4. Введите IP-адрес в десятичном виде с разделительными точками или имя узла.

5. Введите номер порта сервера в диапазоне от 1 до 65535.

6. Установите флажок в поле Анонимный, тогда сервер будет разрешать доступ неавторизованным пользователям.

7. Введите имя для входа в систему и пароль.

8. Введите доменное имя, если ваш сервер входит в определенный домен. В противном случае введите имя компьютера, зарегистрированного на сервере SMB.

9. Укажите путь для сохранения отсканированного изображения.

   - Папка для сохранения отсканированного изображения должна находиться в корневом каталоге.

   - К папке должен быть открыт общий доступ.

   - Для вашей учетной записи должны быть разрешены чтение и запись в корневом каталоге.

10. Нажмите Применить.

#### Сканирование и отправка на сервер FTP/SMB

1. Убедитесь, что устройство подключено к сети.

2. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

3. Выберите (Сканирование) > Сканир.: SMB или Сканир.: FTP на панели управления.

   Или выберите на сенсорном экране Скан > SMB или FTP.

4. Выберите сервер и формат файла.

5. Выполнив сканирование, устройство отправит изображение на указанный сервер.

### Сканирование из программы редактирования изображений

Вы можете выполнять сканирование и импорт документов в программе редактирования изображений, например, в Adobe Photoshop, если программа является TWAIN-совместимой. Для сканирования с помощью TWAIN-совместимого приложения следуйте нижеприведенной инструкции.

1. Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.

2. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

3. Откройте приложение, например Adobe Photoshop.

4. Нажмите Файл > Импорт и выберите сканер.

5. Задайте параметры сканирования.

6. Отсканируйте и сохраните изображение.

### Сканирование с помощью драйвера WIA

Устройство поддерживает драйвер загрузки рисунков Windows (WIA) для сканирования изображений. WIA — стандартный компонент Microsoft Windows 7, предназначенный для работы с цифровыми камерами и сканерами. В отличие от драйвера TWAIN, драйвер WIA позволяет сканировать изображение и работать с ним без использования дополнительных приложений.

Драйвер WIA поддерживается в Windows (кроме Windows 2000) только через порт USB.

1. Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.

2. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

3. Выберите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и принтеры.

4. Щелкните правой кнопкой мыши по значку драйвера устройства в окне Принтеры и факсы > Начать сканирование.

5. Откроется приложение Новое сканирование.

6. Выберите значения параметров сканирования и нажмите кнопку Предварительный просмотр, чтобы увидеть, как внесенные изменения отражаются на изображении.

7. Отсканируйте и сохраните изображение.

### Сканирование с помощью программы Samsung Scan Assistant

- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. Функции различных моделей).

- Вы можете использовать функцию ОCR (оптическое распознавание символов) в программе Samsung Scan Assistant.

1. Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.

2. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

3. Нажмите Пуск > Все программы > Принтер Samsung и запустите Samsung Scan Assistant.

   Выберите меню Справка или щелкните по кнопке и выберите интересующий вас раздел справки.

4. Задайте параметры сканирования.

5. Нажмите Сканирование.

### Сканирование с помощью программы SmarThru 4

- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. Функции различных моделей).

- Вы можете использовать функцию ОCR (оптическое распознавание символов) в программе SmarThru 4.

1. Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.

2. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

3. Дважды щелкните значок SmarThru 4.

4. Запустится программа SmarThru.

   - Сканировать: Вы можете сканировать изображения и сохранять их в памяти приложения или в папке, отправлять по электронной почте или публиковать на веб-сайте.

   - Изображение: Вы можете редактировать изображения и сохранять их в выбранные приложение или папку, отправлять по электронной почте или публиковать на веб-сайте.

   - Печать: Вы можете печатать сохраненных изображения.

   Выберите меню Справка или щелкните по кнопке и выберите интересующий вас раздел справки.

5. Нажмите Сканировать.

6. Позволяет назначения для сканирования Приложение, Электронная почта, Папка, Распознавание или Веб-сайт.

7. При необходимости нажмите Настройки, чтобы настроить разные параметры.

8. Нажмите Сканировать.

### Сканирование с помощью программы SmarThru Office

- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. Функции различных моделей).

- Чтобы воспользоваться программой SmarThru Office, вам следует установить эту программу вручную с помощью CD диска, который прилагается. Выберите Расширенная установка > Выборочная установка, а затем выберите SmarThru Office для установки.

- Вы можете использовать функцию ОCR (оптическое распознавание символов) в программе SmarThru Office.

1. Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.

2. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

3. Дважды щелкните значок SmarThru Office.

4. Откроется программа SmarThru Office.

   Выберите меню Справка или щелкните по кнопке и выберите интересующий вас раздел справки.

5. Щелкните по значку SmarThru Office () на панели задач Windows, чтобы активировать средство запуска SmarThru Office.

6. Нажмите значок (), чтобы открыть окно приложения сканирования.

7. Откроется окно Параметры сканирования.

8. Укажите параметры сканирования и нажмите кнопку Сканировать.

### Сканирование в среде Macintosh

#### Сканирование с устройства, подключенного с помощью интерфейса USB

1. Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.

2. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

3. Запустите Applications и нажмите кнопку Image Capture.

   При появлении сообщения No Image Capture device connected переподключите кабель USB. Если проблема не устранена, см. справку по Image Capture.

4. Выберите нужный вариант.

5. Отсканируйте и сохраните изображение.

   Если не удается произвести сканирование с помощью программы Image Capture, обновите систему Mac OS до последней версии. Image Capture работает корректно в Mac OS X 10.4.7 или более поздней версии.

#### Сканирование с сетевого устройства

Только для моделей, оснащённых беспроводной связью и сетевой картой (см. Функции различных моделей).

1. Убедитесь, что устройство подключено к сети.

2. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

3. Запустите Applications и нажмите кнопку Image Capture.

4. В зависимости от версии операционной системы выполните следующие шаги.

   - Для версии 10.4

     - Нажмите на кнопки Devices и Browse Devices.

     - Выберите ваше устройство в качестве устройства TWAIN. Установите флажок в поле Use TWAIN software.

     - Щелкните Connect.

       Если появится предупреждение, нажмите на кнопку Change Port.., чтобы выбрать порт. Если появится интерфейс TWAIN, нажмите Change Port.. на вкладке Preference и выберите новый порт.

   - Для версии 10,5

     - Нажмите на кнопки Devices и Browse Devices.

     - Убедитесь, что напротив вашего устройства установлен флажок Connected в списке Bonjour Devices.

     - Чтобы выполнять сканирование с помощью TWAIN, обратитесь к процедуре для MAC OS X 10.4, описанной выше.

   - Для версии 10.6-10.7 выберите устройство в разделе SHARED.

5. Задайте настройки сканирования с помощью данной программы.

6. Отсканируйте и сохраните изображение.

   - Если не удается произвести сканирование с помощью программы Image Capture, обновите систему Mac OS до последней версии. Image Capture работает корректно в Mac OS X 10.4.7 или более поздней версии.

   - Дополнительную информацию см. в справке Image Capture.

   - Можно также использовать такое TWAIN-совместимое программное обеспечение, как Adobe Photoshop.

### Сканирование в среде Linux

#### Сканирование

1. Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.

2. Дважды щелкните значок Unified Driver Configurator на рабочем столе.

3. Нажмите на кнопку , чтобы перейти к окну Scanners configuration.

4. Выберите сканер в списке.

5. Щелкните Properties.

6. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

7. В окне Scanner Properties нажмите Preview.

8. Документ будет отсканирован, а полученное изображение появится в Preview Pane.

9. Перетащите указатель, чтобы задать область изображения, сканируемую в Preview Pane.

10. Выберите нужный вариант.

11. Отсканируйте и сохраните изображение.

    Вы можете сохранить параметры сканирования и добавить их в список Job Type для использования в будущем.

#### Редактирование изображения с помощью программы Image Manager

Приложение «Image Manager» содержит команды меню и инструменты для редактирования отсканированного изображения.