## Установка драйвера по сети

- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. Функции различных моделей).

- Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. Вид сзади).

### Windows

1. Убедитесь в том, что устройство включено и подключено к локальной сети. Кроме того, устройству должен быть назначен IP-адрес (см. Установка IP-адреса).

   При появлении во время установки окна Мастер нового оборудования нажмите Отмена и закройте окно.

2. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.

3. Выберите Установить сейчас.

   Режим Выборочная установка позволяет указать способ подключения устройства, а также выбрать компоненты, которые требуется установить. Следуйте инструкциям, приведенным в окне.

4. Ознакомьтесь с Лицензионное соглашение и установите флажок Я принимаю условия лицензионного соглашения.. Затем нажмите кнопку Далее.

   Программа выполнит поиск устройства.

   Если устройство не удалось найти в сети или локально, появится сообщение об ошибке. Выберите нужные варианты и нажмите кнопку Далее.

5. Будут отображены найденные устройства. Выберите необходимое устройство и нажмите кнопку OK.

   Если драйвер обнаружит только одно устройство, появится диалоговое окно подтверждения.

6. Следуйте инструкциям в окне установки.

#### Режим автоматической установки

Режим автоматической установки — метод установки, не требующий участия пользователя. В данном случае драйверы устройства и ПО автоматически устанавливаются на ваш компьютер. Для начала автоматической установки введите /s или /S в командное окно.

##### Параметры командной строки

В следующей таблице показаны команды, которые можно использовать в командном окне.

Следующие командные строки действенны при использовании в команде /s или /S. /h, /H или /?— исключительные команды, которые могут использоваться отдельно.

Командная строка | Определение | Описание
--- | --- | ---
/s или /S | Запуск автоматической установки. | Установка драйверов устройства без интерфейсных сообщений и участия пользователя.

/p«<имя порта>» или /P«<имя порта>»

Порт принтера.

С помощью стандартного монитора TCP/IP порта создается сетевой порт. Для локального порта этот порт должен существовать в системе до определения его с помощью команды.

Имя порта принтера можно указать как IP-адрес, имя узла, имя локального USB-порта или имя порта IEEE1284.

Пример

- /p«xxx.xxx.xxx.xxx», где «xxx.xxx.xxx.xxx» обозначает IP-адрес сетевого принтера. /p«USB001», /P«LPT1:», /p«hostname»

- При автоматической установке драйвера на корейской локали введите Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a«<путь_установки>» или /A«<путь_установки>»

Определение пути для установки.

Путь установки должен соответствовать условиям установки.

Так как драйверы устройств должны иметь особое местоположение в ОС, эта команда применима только к программным приложениям.

/i«<имя скрипт-файла>» или /I«<имя скрипт-файла>»

Определение индивидуального файла скрипта установки для индивидуальной работы.

Имя скрипт-файла должно соответствовать условиям установки.

Можно назначить индивидуальный скрипт-файл для индивидуальной автоматической установки. Этот файл сценария может быть создан сервисной программой установки из комплекта поставки или текстовым редактором.

индивидуальный скрипт-файл имеет приоритет перед настройками установочного пакета по умолчанию, но не имеет приоритета перед параметрами командной строки.

/n«<Имя принтера>» или /N«<Имя принтера>» | Имя принтера. Создается экземпляр имени принтера. | С помощью этого параметра можно добавлять имена принтеров по желанию.
/nd или /ND | При использовании этой команды устанавливаемый драйвер не назначается драйвером устройства по умолчанию. | Указывает, что установленный драйвер устройства не будет использоваться по умолчанию, если в системе присутствуют другие драйверы принтера. Если в системе нет установленных драйверов устройства, этот параметр не применяется, так как ОС Windows назначает установленный драйвер используемым по умолчанию.
/x или /X | Использование существующих файлов драйвера устройства для создания имени принтера, если он установлен. | Эта команда позволяет установить принтер, который использует установленные файлы драйвера без установки дополнительного драйвера.
/up«<имя принтера>» или /UP«<имя принтера>» | Удаляет только указанный принтер, а не файлы драйвера. | Эта команда позволяет удалить только указанный принтер из системы, не затронув другие драйверы принтера. Файлы драйвера принтера не будут удалены из системы.
/d или /D | Деинсталлирует все драйверы устройств и приложения из системы. | Эта команда удаляет из системы все установленные драйверы устройств и программные приложения.
/v«<общее имя>» или /V«<общее имя>» | Общий доступ к установленным драйверам устройства и добавление других доступных платформных драйверов для Point & Print. | Устанавливает все поддерживаемые ОС Windows платформные драйверы устройств в систему и открывает им общий доступ с указанным значением <общее имя> для Point & Print.
/o или /O | После установки откроется папка Принтеры и факсы. | Данная команда откроет папку Принтеры и факсы после тихой установки.
/f«<имя файла протокола>» или /F«<имя файла протокола>» | Определяет имя файла протокола. Файл протокола по умолчанию создается во временной системной папке, если не указан иной параметр. | В определенной папке создается файл протокола.
/h, /H или /? | Показывает использование командной строки.

### Macintosh

1. Убедитесь в том, что устройство включено и подключено к локальной сети.

2. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.

3. Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе.

4. Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.

5. Щелкните Continue.

6. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue.

7. Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.

8. На экране появится предупреждение о том, что все работающие приложения будут закрыты. Нажмите кнопку Continue.

9. Щелкните Continue в окне User Options Pane.

   Если требуется указать IP-адрес, нажмите кнопку Set IP и выполните инструкции, указанные в разделе Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Macintosh). Порядок настройки беспроводной сети приводится в разделе Настройка с помощью Macintosh.

10. Нажмите кнопку Install. Будут установлены все компоненты, необходимые для работы устройства.

    В режиме Customize можно выбрать устанавливаемые компоненты.

11. Введите пароль и нажмите кнопку OK.

12. После установки программы требуется перезапустить компьютер. Нажмите на кнопку Continue Installation.

13. После завершения установки нажмите кнопку Quit или Restart.

14. Откройте папку Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - В Mac OS X 10.5 или -10,7 откройте папку Applications > System Preferences и выберите элемент Print & Fax.

15. Нажмите кнопку Add в Printer List.

    - В Mac OS X 10.5 или -10,7 выберите элемент +. Откроется всплывающее окно.

16. В Mac OS Х 10.4 выберите IP Printer.

    - В Mac OS X 10.5 или -10,7 выберите элемент IP.

17. Выберите HP Jetdirect - Socket в поле Protocol.

    При печати многостраничных документов производительность принтера можно увеличить, выбрав значение Socket для параметра Printer Type.

18. Введите IP-адрес устройства в поле Address.

19. Укажите имя очереди в поле Queue. Если не удается определить имя очереди для сервера печати, сначала воспользуйтесь очередью по умолчанию.

20. В Mac ОS 10.4, если функция автоматического выбора не работает, выберите Samsung в Print Using и имя устройства в поле Model.

    - Если функция автоматического выбора не работает, в Mac OS X 10.5 - 10.7 выберите элемент Select Printer Software и имя устройства в Print Using.

21. Щелкните Add.

    Устройство появится в списке Printer List и будет использоваться по умолчанию.

Установка драйвера факса:

1. Откройте папку Приложения > Samsung > Мастер очереди факса.

2. Ваше устройство будет в списке Printer List.

3. Выберите устройство, которое вы хотите использовать, и нажмите на кнопку Create.

### Linux

Чтобы установить программное обеспечение для принтера и сканера в системе Linux, загрузите пакет ПО с веб-сайта компании Samsung (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).

Для установки другого ПО:

- См. раздел Установка Smart Panel.

- См. раздел Установка Printer Setting Utility.

#### Установите драйвер Linux и добавьте сетевой принтер

1. Убедитесь в том, что устройство включено и подключено к локальной сети. Кроме того, устройству должен быть назначен IP-адрес.

2. Загрузите пакет Unified Linux Driver с веб-сайта компании Samsung.

3. Распакуйте файл UnifiedLinuxDriver.tar.gz и откройте созданный каталог.

4. Дважды щелкните значок install.sh в папке Linux.

5. Откроется окно установки Samsung. Щелкните Continue.

6. Откроется окно мастера добавления принтеров. Нажмите кнопку Next.

7. Выберите сетевой принтер и нажмите кнопку Search.

8. IP-адрес и наименование модели принтера появятся в поле списка.

9. Выберите устройство и нажмите кнопку Next.

10. Введите описание принтера и нажмите кнопку Next.

11. После добавления устройства нажмите кнопку Finish.

12. По завершении установки нажмите кнопку Finish.

#### Добавление сетевого принтера

1. Дважды щелкните значок Unified Driver Configurator.

2. Нажмите Add Printer..

3. Откроется окно Add printer wizard. Нажмите кнопку Next.

4. Выберите пункт Network printer и нажмите кнопку Search.

5. IP-адрес и название модели принтера появятся в поле списка.

6. Выберите устройство и нажмите кнопку Next.

7. Введите описание принтера и нажмите кнопку Next.

8. После добавления устройства нажмите кнопку Finish.

### UNIX

- Прежде чем устанавливать драйвер принтера для UNIX, убедитесь, что ваше устройство поддерживает операционную систему UNIX (см. Операционная система).

- Команды отмечены кавычками - “”, при вводе команд пропускайте “”.

- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. Операционная система).

Для того чтобы использовать драйвер принтера для UNIX, нужно сначала установить пакет драйверов принтера для UNIX, а затем настроить принтер. Вы можете загрузить пакет драйверов принтера для системы UNIX с веб-сайта компании Samsung (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).

#### Установка пакета драйверов принтера в UNIX

Процесс установки является общим для всех упомянутых выше ОС семейства UNIX.

1. Загрузите с веб-сайта Samsung пакет унифицированного драйвера принтера для UNIX и распакуйте его.

2. Получите права привилегированного пользователя (root).

   “su -”

3. Скопируйте необходимый пакет драйверов на нужный компьютер под управлением ОС UNIX.

   Для получения информации по операции монтирования обратитесь к руководству UNIX.

4. Распакуйте пакет драйверов принтера для UNIX .

   Например, в операционной системе IBM AIX для этого используются следующие команды.

   “gzip -d < имя пакета | tar xf -”

5. Перейдите в папку с распакованными файлами.

6. Запустите скрипт установки.

   “./install”

   install – файл скрипта установки, используемый для установки/удаления пакета драйверов UNIX.

   Выполните команду chmod 755 install для смены прав доступа скрипта установки.

7. Выполните команду «. /install –c», чтобы проверить результат установки.

8. В командной строке выполните команду “installprinter”. На экран будет выведено окно мастера установки принтера Add Printer Wizard. Настройте принтер, пользуясь следующим алгоритмом.

   В некоторых ОС семейства UNIX, например Solaris 10, добавленный принтер может быть недоступен. В этом случае выполните следующие команды в терминале привилегированного пользователя: “accept <printer_name>” “enable <printer_name>”

#### Удаление драйвера принтера

Для удаления принтера из системы следует воспользоваться специальной утилитой.

1. В командной строке выполните команду uninstallprinter.

   Запустится мастер удаления принтера Uninstall Printer Wizard.

   Установленные в системе принтеры будут представлены в выпадающем списке.

2. Выберите подлежащий удалению принтер.

3. Для удаления принтера из системы щелкните Delete.

4. Выполните команду «. /install –d», чтобы удалить пакет драйверов.

5. Чтобы проверить результат удаления, выполните команду «. /install –c».

Чтобы снова установить пакет, выполните команду «. /install».

#### Настройка принтера

Для добавления принтера в ОС UNIX запустите скрипт «installprinter». На экран будет выведено окно мастера установки принтера. Установите принтер, пользуясь следующим алгоритмом.

1. Введите имя принтера.

2. Выберите нужную модель принтера из списка.

3. Введите описание, соответствующее типу принтера, в поле Type (Необязательно).

4. Введите описание принтера в поле Description (Необязательно).

5. Укажите расположение принтера в поле Location.

6. Введите IP-адрес или DNS имя принтера в текстовое поле Device при сетевом подключении. В ОС IBM AIX с интерфейсами jetdirect Queue type разрешен ввод только имени DNS, использование числовых IP-адресов не допускается.

7. В меню Queue type соединение отображается как lpd или jetdirect в соответствующем списке. В ОС Sun Solaris доступен дополнительный тип usb.

8. Для задания числа копий выберите Copies.

9. Установите флажок Collate для сортировки отпечатков.

10. Установите флажок Reverse Order для печати в обратном порядке.

11. Установите флажок Make Default для использования этого принтера по умолчанию.

12. Для добавления принтера нажмите кнопку OK.