## Težave s kopiranjem

Stanje | Predlagane rešitve
--- | ---
Kopije so presvetle ali pretemne. | Prilagodite potemnitev v funkciji kopiranja, da osvetlite ali potemnite ozadje kopij (glejte Spreminjanje nastavitev za vsako kopijo).

Na kopijah se pojavljajo madeži, črte, napake ali lise.

- Če so te napake na izvirniku, prilagodite potemnitev v funkciji kopiranja, da posvetlite ozadje kopij.

- Če na izvirniku ni napak, očistite enoto za optično branje (glejte Čiščenje enote za optično branje).

Slika na kopiji je poševna.

- Prepričajte se, da je izvirnik poravnan z zaznavnim vodilom.

- Mogoče je valj za prenos umazan. Očistite notranjost naprave (glejte Čiščenje naprave).

Natisnejo se prazne kopije. | Preverite, ali je izvirnik nameščen na stekleno ploščo optičnega bralnika z vsebino obrnjeno navzdol, v podajalniku dokumentov pa z vsebino obrnjeno navzgor. Če s temi koraki ne odpravite težave, pokličite serviserja.

Slika se hitro izbriše s kopije.

- Zamenjajte papir na pladnju s papirjem iz novega zavitka.

- Če je naprava nameščena v območje z visoko vlažnostjo, papirja ne puščajte v napravi dalj časa.

Papir za kopiranje se pogosto zagozdi.

- Razpihajte papir in ga obrnite na pladnju. Papir na pladnju zamenjate z novim. Preverite/prilagodite vodila za papir, če je potrebno.

- Poskrbite, da sta tip in teža papirja ustrezna (glejte Tehnični podatki medija za tiskanje ).

- Ko odstranite zagozdeni papir, preverite, ali so v napravi ostali delci papirja.

Z eno kartušo s tonerjem lahko natisnete manj kopij, kot ste pričakovali.

- Mogoče izvirniki vsebujejo slike, enobarvne strani ali debelejše črte. Izvirniki, kot so obrazci, glasila, knjige ali drugi dokumenti, porabijo več tonerja.

- Mogoče je pokrov optičnega bralnika med kopiranjem odprt.

- Napravo izklopite in jo ponovno vklopite.