## Menú Digitalizar

### Función Escanear

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (digitalizar) > (Menú) > Función esc. en el panel de control.

- O pulse Conf. > Conf. equipo > Conf. predeterminada > Predeterminado escáner en la pantalla táctil.

- O pulse Esc. > seleccione el elemento de menú que desee en la pantalla táctil.

Elemento | Descripción
--- | ---

- USB predeterm.

- USB

Establece el destino de la digitalización a un USB. Puede digitalizar los originales y guardar la imagen digitalizada en un dispositivo USB.

- C/e predeterm.

- Enviar Email

- Email personalizado

Establece el destino de la digitalización a un correo electrónico. Puede digitalizar los originales y enviar la imagen digitalizada por correo electrónico a los destinos (consulte Escanear al servicio de correo electrónico).

- FTP predeterm.

- FTP

Establece el destino de la digitalización a un servidor FTP. Puede digitalizar los originales y enviar la imagen digitalizada a un servidor FTP (consulte Digitalizar a servidor FTP/SMB).

- SMB predeterm.

- SMB

Establece el destino de la digitalización en un servidor SMB. Puede digitalizar los originales y enviar la imagen digitalizada a un servidor SMB (consulte Digitalizar a servidor FTP/SMB).

Enviar informe | Imprime un informe de confirmación que indica si el envío de la imagen digitalizada se ha realizado correctamente.
PC local | Establece el destino de la digitalización a un ordenador conectado mediante USB. Puede escanear los originales y guardar la imagen escaneada en un directorio, como por ejemplo Mis documentos (consulte Escaneado básico).
PC de red | Establece el destino de la digitalización a un ordenador conectado a una red. Puede escanear los originales y guardar la imagen escaneada en un directorio, como por ejemplo Mis documentos (consulte Digitalización desde un ordenador conectado a la red).
Cuadro docum. | Establece el destino de la digitalización a un Cuadro docum.. Puede escanear los originales y enviar la imagen escaneada al almacenamiento que recibe el nombre de Cuadro docum. en el dispositivo.
Cuadr. compart. | Establece el destino de la digitalización a una carpeta compartida. Puede crear y utilizar la carpeta compartida (consulte Uso de funciones de carpeta compartida).

### Configurar el escáner

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (digitalizar) > (Menú) > Conf. escan. en el panel de control.

- O pulse Conf. > Conf. equipo > Conf. predeterminada > Predeterminado escáner en la pantalla táctil.

Elemento | Descripción
--- | ---

- Tam. escaneado

- Tamaño original

establece el tamaño de la imagen.

Tipo original | Establece el tipo de documento del original.
Resolucion | establece la resolución de la imagen.
Modo de color | establece el modo de color.
Form. archivo | establece el formato de archivo en el que se guardará la imagen. Si selecciona BMP, JPEG, TIFF o PDF, puede escanear varias páginas.
Oscuridad | Ajusta el nivel de brillo para digitalizar.
Contraste | Ajuste el nivel de contraste para aclarar u oscurecer la digitalización.