## Меню в режиме копирования

### Копирование

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

- Выберите (Копирование) > (Меню) > Копирование на панели управления.

- Или нажмите на сенсорном экране Настройка > Настройка устройства > Настройки по умолчанию > Копий по умолчанию.

- Или нажмите Копир-ние > и выберите нужный элемент на сенсорном экране.

Элемент | Описание
--- | ---

- Размер скан.

- Исходный размер

выбор размера изображения.

Копии | Количество копий можно указать с цифровой клавиатуры.

Масштабировать

Уменьшение или увеличение размера копируемого изображения (см. Копирование с уменьшением или увеличением).

В режиме экопечати функция уменьшения и увеличения не работает.

Плотность | Регулировка уровня яркости для улучшения читаемости копии. Этот параметр полезен, если оригинальный документ содержит тусклые или затемненные области изображения (см. Плотность).
Контрастность | Отрегулируйте уровень контрастности, чтобы слишком блеклый или слишком темный оригинал можно было легко прочитать в отсканированном виде (см. Контрастность).
Тип оригинала | Повышение качества копирования путем установки типа документа в рамках текущего задания (см. Оригинал ).
Ориентация | Настройка ориентации исходных изображений.
Макет | Настройка параметров макета: плакат, клонирование, удостоверение, 2/4 копии на листе, буклет и т.п.

- Сортировка

- Сортировка копий

Задает устройству сортировку задания копирования. Например, при печати двух копий трехстраничного оригинала сначала будут напечатаны все три страницы документа, затем печать всего документа будет выполнена еще раз.

- Вкл. отпечатки разбиваются по наборам согласно последовательности листов оригинального документа.

- Выкл. отпечатки выводятся без сортировки по наборам.

- 2 копии/стр. или 4 копии/стр.

- Неск. коп. на стр.

Позволяет уменьшить размер копий, снятых с оригинального документа, и разместить на одном листе бумаги 2 или 4 страницы.

Эта функция копирования доступна только при загрузке оригиналов в автоподатчик.

Копия плаката

Эта функция позволяет распечатать один документ на 4 (Плакат 2x2), 9 (Плакат 3x3) или 16 (Плакат 4x4) листах бумаги. Затем листы можно склеить и получить документ плакатного размера.

- Данная функция доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.

- Оригинал разбивается на 9 частей. Все части документа сканируются и печатаются по очереди в указанном ниже порядке.

Клонирование

Позволяет сделать на одной странице несколько одинаковых отпечатков с оригинала. Число таких копий определяется автоматически с учетом размера оригинала и бумаги.

- Данная функция доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.

- При работе с функцией Клонирование настройка размера копии с использованием параметра Масштабировать невозможна.

Копир. книги

Функция «Копирование книги» позволяет получать копии книг. Если книга слишком толстая, приподнимите крышку так, чтобы ее шарниры вошли в ограничители, и закройте ее. Если книга или журнал толще 30 мм, начинайте копировать с открытой крышкой.

- Выкл. функция не используется.

- Левая стр. печать левой страницы книги.

- Правая стр. печать правой страницы книги.

- Обе страницы: печать всех страниц книги.

Данная функция доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.

Брошюра

Эта функция позволяет печатать копии на обеих сторонах листа таким образом, чтобы после сгиба все страницы располагались в правильном порядке.

Кроме того, устройство уменьшает размер и корректирует положение каждого изображения в соответствии с выбранным форматом бумаги.

Настройка фона

Печать изображения без фона. Эта функция копирования удаляет фоновый цвет и может быть полезна при печати оригиналов с цветным фоном, таких как газеты и каталоги.

- Выкл. функция не используется.

- Авто: оптимизация фона.

- Усил.: уров.1-2: чем выше значение, тем ярче фон.

- Удал.: уров.1-4: чем выше уровень, тем светлее фон.

Копирование Сдвиг полей

Позволяет задать кромку для брошюровки документа. Изображение на странице можно сместить по горизонтали или вертикали.

- Выкл. функция не используется.

- Автоцентр. автоматическое расположение копии по центру страницы. Данная функция копирования доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.

- Нестанд. поля: ввод значения левого, правого, верхнего и нижнего полей с цифровой клавиатуры.

Копирование Удалить края

Позволяет удалять с копии пятна, следы отверстий, сгибов и скоб сшивателя по всем краям документа.

- Выкл. функция не используется.

- Неб. оригинал: Стирает край оригинала, если он невелик по размеру. Данная функция копирования доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.

- Перфорация: стираются следы отверстий, проделанных при брошюровке оригинала.

- Центр книги: стирается черная горизонтальная полоса посередине копии, которая появляется при копировании разворота книги. Данная функция копирования доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.

- Удал. границ: ввод значения левого, правого, верхнего и нижнего полей с цифровой клавиатуры.

Копирование Усил. от. сер. | Воспользуйтесь этой функцией при копировании оригинала в оттенках серого для улучшения качества копий.
Копирование Водян. зн. | Водяные знаки печатаются как текст поверх основного текста документа. Например, можно напечатать текст «ЧЕРНОВИК» или «СЕКРЕТНО» большими серыми буквами по диагонали на первой или на всех страницах документа.

Двусторонняя

Можно настроить устройство для печати копий на обеих сторонах листа.

- Выкл. Печать в нормальном режиме.

- 1 -> 2-ст.корот.кр.

- 1 -> 2-ст.длин.кр.

Двусторонняя (продолжение)

- 2->1-сторон.

- 2->2-сторон.

- 2->1-ст., поворот 2

### Настройка копирования

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Чтобы изменить параметры меню:

Выберите (Копирование) > (Меню) > Настр. копии на панели управления.

Элемент | Описание
--- | ---
Измен. умолч. | Восстановление заводских параметров принтера.