## Menú Fax

### Funcion Fax

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (fax) > (Menú) > Funcion Fax en el panel de control.

- O pulse Conf. > Conf. equipo > Conf. predeterminada > Predeterminado Fax en la pantalla táctil.

- O pulse Fax > seleccione el elemento de menú que desee en la pantalla táctil.

Elemento | Descripción
--- | ---

- Tam. escaneado

- Tamaño original

establece el tamaño de la imagen.

Contraste | Ajusta el nivel de contraste para digitalizar un original más legible, cuando el original contiene demasiado contenido claro u oscuro.
Oscuridad | Permite ajustar el nivel de brillo para digitalizar un original más legible, cuando el original contiene marcas claras e imágenes oscuras (consulte Oscuridad).
Resolucion | Cuando se utilizan documentos de texto típicos, se consiguen buenos resultados con los ajustes del documento predeterminados. No obstante, si envía originales de baja calidad o documentos que contengan fotografías, podrá ajustar la resolución para obtener un fax de calidad superior (consulte Resolucion).
Doble | imprime el fax recibido en ambas caras del papel.

Envio multiple

Envía un fax a varios destinatarios (consulte Envío de un fax a varios destinos).

No puede enviar faxes color mediante esta función.

Envio diferido

Ajusta su equipo para enviar un fax más tarde, aunque usted no esté presente (consulte Retraso de la transmisión de un fax).

No puede enviar faxes color mediante esta función.

Envio priorit. | Digitaliza el original en la memoria y se transmitirá apenas haya finalizado la operación actual. Una transmisión prioritaria interrumpirá el envío a varios destinatarios entre estaciones (por ejemplo, cuando finalice la transmisión a la estación A, antes de que comience la transmisión a la estación B) o entre los intentos de rellamada (consulte Envío de un fax prioritario).

Reenviar

Reenvía el fax recibido o enviado a otro destino mediante un fax o un PC. Esta función puede resultar útil si tiene que recibir un fax fuera de la oficina.

- Consulte Reenvío de un fax enviado a otro destino.

- Consulte Reenvío de un fax recibido.

Recep. segura | Almacena el fax recibido en la memoria sin imprimirlo. Para imprimir los documentos recibidos, deberá introducir la contraseña. Si lo desea, puede impedir que personas no autorizadas accedan a los faxes recibidos (consulte Recepción en el modo de recepción segura).
Agregar pagina | Añade documentos a un trabajo de fax diferido (consulte Cómo añadir documentos a un fax reservado).
Cancelar tarea | Cancela el trabajo de fax diferido que se ha guardado en la memoria (consulte Cancelación una tarea de fax reservada).

### Configuración de envío

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (fax) > (Menú) > Config. Fax > Envio en el panel de control.

- O pulse Conf. > Conf. equipo > Conf. predeterminada > Predeterminado Fax en la pantalla táctil.

Elemento | Descripción
--- | ---
Rellamadas | Establece el número de intentos de rellamada. Si elige 0, el equipo no realizará ninguna rellamada.
Plazo rellam. | Establece el intervalo de tiempo que debe transcurrir antes de que se realice la rellamada automática.
Prefijo marc. | Configura un prefijo de hasta cinco dígitos. Este número se marca antes que cualquier número de marcación automática. Resulta útil para acceder a la centralita telefónica privada (PABX).
Modo ECM | Envía faxes utilizando el modo de corrección de errores (ECM) para asegurarse de que los faxes se enviarán de forma adecuada sin ningún tipo de error. Puede tardar más tiempo.
Enviar informe | Configura el dispositivo para que imprima un informe donde se indique si se completó o no la transmisión del fax. Si selecciona En caso err., el equipo imprime un informe únicamente cuando la transmisión no se realiza correctamente.
Imagen TCR | Imprime un informe de transmisión con una imagen minimizada de la primera página del fax enviado.
Modo marc. | Establece el modo de marcación en marcación por tonos o por pulsos. Es posible que esta configuración no esté disponible en su país.
Ahorro llamada | Envía faxes a una hora preestablecida en que las llamadas son más baratas para ahorrar en los costes. Es posible que esta configuración no esté disponible en su país.
Asistente conf. | Facilita el proceso de configuración de las opciones de fax necesarias, tales como ID de equipo, Numero de fax, etc.

### Configuración de recepción

Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles (consulte Descripción general de los menús).

Para cambiar las opciones del menú:

- Pulse (fax) > (Menú) > Config. Fax > Recepcion en el panel de control.

- O pulse Conf. > Conf. equipo > Conf. predeterminada > Predeterminado Fax en la pantalla táctil.

Elemento | Descripción
--- | ---
Modo recepcion | Selecciona el modo de recepción de faxes predeterminado.
Num. de tonos | Especifica la cantidad de veces que sonará el timbre del dispositivo antes de que éste responda las llamadas.
Datos recep. | Imprime automáticamente el número de página, la fecha y la hora de la recepción en la parte inferior de cada hoja de los faxes recibidos.
Cod inicio rec | Inicia una recepción de fax desde un teléfono auxiliar conectado a la toma EXT de la parte posterior de la impresora. Si oye un tono de fax al levantar el teléfono auxiliar, introduzca el código. El valor de fábrica del código es *9*.
Reduccion auto | Reduce automáticamente una página de fax recibida para que encaje en el papel cargado en el equipo de fax.
Desechar tam. | Elimina una parte determinada de la parte final del fax recibido.
Conf fx no des | Bloquea los faxes no deseados que estén guardados en la memoria como números de fax no deseados. Es posible que esta configuración no esté disponible en su país.
Modo DRPD | Permite usar una sola línea telefónica para responder a varios números de teléfono. Puede establecer el equipo de forma que reconozca los diferentes tipos de timbre de cada número. Es posible que esta configuración no esté disponible en su país (consulte Recepción de faxes utilizando el modo DRPD).
Impr. dúplex | Imprime los datos de los faxes recibidos en ambas caras del papel. Puede ahorrar papel.

- Guardar en buz. doc.

- Ahorro cuadro doc.

Almacena los faxes recibidos en la carpeta común. Este menú solo aparece si se ha instalado un dispositivo de almacenamiento masivo (disco duro) opcional (consulte Función de variedad).