## Funkcija optičnega branja

- Za osnovne lastnosti optičnega branja poglejte v Osnovna navodila (glejte Osnovno optično branje).

- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Funkcije različnih modelov).

- Največja ločljivost, ki jo je mogoče doseči, je odvisna od številnih faktorjev, vključno s hitrostjo računalnika, razpoložljivim prostorom v disku, pomnilnikom, z velikostjo podobe, ki jo želite optično prebrati, in nastavitev bitne globine. Zato morda odvisno od svojega sistema ali stvari, ki jo želite optično prebrati, pri določeni ločljivosti tega ne boste mogli storiti, še posebej pri uporabi izboljšanega dpija.

### Osnovna metoda za optično branje

Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Funkcije variacij).

Izvirnike lahko s svojo napravo optično berete preko kabla USB ali omrežja. Za optično branje svojih dokumentov lahko uporabljate naslednje metodologije:

- Scan to PC: Optično preberite izvirnike z nadzorno ploščo. Optično prebrani podatki se shranijo v mapo Moji dokumenti priključenega računalnika (glejte Osnovno optično branje).

- TWAIN: Program TWAIN je eden izmed prednastavljenih programov za obdelavo slik. Optično branje slike zažene izbrani program, kar vam omogoča nadzor nad postopkom optičnega branja. To funkcijo lahko uporabljate preko lokalne ali omrežne povezave (glejte Optično branje iz programa za urejanje slik).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: To programsko opremo lahko uporabite za optično branje slik ali dokumentov.

  - Glejte Optično branje s programom Samsung Scan Assistant.

  - Glejte Optično branje s pomočjo SmarThru 4.

  - Glejte Optično branje s pomočjo SmarThru Office.

- WIA: WIA je kratica za Windows Images Acquisition. Za uporabo te funkcije mora biti vaš računalnik neposredno povezan z napravo s kablom USB (glejte Optično branje z uporabo WIA gonilnika).

- Pomnilnik USB: Dokument lahko optično preberete in shranite optično prebrano sliko na USB pomnilnik.

- Elektronska pošta: Sliko lahko optično preberete in pošljete kot prilogo k elektronski pošti (glejte Optično preberi v elektronsko pošto).

- FTP/SMB: Sliko lahko optično preberete in jo naložite na strežnik FTP/SMB (glejte Optično branje na FTP/SMB strežnik).

### Nastavljanje nastavitev tiskanja na računalniku

Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Funkcije različnih modelov).

1. Odprite Samsung Easy Printer Manager (glejte Uporaba Samsung Easy Printer Manager ).

2. S seznama Printer List izberite ustrezno napravo.

3. Izberite meni Scan to PC Settings.

4. Izberite želeno opcijo.

   - Scan Activation: Določa, ali je optično branje na napravi omogočeno ali ne.

   - Zavihek Basic: Vsebuje nastavitve, povezane z optičnim branjem in nastavitvami naprave.

   - Zavihek Image: Vsebuje nastavitve za spreminjanje slike.

5. Pritisnite Save > OK.

### Optično branje z omrežne naprave

Naprave, ki ne podpira omrežnega vmesnika, pri tej lastnosti ne bo mogoče uporabiti (glejte Pogled z zadnje strani).

Prepričajte se, da je na vašem računalniku tiskalniški gonilnik s pomočjo CD-ja, saj le-ta vsebuje tudi program za optično branje (glejte Lokalna namestitev gonilnika).

1. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

2. Izberite (Scan) > Scan to PC > Network PC na nadzorni plošči.

   Ali pa na zaslonu na dotik izberite Scan > Network PC.

   Če se prikaže sporočilo Not Available, preverite povezavo z vrati.

3. Izberite ID registriranega računalnika in po potrebi vpišite Password.

   - ID je enak tistemu, ki je registriran za Samsung Easy Printer Manager > Preklop v napredni način > Scan to PC Settings.

   - Password je 4-cifrna številka prijavljenega gesla za Samsung Easy Printer Manager > Preklop v napredni način > Scan to PC Settings.

4. Izberite želeno možnost in pritisnite OK.

5. Optično branje se začne.

   Optično prebrana podoba se shrani v računalnikovo mapo C:\Uporabniki\users name\Moji dokumenti. Shranjena mapa se lahko razlikuje, odvisno od vašega operacijskega sistema ali programa, ki ga uporabljate.

### Optično preberi v elektronsko pošto

Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Funkcije različnih modelov).

#### Nastavitev računa elektronske pošte

1. Dostop do SyncThru™ Web Service (glejte Uporaba SyncThru™ Web Service).

2. Izberite Settings > Network Settings in Outgoing Mail Server(SMTP).

3. Vpišite IP naslov v decimalnem zapisu z ločili ali kot ime gostitelja.

4. Vnesite številko vrat strežnika – od 1 do 65535.

5. Obkljukajte polje zraven SMTP Requires Authentication za zahtevo overovitve.

6. Vpišite uporabniško ime in geslo strežnika SMTP.

7. Pritisnite Apply.

   - Če je način overovitve strežnika SMTP POP3 pred SMTP, označite možnost SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - Vnesite IP naslov in številko vrat.

#### Optično branje in pošiljanje elektronske pošte

1. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

2. Izberite(optično branje) > Scan to Email na nadzorni plošči.

   Ali pa na zaslonu na dotik izberite Scan > Send Email.

3. Vnesite uporabniško ime in geslo, če ste konfigurirali SyncThru™ Web Service (glejte Uporaba SyncThru™ Web Service).

4. Vnesite elektronski naslov pošiljatelja in prejemnika.

   Elektronsko pošto lahko pošljete na svoj naslov z aktivacijo možnosti Auto Send To Self v Settings > Scan > Scan To E-mail v SyncThru™ Web Service.

5. Vnesite zadevo elektronske pošte in pritisnite OK.

6. Izberite format datoteke, ki jo želite optično prebrati, in pritisnite OK.

7. Vpišite uporabniško ime in geslo strežnika SMTP.

8. Naprava začne optično branje in nato pošlje elektronsko pošto.

### Optično branje na FTP/SMB strežnik

Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Funkcije različnih modelov).

#### Nastavitev strežnika FTP/SMB

1. Dostop do SyncThru™ Web Service (glejte Uporaba SyncThru™ Web Service).

2. Izberite Address Book > Individual > Add.

3. Označite okence ob Add FTP ali Add SMB.

4. Vpišite IP naslov v decimalnem zapisu z ločili ali kot ime gostitelja.

5. Vnesite številko vrat strežnika – od 1 do 65535.

6. Če želite, da imajo nepooblaščene osebe dostop do strežnika, označite okence ob Anonymous.

7. Vnesite uporabniško ime in geslo.

8. Vnesite ime domene, če je vaš strežnik pridružen določeni domeni, ali pa samo vnesite ime vašega računalnika, ki je registriran na SMB strežniku.

9. Vnesite mesto za shranjevanje optično prebranih dokumentov.

   - Mapa, v katero boste shranjevali prebrane slike, mora biti na korenu.

   - Lastnosti mape morajo biti nastavljene za skupno rabo.

   - Vaše uporabniško ime mora imeti pravice za branje mape in pisanje.

10. Pritisnite Apply.

#### Optično branje in pošiljanje na FTP/SMB strežnik

1. Prepričajte se, da je naprava priključena v omrežje.

2. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

3. Izberite (optično branje) > Scan to SMB ali Scan to FTP na nadzorni plošči.

   Ali pa na zaslonu na dotik izberite Scan > SMBali FTP.

4. Izberite strežnik in želeni format optičnega branja.

5. Naprava začne optično branje in nato pošlje optično prebrano vsebino določenemu strežniku.

### Optično branje iz programa za urejanje slik

Če je program združljiv s tehnologijo TWAIN, lahko dokumente tudi optično prebirate in uvažate v program za urejanje slik, kakršen je na primer Adobe photoshop. Za optično branje s programsko opremo združljivo s TWAIN naredite naslednje:

1. Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.

2. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

3. Odprite aplikacijo, kot na primer Adobe Photoshop.

4. Kliknite Datoteka > Uvozi in izberite optični bralnik.

5. Nastavite možnosti optičnega branja.

6. Optično preberite in shranite prebrano vsebino.

### Optično branje z uporabo WIA gonilnika

Vaša naprava podpira gonilnik Windows Image Acquisition (WIA) za optično branje slik. WIA je ena od standardnih komponent, ki jih ponuja sistem Microsoft Windows 7 in je združljiva z digitalnimi fotoaparati in optičnimi čitalniki. V nasprotju z gonilnikom TWAIN gonilnik WIA omogoča optično branje in enostavno obdelavo slik brez potrebe po dodatni programski opremi:

Gonilnik WIA deluje le v OS Windows (ki ga ne podpira Windows 2000) z vrati USB.

1. Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.

2. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

3. Kliknite Start > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Naprave in tiskalniki.

4. Z desno miškino tipko kliknite na ikono gonilnika v meniju Tiskalniki in faksi > Začni optično branje.

5. Odpre se okno Novo optično branje.

6. Izberite nastavitve optičnega branja in kliknite Predogled, da pogledate, kako nastavitve vplivajo na sliko.

7. Optično preberite in shranite prebrano vsebino.

### Optično branje s programom Samsung Scan Assistant

- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Funkcije različnih modelov).

- Uporabite lahko funkcijo OCR (Optical Character Reader) v programu Samsung Scan Assistant.

1. Naprava mora biti vklopljena in povezana z računalnikom.

2. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

3. Pritisnite Start > Vsi programi > Tiskalniki Samsung in zaženite Samsung Scan Assistant.

   Izberite meni Help ali kliknite gumb na svoji tipkovnici in kliknite na katero koli možnost, ki vas zanima.

4. Nastavite možnosti optičnega branja.

5. Kliknite na Scan.

### Optično branje s pomočjo SmarThru 4

- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Funkcije različnih modelov).

- Uporabite lahko funkcijo OCR (Optical Character Reader) v SmarThru 4.

1. Naprava mora biti vklopljena in povezana z računalnikom.

2. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

3. Dvokliknite na ikono SmarThru 4.

4. Prikaže se SmarThru.

   - Scan to: Omogoča optično branje slike in shranjevanje v aplikacijo ali mapo, pošiljanje po elektronski pošti ali objavljanje na spletnem mestu.

   - Image: Omogoča vam, da uredite sliko in jo pošljete v izbrano aplikacijo ali mapo ter po elektronski pošti ali da jo objavite na spletnem mestu.

   - Print: Omogoča tiskanje shranjenih slik.

   Izberite meni Help ali kliknite gumb na svoji tipkovnici in kliknite na katero koli možnost, ki vas zanima.

5. Kliknite Scan to.

6. Izberite cilj med Application, E-mail, Folder, OCR, ali Web.

7. Po potrebi kliknite na Settings za urejanje po meri.

8. Kliknite na Scan.

### Optično branje s pomočjo SmarThru Office

- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte Funkcije različnih modelov).

- Za uporabo SmarThru Office, morate ročno namestiti program s priloženega CD-ja. Izberite Advanced Installation > Custom Installation in določite SmarThru Office za namestitev.

- Uporabite lahko funkcijo OCR (Optical Character Reader) v programu SmarThru Office.

1. Naprava mora biti vklopljena in povezana z računalnikom.

2. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

3. Dvokliknite na ikono SmarThru Office.

4. Odpre se SmarThru Office.

   Kliknite Help ali na svoji tipkovnici in kliknite na katero koli možnost, ki vas zanima.

5. Kliknite na ikono SmarThru Office () v področju pladnja opravilne vrstice Windows, da s tem aktivirate zagonski program SmarThru Office.

6. Kliknite na ikono za optično branje (), da odprete okno za optično branje.

7. Scan Setting okno se odpre.

8. Nastavite parametre optičnega branja in kliknite Scan.

### Optično branje v okolju Macintosh

#### Optično branje iz naprav, ki so priključene preko USB-ja

1. Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.

2. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

3. Zaženite Applications in kliknite Image Capture.

   Če se pojavi sporočilo No Image Capture device connected, iztaknite kabel USB in ga ponovno vstavite. Če se težava ponovi, glejte Image Capture pomoč.

4. Izberite želeno opcijo.

5. Optično preberite in shranite prebrano vsebino.

   Če optično branje ne deluje v programu Image Capture, posodobite Mac OS na najnovejšo različico. Image Capture deluje pravilno v Mac OS X 10.4.7 ali višjih.

#### Optično branje z omrežne naprave

Samo mrežni in brezžični model (glejte Funkcije različnih modelov).

1. Prepričajte se, da je naprava priključena v omrežje.

2. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

3. Zaženite Applications in kliknite Image Capture.

4. Glede na vaš OS, sledite naslednjim korakom.

   - Za 10.4

     - Kliknite na Devices > Browse Devices na menijski vrstici.

     - Izberite vašo napravo v opciji TWAIN naprave. Prepričajte se, da je okence Use TWAIN software obkljukano.

     - Kliknite Connect.

       Če se pojavi opozorilno sporočilo, kliknite na Change Port.., da izberete vrata. Če se pojavi TWAIN, kliknite Change Port.. v zavihku Preference in izberite nova vrata.

   - Za 10.5

     - Kliknite na Devices > Browse Devices na menijski vrstici.

     - Zagotovite, da bo Connected obkljukan, poleg vaše naprave, v Bonjour Devices.

     - Če želite optično brati s pomočjo standarda TWAIN, glejte zgornji postopek za Mac OS X 10.4.

   - Za 10.6 -10.7, izberite vašo napravo pod SHARED.

5. S tem programom nastavite možnosti za optično branje.

6. Optično preberite in shranite prebrano vsebino.

   - Če optično branje ne deluje v programu Image Capture, posodobite Mac OS na najnovejšo različico. Image Capture deluje pravilno v verziji Mac OS X 10.4.7 ali višjih.

   - Za dodatne informacije glejte Image Capture pomoč.

   - Za optično branje lahko uporabite programsko opremo, združljivo s TWAIN, kot je Adobe Photoshop.

### Linux optično branje

#### Optično branje

1. Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.

2. Dvokliknite Unified Driver Configurator na namizju.

3. Za preklop v okno Scanners Configuration, kliknite gumb .

4. Na seznamu izberite optični čitalnik.

5. Kliknite Properties.

6. Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte Nalaganje izvirnikov).

7. V oknu Scanner Properties kliknite Preview.

8. Dokument se optično prebere in predogled slike se prikaže na Preview Pane.

9. V Preview Pane povlecite kazalec, da nastavite območje slike, ki jo boste optično prebrali.

10. Izberite želeno opcijo.

11. Optično preberite in shranite prebrano vsebino.

    Za kasnejšo uporabo lahko shranite nastavitve optičnega branja in jih dodate na spustni meni Job Type.

#### Urejanje slike s pomočjo programa Image Maker

Aplikacija Image Manager nudi menijske ukaze in orodja za urejanje vaših skeniranih slik.