## Mediji i ležište

U ovom poglavlju se nalaze informacije o stavljanju medija za štampanje u uređaj.

- Korišćenje medija za štampanje koji ne zadovoljava ove specifikacije može da izazove probleme ili potrebu za opravkom. Takve opravke nisu pokrivene garancijom kompanije Samsung niti ugovorima o servisiranju.

- Pobrinite se da u ovom uređaju ne bude korišćen foto papir za inkdžet štampače. On može oštetiti uređaj.

- Korišćenje zapaljivog medija za štampanje može da prouzrokuje požar.

- Koristite označeni medij za štampanje (Pogledajte Specifikacije medija za štampanje ).

Korišćenje zapaljivog medija i strani materijali koji su ostali u štampaču mogu da dovedu do pregrejavanja jedinice i da u retkom slučaju prouzrokuju požar.

### Pregled ležišta

Da biste promenili veličinu potrebno je da podesite vođice za papir.

1. Vođica za širinu papira

2. Kaseta

Ilustracije u ovom korisničkom vodiču mogu da se razlikuju od vašeg uređaja u zavisnosti od njegovih opcija ili modela. Proverite vrstu vašeg uređaja (pogledajte Pogled spreda).

Ukoliko ne podesite vođicu, može dođi do registracije papira, iskrivljene odštampane slike ili zaglavljivanja papira.

### Stavljanje papira u ležište

Ilustracije u ovom korisničkom vodiču mogu da se razlikuju od vašeg uređaja u zavisnosti od njegovih opcija ili modela. Proverite vrstu vašeg uređaja (pogledajte Pogled spreda).

1. Otvorite kasetu. Podesite veličinu kasete u skladu sa veličinom medija koji stavljate (pogledajte Pregled ležišta).

2. Savijte ili rastresite štos papira da biste razdvojili listove pre ubacivanja.

3. Stavite papir sa stranom koju želite da odštampate okrenutom licem na gore.

   - Ne gurajte vođicu za širinu papira previše da ne bi došlo do krivljenja medija.

   - Ne koristite papir sa uvojcima na ivicama, to može da dovede do gužvanja papira ili boranja papira.

   - Ukoliko ne podesite vođicu za širinu papira, može da dođe do zaglavljivanja.

4. Stisnite širinu papira i stavite je na ivicu dela za papir bez prouzrokovanja ga da se iskrivi.

5. Kada štampate dokument, postavite vrstu i veličinu papira odgovarajuću za kasetu (pogledajte Parametar za veličinu i vrstu papira).

   Postavljeni parametri iz drajvera uređaja prelaze parametre u kontrolnom panelu.

   1. Da biste štampali u aplikaciji, otvorite aplikaciju i pokrenite meni štampanja.

   2. Otvorite Izbori pri štampanju (pogledajte Otvaranje postavki štampanja).

   3. Izaberite karticu Paper u opciji Izbori pri štampanju, a zatim izaberite odgovarajuću vrstu papira.

      Npr. ako želite da koristite nalepnicu, podesite tip papira na Label.

   4. Odaberite opciju Auto Select (ili Manual Feeder) u izvoru papira, i zatim pritisnite OK.

   5. Pokrenite štampanje u aplikaciji.

### Ručno unošenje u kasetu

Kaseta može da izdrži posebne veličine i vrste papira ili materijala za štampanje, kao na primer razglednice, kartice sa napomenama i koverte (pogledajte Specifikacije medija za štampanje ).

Da ručno unesete u kasetu, kliknite dole:

Pogledajte Stavljanje papira u ležište.

Saveti za korišćenje opcija ručnog unošenja dokumenata u kasetu

- Ako odaberete opciju Paper > Source > Manual Feeder iz drajvera vašeg štampača, treba da pritisnete OK svaki put kada štampate neku stranicu.

- Ubacujte samo jednu vrstu, veličinu i težinu štampanog medija u mehanizam za ručno ubacivanje papira.

- Da biste sprečili zaglavljivanje papira, nemojte dodavati papir u mehanizam za ručno ubacivanje tokom štampanja, dok je još uvek papir u kaseti.

- Mediju za štampanje treba ubaciti tako da strana na koju želite da štampate bude okrenuta nagore i tako da gornja ivica ulazi u ležište za ručno ubacivanje, pri čemu se oni postavljaju u centar ležišta.

- Da biste obezbedili dobar kvalitet štampe i sprečili zaglavljivanje papira, ubacujte samo dostupan papir (pogledajte Specifikacije medija za štampanje ).

- Izravnajte sve neravnine na razglednicama, kovertama i nalepnicama, pre nego što ih stavite u kasetu.

- Pri štampanju na specijalnom mediju morate pratiti smernice za njihovo ubacivanje (pogledajte Štampanje na specijalnom mediju).

### Štampanje na specijalnom mediju

Tabela dole prikazuje specijalnu mediju koja se može koristiti u kaseti.

Media je takođe prikazana u Izbori pri štampanju. Ako želite da dobijete što bolji kvalitet štampanja, selektujte odgovarajuću vrstu medie iz prozora Izbori pri štampanju > Paper kartica > Paper Type (pogledajte Otvaranje postavki štampanja).

Na primer, ako želite da štampate na etiketama, selektujte Labels za Paper Type.

- Pri korišćenju specijalnih medija preporučujemo da listove stavljate jedan po jedan (pogledajte Specifikacije medija za štampanje ).

- Ilustracije u ovom korisničkom vodiču mogu da se razlikuju od vašeg uređaja u zavisnosti od njegovih opcija ili modela. Proverite vrstu vašeg uređaja (pogledajte Pogled spreda).

Da biste videli težine papire za svaki list, pogledajte Specifikacije medija za štampanje .

Tipovi | Kaseta [a]
--- | ---
Plain | ●
Thick | ●
Thin | ●
Bond | ●
Color | ●
CardStock | ●
Labels | ●
Envelope | ●
Preprinted | ●
Cotton | ●
Recycled | ●
Archive | ●
[a] Vrste papira koje se mogu ručno staviti u kasetu.

(●: Uključeno, prazno: nije raspoloživo)

#### koverta

Uspešno štampanje na kovertama zavisi od njihovog kvaliteta.

Da biste odšampali kovertu, postavite je kako je prikazano na slici.

- Prilikom izbora koverata razmotrite sledeće faktore:

  - Masa: ne bi trebalo da prelazi 90 g/m2 u suprotnom može doći do zaglavljenja.

  - Izgled: treba da budu ravne sa zakrivljenjem ivica manjim od 6 mm i ne smeju da sadrže vazduh.

  - Stanje: ne treba da budu izgužvane, izgrebane ili na drugi način oštećene.

  - Temperatura: treba da odoleva toploti i pritisku mašine tokom operacije.

- Koristite samo kvalitetno napravljene koverte sa oštrim i dobro presovanim preklopima.

- Ne koristite koverte sa markama.

- Nemojte da koristite koverte sa kopčama, sponama, prozorima, obloženim ivicama, samolepljivim površinama ili drugim sintetičkim materijalima.

- Nemojte da koristite oštećene ili loše napravljene koverte.

- Proverite da li se spoj na oba kraja koverte produžuje sve do ugla koverte.

  1. Prihvatljivo

  2. Neprihvatljivo

- Kuverte s samolepilnimi trakovi ali več zavihki morajo vsebovati lepilo, ki vsaj za 0,1 sekundo prenesejo talilno temperaturo tiskalnika (približno 170 °C). Dodatni preklopi i trake mogu da prouzrokuju gužvanje, previjanje ili zaglavljivanje i čak mogu da oštete fjuzer.

- Za najbolji kvalitet štampanja postavite margine na rastojanju ne manjem od 15 mm od ivica koverte.

- Ne tiskajte na spojene dele ovojnice.

#### Nalepnice

Da biste izbegli oštećivanje uređaja, koristite nalepnice namenjene laserskim štampačima.

- Pri izboru nalepnica razmotrite sledeće faktore:

  - Lepkovi: Temperatura u vašem uređaja treba da bude oko 170°C (338°F).

  - Raspored: Koristite samo nalepnice između kojih nema izložene podloge. Može da dođe do odlepljivanja listova koji imaju razmake između etiketa i do ozbiljnih zaglavljivanja.

  - Savijenost papira: Mora da leži ravno, pri čemu savijanje u bilo kojem pravcu ne sme da bude veće od 13 mm.

  - Stanje: Ne koristite nalepnice sa naborima, mehurićima i drugim znakovima razdvajanja.

- Uverite se da nema izložene lepljive materije između etiketa. Izložene površine mogu da dovedu do odlepljivanja nalepnica tokom štampanja, što može da prouzrokuje zaglavljivanje. Izložene lepljive površine mogu da prouzrokuju i oštećenja komponenti uređaja.

- Nemojte dva puta da štampate na isti list sa etiketama. Lepljiva pozadina može da podnese samo jedan prolazak kroz uređaj.

- Ne koristite etikete koje se razdvajaju od podloge ili su izgužvane, potklobučene ili oštećene na neki drugi način.

#### Tanji karton ili papir prilagođene veličine

- U softverskoj aplikaciji, postavite margine na najmanje 6.4 mm (0.25 inča) razdaljine od ivica materijala.

#### prethodno odštampani papir

Kada učitavate prethodno odštampani papir, odštampana strana treba da bude licem gore sa nesavijenom stranom napred. Ako imate problema sa ubacivanjem papira, probajte da okrenete papir. Kvalitet štampe nije zagarantovan.

- Natisnjen mora biti s črnilom, ki je odporno na toploto in se ne bo stopilo, izhlapelo ali proizvedlo nevarnih izpustov, ko bo 0,1 sekundo izpostavljeno talilni temperaturi naprave (približno 170 °C).

- Mastilo papira pre štampanja ne sme da bude zapaljivo i ne bi smelo da ošteti valjkove uređaja.

- Pre nego što ubacite prethodno odštampani papir proverite da li se mastilo na njemu osušilo. Tokom procesa zagrevanja vlažno mastilo može da se skine sa prethodno odštampanog papira i time naruši kvalitet štampanja.

### Parametar za veličinu i vrstu papira

Nakon ubacivanja papira u kasetu za papir, postavite veličinu i vrstu papira koristeći dugmiće u kontrolnom panelu.

Ako imate uređaj za dugmad +/- u kontrolnom panelu (pogledajte Prikaz kontrolne table):

Možete da postavite parametre uređaja koristeći opciju Device Settings u Samsung Easy Printer Manager programu ili sekciju Machine u Printer Settings Utility programu.

- Za Windows i Macintosh korisnike, pogledajte Device Settings.

- Za Linux korisnike, pogledajte Korišćenje programa Smart Panel.

Možda će biti neophodno da pritisnete OK kako biste upravljali nižim nivoima menija za neke modele.

1. Pritisnite dugme (Menu) na kontrolnoj tabli.

2. Pritisnite opciju System Setup > Paper Setup > Paper Size or Paper Type.

3. Odaberite kasetu i opciju koju želite.

4. Pritisnite OK kako biste sačuvali izbor.

5. Pritisnite (Stop/Clear) kako biste se vratili u spreman režim rada.

- Postavljeni parametri iz drajvera uređaja prelaze parametre u kontrolnom panelu.

  1. Da štampate iz aplikacije, otvorite aplikaciju i započnite meni za štampanje.

  2. Otvorite Izbori pri štampanju (pogledajte Otvaranje postavki štampanja).

  3. Pritisnite tab Paper i odaberite odgovarajući papir.

- Ako želite da koristite specijalnu veličinu papira, kao na primer račun papir, selektujte tab Paper > Size > Edit... i postavite Custom Paper Size Settings u Izbori pri štampanju (pogledajte Otvaranje postavki štampanja).

### Korišćenje izlazne podrške

Ako štampate mnogo listova papira odjednom, površina izlazne kasete će možda postati vruća. Pazite da ne dodirnete površinu i ne dozvolite deci da joj priđu.

Odštampane stranice su se zaglavile na izlaznoj podršci i ona će pomoći da se odštamapne stranice svrstaju. Štampač standardno šalje otisak u izlazno ležište.

Ilustracije u ovom korisničkom vodiču mogu da se razlikuju od vašeg uređaja u zavisnosti od njegovih opcija ili modela. Proverite vrstu vašeg uređaja (pogledajte Pogled spreda).

### Pripremanje originala

- Nemojte da ubacujete papir manji od 142 x 148 mm (5.6 x 5.8 inča) ili veći od 216 x 356 mm (8.5 x 14 inča).

- Nemojte da pokušate da ubacite sledeće veličine papira, kako biste mogli da sprečite savijanje papira, slab kvalitet štampanja i oštećenje na uređaju.

  - Karbonski papir ili papir napravljen od karbona

  - Obložen papir

  - Kora luka ili tanak papir

  - Zgužvan papir

  - Urolan papir

  - Pocepan papir

- Otklonite sve spojnice i klipove papira pre nego što ga ubacite.

- Budite sigurni da je svaki lepak, mastilo ili korektor na papiru potpuno suv, pre nego što ga ubacite.

- Ne ubacujte originale koji imaju različite veličine ili težine papira.

- Ne ubacujte knjižice, letke, transparente ili dokumente sa drugim neobičnim karakteristikama.

### Ubacivanje originala

Možete da koristite staklo skenera ili kutiju dokumenta kako biste ubacili original za kopiranje, skeniranje ili faksiranje.

Ilustracije u ovom korisničkom vodiču mogu da se razlikuju od vašeg uređaja u zavisnosti od njegovih opcija ili modela. Proverite vrstu vašeg uređaja (pogledajte Pogled spreda).

#### Na staklu skenera

Koristeći staklo skenera, možete da kopirate ili skenirate originale. Možete da dobijete najbolji kvalitet skeniranja, posebno za sive slike ili u boji. Budite sigurni da nema originala u kutiji dokumenta. Ako je original detektovan u kutiji dokumenta, uređaj će njemu dati prioritet u odnosu na original koji se nalazi na staklu skenera.

1. Podignite i otvorite poklopac skenera.

2. Postavite original na staklo skenera, licem okrenutim ka staklu. Oko njega, u desnom gornjem uglu stakla, stavite registraciono uputstvo.

3. Zatvorite poklopac skenera.

- Ako ostavite poklopac na skeneru otvoren dok se kopira, to će možda negativno uticati na kvalitet kopije i trošenje tonera.

- Prašina na staklu skenera može da ostavi crne rupe na odštampanoj kopiji. Neka vam staklo uvek bude čisto (pogledajte Čišćenje uređaja).

- Ako kopirate stranicu iz knjige ili magazina, podignite poklopac skenera dok su njegove šarke isečene od strane zaustavljivača i zatim zatvorite poklopac. Ako su knjiga ili magazin deblji od 30 mm, započnite proces kopiranja sa otvorenim poklopcem na skeneru.

- Budite pažljivi da ne razbijete staklo na skeneru. Možda se povredite.

- Nemojte da stavite ruke dok se poklopac zatvara. Možda vam poklopac padne na ruke i povredi vas.

- Nemojte da gledate svetlo koje izlazi iz skenera dok kopira ili skenira. To može da vam povredi oči.

#### U kutiji dokumenta

Koristeći kutiju dokumenta, možete da ubacite do 40 listova papira (80 g/m2, 20 liba debeo) za jedan posao.

1. Otvorite poklopac kutije za dokumenta.

2. Savite ivice papira kako biste odvojili stranice pre ubacivanja originala.

3. Ubacite original u kasetu tako da bude lice bude okrenuto na gore. Budite sigurni da dno originala odgovara markiranoj veličini papira u izlaznoj dokument kaseti.

4. Podesite širinu dokument kutije da odgovara veličini papira.

Prašina na staklu kutije može da proizvede crne linije na odštampanom dokumentu. Neka vam staklo uvek bude čisto (pogledajte Čišćenje uređaja).