## Базовые возможности сканирования

Специальные функции сканирования описаны в Расширенное руководство (см. Функции сканера).

### Базовые возможности сканирования

Ниже приведена стандартная процедура сканирования оригиналов.

Это основной метод сканирования для устройства, подключенного через порт USB.

- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку OK.

- Если вы хотите выполнить сканирование по сети, см. указания в Расширенном руководстве (Сканирование с сетевого устройства).

1. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

2. Выберите (Сканирование) > Сканир. на ПК на панели управления.

   ИЛИ

   Нажмите кнопку Сканировать на на панели управления.

   Если вы видите сообщение Недоступно, проверьте подключение к портам или выберите Включить в приложении Samsung Easy Printer Manager > Переключиться в расширенный режим > Параметры сканирования на ПК.

3. Выберите направление сканирования и нажмите OK.

   По умолчанию установлено значение Мои документы.

   - Вы можете создать и сохранить часто используемые параметры в виде файла профиля. Вы можете добавлять и удалять профили и сохранять каждый профиль в отдельной директории.

   - Выберите Samsung Easy Printer Manager > Переключиться в расширенный режим > Параметры сканирования на ПК.

4. Выберите желаемый параметр и нажмите OK.

5. Начнется процесс сканирования.

   Отсканированное изображение сохраняется на компьютер по адресу C:\Пользователи\имя пользователя\Мои документы. В некоторых операционных системах и при использовании определенных приложений папка по умолчанию может быть другой.