## Instaliranje drajver mreko mreže

- Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte Osobine po modelu).

- Uređaj koji ne podržava interfejs mreže, neće moći da koristi ovu funkciju (pogledajte Pogled otpozadi).

### Windows

1. Uverite se da je uređaj priključen na mrežu i uključen. Takođe, IP adresa treba da bude podešena (pogledajte Podešavanje IP adrese).

   Ako se tokom postupka instalacije pojavi prozor “Found New Hardware Wizard”, kliknite Otkaži da biste zatvorili prozor.

2. U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.

3. Izaberite Install Now.

   Meni Custom Installation omogućava da izaberete povezivanje uređaja i izbor pojedinačnih komponenti za instalaciju. Sledite uputstva u prozoru instalacije.

4. Pročitajte License Agreement i označite opciju I accept the terms of the License Agreement. Zatim kliknite na Next.

   Program pretražuje uređaj.

   Ako se uređaj ne nalazi na mreži ili lokalnoj mreži, pojaviće se poruka o greški. Odaberite opciju i kliknite Next.

5. Uređaj koji tražite biće prikazan na ekranu. Odaberite jedan koji želite da koristite i kliknite OK.

   Ako je drajver pretražio samo jedan uređaj, pojaviće se prozor potvrde.

6. Sledite uputstva u prozoru instalacije.

#### Režim tihe instalacije

Režim tihe instalacije je metod instaliranja koji ne zahteva da korisnik mora da učestvuje u procesu. Jednom kada instalacija krene, drajver uređaja i softver su automatski instalirani na računaru. Možete pokrenuti tihu instalaciju kucanjem /s or /S u komandni prozor.

##### Parametri komandne linije

Sledeća tabela prikazuje koje komande mogu da se koriste u komandnom prozoru.

Sledeće komandne linije su efektivne i izvršavaju se kada se zada komanda preko /s or /S. Međutim, /h, /H ili /? su isključive komande koje se ne mogu koristiti same.

Komandna linija | Definicija | Opis
--- | --- | ---
/s ili /S | Pokreće tihu instalaciju. | Instalira drajver uređaja bez da korisnik mora da učestvuje u korisničkom sučelju ili da mora da se umeša u tok instalacije.

/p”<port name>” ili/P”<port name>”

Precizira port štampača.

Mrežni port će biti napravljen korišćenjem Standard TCP/IP monitora. Za lokalne portove, ovaj port mora da postoji na sistemu pre zadavanja konkretne komande.

Ime porta štampača može da se definiše kao IP adresa, ime hosta, ime lokalnog USB porta ili IEEE1284 ime porta.

Na primer:

- /p”xxx.xxx.xxx.xxx” gde “xxx.xxx.xxx.xxx” označava IP adresu mrežnog štampača. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”hostname”

- Kada drajver instalirate tiho u korejskom, ukucajte Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a”<dest_path>” ili/A”<dest_path>”

Precizira odredišnu putanju za instalaciju.

Odredišna putanja će biti punopravna putanja.

Pošto drajveri uređaja treba da budu instalirani na lokaciji koja je specifična za operativni sistem, ova komanda se odnosi smao na aplikativni softver.

/i”<script filename>” ili/I”<script filename>”

Precizira korisnički instalirani skript fajl za korisničke operacije.

Odredišno ime fajla će biti punopravno ime.

Korisnička skripta može biti prepravljena za korisničku tihu instalaciju. Ovaj skript fajl može da bude napravljen ili izmenjen preko pruženih izmenjivača instalacije ili preko uređivača teksta.

Korisnički skript fajl je nadređen podrazumevanim podešavanjima instalacija, ali nije nadređen parametrima komandne linije.

/n”<Printer name>” ili/N”<Printer name>” | Precizira ime štampača. Instanca štampača će biti napravljena kao specifično ime štampača. | Sa ovim parametrom je moguće dodavanje instanci šatmpača po vašoj želji.
/nd ili/ND | Daje naredbu da se instalirani drajver je postavi kao podrazumevani. | Ukazuje da instalirani drajver uređaja neće biti podrazumevani drajver na sistemu ako ima više od jednog drajvera instaliranog. Ako drajver nije instaliran, ova opcija neće biti primenjena jer će operativni sistem Windows postaviti instalirani drajver kao podrazumevani.
/x ili/X | Koristi postojeće fajlove drajvera da napravi instance štampača koji je već instaliran. | Ova komanda pruža način za instaliranje instance štampača koji koristi fajl instaliranog drajvera štampača bez instaliranja dodatnog drajvera.
/up”<printer name>” ili/UP”<printer name>” | Uklanja samo instancu odabranog šatmpača a ne fajl drajvera. | Ova komanda pruža način da uklonite samo instancu odabranog štampača sa računara bez uticaja na druge drajvere štampača. Neće ukloniti fajlove drajvera štampača sa računara.
/d ili/D | Deinstalira drajvere svih uređaja i aplikacije sa računara. | Ova komanda uklanja sve drajvere uređaja i aplikativni softver sa računara.
/v”<share name>” ili/V”<share name>” | Deli instalirani uređaj i dodaje druge dostupne drajvere platforme za Point & Print. | Instalira sve podržane drajvere uređaja za platformu Windows operativnog sistema i deliće ih sa preciziranim <share name> za tačku i štampanje.
/o ili /O | Otvara fasciklu Štampači i faks uređaji nakon instalacije. | Ova komanda otvara fasciklu Štampači i faks uređaji nakon instalacije.
/f”<log filename>” ili/F”<log filename>” | Precizira ime fajla dnevnika. Fajl dnevnika se pravi u privremenoj fasciklu računara ako nije konkretno određena. | Pravi fajl dnevnika za preciziranu fasciklu.
/h, /H ili /? | Pokazuje korišćenje komandne linije.

### Macintosh

1. Pazite da je uređaj povezan sa mrežom i uključen.

2. U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.

3. Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini sistema Macintosh.

4. Dvaput kliknite fasciklu MAC_Installer > ikonu Installer OS X.

5. Kliknite Continue.

6. Pročitajte ugovor o licenci i kliknite Continue.

7. Kliknite Agree za saglasnost sa ugovorom o licenci.

8. Kad se pojavi poruka koja upozorava da će se na računaru zatvoriti sve aplikacije, kliknite Continue.

9. Kliknite Continue u oknu User Options Pane.

   Ako niste postavili IP adresu, kliknite Set IP address i pogledajte IPv4 konfiguracija koristeći opciju SetIP (Macintosh). Ako želite da vidite bežična podešavanja, pogledajte Podešavanje za Macintosh.

10. Kliknite Install. Biće instalirane sve komponente potrebne za rad uređaja.

    Ako kliknete Customize, možete da izaberete pojedinačne komponente koje ćete instalirati.

11. Unesite lozinku i kliknite na OK.

12. Instaliranje softvera zahteva ponovno pokretanje računara. Kliknite Continue Installation.

13. Posle završetka instalacije kliknite Quit ili Restart.

14. Otvorite fasciklu Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - Za OS Mac X 10.5 -10,7, otvorite fasciklu Applications > System Preferences i kliknite Print & Fax.

15. Kliknite na Add na listi Printer List.

    - Za Mac OS X 10.5-10,7, kliknite ikonicu “+”. Prikazaće se prozor.

16. Za Mac OS X 10.4, kliknite IP Printer.

    - Za Mac OS X 10.5-10,7, kliknite IP.

17. Odaberite HP Jetdirect - Socket u meniju Protocol.

    Kada štampate dokument koji sadži više stranica, podešavanja štampanja je moguće unaprediti biranjem opcije Socket za Printer Type.

18. Unesite IP adresu uređaja u polje za unos Address.

19. Unesite ime za spisak čekanja u polje za unos Queue. Ako ne možete da odredite ime na spisku za čekanje za server uređaja, pokušajte da prvo koristite podrazumevani spisak čekanja.

20. Ako u sistemu Mac OS X 10.4 funkcija Auto Select ne radi pravilno, izaberite Samsung u listi Print Using i naziv vašeg uređaja u listi Model.

    - Za OS Mac X 10.5-10,7, ako funkcija Auto Select ne radi ispravno, izaberite Select Printer Software naziv uređaja u Print Using.

21. Kliknite na Add.

    Vaš uređaj će se pojaviti na listi Printer List i biće postavljen kao podrazumevani uređaj.

Ako želite da instalirate faks drajver:

1. Otvorite folder Aplikacijama > Samsung > Kreator za red faksa.

2. Vaš uređaj će se pojaviti u Printer List

3. Selektujte uređaj za korišćenje i pritisnite dugme Create

### Linux

Trebate da preuzmete Linux softverske pakete sa Samsung internet stranice, kako biste instalirali softver štampača (http://www.samsung.com> pronađite vaš proizvod > podrška ili fajlovi za preuzimanje).

Da biste instalirali softver:

- Pogledajte Instalacija Smart Panel-a.

- Pogledajte Instaliranje programa Printer Settings Utility.

#### Instalirajte Linux drajver i dodajte mrežni štampač

1. Pazite da je uređaj povezan sa mrežom i uključen. Takođe, IP adresa treba da bude podešena.

2. Preuzmite Unified Linux paket drajvera za Samsungove internet stranice.

3. Otpakujte fajl UnifiedLinuxDriver.tar.gz i otvorite novi direktorijum.

4. Dvaput kliknite na fasciklu Linux zatim > install.sh ikonicu.

5. Otvara se Samsung instalacioni prozor. Kliknite Continue.

6. Otvara se prozor za dodavanje štampača. Kliknite na Next.

7. Izaberite mrežni štampač i kliknite dugme Search.

8. IP adresa uređaja i model se pojavljuju na spisku.

9. Izaberite uređaj i kliknite na Next.

10. Unesite opis štampača i kliknite Next.

11. Kada je uređaj dodat, kliknite na Finish.

12. Kada je instalacija gotova, kliknite Finish.

#### Dodavnja mrežnog štampača

1. Dvaput kliknite Unified Driver Configurator.

2. Kliknite Add Printer.

3. Otvara se prozor Add printer wizard. Kliknite na Next.

4. Izaberite Network printer i kliknite dugme Search.

5. IP adresa štampača i naziv modela će se pojaviti na spisku.

6. Izaberite uređaj i kliknite na Next.

7. Unesite opis štampača i kliknite Next.

8. Kada je uređaj dodat, kliknite na Finish.

### UNIX

- Proverite da vaš uređaj podržava UNIX operativni sistem, pre instaliranja UNIX drajvera štampača (pogledajte Operativni sistem)

- Komande su markirane sa “”, kada pritiskate komande, nemojte pritiskati “”.

- Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte Operativni sistem).

Da biste koristili UNIX drajver, prvo morate da instalirate UNIX paket drajvera, zatim da podesite štampač. Trebate da preuzmete Linux softverske pakete za štampač sa Samsung internet stranice, kako biste instalirali softver štampača (http://www.samsung.com > pronađite vaš proizvod > podrška ili fajlovi za preuzimanje).

#### Instaliranje UNIX paketa drajvera

Procedura instalacije je ista za sve verzije operativnog sistema UNIX.

1. Sa Samsung stranice preuzmite i otpakujte UNIX paket drajvera štampača.

2. Obezbedite pristup korenu.

   ““su -”

3. Iskopirajte odgovarajući drajver u odredišni UNIX računar.

   Pogledajte vodič za administratore za UNIX OS.

4. Raspakujte UNIX paket drajvera.

   Na primer, na IBM AIX-u, koristite sledeće komande.

   ““gzip -d < unesite naziv paketa | tar xf -”

5. Idite u nespreman direktorijum.

6. Pokrenite instalacioni skript.

   ““./install”

   install je fajl instalacionog skripta koji se koristi za instalaciju ili deinstalaciju UNIX paketa drajvera.

   Koristite komandu “chmod 755 install” da biste dali dozvolu za instalacionu skriptu.

7. Pokrenite “. /install –c” komandu da biste proverili rezultate instalacije.

8. Pokrenite “installprinter” iz linije sa komandama. Ovo će pokrenuti prozor Add Printer Wizard. Postavite štampač u narednim prozorima po sledećem uputstvu.

   Na nekim UNIX operativnim sistemima, npr na Solaris 10, upravo dodati štampači možda nisu dostupni odmah za štampanje i prihvatanje poslova. U tom slučaju pokrenite osnovni terminal: “accept <printer_name>” “enable <printer_name>”

#### Deinstaliranje UNIX paketa drajvera

Ova funkcija bi trebalo da se koristi za brisanje štampača instaliranih na računaru.

1. Pokrenite komandu “uninstallprinter” iz terminala.

   Otvoriće se Uninstall Printer Wizard.

   Instalirani štampači će biti navedeni na padajućoj listi.

2. Izaberite željeni štampač.

3. Kliknite Delete da biste ga izbrisali sa računara.

4. Pokrenite “. /install –d” komandu da biste deinstalirali ceo paket.

5. Da biste proverili rezultate, pokrenite “. /install –c” komandu.

Da biste ponovo instalirali, upotrebite komandu “. /install” da biste reinstalirali fajlove.

#### Podešavanje štampača

Da biste dodali štampač u UNIX sistem, pokrenite ‘installprinter’ sa komandne linije. Ovo će pokrenuti prozor Add Printer Wizard. Postavite štampač u narednom prozoru po sledećem uputstvu:

1. Unesite ime štampača.

2. Unesite odgovarajući model štampača.

3. Unesite potreban opsi vrste štampača u polje Type. Ovo nije obazveno.

4. Unesite opis štampča u polje Description. Ovo nije obazveno.

5. Unesite lokaciju štampča u polje Location.

6. Unesite IP adresu ili DNS ime štampača u polje Device za mrežne štampače. Na IBM AIX sa jetdirect Queue type, moguće je samo DNS ime sa numeričkom IP adresom.

7. Queue type pokazuje vezu kao lpd ili jetdirect u odgovarajućoj listi. Pored toga, usb tip je dostupan za operativni sistem Sun Solaris.

8. Izaberite Copies da biste odredili broj kopija.

9. Izaberite opciju Collate da biste primili kopije koje su već sortirane.

10. Odaberite opciju Reverse Order da biste primili kopije u obrnutom redosledu.

11. Označite opciju Make Default da biste postavili štampač kao podrazumevani.

12. Kliknite na OK da biste dodali štampač.