## Основные отправки факсимильных сообщений

- Эта функция не поддерживается в модели SCX-340x/SCX-340xW Series (см. Обзор панели управления).

- Специальные функции факса описаны в Расширенное руководство (см. Функции факса).

- Устройство не предназначено для отправки факсов посредством Интернет-телефонии. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему Интернет-провайдеру.

- При подключении для использования факсимильного устройства рекомендуются стандартные аналоговые телефонные линии, например аналоговая коммутируемая телефонная сеть общего пользования. Повысить качество соединения при использовании Интернет-служб (DSL, ISDN, VoIP) можно с помощью микрофильтра. Микрофильтр позволяет убрать помехи и повысить качество соединения или подключения к Интернету. Микрофильтр для линий DSL не входит в комплект поставки устройства. По поводу его установки обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг.

  1. Линейный порт

  2. Микрофильтр

  3. Модем DSL / телефонная линия

     (см. Вид сзади).

### Подготовка к обработке факсов

Прежде чем получать и отправлять факсы, необходимо подключить прилагаемый телефонный кабель к стенной розетке (см. Вид сзади). Инструкцию по подключению см. в Краткое руководство по установке. Следует иметь в виду, что в разных странах практикуются разные методы подключения к телефонной линии.

### Отправка факса

Загружать оригиналы можно как в автоподатчик, так и на стекло экспонирования. Если оригиналы имеются как в автоподатчике, так и на стекле экспонирования, устройство начинает сканирование с автоподатчика, которому присваивается более высокий приоритет.

1. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

2. Нажмите на панели управления кнопку (Факс).

3. Настройте разрешение и яркость с учетом особенностей оригинала (см. Установка параметров документа).

4. Введите номер факса получателя (см. Буквы и цифры клавиатуры).

5. Нажмите кнопку (Старт) на панели управления. Устройство приступит к сканированию и отправке факсов указанным получателям.

- Для отправки факсов напрямую с компьютера используйте программу Samsung Network PC Fax (см. Отправка факса в компьютер).

- Чтобы отменить задание факса, нажмите кнопку (Стоп/Сброс) до начала передачи.

- В случае использования стекла экспонирования устройство выведет запрос на размещение следующего листа.

#### Отправка факса вручную

Отправка факсов с помощью функции (Без снятия трубки) на панели управления.

Если ваше устройство снабжено телефонной трубкой, то вы можете отправлять с помощью нее факсы (см. Различные функции).

1. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

2. Нажмите на панели управления кнопку (Факс).

3. Настройте разрешение и яркость с учетом особенностей оригинала (см. Установка параметров документа).

4. Нажмите кнопку (Без снятия трубки) на панели управления или поднимите телефонную трубку.

5. Введите номер факса с цифровой клавиатуры на панели управления.

6. Когда раздастся высокотональный звуковой сигнал от принимающего факса, нажмите кнопку (Старт) на панели управления.

#### Отправка факса нескольким адресатам

Вы можете воспользоваться функцией множественной отправки, которая позволяет отправлять факсы нескольким адресатам. Оригиналы автоматически сохраняются в памяти, а затем отправляются адресатам. По завершении передачи выполняется автоматическое удаление оригиналов из памяти.

Эта функция неприменима при отправке цветных факсов и факсов со сверхвысокой четкостью.

1. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

2. Нажмите на панели управления кнопку (Факс).

3. Настройте разрешение и яркость с учетом особенностей оригинала (см. Установка параметров документа).

4. Выберите (Меню) > Факс > Отпр.нескольк. на панели управления.

5. Введите с цифровой клавиатуры номер первого принимающего факсимильного аппарата и нажмите кнопку OK.

   Для того чтобы использовать номер быстрого набора или выбрать номер группового набора, нажмите кнопку (Адресная книга).

6. Введите номер второго факсимильного аппарата и нажмите кнопку OK.

   На дисплее появится запрос следующего номера для отправки документа.

7. Для ввода большего количества номеров факсов нажмите OK, когда появится Да, и повторите шаги 5 и 6.

   - Вы можете добавить до 10 адресатов.

   - После ввода номера группового набора другие номера группового набора ввести нельзя.

8. По завершении ввода номеров выберите Нет в ответ на запрос Другой номер?, и нажмите кнопку OK.

   Устройство начнет передачу факсимильного сообщения адресатам в том порядке, в котором были введены их номера.

   Отчет многоадресной отправки факсов печатается после каждой отправки.

### Прием факсов

На заводе для устройства по умолчанию задан режим «Факс». При поступлении факса устройство отвечает на вызов после заданного количества гудков и автоматически принимает факсимильное сообщение.

### Установка параметров документа

Прежде чем приступить к отправке факса, для обеспечения наилучшего качества измените следующие параметры в соответствии с состоянием оригинала.

В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку OK.

#### Разрешение

Заданные по умолчанию параметры предназначены для работы с обычными текстовыми документами. При использовании оригиналов низкого качества или документов с фотографиями можно отрегулировать разрешение, чтобы повысить качество факсимильного сообщения.

1. Выберите (Факс) > (Меню) > Факс > Разрешение на панели управления.

2. Выберите желаемый параметр и нажмите OK.

   - Стандартное: для оригиналов с символами обычного размера.

   - Четкое: для оригиналов, содержащих мелкие символы и тонкие линии или напечатанных на матричном принтере.

   - Очень четкое: Для оригиналов исключительно высокой четкости. Режим Очень четкое используется только в случае, если принимающее устройство поддерживает данное разрешение.

     - Передача из памяти в режиме Очень четкое невозможна. Разрешение автоматически изменяется на Четкое.

     - Если установлен режим разрешения Очень четкое, а принимающий факс не поддерживает Очень четкое разрешение, документ передается с самым высоким разрешением, которое поддерживается принимающим устройством.

   - Фотография: для оригиналов, содержащих изображения в оттенках серого или фотографии.

   - Цветной: для цветных документов.

     - В этом режиме передача из памяти невозможна.

     - Отправка цветного факса возможна только при условии, что принимающее устройство поддерживает прием цветных факсов и факс отправляется вручную.

3. Нажмите кнопку (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности.

#### Плотность

Вы можете указать уровень яркости оригинального документа.

Заданное значение яркости применяется к текущему заданию отправки факсимильного сообщения. Для изменения значения по умолчанию см. Меню Факс.

1. Выберите (Факс) > (Меню) > Факс > Плотность на панели управления.

2. Выберите желаемый уровень яркости.

3. Нажмите кнопку (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности.