## Конфигурация IPv6

Протокол IPv6 поддерживается только в Windows Vista или более поздних версиях.

- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. Функции различных моделей или Обзор меню).

- Если сеть IPv6 не работает, установите для всех параметров сети значения по умолчанию и повторите попытку с помощью команды Сброс настроек.

В сетевом окружении, работающем по протоколу IPv6, выполните указанные ниже действия для настройки IPv6-адреса.

### С помощью панели управления

1. Подключите устройство к сети с помощью сетевого кабеля.

2. Включите устройство.

3. Напечатайте Очтет о конфигурации сети, который будет содержать проверку адресов IPv6 (см. Печать отчета о конфигурации сети).

4. Последовательно выберите пункты Пуск > Панель управления > Принтеры и факсы.

5. Нажмите Добавить принтер на левой панели окна Принтеры и факсы.

6. Нажмите в окне Добавить локальный принтер кнопку Добавить принтер.

7. Откроется диалоговое окно Мастер установки принтеров. Следуйте инструкциям на экране.

Если устройство не работает в сетевом окружении, активируйте IPv6. Информацию см. в следующем разделе.

#### Включение IPv6

1. Нажмите кнопку (Меню) на панели управления.

2. Нажмите Сеть > TCP/IP (IPv6) > Включить IPv6.

3. Выберите Вкл. и нажмите на кнопку OK.

4. Выключите и снова включите устройство.

5. Переустановите драйвер принтера.

#### Настройка IPv6-адресов

Устройство поддерживает перечисленные ниже IPv6-адреса для сетевой печати и управления устройством.

- Link-local Address: локальный IPv6-адрес с автоматическим изменением конфигурации (адрес начинается с FE80).

- Stateless Address: IPv6-адрес, автоматически настраиваемый сетевым маршрутизатором.

- Stateful Address: IPv6-адрес, настраиваемый сервером DHCPv6.

- Manual Address: IPv6-адрес, настраиваемый пользователем вручную.

##### Конфигурация DHCPv6-адреса (с постоянным состоянием)

При использовании в сети сервера DHCPv6 можно установить один из указанных ниже параметров для динамической конфигурации сетевого узла по умолчанию.

1. Нажмите кнопку (Меню) на панели управления.

2. Нажмите Сеть > TCP/IP (IPv6) > Конфиг. DHCPv6.

3. Нажмите OK, чтобы выбрать нужное вам значение.

   - Адрес DHCPv6: всегда использовать DHCPv6 независимо от запроса маршрутизатора.

   - Откл. DHCPv6: никогда не использовать DHCPv6 независимо от запроса маршрутизатора.

   - Маршрутизатор: использовать DHCPv6 только при запросе маршрутизатора.

### В программе SyncThru™ Web Service

Для моделей без дисплея: откройте программу SyncThru™ Web Service, используя IPv4-адрес, а затем выполните следующую процедуру, чтобы включить использование IPv6.

1. В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer). Введите IP-адрес устройства (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу «Ввод» или кнопку Перейти.

2. При первом входе в SyncThru™ Web Service введите имя пользователя и пароль администратора. Введите указанные ниже идентификатор пользователя и пароль.

   - Идентификатор: admin

   - администратора: sec00000

3. При открытии окна SyncThru™ Web Service наведите курсор на Настройки в верхней строке меню и нажмите Параметры сети.

4. Нажмите TCP/IPv6 на левой панели страницы.

5. Установите флажок в поле Протокол IPv6, чтобы включить IPv6.

6. Установите флажок Ввод адреса вручную. Затем будет активировано текстовое поле Адрес/Префикс.

7. Введите оставшуюся часть адреса (напр.: 3FFE:10:88:194::AAAA. A — шестнадцатеричный символ от 0 до 9 или от A до F).

8. Выберите конфигурацию DHCPv6.

9. Нажмите кнопку Применить.

#### Настройка сообщения SyncThru™ Web Service

1. Запустите веб-браузер, который поддерживает адресацию IPv6 для URL-адресов, например Internet Explorer.

2. Выберите один из IPv6-адресов (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) из Отчета о конфигурации сети (см. Печать отчета о конфигурации сети).

3. Введите IPv6-адрес (например, http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   Адрес необходимо вводить в квадратных скобках «[]».