## 系统设置

### 机器设置

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

要更改菜单选项：

- 按控制面板中的（菜单）> 系统设置 > 设备设置 。

- 或按触摸屏上的安装 > 机器设置 > 初始设置。

项目 | 描述
--- | ---
设备 ID | 设置机器 ID，将在发送的每个传真页顶部打印它。
传真号码 | 设置传真号码，将在发送的每个传真页顶部打印它。
日期和时间 | 设置日期和时间。
时钟模式 | 在 12 小时制和 24 小时制之间选择时间显示格式。

表单菜单

- 关闭: 正常模式打印。

- 单表单: 使用第一个表单打印所有页。

- 双表单: 使用第一个表单打印封面，使用第二个表单打印封底。

选择表单 | 表单叠加是指以特殊文件格式存储在打印机大容量存储设备 (HDD) 中的图像，可以在任何文档的层中打印它们。
HDD 假脱机 | 如果是打开，则将文档存储在大容量存储设备 (HDD) 中进行网络打印。
语言 | 设置控制面板显示屏上出现的文本所使用的语言。
默认模式 | 将机器的默认模式设置为传真模式、复印模式或扫描模式。
默认纸张尺寸 | 您可以设置要使用的默认纸张大小。
节能 | 设置机器在进入节能模式之前需要等待的时间。 机器在一定时间内不接收数据时，耗电量会自动降低。
扫描节能 | 设置机器的扫描仪部件在进入省电模式之前等待的时间。 如果扫描仪长时间不接收数据，将自动降低功耗。
系统超时 | 设置机器记住之前所用的复印设置的时间。超时后，机器将恢复默认复印设置。
作业超时 | 设置在打印机未以打印最后一页作为命令结束打印作业时，打印机等待打印该页面的时间。

叫醒事件

您可以设置从节能模式唤醒机器的条件。将该项设置为开。

- 按钮: 按下除电源按钮以外的任何按钮，将从节能模式中唤醒机器。

- 扫描仪: 将纸张放入进稿器时，将从节能模式中唤醒机器。

- 打印机: 打开或关闭纸盘时，将从节能模式中唤醒机器。

自动继续

决定机器在检测到纸张与纸张设置不匹配时是否继续打印。

- 关闭: 如果纸张不匹配，机器将等待直至放入正确的纸张。

- 打开: 如果纸张不匹配，将显示错误消息。机器将等待约 30 秒，然后自动清除消息并继续打印。

- 高度调整

- 高度调整

根据机器海拔优化打印质量。

自动归位 | 允许您在每次换行后添加必要的回车，这对 Unix 用户或 DOS 用户很有用。
固件版本 | 显示产品的固件版本。
自动完成 | 当您键入电子邮件地址或传真号码时提供建议。您无需完全键入数据，就可以找到并选择它。

- 自动更换纸盘

- 自动纸盘开关

决定机器在检测到纸张不匹配时是否继续打印。例如，如果纸盘 1 和纸盘 2 都装有相同大小的纸张，机器在纸盘 1 中的纸张用完后将自动从纸盘 2 打印。

如果从打印机驱动程序为纸张来源选择自动，则不显示该选项。

纸张更换 纸张更换 | 自动代替打印机驱动程序的纸张大小，防止 Letter 与 A4 之间的纸张不匹配。例如，如果纸盘中为 A4 纸张，但您在打印机驱动程序中将纸张大小设置为 Letter，机器将在 A4 纸张上打印，反之亦然。
纸张不匹配 | 决定是否忽略纸张不匹配错误。如果选择关闭，即使纸张不匹配，机器仍将打印。
打印空白页 | 打印机检测计算机发出的打印数据，判断是否为空白页。您可以将它设置为打印或跳过空白页。

多槽

- 模式: 选择要使用的多槽模式。

- 默认纸槽: 选择要作为默认纸槽的纸槽。

默认来源 | 选择要作为默认纸盒的纸盒。
通讯簿 | 查看或打印电话簿或电子邮件地址列表。

维护

- 清洁感光鼓: 通过打印一页，清洁炭粉盒的 OPC 硒鼓。

- 清洁定影器: 通过打印一页，清洁定影器。

- 清除已空消息: 仅当墨粉盒为空时出现此选项。

- 耗材信息: 允许您检查已经打印的页数以及墨粉盒内剩余的墨粉数量。

- “墨粉不足”警报: 如果墨粉盒中的墨粉已用完，会显示一则提示用户更换墨粉盒的消息。可设置此选项，以选择是否显示此消息。

- 纸张堆放: 如果您在潮湿地区使用机器，或者使用由于湿度高而受潮的打印介质，则出纸盘上的打印件可能会卷曲并且不能正确堆叠。在这种情况下，可以将机器设置为使用功能，以便使打印件能够紧密地堆叠。但是，使用此功能会降低打印速度。

导入设置 | 将 USB 记忆棒中存储的数据导入机器。
导出设置 | 将 USB 记忆棒中存储的数据导出到机器。
节省炭粉 | 激活此模式可以延长墨粉盒的寿命并降低每页的成本（与普通模式相比），但打印质量也会降低。
静音模式 | 开启此菜单可降低打印噪声。但打印速度和质量可能下降。

环保设置

允许您节省打印资源并实现环保打印。

- 默认模式: 选择是否开启 Eco 模式。

  强制（打开-强制）：将 Eco 模式设置为使用密码。如果用户要开启/关闭 Eco 模式，则必须输入密码。

- 选择模板（选择模板）: 从 SyncThru™ Web Service 中选择环保模板集。

清除设置 | 恢复机器的出厂默认设置。

### 纸张设置

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

要更改菜单选项：

- 按控制面板中的（菜单）> 系统设置 > 纸张设置 。

- 或按触摸屏上的安装 > 机器设置 > 纸张设置。

项目 | 描述
--- | ---
纸张大小 | 根据您的需要将纸张大小设置为 A4、Letter 或其他纸张大小。
纸张类型 | 为每个纸盘选择纸张类型。
纸张来源 | 选择使用哪个纸盘中的纸张。
边距 | 设置文档页边距。
纸盘确认 | 激活纸盘确认消息。如果打开或关闭某个纸盘，会显示一个窗口询问您是否为刚才打开的纸盘设置纸张大小和类型。

### 声音/音量

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

要更改菜单选项：

- 按控制面板中的（菜单）> 系统设置 > 声音/音量 。

- 或按触摸屏上的安装 > 机器设置 > 初始设置 > 声音/音量。

项目 | 描述
--- | ---
按键声音 | 打开或关闭按键声音。如果此选项设置为“开”，则每次按键时都会发出提示音。
警报声音 | 打开或关闭警报音。如果此选项设置为“开”，每当发生错误或传真通讯结束时就会发出警告音。

喇叭

打开或关闭电话线中通过扬声器发出的声音，如拨号音或传真音。如果此选项设置为通信，则意味着扬声器将一直处于打开状态，直至远程机器应答。

您可以使用免提拨号调节音量。只有在已连接电话线的情况下才可以调节扬声器的音量。

1. 按控制面板上的 （传真）。

2. 按免提拨号。扬声器即发出拨号音。

3. 按箭头，直到听到所需的音量。

4. 按免提拨号保存更改并返回就绪模式。

振铃音 | 调节振铃音量。对于振铃音量，您可以选择关、低、中和高。

### 报告

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

要更改菜单选项：

- 按控制面板中的（菜单）> 系统设置 > 报告 。

- 或按触摸屏上的安装 > 机器设置 > 报告。

项目 | 描述
--- | ---
菜单图 | 打印显示本机器布局和当前设置的菜单图。
所有报告 | 打印此机器提供的各种报告。
配置 | 打印有关机器全面配置的报告。

- 耗材信息

- 耗材信息

打印耗材信息页。

位置簿 | 打印当前存储在机器内存中的所有电子邮件地址。
演示页 | 打印演示页，检查机器打印是否正常。
发送传真 | 打印传送报告，它包含传真作业的传真号码、页数、作业用时、通信模式与通信结果。您可以将机器设置为在每个传真作业之后自动打印传送确认报告。
发送的传真 | 打印您最近发送的传真的相关信息。
接收到的传真 | 打印您最近收到的传真的相关信息。
发送电子邮件 | 打印您最近发送的电子邮件的相关信息。

- 计划作业

- 传真计划作业

打印当前为延迟传真存储的文档的列表，以及每次操作的开始时间和类型。

垃圾传真 | 打印指定为垃圾传真号码的传真号码。

- 网路配置

- 网络配置

打印机器网络连接和配置的相关信息。

- 用户验证

- 本地用户身份验证

打印可以使用电子邮件功能的授权用户。

PCL 字体 | 打印 PCL 字体列表。

- PS 字体

- PS3字体列表

打印 PS/PS3 字体列表。

EPSON 字体 | 打印 EPSON 字体列表。
KSC5843 字体 | 打印 KSC5843 字体列表。
KSC5895 字体 | 打印 KSC5895 字体列表。
KSSM 字体列表 | 打印 KSSM 字体列表。

- 网路用户验证

- 网络用户身份验证

打印域中的已登录用户及其 ID。

使用计数器 | 打印使用页。使用页包括打印的总页数。
传真选项 | 打印传真报告的信息。

- 已存储的作业

- 存储的作业

打印可选内存或大容量存储设备 (HDD) 中目前存储的作业。

- 已完成的作业

- 已完成的作业

打印已完成作业的列表。

统计报告 | 仅当从 SyncThru™ Web Admin Service 启用作业统计时可以使用它。可以为每个用户打印打印输出计数报告。

### 维护

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

要更改菜单选项：

- 按控制面板中的（菜单）> 系统设置 > 维护 。

- 或按触摸屏上的安装 > 机器设置 > 初始设置。

项目 | 描述
--- | ---
清除已空消息 | 墨粉盒用尽时显示该选项。可清除空消息。
忽略炭粉 | 您可以将机器设置为忽略墨粉用尽消息，并继续打印除即将进入的传真以外的内容。
耗材寿命 | 显示耗材寿命指示器（请参见监控耗材寿命）。
“墨粉不足”警报 | 自定义发出墨粉不足或墨粉用尽警报的余量（请参见设置墨粉不足警报）。

- 序列号

- 序列号

显示机器的序列号。拨打服务电话或在 Samsung 网站上作为用户进行注册时，可以找到它。

纸张堆放 | 启用纸盘的自动链接功能。当一个纸盘因纸张用尽或不匹配而无法使用时，该选项允许打印机从另一个可用纸盘进纸。
彩色纸 | 允许您调整颜色设置，如对比度等级、校色、色密度等。
Ram 磁盘 | 将部分 ram 磁盘设置为作业存储区域。使用存储区域激活作业管理菜单（请参见作业管理）。这样，数据可以从计算机发送到 ram 磁盘的打印队列。

### 清除设置

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

要更改菜单选项：

- 按控制面板中的 （菜单）> 系统设置 > 清除设置 。

- 或按触摸屏上的安装 > 机器设置 > 恢复选项。

项目 | 描述
--- | ---
所有设置 | 清除存储在内存中的全部数据，并将所有设置重置为出厂默认值。
打印机设置 | 将所有打印机选项恢复为出厂默认值。
纸张设置 | 将所有纸张选项恢复为出厂默认值。

- 传真设置

- 传真默认值

将所有传真选项恢复为出厂默认值。

- 复印设置

- 复印默认值

将所有复印选项恢复为出厂默认值。

- 扫描设置

- 扫描默认值

将所有扫描选项恢复为出厂默认值。

系统设置 | 将所有系统选项恢复为出厂默认值。
网路设置 | 将所有网络选项恢复为出厂默认值（需要重新引导）。
位置簿 | 清除存储在内存中的所有电子邮件。

- 发送的传真

- 发送的报告

清除所有已发送传真的记录。

发送电子邮件 | 清除所有已发送电子邮件的记录。

- 传真已接收

- 传真接收报告

- 接收的报告

清除所有已接收传真记录。

### 作业管理

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

要更改菜单选项：

- 按控制面板中的（菜单）> 系统设置 > 作业管理 。

项目 | 描述
--- | ---
当前作业 | 显示等待打印的打印作业列表。
存储作业 | 显示磁盘中存储的打印作业列表。
文件策略 | 如果在输入新文件名时，内存中已存在相同的文件名，则可以重命名或覆盖该文件。

### 图像覆盖

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

- 按控制面板中的（菜单）> 系统设置 > 图像覆盖。

项目 | 描述
--- | ---
手动 | 您可以覆盖内嵌 USB 内存，以清除其中存储的所有数据。

### USB 设置

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

- 按触摸屏上的 USB。

选项 | 描述
--- | ---
打印来源 | 从文件导航查看文件列表。选择要打印的文件。
扫描到USB | 将扫描目标设置为 USB。扫描原件并将扫描的图像保存到 USB 设备。
文件管理 | 从文件导航查看文件列表。选择要删除的文件。您可以格式化 USB 设备。
显示空间 | 显示剩余空间。

### 模拟设置

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

- 按控制面板上的 （菜单）> 打印设置 > 模拟。

项目 | 描述
--- | ---
模拟类型 | 机器语言定义了计算机与机器的通信方式。
设置 | 为选定的模拟类型设置具体设置。

### 电子邮件设置

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

- 按触摸屏上的安装 > 机器设置 > 电子邮件设置。

选项 | 描述
--- | ---
SMTP 服务器 | 设置 SMTP 服务器配置。
发送到自身 | 设置为将邮件发给自己，以便备份电子邮件或将它用来提醒自己。
默认为地址 | 将某个电子邮件目标地址设置为默认地址。
默认来源 | 将某个发件人的电子邮件地址设置为默认地址。
默认主题 | 将某个电子邮件的主题设置为默认主题。

### 地址簿设置

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

- 按触摸屏上的安装 > 机器设置 > 通讯簿。

选项 | 描述
--- | ---
电话簿 | 添加、查看、打印或删除电话簿列表。您还可以创建组。
电子邮件 | 添加、查看、打印或删除电子邮件列表。您还可以创建组。

### 文档框设置

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

#### 文档邮箱功能

- 按控制面板上的 （菜单）> 文档邮箱 > 文档邮箱功能。

选项 | 描述
--- | ---
从扫描添加 | 将已扫描的文档存储在箱中。存储的文件将自动命名为“yearmonthdayhourminutesecond”。
任务发件人邮箱 | 打印箱中的文档。

#### 文档箱设置

- 按控制面板上的 （菜单）> 文档邮箱 > 文档邮箱设置。

选项 | 描述
--- | ---
从扫描添加 | 设置将文档存储到箱中的默认设置。
任务发件人邮箱 | 设置打印箱中文档的默认设置。

### 网络设置

根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见菜单概述）。

- 按控制面板上的 （菜单）> 网路。

- 或按触摸屏上的安装 > 机器设置 > 网络设置。

选项 | 描述
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

选择适当的协议并配置参数以使用网络环境。

有许多参数可供设置。如果您不确定，请保留原始设置，或者咨询网络管理员。

TCP/IP (IPv6) | 选择此选项以通过 IPv6 使用网络环境（请参见IPv6 配置）。
Ethernet 速度 | 配置网络传输速度。
802.1x | 您可以为网络通信选择用户身份验证。有关详细信息，请咨询网络管理员。
无线 | 要使用无线网络，请选择此选项。
清除设置 | 将网络设置恢复为默认值（需要重新引导）。

- 网路配置

- 网络配置

此列表显示有关机器网络连接和配置的信息。

网络激活 | 您可以设置是否使用以太网。
Http 激活 | 您可以设置是否使用 SyncThru™ Web Service。