## IPv6 配置

仅 Windows Vista 或更高版本可以正确支持 IPv6。

- 视型号或国家/地区而定，部分功能和可选商品可能不可用（请参见不同型号的功能或菜单概述）。

- 如果 IPv6 网络似乎未正常工作，则将所有网络设置均设为出厂默认值，然后使用清除设置重试。

在 IPv6 网络环境中，请按照下列步骤使用 IPv6 地址。

### 使用控制面板

1. 使用网线将打印机联网。

2. 打开打印机。

3. 打印网络配置报告，它将检查 IPv6 地址（请参见打印网络配置报告）。

4. 选择开始 > 控制面板 > 打印机和传真。

5. 单击打印机和传真窗口的左窗格中的添加打印机。

6. 在添加打印机窗口中单击添加本地打印机。

7. 将显示添加打印机向导窗口。按照窗口中的说明进行操作。

如果打印机无法在网络环境中运行，则激活 IPv6。请参阅下一节。

#### 激活 IPv6

1. 按控制面板上的 （菜单）按钮。

2. 按网路 > TCP/IP (IPv6) > 激活 IPv6。

3. 选择打开并按OK。

4. 关闭打印机，然后重新打开。

5. 重新安装您的打印机驱动程序。

#### 设置 IPv6 地址

机器支持使用下列 IPv6 地址进行网络打印和管理。

- Link-local Address:自行配置的本地 IPv6 地址（以 FE80 开头的地址）。

- Stateless Address:网络路由器自动配置的 IPv6 地址。

- Stateful Address:DHCPv6 服务器配置的 IPv6 地址。

- Manual Address:用户手动配置的 IPv6 地址。

##### DHCPv6 地址配置（有状态）

如果您的网络上有 DHCPv6 服务器，则可以设置下列任何一个选项作为默认的动态主机配置。

1. 按控制面板上的 （菜单）按钮。

2. 按网路 > TCP/IP (IPv6) > 配置 DHCPv6。

3. 按 OK 选择所需值。

   - DHCPv6 地址：不管路由器是否请求，始终使用 DHCPv6。

   - 关闭 DHCPv6：不管路由器是否请求，从不使用 DHCPv6。

   - 路由器：路由器请求时仅使用 DHCPv6。

### 从 SyncThru™ Web Service

对于控制面板上没有显示屏的机型，您需要使用 IPv4 地址首先访问 SyncThru™ Web Service 并按照以下步骤操作才能使用 IPv6。

1. 从 Windows 访问 web 浏览器，如 Internet Explorer。在地址字段中输入机器的 IP 地址（http://xxx.xxx.xxx.xxx），然后按“回车”键或单击执行。

2. 如果是首次登录 SyncThru™ Web Service，您需要以管理员身份登录。键入以下默认 ID 和密码。

   - ID: admin

   - 密码: sec00000

3. 当 SyncThru™ Web Service 窗口打开时，将鼠标光标移到顶部菜单栏的设置上，然后单击网络设置。

4. 单击网站左窗格上的 TCP/IPv6。

5. 选中 IPv6 协议复选框以激活 IPv6。

6. 选中手册地址复选框。地址/前缀文本框随即被激活。

7. 输入地址的其余部分（例如：3FFE:10:88:194::AAAA。“A”为十六进制 0 到 9，A 到 F）。

8. 选择 DHCPv6 配置。

9. 单击应用按钮。

#### 使用 SyncThru™ Web Service

1. 启动 Internet Explorer 等 Web 浏览器，该浏览器必须支持将 IPv6 寻址为 URL。

2. 从网络配置报告中选择一个 IPv6 地址（Link-local Address、Stateless Address、Stateful Address、Manual Address）（请参见打印网络配置报告）。

3. 输入 IPv6 地址（例如：http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]）。

   地址必须括在“[ ]”括号中间。